{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":8,"sheets":["Resumo","Diametro Material","UC01 - GEOTÉCNICO SOLO ROCHA","UC04 - EEAB MATERIAIS","TABELA VIG MOS SERV","MOS 5° - EDIÇÂO","MC obra linear","ORIENTAÇÃO PLANILHA"],"not_rendered":{"charts":0,"images":8,"macros":1,"external_links":2,"defined_names":16,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Resumo","index":0,"n_rows":88,"n_cols":2,"rows_kept":88,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Código","Quantidade"]
["UC01 - GEOTÉCNICO SOLO ROCHA"]
["004007002",1500]
["004018001",1875]
["004019001",1875]
[""]
["UC04 - EEAB MATERIAIS"]
[""]
[""]
[""]
[""]
[""]
[""]
[""]
[""]
[""]
[""]
[""]
[""]
[""]
[""]
[""]
[""]
[""]
[""]
[""]
[""]
[""]
[""]
[""]
[""]
[""]
[""]
[""]
[""]
[""]
[""]
[""]
[""]
[""]
[""]
[""]
[""]
[""]
[""]
[""]
[""]
[""]
[""]
[""]
[""]
[""]
[""]
[""]
[""]
[""]
[""]
[""]
[""]
[""]
[""]
[""]
[""]
[""]
[""]
[""]
[""]
[""]
[""]
[""]
[""]
[""]
[""]
[""]
[""]
[""]
[""]
[""]
[""]
[""]
[""]
[""]
[""]
[""]
[""]
[""]
[""]
[""]

{"sheet":"Diametro Material","index":1,"n_rows":59,"n_cols":17,"rows_kept":59,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[32,16,32,19],[26,16,26,19],[27,16,27,19],[28,16,28,19],[29,16,29,19],[30,16,30,19],[31,16,31,19],[25,16,25,19],[14,16,14,19],[15,16,15,19],[16,16,16,19],[17,16,17,19],[18,16,18,19],[19,16,19,19],[20,16,20,19],[21,16,21,19],[22,16,22,19],[23,16,23,19],[24,16,24,19],[13,16,13,19],[2,16,2,19],[3,16,3,19],[4,16,4,19],[5,16,5,19],[6,16,6,19],[7,16,7,19],[8,16,8,19],[9,16,9,19],[10,16,10,19],[11,16,11,19],[12,16,12,19]]}
[null,null,"DIÂMETRO (m)","MATERIAL",null,"Tipo de Material","SL(m)"]
[null,null,0.02,"PVC",null,"PVC e RPVC",0.35]
[null,null,2.5000000000000001E-2,"FD",null,"Concreto até DN500",0.6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DE 20 mm"]
[null,null,3.2000000000000001E-2,"PEAD",null,"Concreto DN600 a DN800",0.8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DE 25 mm"]
[null,null,0.04,"PEAD CORRUGADO",null,"Concreto DN900 a DN1200",1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DE 32 mm"]
[null,null,0.05,"Aço",null,"Concreto DN1500",1.1000000000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DE 40 mm"]
[null,null,6.3E-2,"PVC-U",null,"FD/PRFV até DN300",0.35,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DE 50 mm"]
[null,null,7.4999999999999997E-2,"PP",null,"FD/PRFV DN350 a DN600",0.45,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DE 63 mm"]
[null,null,0.09,"PE",null,"FD/PRFV DN700 a DN1200",0.9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DE 75 mm"]
[null,null,0.11,"CONC ELAST",null,"Aço até DN300",0.3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DE 90 mm"]
[null,null,0.125,"CONC MF",null,"Aço DN350 a DN900",0.4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DE 110 mm"]
[null,null,0.14000000000000001,"RPVC",null,"Aço DN1000 a DN1200",0.6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DE 125 mm"]
[null,null,0.15,"PRFV",null,"PEAD em Barras",0.35,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DE 140 mm"]
[null,null,0.16,null,null,"PEAD em Rolo - Escavação Manual",0.3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DE 160 mm"]
[null,null,0.18,null,null,"PEAD em Rolo - Escavação Mecânica",0.2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DE 180 mm"]
[null,null,0.2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DE 200 mm"]
[null,null,0.22500000000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DE 225 mm"]
[null,null,0.25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DE 250 mm"]
[null,null,0.28000000000000003,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DE 280 mm"]
[null,null,0.3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DE 315 mm"]
[null,null,0.315,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DE 355 mm"]
[null,null,0.35,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DE 400 mm"]
[null,null,0.35499999999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DE 450 mm"]
[null,null,0.4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DE 500 mm"]
[null,null,0.45,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DE 560 mm"]
[null,null,0.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DE 630 mm"]
[null,null,0.56000000000000005,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DE 680 mm"]
[null,null,0.6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DE 710 mm"]
[null,null,0.63,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DE 730 mm"]
[null,null,0.68,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DE 800 mm"]
[null,null,0.7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DE 900 mm"]
[null,null,0.71,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DE 1000 mm"]
[null,null,0.73,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DE 1200 mm"]
[null,null,0.8]
[null,null,0.9]
[null,null,1]
[null,null,1.2]
[null,null,1.5]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,0.15,"PVC",{"$f":"matSL(D45,C45)","v":0.35}]
[null,null,0.2,"FD",0.35]
[null,null,0.25,"PEAD ROLO",{"$error":"#VALUE!"}]
[null,null,0.3,"PEAD BARRA",{"$error":"#VALUE!"}]
[null,null,0.35,"Aço",0.4]
[null,null,0.4,"PVC-U",0.35]
[null,null,0.45,"PP"]
[null,null,0.5,"PE"]
[null,null,0.6,"CONC ELAST"]
[null,null,0.7,"CONC MF"]
[null,null,0.8,"RPVC"]
[null,null,0.9,"PRFV"]
[null,null,1]
[null,null,1.2]
[null,null,1.5]

{"sheet":"UC01 - GEOTÉCNICO SOLO ROCHA","index":2,"n_rows":354,"n_cols":31,"rows_kept":354,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,0,1,23],[354,3,354,6],[2,4,2,23],[349,3,349,6],[350,3,350,6],[352,3,352,6],[353,3,353,6],[351,3,351,6]]}
[]
["QUADRO DE QUANTITATIVOS - PROJETO GEOTÉCNICO"]
["ITEM","QTDE GERAL","UNIDADE","DESCRIÇÃO","QUANTIDADE",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Preço Unit.","Preço"]
[null,"TOTAL UNID",null,null,"UNID 01","UNID 02","UNID 03","UNID 04","UNID 05","UNID 06","UNID 07","UNID 08","UNID 09","UNID 10","UNID 11","UNID 12","UNID 13","UNID 14","UNID 15","UNID 16","UNID 17","UNID 18","UNID 19","UNID 20"]
[null,null,null,"EXPORTAÇÃO"]
["004.007",{"$f":"SUM(E6:X6)","v":0},null,"ESCAVAÇÃO MECÂNICA, NÃO EM VALAS, EM QUALQUER TIPO DE SOLO, EXCETO ROCHA"]
["004007001",{"$f":"SUM(E7:X7)","v":0},"m³","Solos em geral, profundidade 0 m < h ≤ 2 m",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A7=\"\",\"\",VLOOKUP(A7,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":12.76},{"$f":"IF(Y7=\"\",\"\",B7*Y7)","v":0}]
["004007002",{"$f":"SUM(E8:X8)","v":0},"m³","Solos em geral, profundidade 0 m < h ≤ 4 m",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A8=\"\",\"\",VLOOKUP(A8,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":14.88},{"$f":"IF(Y8=\"\",\"\",B8*Y8)","v":0}]
["004007003",0,"m³","Solos em geral, profundidade 0 m < h ≤ 6 m",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A9=\"\",\"\",VLOOKUP(A9,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":17.47},0]
["004007004",0,"m³","Solos em geral, profundidade 0 m < h ≤ 8 m",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A10=\"\",\"\",VLOOKUP(A10,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":18.7},0]
["004007005",0,"m³","Solo arenoso compacto ou argila dura (moledo ou cascalho), profundidade 0 m < h ≤ 2 m ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A11=\"\",\"\",VLOOKUP(A11,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":15.63},0]
["004007006",0,"m³","Solo arenoso compacto ou argila dura (moledo ou cascalho), profundidade 0 m < h ≤ 4 m",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A12=\"\",\"\",VLOOKUP(A12,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":18.239999999999998},0]
["004007007",0,"m³","Solo arenoso compacto ou argila dura (moledo ou cascalho), profundidade 0 m < h ≤ 6 m",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A13=\"\",\"\",VLOOKUP(A13,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":30.52},0]
["004007008",0,"m³","Solo arenoso compacto ou argila dura (moledo ou cascalho), profundidade 0 m < h ≤ 8 m",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A14=\"\",\"\",VLOOKUP(A14,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":32.700000000000003},0]
["004.008",0,null,"DESMONTE DE ROCHA BRANDA, NÃO EM VALAS",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A15=\"\",\"\",VLOOKUP(A15,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":0},0]
["004008001",0,"m³","Com uso de explosivo",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A16=\"\",\"\",VLOOKUP(A16,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":132.25},0]
["004008002",0,"m³","Sem uso de explosivo",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A17=\"\",\"\",VLOOKUP(A17,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":231.91},0]
["004.009",0,null,"DESMONTE DE ROCHA DURA, NÃO EM VALAS",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A18=\"\",\"\",VLOOKUP(A18,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":0},0]
["004009001",0,"m³","Com uso de explosivo",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A19=\"\",\"\",VLOOKUP(A19,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":213.43},0]
["004009002",0,"m³","Sem uso de explosivo",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A20=\"\",\"\",VLOOKUP(A20,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":331.3},0]
["004.010",0,null,"RETIRADA DE ROCHA DESMONTADA, NÃO EM VALAS",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A21=\"\",\"\",VLOOKUP(A21,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":0},0]
["004010001",0,"m³","Manual prof. 0 m < h ≤ 1 m",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A22=\"\",\"\",VLOOKUP(A22,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":119.16},0]
["004010002",0,"m³","Manual prof. 1 m < h ≤ 2 m",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A23=\"\",\"\",VLOOKUP(A23,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":132.4},0]
["004010003",0,"m³","Manual prof. 2 m < h ≤ 3 m",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A24=\"\",\"\",VLOOKUP(A24,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":145.63999999999999},0]
["004010004",0,"m³","Manual prof. 3 m < h ≤ 4 m",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A25=\"\",\"\",VLOOKUP(A25,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":158.88},0]
["004010005",0,"m³","Mecânica prof. 0 m < h ≤ 2 m",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A26=\"\",\"\",VLOOKUP(A26,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":44.2},0]
["004010006",0,"m³","Mecânica prof. 0 m < h ≤ 4 m",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A27=\"\",\"\",VLOOKUP(A27,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":46.44},0]
["004010007",0,"m³","Mecânica prof. 0 m < h ≤ 6 m",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A28=\"\",\"\",VLOOKUP(A28,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":51.03},0]
["004010008",0,"m³","Mecânica prof. 0 m < h ≤ 8 m",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A29=\"\",\"\",VLOOKUP(A29,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":55.95},0]
["004.011",0,null,"RETIRADA MECÂNICA DE SOLO LAMACENTO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A30=\"\",\"\",VLOOKUP(A30,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":0},0]
["004011001",0,"m³","Retirada mecânica de solo lamacento",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A31=\"\",\"\",VLOOKUP(A31,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":9.7200000000000006},0]
["004.018",{"$f":"SUM(E32:X32)","v":0},null,"CARGA E DESCARGA DE SOLOS",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A32=\"\",\"\",VLOOKUP(A32,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":0},0]
["004018001",0,"m³","Qualquer tipo de solo exceto rocha",{"$f":"SUM(E7:E14)*1.25","v":0},{"$f":"SUM(F7:F14)*1.25","v":0},{"$f":"SUM(G7:G14)*1.25","v":0},{"$f":"SUM(H7:H14)*1.25","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"IF(A33=\"\",\"\",VLOOKUP(A33,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":3.81},0]
["004018002",0,"m³","Carga e descarga de solos - rocha",{"$f":"SUM(E16:E20)*1.3","v":0},{"$f":"SUM(F16:F20)*1.3","v":0},0,{"$f":"SUM(H16:H20)*1.3","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"IF(A34=\"\",\"\",VLOOKUP(A34,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":4.58},0]
["004.019",0,null,"TRANSPORTE DE SOLOS (1)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A35=\"\",\"\",VLOOKUP(A35,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":0},0]
["004019001",0,"m³xkm",{"$f":"CONCATENATE(\"Transporte de solos - qquer tipo de solo, exceto rocha, em rodovia ou rua \",AC36,\" km (1)\")","v":"Transporte de solos - qquer tipo de solo, exceto rocha, em rodovia ou rua 1 km (1)"},{"$f":"E33*$AC36","v":0},{"$f":"F33*$AC36","v":0},{"$f":"G33*$AC36","v":0},{"$f":"H33*$AC36","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"IF(A36=\"\",\"\",VLOOKUP(A36,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":1.68},0,null,"DMT =",1,"km",{"$f":"IF(AC36<=0.03,\"ZERAR!\",\"ok\")","v":"ok"}]
["004019002",0,"m³xkm",{"$f":"CONCATENATE(\"Transporte de solos - qquer tipo de solo, exceto rocha, em caminho de serviço \",AC37,\" km (1)\")","v":"Transporte de solos - qquer tipo de solo, exceto rocha, em caminho de serviço 1 km (1)"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A37=\"\",\"\",VLOOKUP(A37,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":4.4400000000000004},0,null,"DMT =",1,"km",{"$f":"IF(AC37<=0.03,\"ZERAR!\",\"ok\")","v":"ok"}]
["004019003",0,"m³xkm",{"$f":"CONCATENATE(\"Transporte de solos -  rocha, em rodovia ou rua \",AC38,\" km (2)\")","v":"Transporte de solos -  rocha, em rodovia ou rua 1 km (2)"},{"$f":"E34*$AC38","v":0},{"$f":"F34*$AC38","v":0},{"$f":"G34*$AC38","v":0},{"$f":"H34*$AC38","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"IF(A38=\"\",\"\",VLOOKUP(A38,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":2.02},0,null,"DMT =",1,"km",{"$f":"IF(AC38<=0.03,\"ZERAR!\",\"ok\")","v":"ok"}]
["004019004",0,"m³xkm",{"$f":"CONCATENATE(\"Transporte de solos -  rocha, em caminho de serviço \",AC39,\" km (2)\")","v":"Transporte de solos -  rocha, em caminho de serviço 1 km (2)"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A39=\"\",\"\",VLOOKUP(A39,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":5.33},0,null,"DMT =",1,"km",{"$f":"IF(AC39<=0.03,\"ZERAR!\",\"ok\")","v":"ok"}]
["004.020",0,null,"PROTEÇÃO PARA DESMONTE COM USO DE EXPLOSIVO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A40=\"\",\"\",VLOOKUP(A40,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":0},0]
["004020001",0,"m²","Com rede metálica simples 1/2”",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A41=\"\",\"\",VLOOKUP(A41,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":24.88},0]
["004020002",0,"m²","Com rede metálica simples 5/8”",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A42=\"\",\"\",VLOOKUP(A42,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":29.75},0]
["004020003",0,"m²","Com rede metálica dupla",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A43=\"\",\"\",VLOOKUP(A43,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":54.55},0]
["004020004",0,"m³","Com terra",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A44=\"\",\"\",VLOOKUP(A44,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":45.01},0]
["004020005",0,"m²","Com Manta de Borracha",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A45=\"\",\"\",VLOOKUP(A45,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":242.06},0]
["004.021",0,null,"TRANSPORTE DE EXPLOSIVOS E ACESSÓRIOS"]
["004021001",0,"ud","Transporte de explosivos e acessórios (pago apenas 1x no contrato)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A47=\"\",\"\",VLOOKUP(A47,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":0},0]
[null,0,null,"IMPORTAÇÃO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A48=\"\",\"\",VLOOKUP(A48,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":""},""]
["004.016",0,null,"JAZIDA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A49=\"\",\"\",VLOOKUP(A49,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":0},0]
["004016001",0,"m³","Escavação de material em jazidas",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A50=\"\",\"\",VLOOKUP(A50,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":36.51},0]
["004.007",0,null,"ESCAVAÇÃO MECÂNICA, NÃO EM VALAS, EM QUALQUER TIPO DE SOLO, EXCETO ROCHA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A51=\"\",\"\",VLOOKUP(A51,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":0},0]
["004007001",0,"m³","Solos em geral, profundidade 0 m < h ≤ 2 m",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A52=\"\",\"\",VLOOKUP(A52,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":12.76},0]
["004007002",0,"m³","Solos em geral, profundidade 0 m < h ≤ 4 m",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A53=\"\",\"\",VLOOKUP(A53,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":14.88},0]
["004007003",0,"m³","Solos em geral, profundidade 0 m < h ≤ 6 m",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A54=\"\",\"\",VLOOKUP(A54,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":17.47},0]
["004007004",0,"m³","Solos em geral, profundidade 0 m < h ≤ 8 m",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A55=\"\",\"\",VLOOKUP(A55,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":18.7},0]
["004007005",0,"m³","Solo arenoso compacto ou argila dura (moledo ou cascalho), profundidade 0 m < h ≤ 2 m ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A56=\"\",\"\",VLOOKUP(A56,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":15.63},0]
["004007006",0,"m³","Solo arenoso compacto ou argila dura (moledo ou cascalho), profundidade 0 m < h ≤ 4 m",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A57=\"\",\"\",VLOOKUP(A57,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":18.239999999999998},0]
["004007007",0,"m³","Solo arenoso compacto ou argila dura (moledo ou cascalho), profundidade 0 m < h ≤ 6 m",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A58=\"\",\"\",VLOOKUP(A58,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":30.52},0]
["004007008",0,"m³","Solo arenoso compacto ou argila dura (moledo ou cascalho), profundidade 0 m < h ≤ 8 m",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A59=\"\",\"\",VLOOKUP(A59,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":32.700000000000003},0]
["004.018",0,null,"CARGA E DESCARGA DE SOLOS",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A60=\"\",\"\",VLOOKUP(A60,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":0},0]
["004018001",0,"m³","Qualquer tipo de solo exceto rocha",{"$f":"SUM(E50:E59)*1.25","v":0},{"$f":"SUM(F50:F59)*1.25","v":0},{"$f":"SUM(G50:G59)*1.25","v":0},{"$f":"SUM(H50:H59)*1.25","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"IF(A61=\"\",\"\",VLOOKUP(A61,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":3.81},0]
["004.019",0,null,"TRANSPORTE DE SOLOS (2)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A62=\"\",\"\",VLOOKUP(A62,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":0},0]
["004019001",0,"m³xkm",{"$f":"CONCATENATE(\"Transporte de solos - qquer tipo de solo, exceto rocha, em rodovia ou rua \",AC63,\" km (1)\")","v":"Transporte de solos - qquer tipo de solo, exceto rocha, em rodovia ou rua 1 km (1)"},{"$f":"E61*$AC63","v":0},{"$f":"F61*$AC63","v":0},{"$f":"G61*$AC63","v":0},{"$f":"H61*$AC63","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"IF(A63=\"\",\"\",VLOOKUP(A63,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":1.68},0,null,"DMT =",1,"km",{"$f":"IF(AC103<=0.03,\"ZERAR!\",\"ok\")","v":"ok"}]
["004019002",0,"m³xkm",{"$f":"CONCATENATE(\"Transporte de solos - qquer tipo de solo, exceto rocha, em caminho de serviço \",AC64,\" km (1)\")","v":"Transporte de solos - qquer tipo de solo, exceto rocha, em caminho de serviço 1 km (1)"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A64=\"\",\"\",VLOOKUP(A64,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":4.4400000000000004},0,null,"DMT =",1,"km",{"$f":"IF(AC103<=0.03,\"ZERAR!\",\"ok\")","v":"ok"}]
["004.013",0,null,"ATERRO/REATERRO EM VALAS E CAVAS",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A65=\"\",\"\",VLOOKUP(A65,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":0},0]
["004013001",0,"m³","Manual",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A66=\"\",\"\",VLOOKUP(A66,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":11.91},0]
["004013002",0,"m³","Mecânico",{"$f":"SUM(E50:E59)","v":0},{"$f":"SUM(F50:F59)","v":0},{"$f":"SUM(G50:G59)","v":0},{"$f":"SUM(H50:H59)","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"IF(A67=\"\",\"\",VLOOKUP(A67,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":2.42},0]
["004.015",0,null,"COMPACTAÇÃO NÃO EM VALAS",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A68=\"\",\"\",VLOOKUP(A68,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":0},0]
["004015001",0,"m³","Sem controle do GC",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A69=\"\",\"\",VLOOKUP(A69,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":7.93},0]
["004015002",0,"m³","Com controle do GC -  95% PN",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A70=\"\",\"\",VLOOKUP(A70,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":9.84},0]
["004015003",0,"m³","Com controle do GC -  100% PN",{"$f":"E67","v":0},{"$f":"F67","v":0},0,{"$f":"H67","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"IF(A71=\"\",\"\",VLOOKUP(A71,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":12.82},0]
[null,0,null,"COMPENSAÇÃO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A72=\"\",\"\",VLOOKUP(A72,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":""},""]
[null,{"$f":"SUM(E73:X73)","v":0},null,"ESCAVAÇÃO MECÂNICA, NÃO EM VALAS, EM QUALQUER TIPO DE SOLO, EXCETO ROCHA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A73=\"\",\"\",VLOOKUP(A73,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(Y73=\"\",\"\",B73*Y73)","v":""}]
["004007001",0,"m³","Solos em geral, profundidade 0 m < h ≤ 2 m",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A74=\"\",\"\",VLOOKUP(A74,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":12.76},0]
["004007002",0,"m³","Solos em geral, profundidade 0 m < h ≤ 4 m",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A75=\"\",\"\",VLOOKUP(A75,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":14.88},0]
["004007003",0,"m³","Solos em geral, profundidade 0 m < h ≤ 6 m",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A76=\"\",\"\",VLOOKUP(A76,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":17.47},0]
["004007004",0,"m³","Solos em geral, profundidade 0 m < h ≤ 8 m",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A77=\"\",\"\",VLOOKUP(A77,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":18.7},0]
["004007005",0,"m³","Solo arenoso compacto ou argila dura (moledo ou cascalho), profundidade 0 m < h ≤ 2 m ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A78=\"\",\"\",VLOOKUP(A78,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":15.63},0]
["004007006",0,"m³","Solo arenoso compacto ou argila dura (moledo ou cascalho), profundidade 0 m < h ≤ 4 m",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A79=\"\",\"\",VLOOKUP(A79,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":18.239999999999998},0]
["004007007",0,"m³","Solo arenoso compacto ou argila dura (moledo ou cascalho), profundidade 0 m < h ≤ 6 m",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A80=\"\",\"\",VLOOKUP(A80,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":30.52},0]
["004007008",0,"m³","Solo arenoso compacto ou argila dura (moledo ou cascalho), profundidade 0 m < h ≤ 8 m",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A81=\"\",\"\",VLOOKUP(A81,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":32.700000000000003},0]
["004.008",0,null,"DESMONTE DE ROCHA BRANDA, NÃO EM VALAS",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A82=\"\",\"\",VLOOKUP(A82,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":0},0]
["004008001",0,"m³","Com uso de explosivo",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A83=\"\",\"\",VLOOKUP(A83,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":132.25},0]
["004008002",0,"m³","Sem uso de explosivo",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A84=\"\",\"\",VLOOKUP(A84,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":231.91},0]
["004.009",0,null,"DESMONTE DE ROCHA DURA, NÃO EM VALAS",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A85=\"\",\"\",VLOOKUP(A85,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":0},0]
["004009001",0,"m³","Com uso de explosivo",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A86=\"\",\"\",VLOOKUP(A86,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":213.43},0]
["004009002",0,"m³","Sem uso de explosivo",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A87=\"\",\"\",VLOOKUP(A87,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":331.3},0]
["004.010",0,null,"RETIRADA DE ROCHA DESMONTADA, NÃO EM VALAS",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A88=\"\",\"\",VLOOKUP(A88,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":0},0]
["004010001",0,"m³","Manual prof. 0 m < h ≤ 1 m",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A89=\"\",\"\",VLOOKUP(A89,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":119.16},0]
["004010002",0,"m³","Manual prof. 1 m < h ≤ 2 m",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A90=\"\",\"\",VLOOKUP(A90,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":132.4},0]
["004010003",0,"m³","Manual prof. 2 m < h ≤ 3 m",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A91=\"\",\"\",VLOOKUP(A91,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":145.63999999999999},0]
["004010004",0,"m³","Manual prof. 3 m < h ≤ 4 m",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A92=\"\",\"\",VLOOKUP(A92,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":158.88},0]
["004010005",0,"m³","Mecânica prof. 0 m < h ≤ 2 m",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A93=\"\",\"\",VLOOKUP(A93,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":44.2},0]
["004010006",0,"m³","Mecânica prof. 0 m < h ≤ 4 m",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A94=\"\",\"\",VLOOKUP(A94,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":46.44},0]
["004010007",0,"m³","Mecânica prof. 0 m < h ≤ 6 m",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A95=\"\",\"\",VLOOKUP(A95,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":51.03},0]
["004010008",0,"m³","Mecânica prof. 0 m < h ≤ 8 m",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A96=\"\",\"\",VLOOKUP(A96,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":55.95},0]
["004.011",0,null,"RETIRADA MECÂNICA DE SOLO LAMACENTO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A97=\"\",\"\",VLOOKUP(A97,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":0},0]
["004011001",0,"m³","Retirada mecânica de solo lamacento",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A98=\"\",\"\",VLOOKUP(A98,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":9.7200000000000006},0]
["004.018",0,null,"CARGA E DESCARGA DE SOLOS",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A99=\"\",\"\",VLOOKUP(A99,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":0},0]
["004018001",0,"m³","Qualquer tipo de solo exceto rocha",{"$f":"SUM(E74:E81)*1.25*2","v":0},{"$f":"SUM(F74:F81)*1.25*2","v":0},0,{"$f":"SUM(H74:H81)*1.25*2","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"IF(A100=\"\",\"\",VLOOKUP(A100,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":3.81},0]
["004018002",0,"m³","Carga e descarga de solos - rocha",{"$f":"SUM(E83:E87)*1.3*2","v":0},{"$f":"SUM(F83:F87)*1.3*2","v":0},0,{"$f":"SUM(H83:H87)*1.3*2","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"IF(A101=\"\",\"\",VLOOKUP(A101,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":4.58},0]
["004.019",0,null,"TRANSPORTE DE SOLOS (3)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A102=\"\",\"\",VLOOKUP(A102,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":0},0]
["004019001",0,"m³xkm",{"$f":"CONCATENATE(\"Transporte de solos - DMT>30 m - qquer tipo de solo, exceto rocha, em rodovia ou rua \",AC103,\" km (1)\")","v":"Transporte de solos - DMT>30 m - qquer tipo de solo, exceto rocha, em rodovia ou rua 1 km (1)"},{"$f":"E100*$AC103","v":0},{"$f":"F100*$AC103","v":0},{"$f":"G100*$AC103","v":0},{"$f":"H100*$AC103","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"IF(A103=\"\",\"\",VLOOKUP(A103,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":1.68},0,null,"DMT > 30m =",1,"km",{"$f":"IF(AC103<=0.03,\"ZERAR!\",\"ok\")","v":"ok"}]
["004019002",0,"m³xkm",{"$f":"CONCATENATE(\"Transporte de solos - DMT>30 m - qquer tipo de solo, exceto rocha, em caminho de serviço \",AC104,\" km (1)\")","v":"Transporte de solos - DMT>30 m - qquer tipo de solo, exceto rocha, em caminho de serviço 1 km (1)"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A104=\"\",\"\",VLOOKUP(A104,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":4.4400000000000004},0,null,"DMT > 30m =",1,"km",{"$f":"IF(AC104<=0.03,\"ZERAR!\",\"ok\")","v":"ok"}]
["004019003",0,"m³xkm",{"$f":"CONCATENATE(\"Transporte de solos  - DMT>30 m - Rocha, em rodovia ou rua \",AC105,\" km (2)\")","v":"Transporte de solos  - DMT>30 m - Rocha, em rodovia ou rua 1 km (2)"},{"$f":"E101*$AC105","v":0},{"$f":"F101*$AC105","v":0},{"$f":"G101*$AC105","v":0},{"$f":"H101*$AC105","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"IF(A105=\"\",\"\",VLOOKUP(A105,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":2.02},0,null,"DMT > 30m =",1,"km",{"$f":"IF(AC105<=0.03,\"ZERAR!\",\"ok\")","v":"ok"}]
["004019004",0,"m³xkm",{"$f":"CONCATENATE(\"Transporte de solos  - DMT>30 m - Rocha, em caminho de serviço \",AC106,\" km (2)\")","v":"Transporte de solos  - DMT>30 m - Rocha, em caminho de serviço 1 km (2)"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A106=\"\",\"\",VLOOKUP(A106,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":5.33},0,null,"DMT > 30m =",1,"km","ok"]
["004.013",0,null,"ATERRO/REATERRO EM VALAS E CAVAS",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A107=\"\",\"\",VLOOKUP(A107,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":0},0]
["004013001",0,"m³","Manual",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A108=\"\",\"\",VLOOKUP(A108,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":11.91},0]
["004013002",0,"m³","Mecânico",{"$f":"SUM(E74:E81)","v":0},{"$f":"SUM(F74:F81)","v":0},0,{"$f":"SUM(H74:H81)","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"IF(A109=\"\",\"\",VLOOKUP(A109,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":2.42},0]
["004.015",0,null,"COMPACTAÇÃO NÃO EM VALAS",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A110=\"\",\"\",VLOOKUP(A110,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":0},0]
["004015001",0,"m³","Sem controle do GC",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A111=\"\",\"\",VLOOKUP(A111,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":7.93},0]
["004015002",0,"m³","Com controle do GC -  95% PN",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A112=\"\",\"\",VLOOKUP(A112,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":9.84},0]
["004015003",0,"m³","Com controle do GC -  100% PN",{"$f":"E109","v":0},{"$f":"F109","v":0},0,{"$f":"H109","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"IF(A113=\"\",\"\",VLOOKUP(A113,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":12.82},0]
["004.020",0,null,"PROTEÇÃO PARA DESMONTE COM USO DE EXPLOSIVO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A114=\"\",\"\",VLOOKUP(A114,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":0},0]
["004020001",0,"m²","Com rede metálica simples 1/2”",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A115=\"\",\"\",VLOOKUP(A115,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":24.88},0]
["004020002",0,"m²","Com rede metálica simples 5/8”",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A116=\"\",\"\",VLOOKUP(A116,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":29.75},0]
["004020003",0,"m²","Com rede metálica dupla",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A117=\"\",\"\",VLOOKUP(A117,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":54.55},0]
["004020004",0,"m³","Com terra",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A118=\"\",\"\",VLOOKUP(A118,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":45.01},0]
["004020005",0,"m²","Com Manta de Borracha",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A119=\"\",\"\",VLOOKUP(A119,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":242.06},{"$f":"IF(Y119=\"\",\"\",B119*Y119)","v":0}]
[null,0,null,"TALUDES",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A120=\"\",\"\",VLOOKUP(A120,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":""},""]
["004.012",0,null,"CONFORMAÇÃO DE TALUDES"]
["004012001",0,"m²","Conformação de taludes",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A122=\"\",\"\",VLOOKUP(A122,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":15.88},0]
["015.002",null,"UD","PAISAGISMO"]
["015002001",0,"m²","Plantio de grama em leiva ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A124=\"\",\"\",VLOOKUP(A124,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":17.2},0]
["015.003",null,"UD","DRENAGEM"]
["015003001",0,"m","Calha de concreto pré-moldada simples DN 200",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A126=\"\",\"\",VLOOKUP(A126,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":40.32},0]
["015003002",0,"m","Calha de concreto pré-moldada simples DN 300",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A127=\"\",\"\",VLOOKUP(A127,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":45.74},0]
["015003003",0,"m","Calha de concreto pré-moldada simples DN 400",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A128=\"\",\"\",VLOOKUP(A128,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":53.17},0]
["015003001",0,"m","Calha de concreto pré-moldada simples DN 200",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A129=\"\",\"\",VLOOKUP(A129,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":40.32},0]
["015003002",0,"m","Calha de concreto pré-moldada simples DN 300",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A130=\"\",\"\",VLOOKUP(A130,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":45.74},0]
["015003001",0,"m","Calha de concreto pré-moldada simples DN 200",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A131=\"\",\"\",VLOOKUP(A131,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":40.32},0]
["015003002",0,"m","Calha de concreto pré-moldada simples DN 300",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A132=\"\",\"\",VLOOKUP(A132,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":45.74},0]
["015003003",0,"m","Calha de concreto pré-moldada simples DN 400",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A133=\"\",\"\",VLOOKUP(A133,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":53.17},0]
["015003001",0,"m","Calha de concreto pré-moldada simples DN 200",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A134=\"\",\"\",VLOOKUP(A134,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":40.32},0]
["015003002",0,"m","Calha de concreto pré-moldada simples DN 300",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A135=\"\",\"\",VLOOKUP(A135,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":45.74},0]
["015003001",0,"m","Calha de concreto pré-moldada simples DN 200",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A136=\"\",\"\",VLOOKUP(A136,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":40.32},0]
["015003002",0,"m","Calha de concreto pré-moldada simples DN 300",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A137=\"\",\"\",VLOOKUP(A137,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":45.74},0]
["015003003",0,"m","Calha de concreto pré-moldada simples DN 400",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A138=\"\",\"\",VLOOKUP(A138,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":53.17},0]
[null,{"$f":"SUM(E139:X139)","v":0},null,"PREPARO DO TERRENO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A139=\"\",\"\",VLOOKUP(A139,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":""},""]
["003.004",null,null,"PREPARO DO TERRENO"]
["003004001",0,"m²","Roçada fina",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A141=\"\",\"\",VLOOKUP(A141,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":2.11},0]
["003004002",0,"m²","Roçada densa",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A142=\"\",\"\",VLOOKUP(A142,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":3.17},0]
["003004003",0,"m²","Raspagem de camada vegetal",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A143=\"\",\"\",VLOOKUP(A143,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":1.27},0]
["003004004",0,"m²","Destoca manual 0 < d  ≤15 cm",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A144=\"\",\"\",VLOOKUP(A144,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":8.73},0]
["003004005",0,"ud","Destoca manual 15 <  d ≤ 30 cm",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A145=\"\",\"\",VLOOKUP(A145,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":79.44},0]
["003004006",0,"ud","Destoca manual 30 <  d ≤ 75 cm",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A146=\"\",\"\",VLOOKUP(A146,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":158.88},0]
["003004007",0,"m²","Destoca mecânica 0 <  d ≤ 15 cm",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A147=\"\",\"\",VLOOKUP(A147,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":1.52},0]
["003004008",0,"ud","Destoca mecânica 15 < d ≤ 30 cm",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A148=\"\",\"\",VLOOKUP(A148,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":21.77},0]
["003004009",0,"ud","Destoca mecânica 30 < d ≤ 75 cm",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A149=\"\",\"\",VLOOKUP(A149,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":45.84},0]
[null,0,null,"PAVIMENTO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A150=\"\",\"\",VLOOKUP(A150,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":""},""]
["010002001",0,"m²","Regularização do subleito",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A151=\"\",\"\",VLOOKUP(A151,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":0.72},0]
["010002002",0,"m³","Base e Sub-base em saibro (espessura = 40 cm)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A152=\"\",\"\",VLOOKUP(A152,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":82.34},0]
["010002017",0,"m²","Revestimento de pedrisco (m²)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A153=\"\",\"\",VLOOKUP(A153,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":7.47},0]
["010002005",0,"m³","Base em brita graduada",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A154=\"\",\"\",VLOOKUP(A154,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":100.32},0]
["010002006",0,"m²","Revestimento com pintura asfáltica (imprimação)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A155=\"\",\"\",VLOOKUP(A155,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":13.09},0]
["010002007",0,"m³","Revestimento com concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A156=\"\",\"\",VLOOKUP(A156,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":1216.19},0]
["010002030",0,"m","Guia-sarjeta de concreto moldada \"in loco\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A157=\"\",\"\",VLOOKUP(A157,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":81.55},0]
[null,0,null,"CONTROLE TECNOLÓGICO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A158=\"\",\"\",VLOOKUP(A158,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":""},""]
["004.022",0,null,"SERVIÇOS GEOTÉCNICOS",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A159=\"\",\"\",VLOOKUP(A159,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":0},0]
["004022001",0,"ud","Acesso a Coleta de Amostra Deformada /  Indeformada - Poço à pá e picareta (poços c/ h=3,00m)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A160=\"\",\"\",VLOOKUP(A160,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":635.41999999999996},0]
["004022002",0,"ud","Acesso a Coleta de Amostra Deformada /  Indeformada - Poço com retroescavadeira (poços c/ h=3,00m)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A161=\"\",\"\",VLOOKUP(A161,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":353.55},0]
["004022003",0,"ud","Perfuração com tubo camisa 6\" para acesso do amostrador Shelby",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A162=\"\",\"\",VLOOKUP(A162,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":278.66000000000003},0]
["004022004",0,"ud","Coleta de amostra indeformada (bloco 30x30x30)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A163=\"\",\"\",VLOOKUP(A163,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":497.4},0]
["004022005",0,"ud","Coleta de amostra indeformada com Amostrador Shelby",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A164=\"\",\"\",VLOOKUP(A164,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":218.97},0]
["004022006",0,"ud","Coleta de amostra deformada (60Kg)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A165=\"\",\"\",VLOOKUP(A165,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":132.4},0]
["004.023",0,null,"ENSAIOS GEOTÉCNICOS",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A166=\"\",\"\",VLOOKUP(A166,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":0},0]
["004023001",0,"ud","Resistência à compressão simples",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A167=\"\",\"\",VLOOKUP(A167,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":475.32},0]
["004023002",0,"ud","Cisalhamento direto - por ponto",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A168=\"\",\"\",VLOOKUP(A168,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":251.88},0]
["004023003",0,"ud","Cisalhamento triaxial - CD - por ponto",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A169=\"\",\"\",VLOOKUP(A169,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":859.16},0]
["004023004",0,"ud","Cisalhamento triaxial - CU - por ponto",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A170=\"\",\"\",VLOOKUP(A170,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":859.16},0]
["004023005",0,"ud","Cisalhamento triaxial - UU - por ponto",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A171=\"\",\"\",VLOOKUP(A171,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":479.03},0]
["004023006",0,"ud","Adensamento",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A172=\"\",\"\",VLOOKUP(A172,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":136.57},0]
["004023007",0,"ud","Adensamento com colapsividade",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A173=\"\",\"\",VLOOKUP(A173,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":200.67},0]
["004023008",0,"ud","Permeabilidade carga constante ou variável (amostras indeformadas ou compactadas)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A174=\"\",\"\",VLOOKUP(A174,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":0},0]
["004023009",0,"ud","Permeabilidade in situ Vertical",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A175=\"\",\"\",VLOOKUP(A175,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":0},0]
["004023010",0,"ud","Permeabilidade in situ Horizontal",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A176=\"\",\"\",VLOOKUP(A176,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":0},0]
["004023011",0,"ud","Ensaio de granulometria",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A177=\"\",\"\",VLOOKUP(A177,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":207.75},0]
["004023012",0,"ud","Ensaio de granulometria com sedimentação",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A178=\"\",\"\",VLOOKUP(A178,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":0},0]
["004023013",0,"ud","Ensaio de limite de liquidez",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A179=\"\",\"\",VLOOKUP(A179,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":129.86000000000001},0]
["004023014",0,"ud","Ensaio de limite de plasticidade",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A180=\"\",\"\",VLOOKUP(A180,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":0},0]
["004023015",0,"ud","Ensaio de massa específica real de grãos",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A181=\"\",\"\",VLOOKUP(A181,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":0},0]
["004023016",0,"ud","Ensaio de massa específica natural",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A182=\"\",\"\",VLOOKUP(A182,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":0},0]
["004023017",0,"ud","Ensaio de umidade natural",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A183=\"\",\"\",VLOOKUP(A183,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":0},0]
["004023018",0,"ud","Compactação Proctor Normal",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A184=\"\",\"\",VLOOKUP(A184,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":0},0]
["004023019",0,"ud","CBR na umidade ótima",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A185=\"\",\"\",VLOOKUP(A185,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":0},0]
["004023020",0,"km","Transporte de amostras coletadas em campo para laboratório",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A186=\"\",\"\",VLOOKUP(A186,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":7.74},{"$f":"IF(Y186=\"\",\"\",B186*Y186)","v":0}]
["004.024",0,null,"CONTROLE DA COMPACTAÇÃO DE SOLOS",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A187=\"\",\"\",VLOOKUP(A187,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":""},""]
["004024001",0,"ud","Ensaio de compactação (Solo a compactar)",{"$f":"ROUNDUP(SUM(B69:B71,B111:B113)/1000,0)*9","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A188=\"\",\"\",VLOOKUP(A188,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":0},0]
["004024002",0,"ud","Ensaio de umidade e peso específico seco em campo (Solo Compactado) - Determinação do GC",{"$f":"ROUNDUP(SUM(B69:B71,B111:B113)/500,0)*9","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A189=\"\",\"\",VLOOKUP(A189,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":0},0]
["004024003",0,"ud","Ensaio de massa específica aparente (Solo a compactar)",{"$f":"E188","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A190=\"\",\"\",VLOOKUP(A190,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":0},0]
["004024004",0,"ud","Ensaio de granulometria (Solo a compactar)",{"$f":"ROUNDUP(9*(E188/4),0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A191=\"\",\"\",VLOOKUP(A191,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":0},0]
["004024005",0,"ud","Ensaio de limite de liquidez (Solo a compactar)",{"$f":"E191","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A192=\"\",\"\",VLOOKUP(A192,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":0},0]
["004024006",0,"ud","Ensaio de limite de plasticidade (Solo a compactar)",{"$f":"E191","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A193=\"\",\"\",VLOOKUP(A193,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":0},0]
["004024007",0,"ud","Prova de carga em placa",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A194=\"\",\"\",VLOOKUP(A194,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":0},0]
[null,0,null,"ESCORAMENTO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A195=\"\",\"\",VLOOKUP(A195,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":""},""]
["005.001",0,null,"ESCORAMENTO METÁLICO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A196=\"\",\"\",VLOOKUP(A196,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":""},""]
["005001001",0,"m²","Pontalete metálico",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A197=\"\",\"\",VLOOKUP(A197,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":14.82},0]
["005001002",0,"m²","Descontínuo",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A198=\"\",\"\",VLOOKUP(A198,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":45.2},0]
["005001003",0,"m²","Contínuo",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A199=\"\",\"\",VLOOKUP(A199,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":65.31},0]
["005001004",0,"m²","Contínuo com chapa metálica",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A200=\"\",\"\",VLOOKUP(A200,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":8.76},0]
["005001005",0,"m²","Contínuo com chapa e perfis metálicos",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A201=\"\",\"\",VLOOKUP(A201,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE))","v":17.75},0]
["005001006",0,"m²","Contínuo de Estaca Prancha Metálica – Laminado a frio",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A202,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE)","v":16.78},{"$f":"B202*Y202","v":0}]
["005001007",0,"m²","Vala Blindada Escoramento Metálico Tipo Blindagem"]
["005.002",{"$f":"SUM(E204:X204)","v":0},null,"ESCORAMENTO MISTO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A204,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE)","v":0},{"$f":"B204*Y204","v":0}]
["005002001",0,"m²","Tipo Hamburguês",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A205,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE)","v":163.58000000000001},0]
["005.003",0,null,"ESCORAMENTO METÁLICO TIPO CAIXA “GAIOLA”",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A206,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE)","v":0},0]
["005003001",0,"m²","Com chapa metálica - largura < 1,50 m",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A207,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE)","v":11.43},0]
["005003002",0,"m²","Com chapa metálica - 1,50 m < largura < 2,00 m",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A208,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE)","v":12.24},0]
["005003003",0,"m²","Com chapa metálica - 2,00 m < largura < 2,50 m",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A209,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE)","v":13.14},0]
["006   ",0,null,"ESGOTAMENTO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A210,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE)","v":""}]
["006.001",0,null,"ESGOTAMENTO COM BOMBAS",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A211,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE)","v":""}]
["006001001",0,"ud","Motor-bomba até 20 m³/h",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A212,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE)","v":9.6300000000000008},0]
["006001002",0,"ud","Motor-bomba de 20 a 40 m³/h",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A213,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE)","v":13.13},0]
["006.002",0,null,"REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO - PONTEIRAS FILTRANTES",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A214,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE)","v":""}]
["006002001",0,"ud","Mobilização e desmobilização (obras)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A215,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE)","v":320.92},0]
["006002002",0,"ud","Mobilização e desmobilização (serviços de manutenção, SAR, etc.)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A216,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE)","v":320.92},0]
["006002003",0,"ud","Cravação de ponteiras",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A217,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE)","v":23.98},0]
["006002004",0,"ud","Instalação de tubos coletores",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A218,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE)","v":3.28},0]
["006002005",0,"ud","Operação do conjunto",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A219,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE)","v":50.86},0]
["006.003",0,null,"REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO - COM POÇOS"]
["006003001",0,"ud","Tubo de aço DN 300",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A221,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE)","v":130.61000000000001},0]
["006003002",0,"ud","Tubo de aço DN 400",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A222,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE)","v":146.54},0]
["006003003",0,"km","Tubo de concreto DN 600",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A223,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE)","v":110.81},0]
["006003004",0,"ud","Tubo de concreto DN 800",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A224,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE)","v":180.74},{"$f":"B224*Y224","v":0}]
["007   ",0,null,"OBRAS DE CONTENÇÃO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A225,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE)","v":""}]
["007.001",0,null,"ENSECADEIRA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A226,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE)","v":""}]
["007001001",0,"ud","Ensecadeira de madeira com parede simples",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A227,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE)","v":222.46},{"$f":"B227*Y227","v":0}]
["007001002",0,"ud","Ensecadeira de madeira com parede dupla",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A228,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE)","v":562.75},0]
["007001003",0,"ud","Ensecadeira metálica com parede simples - Estaca Prancha Metálica Laminada a quente.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A229,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE)","v":134.88999999999999},0]
["007001004",0,"ud","Ensecadeira de sacos com areia",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A230,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE)","v":275.44},0]
["007001005",0,"ud","Ensecadeira de sacos com material local",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A231,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE)","v":131.44},0]
["007.002",0,null,"MURO DE ARRIMO"]
["007002001",0,"ud","Alvenaria de pedra argamassada",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A233,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE)","v":789.23},{"$f":"B233*Y233","v":0}]
["007002002",0,"ud","Alvenaria de tijolo",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A234,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE)","v":836.44},{"$f":"B234*Y234","v":0}]
["007002003",0,"ud","Concreto ciclópico com 30% de pedra-de-mão",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A235,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE)","v":640.48},0]
["007.003",0,null,"GABIÃO TIPO CAIXA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A236,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE)","v":""}]
["007003001",0,"ud","Com diafragma - galvanizado",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A237,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE)","v":608.91},0]
["007003002",0,"ud","Com diafragma - galvanizado plastificado",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A238,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE)","v":691.42},0]
["007.004",0,null,"GABIÃO TIPO SACO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A239,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE)","v":""}]
["007004001",0,"ud","Saco",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A240,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE)","v":727.07},{"$f":"B240*Y240","v":0}]
["007.005",0,null,"GABIÃO TIPO COLCHÃO RENO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A241,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE)","v":""}]
["007005001",0,"ud","Com altura de 0,17 m",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A242,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE)","v":223.61},{"$f":"B242*Y242","v":0}]
["007005002",0,"ud","Com altura de 0,23 m",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A243,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE)","v":233.56},0]
["007005003",0,"ud","Com altura de 0,30 m",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A244,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE)","v":244.86},0]
["007.006",0,null,"ENROCAMENTO – PROTEÇÃO DE MARGEM",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A245,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE)","v":""}]
["007006001",0,"ud","Enrocamento com pedra-de-mão",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A246,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE)","v":126.57},0]
["007006002",0,"ud","Enrocamento com pedra-de-mão rejuntada",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A247,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE)","v":377.57},0]
["007.007",0,null,"BOLSA DE GEOSSINTÉTICO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A248,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE)","v":""}]
["007007001",0,"ud","Bolsacreto",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A249,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE)","v":126.57},0]
["007007002",0,"ud","Colchacreto",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A250,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE)","v":377.57},0]
["008   ",0,null,"FUNDAÇÕES E ESTRUTURA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A251,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE)","v":""}]
["008.001",0,null,"ESTACA MOLDADA “IN LOCO”",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A252,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE)","v":""}]
["008001001",0,"ud","Perfuração manual Ø 15 cm",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A253,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE)","v":59.77},0]
["008001002",0,"ud","Perfuração manual Ø 20 cm",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A254,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE)","v":65.75},0]
["008001003",0,"ud","Perfuração manual Ø 25 cm",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A255,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE)","v":83.68},0]
["008001004",0,"ud","Perfuração mec. rotativa Ø 20 cm sem lama bentonítica",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A256,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE)","v":59.77},0]
["008001005",0,"ud","Perfuração mec. rotativa Ø 25 cm sem lama bentonítica",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A257,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE)","v":83.68},0]
["008001006",0,"ud","Perfuração mec. rotativa Ø 30 cm sem lama bentonítica",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A258,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE)","v":83.68},0]
["008001007",0,"ud","Perfuração mec. rotativa Ø 40 cm sem lama bentonítica",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A259,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE)","v":117.15},0]
["008001008",0,"km","Perfuração mec. rotativa Ø 50 cm sem lama bentonítica",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A260,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE)","v":117.15},0]
["008001009",0,"ud","Perfuração mec. rotativa Ø 60 cm sem lama bentonítica",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A261,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE)","v":163.99},{"$f":"B261*Y261","v":0}]
["008001010",0,"ud","Perfuração mec. rotativa Ø 70 cm sem lama bentonítica",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A262,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE)","v":163.99},{"$f":"B262*Y262","v":0}]
["008001011",0,"ud","Perfuração mec. rotativa Ø 80 cm sem lama bentonítica",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A263,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE)","v":222.12},0]
["008001012",0,"ud","Perfuração mec. rotativa Ø 90 cm sem lama bentonítica",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A264,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE)","v":222.12},0]
["008001013",0,"ud","Perf. mec. rotativa com lama bentonítica Ø 50 cm",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A265,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE)","v":167.73},0]
["008001014",0,"ud","Perf. mec. rotativa com lama bentonítica Ø 60 cm",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A266,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE)","v":218.41},0]
["008001015",0,"ud","Perf. mec. rotativa com lama bentonítica Ø 70 cm",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A267,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE)","v":238.07},0]
["008001016",{"$f":"SUM(E268:X268)","v":0},"ud","Perf. mec. rotativa com lama bentonítica Ø 80 cm",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A268,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE)","v":318.87},0]
["008001017",0,"ud","Perf. mec. rotativa com lama bentonítica Ø 90 cm",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A269,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE)","v":344.58},{"$f":"B269*Y269","v":0}]
["008001018",0,"ud","Perf. mec. “Franki” com camisa não recuperada Ø 30 cm",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A270,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE)","v":0},0]
["008001019",0,"ud","Perf. mec. “Franki” com camisa não recuperada Ø 35 cm",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A271,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE)","v":0},{"$f":"B271*Y271","v":0}]
["008001020",0,"ud","Perf. mec. “Franki” com camisa não recuperada Ø 40 cm",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A272,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE)","v":0},0]
["008001021",0,"ud","Perf. mec. “Franki” com camisa não recuperada Ø 45 cm ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A273,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE)","v":0},0]
["008001022",0,"ud","Perf. mec. “Franki” com camisa não recuperada Ø 52 cm",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A274,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE)","v":0},0]
["008001023",0,"ud","Perf. mec. “Franki” com camisa não recuperada Ø 60 cm",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A275,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE)","v":0},0]
["008001024",0,"ud","Perf. mec. “Franki” com camisa recuperada Ø 30 cm ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A276,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE)","v":0},0]
["008001025",0,"ud","Perf. mec. “Franki” com camisa recuperada Ø 35 cm",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A277,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE)","v":0},{"$f":"B277*Y277","v":0}]
["008001026",0,"ud","Perf. mec. “Franki” com camisa recuperada Ø 40 cm",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A278,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE)","v":0},{"$f":"B278*Y278","v":0}]
["008001027",0,"ud","Perf. mec. “Franki” com camisa recuperada Ø 45 cm",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A279,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE)","v":0},0]
["008001028",0,"ud","Perf. mec. “Franki” com camisa recuperada Ø 52 cm",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A280,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE)","v":0},0]
["008001029",0,"ud","Perf. mec. “Franki” com camisa recuperada Ø 60 cm",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A281,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE)","v":0},0]
["008001030",0,"ud","Escavada, injetada (Microestaca, Estaca-raiz) Ø 10 cm",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A282,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE)","v":0},0]
["008001031",0,"ud","Escavada, injetada (Microestaca, Estaca-raiz) Ø 12 cm",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A283,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE)","v":0},0]
["008001032",0,"ud","Escavada, injetada (Microestaca, Estaca-raiz) Ø 15 cm",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A284,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE)","v":0},0]
["008001033",0,"ud","Escavada, injetada (Microestaca, Estaca-raiz) Ø 20 cm",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A285,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE)","v":0},0]
["008001034",0,"ud","Escavada, injetada (Microestaca, Estaca-raiz) Ø 25 cm",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A286,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE)","v":0},0]
["008001035",0,"ud","Escavada, injetada (Microestaca, Estaca-raiz) Ø 31 cm",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A287,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE)","v":0},0]
["008001036",0,"ud","Escavada, injetada (Microestaca, Estaca-raiz) Ø 41 cm",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A288,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE)","v":0},0]
["008001037",0,"ud","Estaca Hélice contínua Ø 35 cm",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A289,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE)","v":0},0]
["008001038",0,"ud","Estaca Hélice contínua Ø 40 cm",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A290,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE)","v":0},0]
["008001039",0,"ud","Estaca Hélice contínua Ø 50 cm",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A291,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE)","v":0},0]
["008001040",0,"ud","Estaca Hélice contínua Ø 60 cm",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A292,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE)","v":0},0]
["008001041",0,"ud","Estaca Hélice contínua Ø 70 cm",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A293,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE)","v":0},0]
["008001042",0,"ud","Estaca Hélice contínua Ø 80 cm",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A294,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE)","v":0},0]
["008001043",0,"ud","Estaca Hélice contínua Ø 90cm",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A295,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE)","v":0},0]
["008001044",0,"ud","Estaca Hélice contínua Ø 100cm",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A296,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE)","v":0},0]
["008001045",0,"km","Estaca Hélice contínua Ø 110cm",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A297,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE)","v":0},0]
["008001046",0,"ud","Estaca Hélice contínua Ø 120cm",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A298,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE)","v":0},{"$f":"B298*Y298","v":0}]
["008001047",0,"ud","Estaca Omega Ø 27 cm",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A299,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE)","v":0},{"$f":"B299*Y299","v":0}]
["008001048",0,"ud","Estaca Omega Ø 32 cm",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A300,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE)","v":0},0]
["008001049",0,"ud","Estaca Omega Ø 37 cm",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A301,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE)","v":0},0]
["008001050",0,"ud","Estaca Omega Ø 42 cm",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A302,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE)","v":0},0]
["008001051",0,"ud","Estaca Omega Ø 47 cm",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A303,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE)","v":0},0]
["008001052",0,"ud","Estaca Omega Ø 52 cm",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A304,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE)","v":0},0]
["008001053",0,"ud","Estaca Omega Ø 57 cm",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A305,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE)","v":0},0]
["008001054",0,"ud","Estaca Omega Ø 62 cm",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A306,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE)","v":0},{"$f":"B306*Y306","v":0}]
["008.002",0,null,"TUBULÃO A CÉU ABERTO"]
["008002001",0,"ud","Sem camisa",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A308,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE)","v":1112.5},{"$f":"B308*Y308","v":0}]
["008002002",0,"ud","Com camisa de concreto perdida",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A309,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE)","v":1147.1500000000001},0]
["008002003",0,"ud","Com camisa metálica perdida",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A310,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE)","v":1147.1500000000001},0]
["008002004",0,"ud","Com camisa metálica recuperada",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A311,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE)","v":1147.1500000000001},0]
["008.003",0,null,"TUBULÃO A AR COMPRIMIDO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A312,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE)","v":""}]
["008003001",0,"ud","Com camisa metálica perdida",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A313,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE)","v":1147.1500000000001},0]
["008003002",0,"ud","Com camisa metálica recuperada",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A314,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE)","v":1147.1500000000001},{"$f":"B314*Y314","v":0}]
["008.004",0,null,"ESTACA PRÉ-FABRICADA DE CONCRETO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A315,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE)","v":""}]
["008004001",0,"ud","Concreto armado 15x15 cm",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A316,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE)","v":0},{"$f":"B316*Y316","v":0}]
["008004002",0,"ud","Concreto armado 18x18 cm",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A317,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE)","v":0},0]
["008004003",0,"ud","Concreto armado 20x20 cm",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A318,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE)","v":0},0]
["008004004",0,"ud","Concreto armado 23x23 cm",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A319,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE)","v":0},0]
["008004005",0,"ud","Concreto armado 25x25 cm",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A320,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE)","v":0},0]
["008004006",0,"ud","Concreto armado 28x28 cm",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A321,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE)","v":0},0]
["008004007",0,"ud","Concreto armado 30x30 cm ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A322,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE)","v":0},0]
["008004008",0,"ud","Concreto armado 40x40 cm ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A323,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE)","v":0},0]
["008004009",0,"ud","Concreto armado 50x50 cm ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A324,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE)","v":0},0]
["008004010",0,"ud","Concreto protendido 16 x 16 cm ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A325,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE)","v":0},0]
["008004011",0,"ud","Concreto protendido 18 x 18 cm ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A326,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE)","v":0},0]
["008004012",0,"ud","Concreto protendido 20 x 20 cm ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A327,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE)","v":0},0]
["008004013",0,"ud","Concreto protendido 23 x 23 cm ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A328,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE)","v":0},0]
["008004014",0,"ud","Concreto protendido 26 x 26 cm ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A329,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE)","v":0},0]
["008004015",0,"ud","Concreto protendido 30 x 30 cm ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A330,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE)","v":0},0]
["008.005",0,null,"ESTACA METÁLICA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A331,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE)","v":0},0]
["008005001",{"$f":"SUM(E332:X332)","v":0},"ud","Com trilhos TR-32 simples (30 tf)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A332,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE)","v":0},0]
["008005002",0,"ud","Com trilhos TR-32  duplo (60 tf)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A333,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE)","v":0},0]
["008005003",0,"km","Com trilhos TR-37 simples (40 tf)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A334,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE)","v":0},0]
["008005004",0,"ud","Com trilhos TR-37  duplo (80 tf)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A335,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE)","v":0},{"$f":"B335*Y335","v":0}]
["008005005",0,"ud","Com trilhos TR-45 simples (50 tf)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A336,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE)","v":0},{"$f":"B336*Y336","v":0}]
["008005006",0,"ud","Com trilhos TR-45  duplo (100 tf)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A337,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE)","v":0},0]
["008005007",0,"ud","Com trilhos TR-68 simples",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A338,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE)","v":0},0]
["008005008",0,"ud","Com trilhos TR-68  duplo",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A339,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE)","v":0},0]
["008.006",0,null,"EMENDA DE ESTACA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A340,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE)","v":0},0]
["008006001",0,"ud","De concreto armado",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A341,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE)","v":0},0]
["008006002",0,"ud","Metálica simples ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A342,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE)","v":0},0]
["008006003",0,"ud","Metálica dupla",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A343,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE)","v":0},{"$f":"B343*Y343","v":0}]
["008.007",0,null,"CORTE E ARRASAMENTO DE ESTACA"]
["008007001",0,"ud","De concreto armado",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A345,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE)","v":95.73},0]
["008007002",0,"ud","Metálica simples",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A346,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE)","v":0},0]
["008007003",0,"ud","Metálica dupla",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A347,'TABELA VIG MOS SERV'!$C$15:$G$2887,5,FALSE)","v":0},0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Total",{"$f":"SUM(Z7:Z347)","v":0}]
[null,null,null,"NOTAS:"]
[null,null,null,"(1) O valor da distância DMT= XXX km para a EXPORTAÇÃO é estimado, devendo ser avaliado pela unidade de obras para o orçamento final. "]
[null,null,null,"(2) O valor da distância DMT= XXX km  para a IMPORTAÇÃO é estimado, devendo ser avaliado pela unidade de obras para o orçamento final"]
[null,null,null,"(3) O valor da distância DMT= XXX km  para a COMPENSAÇÃO é estimado, devendo ser avaliado pela unidade de obras para o orçamento final"]
[null,null,null,"* O solo de aterro a compactar é o próprio volume a compensar da escavação, isento de matéria orgânica."]
[null,null,null,"* O Volume de aterro utiliza material da própria unidade deverá ser depositado próximo a mesma, desconsiderando serviços de Transporte deste volume"]

{"sheet":"UC04 - EEAB MATERIAIS","index":3,"n_rows":19,"n_cols":8,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["Código Material","Qtd.","Unidade","Item Nº","Barrilete de Sucção",null,"Preços Unitário (R$)","Preço Total (R$)"]
[308272,null,"ud","10","CURVA FD FF 22,5° PARA ESGOTO PN10 DN150",null,null,{"$f":"ROUND(G2*B2,2)","v":0}]
[297162,null,"m","20","CURVA FD FF 45° PARA ESGOTO PN10 DN100",null,null,{"$f":"ROUND(G3*B3,2)","v":0}]
[286301,null,"ud","1","CURVA FD FF 90° PARA ESGOTO PN10 DN100",null,null,0]
[308114,null,"ud","9","EXTREMIDADE FD FF PN10 PARA ESGOTO DN100 L=0,7M COM ABA DE VEDACAO",null,null,0]
[305199,null,"ud","8","EXTREMIDADE FD PF PN10 PARA ESGOTO DN100 L=0,7M COM ABA DE VEDACAO",null,null,0]
[305071,null,"ud","7","JUNCAO PARA FD FFF PARA ESGOTO PN10 DN100",null,null,0]
[326859,null,"cj","6","KIT PARAFUSO PORCA ARRUELA LISA ACO INOX ARRUELA VEDACAO FURACAO PARA ESGOTO PN 10 NBR 7675 DN 80",null,null,0]
[326860,null,"cj","31","KIT PARAFUSO PORCA ARRUELA LISA ACO INOX ARRUELA VEDACAO FURACAO PARA ESGOTO PN 10 NBR 7675 DN 100",null,null,0]
[]
["Código Material","Qtd.","Unidade","Item Nº","Barrilete de Recalque",null,"Preços Unitário (R$)","Preço Total (R$)"]
[293006,null,33,293006,"TE FD FFF PN10 DN150",null,null,{"$f":"ROUND(G12*B12,2)","v":0}]
[297161,null,34,297161,"TE REDUCAO FD FFF PN10 DN100 DN050",null,null,0]
[303882,null,35,303882,"TOCO DE TUBO FD FF PARA ESGOTO PN10 DN100 L=0,25",null,null,0]
[303320,null,36,303320,"TOCO DE TUBO FD FF PARA ESGOTO PN10 DN100 L=0,50",null,null,0]
[302319,null,37,302319,"TOCO DE TUBO FD FF PARA ESGOTO PN10 DN150 L=0,50",null,null,0]
[302318,null,38,302318,"TUBO FD FF DN150 PN10 L=0,25 MM (CORTADO)",null,null,0]
[317591,null,"39",317591,"TUBO FD FF PARA ESGOTO PN10 DN100 L=1,00M",null,null,0]
[326860,null,"cj","31","KIT PARAFUSO PORCA ARRUELA LISA ACO INOX ARRUELA VEDACAO FURACAO PARA ESGOTO PN 10 NBR 7675 DN 100",null,null,0]

{"sheet":"TABELA VIG MOS SERV","index":4,"n_rows":2920,"n_cols":8,"rows_kept":2920,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[]
[]
[null,null,"MOS 5° EDIÇÃO"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,"",""]
[null,null,"Código","Quantitativo","UD","Descrição","Preço unitário","PreçoTotal"]
[null,null,"001   ",null,null,"CANTEIRO DE OBRAS"]
[null,null,"001.001",null,"UD","CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO"]
[null,null,"001001001",null,"m²","Escritório",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C17)=9,VLOOKUP(C17,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":747.56},{"$f":"ROUND(D17*G17,2)","v":0}]
[null,null,"001001002",null,"m²","Alojamento / Vestiário",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C18)=9,VLOOKUP(C18,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":573.59},{"$f":"ROUND(D18*G18,2)","v":0}]
[null,null,"001001003",null,"m²","Local para refeições / Refeitório",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C19)=9,VLOOKUP(C19,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":683.26},0]
[null,null,"001001004",null,"m²","Barracão fechado para materiais",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C20)=9,VLOOKUP(C20,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":458.47},0]
[null,null,"001001005",null,"m²","Barracão aberto",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C21)=9,VLOOKUP(C21,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":210.99},0]
[null,null,"001001006",null,"m²","Sanitário isolado",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C22)=9,VLOOKUP(C22,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":882.47},0]
[null,null,"001001007",null,"m²","Chuveiro isolado",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C23)=9,VLOOKUP(C23,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":679.98},0]
[null,null,"001001008",null,"ud","Sanitário químico",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C24)=9,VLOOKUP(C24,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":548.54999999999995},0]
[null,null,"001.002",null,"UD","ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA",null,0]
[null,null,"001002001",null,"ud","Entrada provisória de energia trifásica 70A",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C26)=9,VLOOKUP(C26,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":2896.46},0]
[null,null,"001002002",null,"dia","Instalação de gerador ≤ 30 kVA",null,0]
[null,null,"001002003",null,"dia","Instalação de gerador entre 30 e 60 kVA",null,0]
[null,null,"001.003",null,"UD","ABASTECIMENTO DE ÁGUA",null,0]
[null,null,"001003001",null,"ud","Entrada provisória de água",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C30)=9,VLOOKUP(C30,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":196.68},0]
[null,null,"001003002",null,"m","Poço freático sem revestimento",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C31)=9,VLOOKUP(C31,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":443.54},0]
[null,null,"001003003",null,"m","Poço freático com revestimento com tijolos não rejuntados",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C32)=9,VLOOKUP(C32,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":598.41},0]
[null,null,"001003004",null,"m","Poço freático com revestimento com tijolos rejuntados",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C33)=9,VLOOKUP(C33,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":812.97},0]
[null,null,"001.004",null,"UD","PROTEÇÃO DA ÁREA",null,0]
[null,null,"001004001",null,"m","Cerca provisória de arame farpado",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C35)=9,VLOOKUP(C35,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":53.26},0]
[null,null,"001004002",null,"m","Tapume de tábuas contínuas",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C36)=9,VLOOKUP(C36,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":159.35},0]
[null,null,"001004003",null,"m","Tapume de chapa de madeira compensada",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C37)=9,VLOOKUP(C37,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":121.99},0]
[null,null,"001004004",null,"m","Tapume de chapas metálicas",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C38)=9,VLOOKUP(C38,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":184.64},0]
[null,null,"001.005",null,"UD","PLACA DE OBRA",null,0]
[null,null,"001005001",null,"m²","Em chapa metálica",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C40)=9,VLOOKUP(C40,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":388.03},0]
[null,null,"002   ",null,null,"SERVIÇOS TÉCNICOS",null,0]
[null,null,"002.001",null,"UD","TOPOGRAFIA E GEODÉSIA - SERVIÇOS",null,0]
[null,null,"002001001",null,"m²","Cadastro de unidade existente",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C43)=9,VLOOKUP(C43,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":2.7},0]
[null,null,"002001002",null,"ud","Cadastro de poço de visita e tubulação existente - esparsas",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C44)=9,VLOOKUP(C44,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":172.67},0]
[null,null,"002001003",null,"ud","Cadastro de poço de visita e tubulação existente - concentradas",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C45)=9,VLOOKUP(C45,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":103.69},0]
[null,null,"002001004",null,"ud","Locação de furos de sondagem",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C46)=9,VLOOKUP(C46,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":44.21},0]
[null,null,"002001005",null,"km","Transporte de Altitude (Cota): extensão < 2 km",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C47)=9,VLOOKUP(C47,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":568.75},0]
[null,null,"002001006",null,"km","Transporte de Altitude (Cota): 2 km < extensão < 10 km",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C48)=9,VLOOKUP(C48,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":341.25},0]
[null,null,"002001007",null,"km","Transporte de Altitude (Cota): 10 km < extensão",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C49)=9,VLOOKUP(C49,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":227.5},0]
[null,null,"002001008",null,"m²","Levantamento planialtimétrico cadastral de área: 0,00 m² < área < 1.000 m²",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C50)=9,VLOOKUP(C50,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1.1100000000000001},0]
[null,null,"002001009",null,"m²","Levantamento planialtimétrico cadastral de área: 1.000 m² < área < 20.000 m²",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C51)=9,VLOOKUP(C51,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":0.22},0]
[null,null,"002001010",null,"m²","Levantamento planialtimétrico cadastral de área: 20.000 m² < área",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C52)=9,VLOOKUP(C52,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":0.11},0]
[null,null,"002001011",null,"km","Locação e nivelamento de linha (levantamento planialtimétrico de faixa) - para projeto de água",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C53)=9,VLOOKUP(C53,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1733.06},0]
[null,null,"002001012",null,"km","Locação e nivelamento de linha (levantamento planialtimétrico de faixa) - para projeto de esgoto",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C54)=9,VLOOKUP(C54,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":2976.24},0]
[null,null,"002001013",null,"km","Levantamento planimétrico cadastral de faixa",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C55)=9,VLOOKUP(C55,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":848.43},0]
[null,null,"002001014",null,"m²","Levantamento planimétrico cadastral de área: 0,00 m² < área < 1.000 m²",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C56)=9,VLOOKUP(C56,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":0.44},0]
[null,null,"002001015",null,"m²","Levantamento planimétrico cadastral de área: 1.000 m² < área < 20.000 m²",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C57)=9,VLOOKUP(C57,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":0.08},0]
[null,null,"002001016",null,"m²","Levantamento planimétrico cadastral de área: 20.000 m² < área",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C58)=9,VLOOKUP(C58,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":0.04},0]
[null,null,"002001017",null,"m","Seção batimétrica - seca",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C59)=9,VLOOKUP(C59,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":2.93},0]
[null,null,"002001018",null,"m","Seção batimétrica - molhada",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C60)=9,VLOOKUP(C60,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":10},0]
[null,null,"002001019",null,"m","Seção batimétrica - molhada com auxílio de embarcação",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C61)=9,VLOOKUP(C61,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":12.82},0]
[null,null,"002001020",null,"km","Locação e levantamento planialtimétrico de seções topográficas",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C62)=9,VLOOKUP(C62,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":3912.74},0]
[null,null,"002001021",null,"km","Locação, demarcação e levantamento de Curva de Nível",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C63)=9,VLOOKUP(C63,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1387.9},0]
[null,null,"002001022",null,"km","Locação de linha",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C64)=9,VLOOKUP(C64,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":3149.31},0]
[null,null,"002001023",null,"km²","Mapa cadastral",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C65)=9,VLOOKUP(C65,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":487.85},0]
[null,null,"002001024",null,"km²","Mapa altimétrico",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C66)=9,VLOOKUP(C66,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":2901.84},0]
[null,null,"002001025",null,"km²","Mapa altimétrico cadastral",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C67)=9,VLOOKUP(C67,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":3590.23},0]
[null,null,"002001026",null,"km²","Mapa planimétrico cadastral",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C68)=9,VLOOKUP(C68,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":4311.68},0]
[null,null,"002001027",null,"km²","Mapa planialtimétrico cadastral",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C69)=9,VLOOKUP(C69,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":8781.11},0]
[null,null,"002001028",null,"ud","Elementos para Legalização (busca documental e identificação do imóvel – Unidades Operacionais ou Lineares em área Rural)",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C70)=9,VLOOKUP(C70,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":952.58},0]
[null,null,"002001029",null,"ud","Elementos para Legalização (busca documental e identificação do imóvel – Unidades Lineares em área Urbana)",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C71)=9,VLOOKUP(C71,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":158.79},0]
[null,null,"002001030",null,"m²","Elementos para Legalização - Levantamento Topográfico de limites de imóvel urbano para legalização",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C72)=9,VLOOKUP(C72,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":0.45},0]
[null,null,"002001031",null,"m²","Elementos para Legalização - Levantamento Topográfico de limites de imóvel Rural para legalização: Área: 0,00 m² < área < 10.000 m²",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C73)=9,VLOOKUP(C73,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":0.14000000000000001},0]
[null,null,"002001032",null,"m²","Elementos para Legalização - Levantamento Topográfico de limites de imóvel Rural para legalização: 10.000 m² < área < 100.000 m²",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C74)=9,VLOOKUP(C74,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1.33},0]
[null,null,"002001033",null,"m²","Elementos para Legalização - Levantamento Topográfico de limites de imóvel Rural para legalização: 100.000 m² < área",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C75)=9,VLOOKUP(C75,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1.48},0]
[null,null,"002001034",null,"ud","Elementos para Legalização - Confecção de Planta de Imóvel Urbano ou Rural",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C76)=9,VLOOKUP(C76,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":334.02},0]
[null,null,"002001035",null,"ud","Elementos para Legalização - Confecção de Planta Geral de Elementos de Legalização",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C77)=9,VLOOKUP(C77,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":334.02},0]
[null,null,"002001036",null,"m²","Elementos para Legalização - Confecção de Material  e procedimentos para inclusão de imóvel no Cadastro Ambiental Rural (CAR)",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C78)=9,VLOOKUP(C78,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":0.83},0]
[null,null,"002001037",null,"ud","Elementos para Legalização - (memorial descritivo)",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C79)=9,VLOOKUP(C79,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":200.41},0]
[null,null,"002001038",null,"km","Atualização de bases cartográficas",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C80)=9,VLOOKUP(C80,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1186.22},0]
[null,null,"002001039",null,"m","Locação e nivelamento para assentamento de tubulação de esgoto (Ordem de Serviço para Execução – OSE)",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C81)=9,VLOOKUP(C81,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":2.78},0]
[null,null,"002001040",null,"ud","Planta Geral com representação de OSE’s",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C82)=9,VLOOKUP(C82,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":200.95},{"$f":"ROUND(D82*G82,2)","v":0}]
[null,null,"002001041",null,"m","Acompanhamento de assentamento de tubulação de esgoto - DN < 400 mm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C83)=9,VLOOKUP(C83,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":10.029999999999999},0]
[null,null,"002001042",null,"m","Acompanhamento de assentamento de tubulação de esgoto - DN ≥ 400 mm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C84)=9,VLOOKUP(C84,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":16.8},0]
[null,null,"002001043",null,"m²","Locação da obra com auxílio de equipamento topográfico",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C85)=9,VLOOKUP(C85,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":3.25},0]
[null,null,"002001044",null,"m²","Locação da obra sem auxílio de equipamento topográfico",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C86)=9,VLOOKUP(C86,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":2.91},0]
[null,null,"002001045",null,"m","Reconstituição topográfica de OSE (materialização de piquetes)",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C87)=9,VLOOKUP(C87,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1.29},0]
[null,null,"002001046",null,"ud","Monumentação de vértices de controle imediato",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C88)=9,VLOOKUP(C88,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":199.94},0]
[null,null,"002001047",null,"ud","Monumentação de vértices de controle básico ",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C89)=9,VLOOKUP(C89,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":538.49},0]
[null,null,"002001048",null,"m","Abertura de Picada - vegetação de pequeno porte",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C90)=9,VLOOKUP(C90,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":0.44},0]
[null,null,"002001049",null,"m","Abertura de Picada - vegetação de grande porte",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C91)=9,VLOOKUP(C91,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":0.89},0]
[null,null,"002.002",null,"UD","TOPOGRAFIA E GEODÉSIA - ESTADIA DA EQUIPE",null,0]
[null,null,"002002001",null,"m²","Cadastro de unidade existente",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C93)=9,VLOOKUP(C93,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":0.54},0]
[null,null,"002002002",null,"ud","Cadastro de poço de visita e tubulação existente – esparsas",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C94)=9,VLOOKUP(C94,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":32.159999999999997},0]
[null,null,"002002003",null,"ud","Cadastro de poço de visita e tubulação existente - concentradas",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C95)=9,VLOOKUP(C95,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":19.489999999999998},0]
[null,null,"002002004",null,"ud","Locação de furos de sondagem",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C96)=9,VLOOKUP(C96,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":7.79},0]
[null,null,"002002005",null,"km","Transporte de Altitude (cota): extensão < 2 km",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C97)=9,VLOOKUP(C97,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":102.91},0]
[null,null,"002002006",null,"km","Transporte de Altitude (cota): 2 km < extensão < 10 km",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C98)=9,VLOOKUP(C98,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":341.25},0]
[null,null,"002002007",null,"km","Transporte de Altitude (cota): 10 km < extensão",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C99)=9,VLOOKUP(C99,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":41.16},0]
[null,null,"002002008",null,"m²","Lev. Planialtimétrico Cadastral de área: 0,00 m² < área < 1.000 m²",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C100)=9,VLOOKUP(C100,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":0.13},0]
[null,null,"002002009",null,"m²","Lev. Planialtimétrico Cadastral de área: 1.000 m² < área < 20.000 m²",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C101)=9,VLOOKUP(C101,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":0.02},0]
[null,null,"002002010",null,"m²","Lev. Planialtimétrico Cadastral de área: 20.000 m² < área",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C102)=9,VLOOKUP(C102,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":0.01},0]
[null,null,"002002011",null,"km","Loc. e nivelamento de linha (levantamento planialtimétrico de faixa) - para projeto de água",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C103)=9,VLOOKUP(C103,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":302.68},0]
[null,null,"002002012",null,"km","Loc. e nivelamento de linha (levantamento planialtimétrico de faixa) - para projeto de esgoto",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C104)=9,VLOOKUP(C104,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":514.55999999999995},0]
[null,null,"002002013",null,"km","Levantamento planimétrico cadastral de faixa",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C105)=9,VLOOKUP(C105,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":102.91},0]
[null,null,"002002014",null,"m²","Levantamento Planimétrico Cadastral de Área: 0,00 m² < área < 1.000 m²",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C106)=9,VLOOKUP(C106,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":0.06},0]
[null,null,"002002015",null,"m²","Levantamento Planimétrico Cadastral de Área: 1.000 m² < área < 20.000 m²",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C107)=9,VLOOKUP(C107,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":0.08},0]
[null,null,"002002016",null,"m²","Levantamento Planimétrico Cadastral de Área: 20.000 m² < área",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C108)=9,VLOOKUP(C108,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":0.01},0]
[null,null,"002002017",null,"m","Seção Batimétrica - seca",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C109)=9,VLOOKUP(C109,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":0.5},0]
[null,null,"002002018",null,"m","Seção Batimétrica - molhada",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C110)=9,VLOOKUP(C110,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":2.09},0]
[null,null,"002002019",null,"m","Seções Batimétricas – molhada com embarcação",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C111)=9,VLOOKUP(C111,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":2.09},0]
[null,null,"002002020",null,"km","Locação e levantamento planialtimétrico de seções topográficas",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C112)=9,VLOOKUP(C112,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":329.85},0]
[null,null,"002002021",null,"km","Locação, demarcação e levantamento de Curva de Nível",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C113)=9,VLOOKUP(C113,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":64.319999999999993},0]
[null,null,"002002022",null,"km","Locação de linha",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C114)=9,VLOOKUP(C114,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":334.12},0]
[null,null,"002002023",null,"km²","Mapa cadastral",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C115)=9,VLOOKUP(C115,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":98.94},0]
[null,null,"002002024",null,"km²","Mapa altimétrico",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C116)=9,VLOOKUP(C116,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":428.8},0]
[null,null,"002002025",null,"km²","Mapa altimétrico cadastral",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C117)=9,VLOOKUP(C117,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":559.29999999999995},0]
[null,null,"002002026",null,"km²","Mapa planimétrico cadastral",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C118)=9,VLOOKUP(C118,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":714.66},0]
[null,null,"002002027",null,"km²","Mapa planialtimétrico cadastral",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C119)=9,VLOOKUP(C119,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1608},0]
[null,null,"002002028",null,"ud","Elementos para legalização (busca documental e identificação do imóvel – Unidades Operacionais ou Lineares em área Rural)",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C120)=9,VLOOKUP(C120,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":85.76},0]
[null,null,"002002029",null,"ud","Elementos para legalização (busca documental e identificação do imóvel – Unidades Lineares em área Urbana)",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C121)=9,VLOOKUP(C121,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":14.29},0]
[null,null,"002002030",null,"m²","Elementos para legalização Levantamento Topográfico de limites de imóvel urbano para legalização",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C122)=9,VLOOKUP(C122,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":0.05},0]
[null,null,"002002031",null,"m²","Elementos para legalização Levantamento Topográfico de limites de imóvel Rural para legalização: Área: 0,00 m² < área < 10.000 m²",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C123)=9,VLOOKUP(C123,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":0.05},0]
[null,null,"002002032",null,"m²","Elementos para legalização Levantamento Topográfico de limites de imóvel Rural para legalização: 10.000 m² < área < 100.000 m²",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C124)=9,VLOOKUP(C124,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":0.02},0]
[null,null,"002002033",null,"m²","Elementos para legalização Levantamento Topográfico de limites de imóvel Rural para legalização: 100.000 m² < área",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C125)=9,VLOOKUP(C125,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":0.06},0]
[null,null,"002002036",null,"m²","Elementos para legalização Confecção de Material  e procedimentos para inclusão de imóvel no Cadastro Ambiental Rural (CAR)",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C126)=9,VLOOKUP(C126,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":0.12},0]
[null,null,"002002038",null,"km","Atualização de bases cartográficas",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C127)=9,VLOOKUP(C127,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":114.34},0]
[null,null,"002002039",null,"m","Locação e nivelamento para assentamento de tubulação de esgoto (Ordem de serviço para execução – OSE)",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C128)=9,VLOOKUP(C128,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":0.47},0]
[null,null,"002002041",null,"m","Acompanhamento de assentamento de tubulação de esgoto - DN < 400 mm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C129)=9,VLOOKUP(C129,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":2.77},0]
[null,null,"002002042",null,"m","Acompanhamento de assentamento de tubulação de esgoto - DN ≥ 400 mm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C130)=9,VLOOKUP(C130,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":4.63},0]
[null,null,"002002043",null,"m²","Locação da obra com auxilio de equipamento topográfico",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C131)=9,VLOOKUP(C131,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":0.55000000000000004},0]
[null,null,"002002044",null,"m²","Locação da obra sem auxilio de equipamento topográfico",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C132)=9,VLOOKUP(C132,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":0.48},0]
[null,null,"002002045",null,"m","Reconstituição Topográfica de OSE (Materialização de piquetes)",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C133)=9,VLOOKUP(C133,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":0.24},0]
[null,null,"002002046",null,"ud","Monumentação de Vértices de Controle Imediato ",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C134)=9,VLOOKUP(C134,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":35.24},0]
[null,null,"002002047",null,"ud","Monumentação de Vértices de Controle Básico ",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C135)=9,VLOOKUP(C135,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":105.01},0]
[null,null,"002002048",null,"m","Abertura de picada - vegetação de pequeno porte",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C136)=9,VLOOKUP(C136,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":0.08},0]
[null,null,"002002049",null,"m","Abertura de picada - vegetação de grande porte",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C137)=9,VLOOKUP(C137,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":0.16},0]
[null,null,"002.003",null,"UD","TOPOGRAFIA E GEODÉSIA - TRANSPORTE DA EQUIPE",null,0]
[null,null,"002003001",null,"km","Deslocamento da equipe topográfica / equipe de serviços técnicos especializados",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C139)=9,VLOOKUP(C139,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":5.1100000000000003},0]
[null,null,"002.004",null,"UD","SONDAGEM A PERCUSSÃO",null,0]
[null,null,"002004001",null,"m","Perfuração em solo (SPT) sem estadia da equipe - Cidade Pólo",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C141)=9,VLOOKUP(C141,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":189.51},0]
[null,null,"002004002",null,"m"," Perfuração em solo (SPT) com estadia da equipe",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C142)=9,VLOOKUP(C142,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":258.41000000000003},0]
[null,null,"002004003",null,"ud","Transporte de equipe de sondagem a percussão e de topografia – distância até 20km – Cidade Pólo",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C143)=9,VLOOKUP(C143,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":438.61},0]
[null,null,"002004004",null,"km","Transporte de equipe de sondagem a percussão e de topografia – distância acima de 20km até 100km",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C144)=9,VLOOKUP(C144,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":2193.0500000000002},0]
[null,null,"002004005",null,"km","Transporte de equipe de sondagem a percussão e de topografia – distância acima de 100km até 200km",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C145)=9,VLOOKUP(C145,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":4386.1000000000004},0]
[null,null,"002004006",null,"km","Transporte de equipe de sondagem a percussão e de topografia – distância acima de 200km até 300km",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C146)=9,VLOOKUP(C146,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":6579.16},{"$f":"ROUND(D146*G146,2)","v":0}]
[null,null,"002.005",null,"UD","SONDAGEM ROTATIVA",null,0]
[null,null,"002005001",null,"m","Perfuração em solo – SPT (sem estadia da equipe - Cidade Pólo)",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C148)=9,VLOOKUP(C148,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":197.17},0]
[null,null,"002005002",null,"m","Em rocha alterada - BX (sem estadia da equipe - Cidade Pólo)",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C149)=9,VLOOKUP(C149,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":350.39},0]
[null,null,"002005003",null,"m","Em rocha (arenito, siltito, folhelho e calcário) - BX (sem estadia da equipe - Cidade Pólo)",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C150)=9,VLOOKUP(C150,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":371.29},0]
[null,null,"002005004",null,"m","Em rocha (basalto, diabásio e granito) - BX (sem estadia da equipe - Cidade Pólo)",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C151)=9,VLOOKUP(C151,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":519.80999999999995},0]
[null,null,"002005005",null,"m","Em rocha (gnaisse,  migmatito) - BX (sem estadia da equipe - Cidade Pólo)",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C152)=9,VLOOKUP(C152,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":727.74},0]
[null,null,"002005006",null,"m","Perfuração em solo – SPT (com estadia da equipe)",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C153)=9,VLOOKUP(C153,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":266.08},0]
[null,null,"002005007",null,"m","Em rocha alterada - BX (com estadia da equipe)",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C154)=9,VLOOKUP(C154,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":352.23},0]
[null,null,"002005008",null,"m","Em rocha (arenito, siltito, folhelho e calcário) - BX (com estadia da equipe)",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C155)=9,VLOOKUP(C155,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":373.23},0]
[null,null,"002005009",null,"m","Em rocha (basalto, diabásio e granito) - BX (com estadia da equipe)",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C156)=9,VLOOKUP(C156,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":522.52},0]
[null,null,"002005010",null,"m","Em rocha (gnaisse,  migmatito) - BX (com estadia da equipe)",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C157)=9,VLOOKUP(C157,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":731.52},0]
[null,null,"002005011",null,"ud","Transporte de equipe de sondagem mista e de topografia – distância até 20km – Cidade Pólo",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C158)=9,VLOOKUP(C158,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":438.61},0]
[null,null,"002005012",null,"km","Transporte de equipe de sondagem mista e de topografia – distância acima de 20km até 100km",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C159)=9,VLOOKUP(C159,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":2193.0500000000002},0]
[null,null,"002005013",null,"km","Transporte de equipe de sondagem mista e de topografia – distância acima de 100km até 200km",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C160)=9,VLOOKUP(C160,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":4386.1000000000004},0]
[null,null,"002005014",null,"km","Transporte de equipe de sondagem mista e de topografia – distância acima de 200km até 300km",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C161)=9,VLOOKUP(C161,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":6579.16},0]
[null,null,"002.006",null,"UD","SONDAGEM A TRADO",null,0]
[null,null,"002006001",null,"m","Perfuração em solo (trado) sem estadia da equipe - Cidade Pólo",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C163)=9,VLOOKUP(C163,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":54.33},0]
[null,null,"002006002",null,"m","Perfuração em solo (trado) com estadia da equipe",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C164)=9,VLOOKUP(C164,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":85.78},0]
[null,null,"002006003",null,"km","Transporte de equipe de sondagem a trado e de topografia – distância até 20km – Cidade Pólo",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C165)=9,VLOOKUP(C165,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":246},0]
[null,null,"002006004",null,"km","Transporte de equipe de sondagem a trado e de topografia – distância acima de 20km até 100km",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C166)=9,VLOOKUP(C166,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1230},0]
[null,null,"002006005",null,"km","Transporte de equipe de sondagem a trado e de topografia – distância acima de 100km até 200km",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C167)=9,VLOOKUP(C167,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":2460},0]
[null,null,"002006006",null,"km","Transporte de equipe de sondagem a trado e de topografia – distância acima de 200km até 300km",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C168)=9,VLOOKUP(C168,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":3690.01},0]
[null,null,"002.007",null,"UD","CADASTRO DE OBRAS",null,0]
[null,null,"002007001",null,"m","Cadastro linear de água - CAD",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C170)=9,VLOOKUP(C170,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":0.54},0]
[null,null,"002007002",null,"m","Cadastro linear de esgoto - CAD",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C171)=9,VLOOKUP(C171,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":0.54},0]
[null,null,"002007003",null,"m","Cadastro linear de água - CADAGUA",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C172)=9,VLOOKUP(C172,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":0.54},0]
[null,null,"002007004",null,"m","Cadastro linear de esgoto - CADESG",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C173)=9,VLOOKUP(C173,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":0.54},0]
[null,null,"002007005",null,"ud","Cadastro de obra localizada \"as built\"",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C174)=9,VLOOKUP(C174,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":160.37},0]
[null,null,"003   ",null,null,"SERVIÇOS PRELIMINARES",null,0]
[null,null,"003.001",null,"UD","PESQUISA E REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIAS",null,0]
[null,null,"003001001",null,"m³","Pesquisa",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C177)=9,VLOOKUP(C177,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":140.91},0]
[null,null,"003001002",null,"m","Remanejamento de galerias DN 200",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C178)=9,VLOOKUP(C178,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":52.21},0]
[null,null,"003001003",null,"m","Remanejamento de galerias DN 300",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C179)=9,VLOOKUP(C179,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":56.75},0]
[null,null,"003001004",null,"m","Remanejamento de galerias DN 400",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C180)=9,VLOOKUP(C180,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":63.56},0]
[null,null,"003001005",null,"m","Remanejamento de galerias DN 500",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C181)=9,VLOOKUP(C181,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":66.59},0]
[null,null,"003001006",null,"m","Remanejamento de galerias DN 600",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C182)=9,VLOOKUP(C182,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":77.09},0]
[null,null,"003001007",null,"m","Remanejamento de galerias DN 800",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C183)=9,VLOOKUP(C183,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":103.37},0]
[null,null,"003001008",null,"m","Remanejamento de galerias DN 1000",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C184)=9,VLOOKUP(C184,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":141.88},0]
[null,null,"003001009",null,"m","Remanejamento de galerias DN 1200",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C185)=9,VLOOKUP(C185,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":208.48},0]
[null,null,"003.002",null,"UD","ACESSO PROVISÓRIO",null,0]
[null,null,"003002001",null,"m²","Acesso provisório",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C187)=9,VLOOKUP(C187,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":6.02},0]
[null,null,"003.003",null,"UD","ESTIVA",null,0]
[null,null,"003003001",null,"m³","Estiva de madeira para acesso ",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C189)=9,VLOOKUP(C189,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":657.22},0]
[null,null,"003003002",null,"m³","Estiva de madeira para acesso - com material local",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C190)=9,VLOOKUP(C190,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":199.71},0]
[null,null,"003003003",null,"m","Estiva de madeira para suporte de retroescavadeira",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C191)=9,VLOOKUP(C191,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":19.02},0]
[null,null,"003003004",null,"m","Estiva de madeira para suporte de escavadeira hidráulica",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C192)=9,VLOOKUP(C192,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":25.79},0]
[null,null,"003.004",null,"UD","PREPARO DO TERRENO",null,0]
[null,null,"003004001",null,"m²","Roçada fina",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C194)=9,VLOOKUP(C194,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":2.11},0]
[null,null,"003004002",null,"m²","Roçada densa",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C195)=9,VLOOKUP(C195,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":3.17},0]
[null,null,"003004003",null,"m²","Raspagem de camada vegetal",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C196)=9,VLOOKUP(C196,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1.27},0]
[null,null,"003004004",null,"m²","Destoca manual 0 < d  ≤15 cm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C197)=9,VLOOKUP(C197,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":8.73},0]
[null,null,"003004005",null,"ud","Destoca manual 15 <  d ≤ 30 cm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C198)=9,VLOOKUP(C198,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":79.44},0]
[null,null,"003004006",null,"ud","Destoca manual 30 <  d ≤ 75 cm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C199)=9,VLOOKUP(C199,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":158.88},0]
[null,null,"003004007",null,"m²","Destoca mecânica 0 <  d ≤ 15 cm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C200)=9,VLOOKUP(C200,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1.52},0]
[null,null,"003004008",null,"ud","Destoca mecânica 15 < d ≤ 30 cm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C201)=9,VLOOKUP(C201,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":21.77},0]
[null,null,"003004009",null,"ud","Destoca mecânica 30 < d ≤ 75 cm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C202)=9,VLOOKUP(C202,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":45.84},0]
[null,null,"003.005",null,"UD","SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA",null,0]
[null,null,"003005001",null,"m","Fita plástica",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C204)=9,VLOOKUP(C204,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":0.35},0]
[null,null,"003005002",null,"m","Tapume móvel contínuo",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C205)=9,VLOOKUP(C205,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":7.57},0]
[null,null,"003005003",null,"m","Tapume móvel descontínuo",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C206)=9,VLOOKUP(C206,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":3.78},0]
[null,null,"003005004",null,"m","Tapume em tela plástica",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C207)=9,VLOOKUP(C207,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1.62},0]
[null,null,"003.006",null,"UD","SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO",null,0]
[null,null,"003006001",null,"ud","Placa de advertência 1,00 x 1,00 m",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C209)=9,VLOOKUP(C209,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":142.61000000000001},0]
[null,null,"003006002",null,"ud","Placa de advertência 1,00 x 2,00 m",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C210)=9,VLOOKUP(C210,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":234.95},{"$f":"ROUND(D210*G210,2)","v":0}]
[null,null,"003006003",null,"m","Placa de Barragem",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C211)=9,VLOOKUP(C211,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":12},0]
[null,null,"003006004",null,"udxdia","Sinalização com energia elétrica",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C212)=9,VLOOKUP(C212,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":14.12},0]
[null,null,"003006005",null,"udxdia","Sinalização com lamparinas a óleo",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C213)=9,VLOOKUP(C213,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":3.97},0]
[null,null,"003.007",null,"UD","DEMOLIÇÃO",null,0]
[null,null,"003007001",null,"m³","Alvenaria de tijolos maciços sem reaproveitamento",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C215)=9,VLOOKUP(C215,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":119.54},0]
[null,null,"003007002",null,"m³","Alvenaria de tijolos furados sem reaproveitamento",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C216)=9,VLOOKUP(C216,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":149.43},0]
[null,null,"003007003",null,"m³","Manual de concreto simples",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C217)=9,VLOOKUP(C217,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":358.64},0]
[null,null,"003007004",null,"m³","Mecânica de concreto simples",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C218)=9,VLOOKUP(C218,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":431.16},0]
[null,null,"003007005",null,"m³","Manual de concreto ciclópico",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C219)=9,VLOOKUP(C219,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":537.96},0]
[null,null,"003007006",null,"m³","Mecânica de concreto ciclópico",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C220)=9,VLOOKUP(C220,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":646.74},0]
[null,null,"003007007",null,"m³","Manual de concreto armado",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C221)=9,VLOOKUP(C221,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":717.28},0]
[null,null,"003007008",null,"m³","Mecânica de concreto armado",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C222)=9,VLOOKUP(C222,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":862.32},0]
[null,null,"003007009",null,"m³","Enrocamento",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C223)=9,VLOOKUP(C223,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":179.32},0]
[null,null,"003007010",null,"m²","Revestimento de argamassa de cimento",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C224)=9,VLOOKUP(C224,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":29.88},0]
[null,null,"003007011",null,"m²","Revestimento de argamassa de cal e areia",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C225)=9,VLOOKUP(C225,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":17.93},0]
[null,null,"003007012",null,"m²","Revestimento de azulejo ou pedra natural",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C226)=9,VLOOKUP(C226,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":29.88},0]
[null,null,"003007013",null,"m²","Piso cimentado sobre lastro de concreto",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C227)=9,VLOOKUP(C227,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":35.86},0]
[null,null,"003007014",null,"m²","Piso em cerâmica",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C228)=9,VLOOKUP(C228,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":20.92},0]
[null,null,"003.008",null,"UD","RETIRADA",null,0]
[null,null,"003008001",null,"m²","Taco de madeira ou parquê, sem reaproveitamento",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C230)=9,VLOOKUP(C230,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":14.94},0]
[null,null,"003008002",null,"m²","Assoalho simples, sem reaproveitamento",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C231)=9,VLOOKUP(C231,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":11.95},0]
[null,null,"003008003",null,"m²","Forro de madeira ou lambri, sem reaproveitamento",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C232)=9,VLOOKUP(C232,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":8.9600000000000009},0]
[null,null,"003008004",null,"m²","Cobertura com telhas cerâmicas, sem reaproveitamento",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C233)=9,VLOOKUP(C233,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":17.93},0]
[null,null,"003008005",null,"m²","Cobertura com telhas cerâmicas com reaproveitamento",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C234)=9,VLOOKUP(C234,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":26.1},0]
[null,null,"003008006",null,"m²","Cobertura com telhas de fibrocimento, sem reaproveitamento",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C235)=9,VLOOKUP(C235,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":8.9600000000000009},0]
[null,null,"003008007",null,"m²","Cobertura com telhas de fibrocimento, com reaproveitamento",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C236)=9,VLOOKUP(C236,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":13.05},0]
[null,null,"003008008",null,"m²","Armação de madeira para telhado, sem reaproveitamento",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C237)=9,VLOOKUP(C237,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":35.86},0]
[null,null,"003008009",null,"m²","Armação de madeira para telhado, com reaproveitamento",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C238)=9,VLOOKUP(C238,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":52.21},0]
[null,null,"003008010",null,"m","Cerca de arame farpado, sem reaproveitamento",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C239)=9,VLOOKUP(C239,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":34.81},0]
[null,null,"003008011",null,"m","Cerca de arame farpado, com reaproveitamento",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C240)=9,VLOOKUP(C240,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":43.51},0]
[null,null,"003008012",null,"m","Cerca de tela tipo alambrado, sem reaproveitamento",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C241)=9,VLOOKUP(C241,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":26.89},0]
[null,null,"003008013",null,"m","Cerca de tela tipo alambrado, com reaproveitamento",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C242)=9,VLOOKUP(C242,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":33.07},0]
[null,null,"003008014",null,"m","Cerca de madeira, sem reaproveitamento",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C243)=9,VLOOKUP(C243,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":23.9},0]
[null,null,"003008015",null,"m","Cerca de madeira, com reaproveitamento",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C244)=9,VLOOKUP(C244,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":34.81},0]
[null,null,"003008016",null,"m²","Portas e janelas, sem reaproveitamento",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C245)=9,VLOOKUP(C245,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":14.94},0]
[null,null,"003008017",null,"m²","Portas e janelas, com reaproveitamento",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C246)=9,VLOOKUP(C246,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":21.75},0]
[null,null,"003.009",null,"UD","TRANSPORTE DE ENTULHO",null,0]
[null,null,"003009001",null,"m³","Com caminhão carroceria",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C248)=9,VLOOKUP(C248,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":50.1},0]
[null,null,"003009002",null,"ud","Com sacolão tipo “bag”",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C249)=9,VLOOKUP(C249,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":29.62},0]
[null,null,"003009003",null,"ud","Com caçamba tipo “brooks”",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C250)=9,VLOOKUP(C250,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":230.13},0]
[null,null,"004   ",null,null,"MOVIMENTO DE SOLOS",null,0]
[null,null,"004.001",null,"UD","ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS",null,0]
[null,null,"004001001",null,"m³","Em solo arenoso, prof. 0 m < h ≤ 1 m",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C253)=9,VLOOKUP(C253,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":21.18},0]
[null,null,"004001002",null,"m³","Em solo arenoso, prof. 1 m < h ≤ 2 m",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C254)=9,VLOOKUP(C254,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":23.83},0]
[null,null,"004001003",null,"m³","Em solo arenoso, prof. 2 m < h ≤ 3 m",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C255)=9,VLOOKUP(C255,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":31.77},0]
[null,null,"004001004",null,"m³","Em solo arenoso, prof. 3 m < h ≤ 4 m",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C256)=9,VLOOKUP(C256,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":42.36},0]
[null,null,"004001005",null,"m³","Em solo lamacento, prof. 0 m < h ≤ 1 m",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C257)=9,VLOOKUP(C257,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":68.84},0]
[null,null,"004001006",null,"m³","Em solo lamacento, prof. 1 m < h ≤ 2 m",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C258)=9,VLOOKUP(C258,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":80.760000000000005},0]
[null,null,"004001007",null,"m³","Em solo lamacento, prof. 2 m < h ≤ 3 m",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C259)=9,VLOOKUP(C259,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":92.68},0]
[null,null,"004001008",null,"m³","Em solo lamacento, prof. 3 m < h ≤ 4 m",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C260)=9,VLOOKUP(C260,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":104.59},0]
[null,null,"004001009",null,"m³","Em terra compacta, prof. 0 m < h ≤ 1 m",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C261)=9,VLOOKUP(C261,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":52.96},0]
[null,null,"004001010",null,"m³","Em terra compacta, prof. 1 m < h ≤ 2 m",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C262)=9,VLOOKUP(C262,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":66.2},0]
[null,null,"004001011",null,"m³","Em terra compacta, prof. 2 m < h ≤ 3 m",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C263)=9,VLOOKUP(C263,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":74.14},0]
[null,null,"004001012",null,"m³","Em terra compacta, prof. 3 m < h ≤ 4 m",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C264)=9,VLOOKUP(C264,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":79.44},0]
[null,null,"004001013",null,"m³","Moledo ou cascalho, prof. 0 m < h ≤ 1 m",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C265)=9,VLOOKUP(C265,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":92.68},0]
[null,null,"004001014",null,"m³","Moledo ou cascalho, prof. 1 m < h ≤ 2 m",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C266)=9,VLOOKUP(C266,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":105.92},0]
[null,null,"004001015",null,"m³","Moledo ou cascalho, prof. 2 m < h ≤ 3 m",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C267)=9,VLOOKUP(C267,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":119.16},0]
[null,null,"004001016",null,"m³","Moledo ou cascalho, prof. 3 m < h ≤ 4 m",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C268)=9,VLOOKUP(C268,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":132.4},0]
[null,null,"004.002",null,"UD","ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS EM QUALQUER TIPO DE SOLO, EXCETO ROCHA",null,0]
[null,null,"004002001",null,"m³","Solos em geral, profundidade 0 m < h ≤ 2 m",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C270)=9,VLOOKUP(C270,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":17.72},0]
[null,null,"004002002",null,"m³","Solos em geral, profundidade 0 m < h ≤ 4 m",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C271)=9,VLOOKUP(C271,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":19.13},0]
[null,null,"004002003",null,"m³","Solos em geral, profundidade 0 m < h ≤ 6 m",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C272)=9,VLOOKUP(C272,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":32.43},0]
[null,null,"004002004",null,"m³","Solos em geral, profundidade 0 m < h ≤ 8 m",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C273)=9,VLOOKUP(C273,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":32.43},0]
[null,null,"004002005",null,"m³","Solo arenoso compacto ou argila dura (moledo ou cascalho), profundidade 0 m < h ≤ 2 m",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C274)=9,VLOOKUP(C274,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":21.26},{"$f":"ROUND(D274*G274,2)","v":0}]
[null,null,"004002006",null,"m³","Solo arenoso compacto ou argila dura (moledo ou cascalho), profundidade 0 m < h ≤ 4 m",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C275)=9,VLOOKUP(C275,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":22.96},0]
[null,null,"004002007",null,"m³","Solo arenoso compacto ou argila dura (moledo ou cascalho), profundidade 0 m < h ≤ 6 m",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C276)=9,VLOOKUP(C276,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":40.090000000000003},0]
[null,null,"004002008",null,"m³","Solo arenoso compacto ou argila dura (moledo ou cascalho), profundidade 0 m < h ≤ 8 m",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C277)=9,VLOOKUP(C277,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":40.090000000000003},0]
[null,null,"004.003",null,"UD","DESMONTE DE ROCHA BRANDA, EM VALAS",null,0]
[null,null,"004003001",null,"m³","Com uso de explosivo",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C279)=9,VLOOKUP(C279,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":167.68},0]
[null,null,"004003002",null,"m³","Sem uso de explosivo",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C280)=9,VLOOKUP(C280,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":265.04000000000002},0]
[null,null,"004.004",null,"UD","DESMONTE DE ROCHA DURA, EM VALAS",null,0]
[null,null,"004004001",null,"m³","Com uso de explosivo",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C282)=9,VLOOKUP(C282,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":275.33999999999997},0]
[null,null,"004004002",null,"m³","Sem uso de explosivo",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C283)=9,VLOOKUP(C283,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":414.12},0]
[null,null,"004.005",null,"UD","RETIRADA DE ROCHA DESMONTADA, EM VALAS",null,0]
[null,null,"004005001",null,"m³","Manual prof. 0 m < h ≤ 1 m",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C285)=9,VLOOKUP(C285,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":132.4},0]
[null,null,"004005002",null,"m³","Manual prof. 1 m < h ≤ 2 m",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C286)=9,VLOOKUP(C286,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":145.63999999999999},0]
[null,null,"004005003",null,"m³","Manual prof. 2 m < h ≤ 3 m",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C287)=9,VLOOKUP(C287,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":158.88},0]
[null,null,"004005004",null,"m³","Manual prof. 3 m < h ≤ 4 m",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C288)=9,VLOOKUP(C288,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":172.12},0]
[null,null,"004005005",null,"m³","Mecânica prof. 0 m < h ≤ 2 m",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C289)=9,VLOOKUP(C289,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":59.68},0]
[null,null,"004005006",null,"m³","Mecânica prof. 0 m < h ≤ 4 m",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C290)=9,VLOOKUP(C290,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":66.23},0]
[null,null,"004005007",null,"m³","Mecânica prof. 0 m < h ≤ 6 m",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C291)=9,VLOOKUP(C291,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":69.19},0]
[null,null,"004005008",null,"m³","Mecânica prof. 0 m < h ≤ 8 m",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C292)=9,VLOOKUP(C292,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":76.56},0]
[null,null,"004.006",null,"UD","ESCAVAÇÃO MANUAL, NÃO EM VALAS, EM QUALQUER TIPO DE SOLO, EXCETO ROCHA",null,0]
[null,null,"004006001",null,"m³","profundidade 0 m < h ≤ 1 m",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C294)=9,VLOOKUP(C294,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":50.31},0]
[null,null,"004006002",null,"m³","profundidade 1 m < h ≤ 2 m",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C295)=9,VLOOKUP(C295,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":63.55},0]
[null,null,"004006003",null,"m³","profundidade 2 m < h ≤ 3 m",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C296)=9,VLOOKUP(C296,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":71.489999999999995},0]
[null,null,"004006004",null,"m³","profundidade 3 m < h ≤ 4 m",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C297)=9,VLOOKUP(C297,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":76.790000000000006},0]
[null,null,"004.007",null,"UD","ESCAVAÇÃO MECÂNICA, NÃO EM VALAS, EM QUALQUER TIPO DE SOLO, EXCETO ROCHA",null,0]
[null,null,"004007001",null,"m³","Solos em geral, profundidade 0 m < h ≤ 2 m",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C299)=9,VLOOKUP(C299,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":12.76},0]
[null,null,"004007002",null,"m³","Solos em geral, profundidade 0 m < h ≤ 4 m",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C300)=9,VLOOKUP(C300,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":14.88},0]
[null,null,"004007003",null,"m³","Solos em geral, profundidade 0 m < h ≤ 6 m",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C301)=9,VLOOKUP(C301,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":17.47},0]
[null,null,"004007004",null,"m³","Solos em geral, profundidade 0 m < h ≤ 8 m",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C302)=9,VLOOKUP(C302,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":18.7},0]
[null,null,"004007005",null,"m³","Solo arenoso compacto ou argila dura (moledo ou cascalho), profundidade 0 m < h ≤ 2 m ",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C303)=9,VLOOKUP(C303,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":15.63},0]
[null,null,"004007006",null,"m³","Solo arenoso compacto ou argila dura (moledo ou cascalho), profundidade 0 m < h ≤ 4 m",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C304)=9,VLOOKUP(C304,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":18.239999999999998},0]
[null,null,"004007007",null,"m³","Solo arenoso compacto ou argila dura (moledo ou cascalho), profundidade 0 m < h ≤ 6 m",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C305)=9,VLOOKUP(C305,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":30.52},0]
[null,null,"004007008",null,"m³","Solo arenoso compacto ou argila dura (moledo ou cascalho), profundidade 0 m < h ≤ 8 m",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C306)=9,VLOOKUP(C306,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":32.700000000000003},0]
[null,null,"004.008",null,"UD","DESMONTE DE ROCHA BRANDA, NÃO EM VALAS",null,0]
[null,null,"004008001",null,"m³","Com uso de explosivo",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C308)=9,VLOOKUP(C308,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":132.25},0]
[null,null,"004008002",null,"m³","Sem uso de explosivo",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C309)=9,VLOOKUP(C309,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":231.91},0]
[null,null,"004.009",null,"UD","DESMONTE DE ROCHA DURA, NÃO EM VALAS",null,0]
[null,null,"004009001",null,"m³","Com uso de explosivo",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C311)=9,VLOOKUP(C311,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":213.43},0]
[null,null,"004009002",null,"m³","Sem uso de explosivo",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C312)=9,VLOOKUP(C312,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":331.3},0]
[null,null,"004.010",null,"UD","RETIRADA DE ROCHA DESMONTADA, NÃO EM VALAS",null,0]
[null,null,"004010001",null,"m³","Manual prof. 0 m < h ≤ 1 m",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C314)=9,VLOOKUP(C314,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":119.16},0]
[null,null,"004010002",null,"m³","Manual prof. 1 m < h ≤ 2 m",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C315)=9,VLOOKUP(C315,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":132.4},0]
[null,null,"004010003",null,"m³","Manual prof. 2 m < h ≤ 3 m",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C316)=9,VLOOKUP(C316,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":145.63999999999999},0]
[null,null,"004010004",null,"m³","Manual prof. 3 m < h ≤ 4 m",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C317)=9,VLOOKUP(C317,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":158.88},0]
[null,null,"004010005",null,"m³","Mecânica prof. 0 m < h ≤ 2 m",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C318)=9,VLOOKUP(C318,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":44.2},0]
[null,null,"004010006",null,"m³","Mecânica prof. 0 m < h ≤ 4 m",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C319)=9,VLOOKUP(C319,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":46.44},0]
[null,null,"004010007",null,"m³","Mecânica prof. 0 m < h ≤ 6 m",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C320)=9,VLOOKUP(C320,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":51.03},0]
[null,null,"004010008",null,"m³","Mecânica prof. 0 m < h ≤ 8 m",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C321)=9,VLOOKUP(C321,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":55.95},0]
[null,null,"004.011",null,"UD","RETIRADA MECÂNICA DE SOLO LAMACENTO",null,0]
[null,null,"004011001",null,"m³","Retirada mecânica de solo lamacento",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C323)=9,VLOOKUP(C323,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":9.7200000000000006},0]
[null,null,"004.012",null,"UD","CONFORMAÇÃO DE TALUDES",null,0]
[null,null,"004012001",null,"m²","Conformação de taludes",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C325)=9,VLOOKUP(C325,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":15.88},0]
[null,null,"004.013",null,"UD","ATERRO/REATERRO EM VALAS E CAVAS",null,0]
[null,null,"004013001",null,"m³","Manual",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C327)=9,VLOOKUP(C327,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":11.91},0]
[null,null,"004013002",null,"m³","Mecânico",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C328)=9,VLOOKUP(C328,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":2.42},0]
[null,null,"004.014",null,"UD","COMPACTAÇÃO EM VALAS",null,0]
[null,null,"004014001",null,"m³","Manual",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C330)=9,VLOOKUP(C330,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":33.1},0]
[null,null,"004014002",null,"m³","Mecânico",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C331)=9,VLOOKUP(C331,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":6.34},0]
[null,null,"004.015",null,"UD","COMPACTAÇÃO NÃO EM VALAS",null,0]
[null,null,"004015001",null,"m³","Sem controle do GC",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C333)=9,VLOOKUP(C333,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":7.93},0]
[null,null,"004015002",null,"m³","Com controle do GC -  95% PN",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C334)=9,VLOOKUP(C334,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":9.84},0]
[null,null,"004015003",null,"m³","Com controle do GC -  100% PN",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C335)=9,VLOOKUP(C335,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":12.82},0]
[null,null,"004.016",null,"UD","JAZIDA",null,0]
[null,null,"004016001",null,"m³","Escavação de material em jazidas",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C337)=9,VLOOKUP(C337,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":36.51},0]
[null,null,"004.017",null,"UD","CORTE E ATERRO COMPENSADO",null,{"$f":"ROUND(D338*G338,2)","v":0}]
[null,null,"004017001",null,"m³","Corte e aterro compensado",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C339)=9,VLOOKUP(C339,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":6.78},0]
[null,null,"004.018",null,"UD","CARGA E DESCARGA DE SOLOS",null,0]
[null,null,"004018001",null,"m³","Qualquer tipo de solo exceto rocha",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C341)=9,VLOOKUP(C341,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":3.81},0]
[null,null,"004018002",null,"m³","Rocha",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C342)=9,VLOOKUP(C342,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":4.58},0]
[null,null,"004.019",null,"UD","TRANSPORTE DE SOLOS",null,0]
[null,null,"004019001",null,"m³xkm","Qualquer tipo de solo, exceto rocha, em rodovia ou rua",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C344)=9,VLOOKUP(C344,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1.68},0]
[null,null,"004019002",null,"m³xkm","Qualquer tipo de solo, exceto rocha, em caminho de serviço",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C345)=9,VLOOKUP(C345,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":4.4400000000000004},0]
[null,null,"004019003",null,"m³xkm","Rocha em rodovia ou rua",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C346)=9,VLOOKUP(C346,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":2.02},0]
[null,null,"004019004",null,"m³xkm","Rocha em caminho de serviço",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C347)=9,VLOOKUP(C347,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":5.33},0]
[null,null,"004.020",null,"UD","PROTEÇÃO PARA DESMONTE COM USO DE EXPLOSIVO",null,0]
[null,null,"004020001",null,"m²","Com rede metálica simples 1/2”",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C349)=9,VLOOKUP(C349,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":24.88},0]
[null,null,"004020002",null,"m²","Com rede metálica simples 5/8”",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C350)=9,VLOOKUP(C350,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":29.75},0]
[null,null,"004020003",null,"m²","Com rede metálica dupla",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C351)=9,VLOOKUP(C351,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":54.55},0]
[null,null,"004020004",null,"m³","Com terra",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C352)=9,VLOOKUP(C352,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":45.01},0]
[null,null,"004020005",null,"m²","Com Manta de Borracha",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C353)=9,VLOOKUP(C353,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":242.06},0]
[null,null,"004.021",null,"UD","TRANSPORTE DE EXPLOSIVOS E ACESSÓRIOS",null,0]
[null,null,"004021001",null,"ud","Transporte de explosivos e acessórios",null,0]
[null,null,"004.022",null,"UD","SERVIÇOS GEOTÉCNICOS",null,0]
[null,null,"004022001",null,"ud","Acesso a Coleta de Amostra Deformada /  Indeformada - Poço à pá e picareta (poços c/ h=3,00m)",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C357)=9,VLOOKUP(C357,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":635.41999999999996},0]
[null,null,"004022002",null,"ud","Acesso a Coleta de Amostra Deformada /  Indeformada - Poço com retroescavadeira (poços c/ h=3,00m)",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C358)=9,VLOOKUP(C358,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":353.55},0]
[null,null,"004022003",null,"ud","Perfuração com tubo camisa 6\" para acesso do amostrador Shelby",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C359)=9,VLOOKUP(C359,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":278.66000000000003},0]
[null,null,"004022004",null,"ud","Coleta de amostra indeformada (bloco 30x30x30)",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C360)=9,VLOOKUP(C360,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":497.4},0]
[null,null,"004022005",null,"ud","Coleta de amostra indeformada com Amostrador Shelby",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C361)=9,VLOOKUP(C361,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":218.97},0]
[null,null,"004022006",null,"ud","Coleta de amostra deformada (60Kg)",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C362)=9,VLOOKUP(C362,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":132.4},0]
[null,null,"004.023",null,"UD","ENSAIOS GEOTÉCNICOS",null,0]
[null,null,"004023001",null,"ud","Resistência à compressão simples",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C364)=9,VLOOKUP(C364,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":475.32},0]
[null,null,"004023002",null,"ud","Cisalhamento direto - por ponto",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C365)=9,VLOOKUP(C365,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":251.88},0]
[null,null,"004023003",null,"ud","Cisalhamento triaxial - CD - por ponto",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C366)=9,VLOOKUP(C366,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":859.16},0]
[null,null,"004023004",null,"ud","Cisalhamento triaxial - CU - por ponto",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C367)=9,VLOOKUP(C367,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":859.16},0]
[null,null,"004023005",null,"ud","Cisalhamento triaxial - UU - por ponto",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C368)=9,VLOOKUP(C368,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":479.03},0]
[null,null,"004023006",null,"ud","Adensamento",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C369)=9,VLOOKUP(C369,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":136.57},0]
[null,null,"004023007",null,"ud","Adensamento com colapsividade",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C370)=9,VLOOKUP(C370,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":200.67},0]
[null,null,"004023008",null,"ud","Permeabilidade carga constante ou variável (amostras indeformadas ou compactadas)",null,0]
[null,null,"004023009",null,"ud","Permeabilidade in situ Vertical",null,0]
[null,null,"004023010",null,"ud","Permeabilidade in situ Horizontal",null,0]
[null,null,"004023011",null,"ud","Ensaio de granulometria",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C374)=9,VLOOKUP(C374,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":207.75},0]
[null,null,"004023012",null,"ud","Ensaio de granulometria com sedimentação",null,0]
[null,null,"004023013",null,"ud","Ensaio de limite de liquidez",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C376)=9,VLOOKUP(C376,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":129.86000000000001},0]
[null,null,"004023014",null,"ud","Ensaio de limite de plasticidade",null,0]
[null,null,"004023015",null,"ud","Ensaio de massa específica real de grãos",null,0]
[null,null,"004023016",null,"ud","Ensaio de massa específica natural",null,0]
[null,null,"004023017",null,"ud","Ensaio de umidade natural",null,0]
[null,null,"004023018",null,"ud","Compactação Proctor Normal",null,0]
[null,null,"004023019",null,"ud","CBR na umidade ótima",null,0]
[null,null,"004023020",null,"km","Transporte de amostras coletadas em campo para laboratório",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C383)=9,VLOOKUP(C383,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":7.74},0]
[null,null,"004.024",null,"UD","CONTROLE DA COMPACTAÇÃO DE SOLOS",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C384)=9,VLOOKUP(C384,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"004024001",null,"ud","Ensaio de compactação",null,0]
[null,null,"004024002",null,"ud","Ensaio de umidade e peso específico seco em campo",null,0]
[null,null,"004024003",null,"ud","Ensaio de massa específica aparente",null,0]
[null,null,"004024004",null,"ud","Ensaio de granulometria",null,0]
[null,null,"004024005",null,"ud","Ensaio de limite de liquidez",null,0]
[null,null,"004024006",null,"ud","Ensaio de limite de plasticidade",null,0]
[null,null,"004024007",null,"ud","Prova de carga em placa",null,0]
[null,null,"005   ",null,null,"ESCORAMENTO",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C392)=9,VLOOKUP(C392,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"005.001",null,"UD","ESCORAMENTO METÁLICO",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C393)=9,VLOOKUP(C393,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"005001001",null,"m²","Pontalete metálico",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C394)=9,VLOOKUP(C394,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":14.82},0]
[null,null,"005001002",null,"m²","Descontínuo",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C395)=9,VLOOKUP(C395,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":45.2},0]
[null,null,"005001003",null,"m²","Contínuo",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C396)=9,VLOOKUP(C396,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":65.31},0]
[null,null,"005001004",null,"m²","Contínuo com chapa metálica",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C397)=9,VLOOKUP(C397,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":8.76},0]
[null,null,"005001005",null,"m²","Contínuo com chapa e perfis metálicos",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C398)=9,VLOOKUP(C398,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":17.75},0]
[null,null,"005001006",null,"m²","Contínuo de Estaca Prancha Metálica – Laminado a frio",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C399)=9,VLOOKUP(C399,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":16.78},0]
[null,null,"005001007",null,"m²","Vala Blindada Escoramento Metálico Tipo Blindagem",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C400)=9,VLOOKUP(C400,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":16.78},0]
[null,null,"005.002",null,"UD","ESCORAMENTO MISTO",null,0]
[null,null,"005002001",null,"m²","Tipo Hamburguês",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C402)=9,VLOOKUP(C402,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":163.58000000000001},{"$f":"ROUND(D402*G402,2)","v":0}]
[null,null,"005.003",null,"UD","ESCORAMENTO METÁLICO TIPO CAIXA “GAIOLA”",null,0]
[null,null,"005003001",null,"m²","Com chapa metálica - largura < 1,50 m",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C404)=9,VLOOKUP(C404,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":11.43},0]
[null,null,"005003002",null,"m²","Com chapa metálica - 1,50 m < largura < 2,00 m",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C405)=9,VLOOKUP(C405,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":12.24},0]
[null,null,"005003003",null,"m²","Com chapa metálica - 2,00 m < largura < 2,50 m",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C406)=9,VLOOKUP(C406,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":13.14},0]
[null,null,"006   ",null,null,"ESGOTAMENTO",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C407)=9,VLOOKUP(C407,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"006.001",null,"UD","ESGOTAMENTO COM BOMBAS",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C408)=9,VLOOKUP(C408,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"006001001",null,"h","Motor-bomba até 20 m³/h",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C409)=9,VLOOKUP(C409,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":9.6300000000000008},0]
[null,null,"006001002",null,"h","Motor-bomba de 20 a 40 m³/h",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C410)=9,VLOOKUP(C410,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":13.13},0]
[null,null,"006.002",null,"UD","REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO - PONTEIRAS FILTRANTES",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C411)=9,VLOOKUP(C411,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"006002001",null,"ud","Mobilização e desmobilização (obras)",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C412)=9,VLOOKUP(C412,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":320.92},0]
[null,null,"006002002",null,"ud","Mobilização e desmobilização (serviços de manutenção, SAR, etc.)",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C413)=9,VLOOKUP(C413,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":320.92},0]
[null,null,"006002003",null,"ud","Cravação de ponteiras",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C414)=9,VLOOKUP(C414,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":23.98},0]
[null,null,"006002004",null,"m","Instalação de tubos coletores",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C415)=9,VLOOKUP(C415,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":3.28},0]
[null,null,"006002005",null,"h","Operação do conjunto",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C416)=9,VLOOKUP(C416,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":50.86},0]
[null,null,"006.003",null,"UD","REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO - COM POÇOS",null,0]
[null,null,"006003001",null,"h","Tubo de aço DN 300",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C418)=9,VLOOKUP(C418,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":130.61000000000001},0]
[null,null,"006003002",null,"h","Tubo de aço DN 400",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C419)=9,VLOOKUP(C419,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":146.54},0]
[null,null,"006003003",null,"h","Tubo de concreto DN 600",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C420)=9,VLOOKUP(C420,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":110.81},0]
[null,null,"006003004",null,"h","Tubo de concreto DN 800",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C421)=9,VLOOKUP(C421,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":180.74},0]
[null,null,"007   ",null,null,"OBRAS DE CONTENÇÃO",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C422)=9,VLOOKUP(C422,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"007.001",null,"UD","ENSECADEIRA",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C423)=9,VLOOKUP(C423,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"007001001",null,"m²","Ensecadeira de madeira com parede simples",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C424)=9,VLOOKUP(C424,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":222.46},0]
[null,null,"007001002",null,"m²","Ensecadeira de madeira com parede dupla",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C425)=9,VLOOKUP(C425,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":562.75},0]
[null,null,"007001003",null,"m²","Ensecadeira metálica com parede simples - Estaca Prancha Metálica Laminada a quente.",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C426)=9,VLOOKUP(C426,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":134.88999999999999},0]
[null,null,"007001004",null,"m³","Ensecadeira de sacos com areia",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C427)=9,VLOOKUP(C427,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":275.44},0]
[null,null,"007001005",null,"m³","Ensecadeira de sacos com material local",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C428)=9,VLOOKUP(C428,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":131.44},0]
[null,null,"007.002",null,"UD","MURO DE ARRIMO",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C429)=9,VLOOKUP(C429,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"007002001",null,"m³","Alvenaria de pedra argamassada",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C430)=9,VLOOKUP(C430,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":789.23},0]
[null,null,"007002002",null,"m³","Alvenaria de tijolo",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C431)=9,VLOOKUP(C431,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":836.44},0]
[null,null,"007002003",null,"m³","Concreto ciclópico com 30% de pedra-de-mão",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C432)=9,VLOOKUP(C432,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":640.48},0]
[null,null,"007.003",null,"UD","GABIÃO TIPO CAIXA",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C433)=9,VLOOKUP(C433,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"007003001",null,"m³","Com diafragma - galvanizado",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C434)=9,VLOOKUP(C434,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":608.91},0]
[null,null,"007003002",null,"m³","Com diafragma - galvanizado plastificado",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C435)=9,VLOOKUP(C435,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":691.42},0]
[null,null,"007.004",null,"UD","GABIÃO TIPO SACO",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C436)=9,VLOOKUP(C436,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"007004001",null,"m³","Saco",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C437)=9,VLOOKUP(C437,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":727.07},0]
[null,null,"007.005",null,"UD","GABIÃO TIPO COLCHÃO RENO",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C438)=9,VLOOKUP(C438,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"007005001",null,"m²","Com altura de 0,17 m",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C439)=9,VLOOKUP(C439,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":223.61},0]
[null,null,"007005002",null,"m²","Com altura de 0,23 m",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C440)=9,VLOOKUP(C440,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":233.56},0]
[null,null,"007005003",null,"m²","Com altura de 0,30 m",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C441)=9,VLOOKUP(C441,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":244.86},0]
[null,null,"007.006",null,"UD","ENROCAMENTO – PROTEÇÃO DE MARGEM",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C442)=9,VLOOKUP(C442,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"007006001",null,"m³","Enrocamento com pedra-de-mão",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C443)=9,VLOOKUP(C443,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":126.57},0]
[null,null,"007006002",null,"m³","Enrocamento com pedra-de-mão rejuntada",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C444)=9,VLOOKUP(C444,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":377.57},0]
[null,null,"007.007",null,"UD","BOLSA DE GEOSSINTÉTICO",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C445)=9,VLOOKUP(C445,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"007007001",null,"m³","Bolsacreto",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C446)=9,VLOOKUP(C446,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":126.57},0]
[null,null,"007007002",null,"m³","Colchacreto",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C447)=9,VLOOKUP(C447,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":377.57},0]
[null,null,"008   ",null,null,"FUNDAÇÕES E ESTRUTURA",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C448)=9,VLOOKUP(C448,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"008.001",null,"UD","ESTACA MOLDADA “IN LOCO”",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C449)=9,VLOOKUP(C449,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"008001001",null,"m","Perfuração manual Ø 15 cm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C450)=9,VLOOKUP(C450,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":59.77},0]
[null,null,"008001002",null,"m","Perfuração manual Ø 20 cm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C451)=9,VLOOKUP(C451,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":65.75},0]
[null,null,"008001003",null,"m","Perfuração manual Ø 25 cm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C452)=9,VLOOKUP(C452,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":83.68},0]
[null,null,"008001004",null,"m","Perfuração mec. rotativa Ø 20 cm sem lama bentonítica",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C453)=9,VLOOKUP(C453,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":59.77},0]
[null,null,"008001005",null,"m","Perfuração mec. rotativa Ø 25 cm sem lama bentonítica",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C454)=9,VLOOKUP(C454,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":83.68},0]
[null,null,"008001006",null,"m","Perfuração mec. rotativa Ø 30 cm sem lama bentonítica",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C455)=9,VLOOKUP(C455,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":83.68},0]
[null,null,"008001007",null,"m","Perfuração mec. rotativa Ø 40 cm sem lama bentonítica",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C456)=9,VLOOKUP(C456,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":117.15},0]
[null,null,"008001008",null,"m","Perfuração mec. rotativa Ø 50 cm sem lama bentonítica",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C457)=9,VLOOKUP(C457,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":117.15},0]
[null,null,"008001009",null,"m","Perfuração mec. rotativa Ø 60 cm sem lama bentonítica",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C458)=9,VLOOKUP(C458,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":163.99},0]
[null,null,"008001010",null,"m","Perfuração mec. rotativa Ø 70 cm sem lama bentonítica",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C459)=9,VLOOKUP(C459,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":163.99},0]
[null,null,"008001011",null,"m","Perfuração mec. rotativa Ø 80 cm sem lama bentonítica",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C460)=9,VLOOKUP(C460,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":222.12},0]
[null,null,"008001012",null,"m","Perfuração mec. rotativa Ø 90 cm sem lama bentonítica",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C461)=9,VLOOKUP(C461,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":222.12},0]
[null,null,"008001013",null,"m","Perf. mec. rotativa com lama bentonítica Ø 50 cm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C462)=9,VLOOKUP(C462,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":167.73},0]
[null,null,"008001014",null,"m","Perf. mec. rotativa com lama bentonítica Ø 60 cm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C463)=9,VLOOKUP(C463,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":218.41},0]
[null,null,"008001015",null,"m","Perf. mec. rotativa com lama bentonítica Ø 70 cm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C464)=9,VLOOKUP(C464,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":238.07},0]
[null,null,"008001016",null,"m","Perf. mec. rotativa com lama bentonítica Ø 80 cm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C465)=9,VLOOKUP(C465,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":318.87},0]
[null,null,"008001017",null,"m","Perf. mec. rotativa com lama bentonítica Ø 90 cm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C466)=9,VLOOKUP(C466,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":344.58},{"$f":"ROUND(D466*G466,2)","v":0}]
[null,null,"008001018",null,"m","Perf. mec. “Franki” com camisa não recuperada Ø 30 cm",null,0]
[null,null,"008001019",null,"m","Perf. mec. “Franki” com camisa não recuperada Ø 35 cm",null,0]
[null,null,"008001020",null,"m","Perf. mec. “Franki” com camisa não recuperada Ø 40 cm",null,0]
[null,null,"008001021",null,"m","Perf. mec. “Franki” com camisa não recuperada Ø 45 cm ",null,0]
[null,null,"008001022",null,"m","Perf. mec. “Franki” com camisa não recuperada Ø 52 cm",null,0]
[null,null,"008001023",null,"m","Perf. mec. “Franki” com camisa não recuperada Ø 60 cm",null,0]
[null,null,"008001024",null,"m","Perf. mec. “Franki” com camisa recuperada Ø 30 cm ",null,0]
[null,null,"008001025",null,"m","Perf. mec. “Franki” com camisa recuperada Ø 35 cm",null,0]
[null,null,"008001026",null,"m","Perf. mec. “Franki” com camisa recuperada Ø 40 cm",null,0]
[null,null,"008001027",null,"m","Perf. mec. “Franki” com camisa recuperada Ø 45 cm",null,0]
[null,null,"008001028",null,"m","Perf. mec. “Franki” com camisa recuperada Ø 52 cm",null,0]
[null,null,"008001029",null,"m","Perf. mec. “Franki” com camisa recuperada Ø 60 cm",null,0]
[null,null,"008001030",null,"m","Escavada, injetada (Microestaca, Estaca-raiz) Ø 10 cm",null,0]
[null,null,"008001031",null,"m","Escavada, injetada (Microestaca, Estaca-raiz) Ø 12 cm",null,0]
[null,null,"008001032",null,"m","Escavada, injetada (Microestaca, Estaca-raiz) Ø 15 cm",null,0]
[null,null,"008001033",null,"m","Escavada, injetada (Microestaca, Estaca-raiz) Ø 20 cm",null,0]
[null,null,"008001034",null,"m","Escavada, injetada (Microestaca, Estaca-raiz) Ø 25 cm",null,0]
[null,null,"008001035",null,"m","Escavada, injetada (Microestaca, Estaca-raiz) Ø 31 cm",null,0]
[null,null,"008001036",null,"m","Escavada, injetada (Microestaca, Estaca-raiz) Ø 41 cm",null,0]
[null,null,"008001037",null,"m","Estaca Hélice contínua Ø 35 cm",null,0]
[null,null,"008001038",null,"m","Estaca Hélice contínua Ø 40 cm",null,0]
[null,null,"008001039",null,"m","Estaca Hélice contínua Ø 50 cm",null,0]
[null,null,"008001040",null,"m","Estaca Hélice contínua Ø 60 cm",null,0]
[null,null,"008001041",null,"m","Estaca Hélice contínua Ø 70 cm",null,0]
[null,null,"008001042",null,"m","Estaca Hélice contínua Ø 80 cm",null,0]
[null,null,"008001043",null,"m","Estaca Hélice contínua Ø 90cm",null,0]
[null,null,"008001044",null,"m","Estaca Hélice contínua Ø 100cm",null,0]
[null,null,"008001045",null,"m","Estaca Hélice contínua Ø 110cm",null,0]
[null,null,"008001046",null,"m","Estaca Hélice contínua Ø 120cm",null,0]
[null,null,"008001047",null,"m","Estaca Omega Ø 27 cm",null,0]
[null,null,"008001048",null,"m","Estaca Omega Ø 32 cm",null,0]
[null,null,"008001049",null,"m","Estaca Omega Ø 37 cm",null,0]
[null,null,"008001050",null,"m","Estaca Omega Ø 42 cm",null,0]
[null,null,"008001051",null,"m","Estaca Omega Ø 47 cm",null,0]
[null,null,"008001052",null,"m","Estaca Omega Ø 52 cm",null,0]
[null,null,"008001053",null,"m","Estaca Omega Ø 57 cm",null,0]
[null,null,"008001054",null,"m","Estaca Omega Ø 62 cm",null,0]
[null,null,"008.002",null,"UD","TUBULÃO A CÉU ABERTO",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C504)=9,VLOOKUP(C504,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"008002001",null,"m³","Sem camisa",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C505)=9,VLOOKUP(C505,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1112.5},0]
[null,null,"008002002",null,"m³","Com camisa de concreto perdida",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C506)=9,VLOOKUP(C506,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1147.1500000000001},0]
[null,null,"008002003",null,"m³","Com camisa metálica perdida",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C507)=9,VLOOKUP(C507,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1147.1500000000001},0]
[null,null,"008002004",null,"m³","Com camisa metálica recuperada",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C508)=9,VLOOKUP(C508,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1147.1500000000001},0]
[null,null,"008.003",null,"UD","TUBULÃO A AR COMPRIMIDO",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C509)=9,VLOOKUP(C509,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"008003001",null,"m³","Com camisa metálica perdida",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C510)=9,VLOOKUP(C510,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1147.1500000000001},0]
[null,null,"008003002",null,"m³","Com camisa metálica recuperada",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C511)=9,VLOOKUP(C511,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1147.1500000000001},0]
[null,null,"008.004",null,"UD","ESTACA PRÉ-FABRICADA DE CONCRETO",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C512)=9,VLOOKUP(C512,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"008004001",null,"m","Concreto armado 15x15 cm",null,0]
[null,null,"008004002",null,"m","Concreto armado 18x18 cm",null,0]
[null,null,"008004003",null,"m","Concreto armado 20x20 cm",null,0]
[null,null,"008004004",null,"m","Concreto armado 23x23 cm",null,0]
[null,null,"008004005",null,"m","Concreto armado 25x25 cm",null,0]
[null,null,"008004006",null,"m","Concreto armado 28x28 cm",null,0]
[null,null,"008004007",null,"m","Concreto armado 30x30 cm ",null,0]
[null,null,"008004008",null,"m","Concreto armado 40x40 cm ",null,0]
[null,null,"008004009",null,"m","Concreto armado 50x50 cm ",null,0]
[null,null,"008004010",null,"m","Concreto protendido 16 x 16 cm ",null,0]
[null,null,"008004011",null,"m","Concreto protendido 18 x 18 cm ",null,0]
[null,null,"008004012",null,"m","Concreto protendido 20 x 20 cm ",null,0]
[null,null,"008004013",null,"m","Concreto protendido 23 x 23 cm ",null,0]
[null,null,"008004014",null,"m","Concreto protendido 26 x 26 cm ",null,0]
[null,null,"008004015",null,"m","Concreto protendido 30 x 30 cm ",null,0]
[null,null,"008.005",null,"UD","ESTACA METÁLICA",null,0]
[null,null,"008005001",null,"m","Com trilhos TR-32 simples (30 tf)",null,0]
[null,null,"008005002",null,"m","Com trilhos TR-32  duplo (60 tf)",null,{"$f":"ROUND(D530*G530,2)","v":0}]
[null,null,"008005003",null,"m","Com trilhos TR-37 simples (40 tf)",null,0]
[null,null,"008005004",null,"m","Com trilhos TR-37  duplo (80 tf)",null,0]
[null,null,"008005005",null,"m","Com trilhos TR-45 simples (50 tf)",null,0]
[null,null,"008005006",null,"m","Com trilhos TR-45  duplo (100 tf)",null,0]
[null,null,"008005007",null,"m","Com trilhos TR-68 simples",null,0]
[null,null,"008005008",null,"m","Com trilhos TR-68  duplo",null,0]
[null,null,"008.006",null,"UD","EMENDA DE ESTACA",null,0]
[null,null,"008006001",null,"ud","De concreto armado",null,0]
[null,null,"008006002",null,"ud","Metálica simples ",null,0]
[null,null,"008006003",null,"ud","Metálica dupla",null,0]
[null,null,"008.007",null,"UD","CORTE E ARRASAMENTO DE ESTACA",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C541)=9,VLOOKUP(C541,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"008007001",null,"ud","De concreto armado",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C542)=9,VLOOKUP(C542,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":95.73},0]
[null,null,"008007002",null,"ud","Metálica simples",null,0]
[null,null,"008007003",null,"ud","Metálica dupla",null,0]
[null,null,"008.008",null,"UD","FÔRMA PARA LAJE",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C545)=9,VLOOKUP(C545,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"008008001",null,"m²","Chapa resinada e= 12 mm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C546)=9,VLOOKUP(C546,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":88.15},0]
[null,null,"008008002",null,"m²","Chapa resinada e= 14 mm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C547)=9,VLOOKUP(C547,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":83.95},0]
[null,null,"008008003",null,"m²","Chapa resinada e= 18 mm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C548)=9,VLOOKUP(C548,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":85.87},0]
[null,null,"008008004",null,"m²","Chapa plastificada e= 12 mm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C549)=9,VLOOKUP(C549,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":88.15},0]
[null,null,"008008005",null,"m²","Chapa plastificada e= 14 mm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C550)=9,VLOOKUP(C550,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":90.16},0]
[null,null,"008008006",null,"m²","Chapa plastificada e= 18 mm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C551)=9,VLOOKUP(C551,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":93.03},0]
[null,null,"008.009",null,"UD","FÔRMA PARA VIGA, PILAR E PAREDE",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C552)=9,VLOOKUP(C552,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"008009001",null,"m²","Plana em madeira não aparelhada",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C553)=9,VLOOKUP(C553,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":133.69999999999999},0]
[null,null,"008009002",null,"m²","Curva em madeira não aparelhada",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C554)=9,VLOOKUP(C554,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":186.93},0]
[null,null,"008009003",null,"m²","Plana em madeira aparelhada",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C555)=9,VLOOKUP(C555,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":187.96},0]
[null,null,"008009004",null,"m²","Curva em madeira aparelhada",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C556)=9,VLOOKUP(C556,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":258.61},0]
[null,null,"008009005",null,"m²","Plana em chapa resinada e= 10 mm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C557)=9,VLOOKUP(C557,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":108.1},0]
[null,null,"008009006",null,"m²","Plana em chapa resinada e= 12 mm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C558)=9,VLOOKUP(C558,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":112.98},0]
[null,null,"008009007",null,"m²","Plana em chapa resinada e= 14 mm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C559)=9,VLOOKUP(C559,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":109.62},0]
[null,null,"008009008",null,"m²","Plana em chapa resinada e= 18 mm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C560)=9,VLOOKUP(C560,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":111.16},0]
[null,null,"008009009",null,"m²","Plana em chapa resinada e= 21 mm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C561)=9,VLOOKUP(C561,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":113.15},0]
[null,null,"008009010",null,"m²","Curva em chapa resinada e= 10 mm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C562)=9,VLOOKUP(C562,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":151.34},0]
[null,null,"008009011",null,"m²","Curva em chapa resinada e= 12 mm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C563)=9,VLOOKUP(C563,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":159.38999999999999},0]
[null,null,"008009012",null,"m²","Curva em chapa resinada e= 14 mm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C564)=9,VLOOKUP(C564,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":153.85},0]
[null,null,"008009013",null,"m²","Plana em chapa plastificada e= 10 mm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C565)=9,VLOOKUP(C565,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":110.67},0]
[null,null,"008009014",null,"m²","Plana em chapa plastificada e= 12 mm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C566)=9,VLOOKUP(C566,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":112.62},0]
[null,null,"008009015",null,"m²","Plana em chapa plastificada e= 14 mm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C567)=9,VLOOKUP(C567,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":114.23},0]
[null,null,"008009016",null,"m²","Plana em chapa plastificada e= 18 mm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C568)=9,VLOOKUP(C568,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":116.52},0]
[null,null,"008009017",null,"m²","Plana em chapa plastificada e= 21 mm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C569)=9,VLOOKUP(C569,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":164.07},0]
[null,null,"008009018",null,"m²","Curva em chapa plastificada e= 10 mm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C570)=9,VLOOKUP(C570,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":156.16999999999999},0]
[null,null,"008009019",null,"m²","Curva em chapa plastificada e= 12 mm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C571)=9,VLOOKUP(C571,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":159.38999999999999},0]
[null,null,"008009020",null,"m²","Curva em chapa plastificada e= 14 mm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C572)=9,VLOOKUP(C572,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":162.05000000000001},0]
[null,null,"008.010",null,"UD","FÔRMA PARA FUNDAÇÃO E BALDRAME",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C573)=9,VLOOKUP(C573,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"008010001",null,"m²","Plana em madeira não aparelhada",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C574)=9,VLOOKUP(C574,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":83.86},0]
[null,null,"008010002",null,"m²","Curva em madeira não aparelhada",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C575)=9,VLOOKUP(C575,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":125.05},0]
[null,null,"008010003",null,"m²","Plana em chapa resinada e= 10 mm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C576)=9,VLOOKUP(C576,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":75.77},0]
[null,null,"008010004",null,"m²","Plana em chapa resinada e= 12 mm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C577)=9,VLOOKUP(C577,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":81.87},0]
[null,null,"008010005",null,"m²","Plana em chapa resinada e= 14 mm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C578)=9,VLOOKUP(C578,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":77.67},0]
[null,null,"008010006",null,"m²","Plana em chapa resinada e= 18 mm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C579)=9,VLOOKUP(C579,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":79.59},0]
[null,null,"008010007",null,"m²","Plana em chapa resinada e= 21 mm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C580)=9,VLOOKUP(C580,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":82.07},0]
[null,null,"008010008",null,"m²","Curva em chapa resinada e= 10 mm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C581)=9,VLOOKUP(C581,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":107.38},0]
[null,null,"008010009",null,"m²","Curva em chapa resinada e= 12 mm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C582)=9,VLOOKUP(C582,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":113.48},0]
[null,null,"008010010",null,"m²","Curva em chapa resinada e= 14 mm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C583)=9,VLOOKUP(C583,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":109.28},0]
[null,null,"008010011",null,"m²","Curva em chapa resinada e= 18 mm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C584)=9,VLOOKUP(C584,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":111.2},0]
[null,null,"008.011",null,"UD","FÔRMA PERDIDA",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C585)=9,VLOOKUP(C585,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"008011001",null,"m²","Plana em madeira",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C586)=9,VLOOKUP(C586,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":121.14},0]
[null,null,"008011002",null,"m²","Plana em chapa resinada e= 10 mm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C587)=9,VLOOKUP(C587,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":99.02},0]
[null,null,"008011003",null,"m²","Plana em chapa resinada e= 12 mm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C588)=9,VLOOKUP(C588,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":123.42},0]
[null,null,"008011004",null,"m²","Plana em chapa resinada e= 14 mm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C589)=9,VLOOKUP(C589,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":106.64},0]
[null,null,"008011005",null,"m²","Plana em chapa resinada e= 18 mm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C590)=9,VLOOKUP(C590,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":114.3},0]
[null,null,"008011006",null,"m²","Plana em chapa resinada e= 21 mm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C591)=9,VLOOKUP(C591,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":124.25},0]
[null,null,"008.012",null,"UD","FÔRMA DESLIZANTE",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C592)=9,VLOOKUP(C592,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"008012001",null,"m²","Metálica com chapa resinada",null,0]
[null,null,"008012002",null,"m²","Metálica",null,{"$f":"ROUND(D594*G594,2)","v":0}]
[null,null,"008.013",null,"UD","FÔRMA TREPANTE",null,0]
[null,null,"008013001",null,"m²","De chapa resinada",null,0]
[null,null,"008013002",null,"m²","Metálica com chapa resinada",null,0]
[null,null,"008013003",null,"m²","Metálica",null,0]
[null,null,"008.014",null,"UD","FÔRMA PARA PEÇAS PRÉ-MOLDADAS",null,0]
[null,null,"008014001",null,"m²","Em madeira",null,0]
[null,null,"008014002",null,"m²","Em chapa resinada e=12 mm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C601)=9,VLOOKUP(C601,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":44.01},0]
[null,null,"008014003",null,"m²","Metálica",null,0]
[null,null,"008.015",null,"UD","FÔRMA INDUSTRIALIZADA",null,0]
[null,null,"008015001",null,"m²","Fôrma industrializada",null,0]
[null,null,"008.016",null,"UD","PASSARELA DE SERVIÇO",null,0]
[null,null,"008016001",null,"m","Passarela de serviço em madeira",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C606)=9,VLOOKUP(C606,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":46.35},0]
[null,null,"008.017",null,"UD","RAMPA DE ACESSO",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C607)=9,VLOOKUP(C607,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"008017001",null,"m³","Rampa de acesso em madeira",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C608)=9,VLOOKUP(C608,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":131.72999999999999},0]
[null,null,"008.018",null,"UD","CIMBRAMENTO",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C609)=9,VLOOKUP(C609,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"008018001",null,"m³","De madeira",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C610)=9,VLOOKUP(C610,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":77.959999999999994},0]
[null,null,"008018002",null,"m³","Metálico",null,0]
[null,null,"008.019",null,"UD","ARMADURA",null,0]
[null,null,"008019001",null,"kg","Em aço CA-50",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C613)=9,VLOOKUP(C613,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":13.26},0]
[null,null,"008019002",null,"kg","Em aço CA-60",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C614)=9,VLOOKUP(C614,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":13.86},0]
[null,null,"008.020",null,"UD","COBRIMENTO DE ARMADURA",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C615)=9,VLOOKUP(C615,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"008020001",null,"ud","Pastilhas de concreto e=2,5 cm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C616)=9,VLOOKUP(C616,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":0.5},0]
[null,null,"008020002",null,"ud","Pastilhas de concreto e=3,0 cm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C617)=9,VLOOKUP(C617,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":0.69},0]
[null,null,"008020003",null,"ud","Pastilhas de concreto e=3,5 cm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C618)=9,VLOOKUP(C618,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":0.7},0]
[null,null,"008020004",null,"ud","Pastilhas de concreto e=4,0 cm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C619)=9,VLOOKUP(C619,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":0.72},0]
[null,null,"008020005",null,"ud","Pastilhas de concreto e=4,5 cm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C620)=9,VLOOKUP(C620,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":0.9},0]
[null,null,"008020006",null,"ud","Pastilhas de concreto e=5,0 cm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C621)=9,VLOOKUP(C621,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1.02},0]
[null,null,"008.021",null,"UD","CONCRETO CONVENCIONAL",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C622)=9,VLOOKUP(C622,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"008021001",null,"m³","Não estrutural",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C623)=9,VLOOKUP(C623,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":581.91999999999996},0]
[null,null,"008021002",null,"m³","fck = 15,0 MPa",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C624)=9,VLOOKUP(C624,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":745.51},0]
[null,null,"008021003",null,"m³","fck = 20,0 MPa",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C625)=9,VLOOKUP(C625,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":773.95},0]
[null,null,"008021004",null,"m³","fck = 25,0 Mpa",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C626)=9,VLOOKUP(C626,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":800.88},0]
[null,null,"008021005",null,"m³","fck = 30,0 MPa",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C627)=9,VLOOKUP(C627,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":827.53},0]
[null,null,"008021006",null,"m³","fck = 35,0 Mpa",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C628)=9,VLOOKUP(C628,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":857.35},0]
[null,null,"008021007",null,"m³","fck = 40,0 MPa",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C629)=9,VLOOKUP(C629,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":889.81},0]
[null,null,"008021008",null,"m³","Ciclópico com 30% de pedra-de-mão",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C630)=9,VLOOKUP(C630,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":578.07000000000005},0]
[null,null,"008.022",null,"UD","CONCRETO USINADO",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C631)=9,VLOOKUP(C631,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"008022001",null,"m³","fck = 15,0 MPa - slump  5",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C632)=9,VLOOKUP(C632,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":453.66},0]
[null,null,"008022002",null,"m³","fck = 15,0 MPa - slump  8",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C633)=9,VLOOKUP(C633,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":477.21},0]
[null,null,"008022003",null,"m³","fck = 20,0 MPa - slump  5",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C634)=9,VLOOKUP(C634,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":477.85},0]
[null,null,"008022004",null,"m³","fck = 20,0 MPa - slump  8",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C635)=9,VLOOKUP(C635,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":494.51},0]
[null,null,"008022005",null,"m³","fck = 20,0 MPa - slump 12",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C636)=9,VLOOKUP(C636,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":509.85},0]
[null,null,"008022006",null,"m³","fck = 20,0 MPa - autoadensável",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C637)=9,VLOOKUP(C637,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":567.04999999999995},0]
[null,null,"008022007",null,"m³","fck = 25,0 MPa - slump  5",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C638)=9,VLOOKUP(C638,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":514.21},0]
[null,null,"008022008",null,"m³","fck = 25,0 MPa - slump  8",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C639)=9,VLOOKUP(C639,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":506.58},0]
[null,null,"008022009",null,"m³","fck = 25,0 MPa - slump 12",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C640)=9,VLOOKUP(C640,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":523.54},0]
[null,null,"008022010",null,"m³","fck = 25,0 MPa - autoadensável",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C641)=9,VLOOKUP(C641,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":572.66999999999996},0]
[null,null,"008022011",null,"m³","fck = 30,0 MPa - slump  5",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C642)=9,VLOOKUP(C642,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":535.36},0]
[null,null,"008022012",null,"m³","fck = 30,0 MPa - slump  8",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C643)=9,VLOOKUP(C643,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":521.27},0]
[null,null,"008022013",null,"m³","fck = 30,0 MPa - slump 12",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C644)=9,VLOOKUP(C644,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":549.13},0]
[null,null,"008022014",null,"m³","fck = 30,0 MPa - autoadensável",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C645)=9,VLOOKUP(C645,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":587.36},0]
[null,null,"008022015",null,"m³","fck = 35,0 MPa - slump  5",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C646)=9,VLOOKUP(C646,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":535.36},0]
[null,null,"008022016",null,"m³","fck = 35,0 MPa - slump  8",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C647)=9,VLOOKUP(C647,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":535.95000000000005},0]
[null,null,"008022017",null,"m³","fck = 35,0 MPa - slump 12",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C648)=9,VLOOKUP(C648,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":590.85},0]
[null,null,"008022018",null,"m³","fck = 35,0 MPa - autoadensável",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C649)=9,VLOOKUP(C649,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":639.98},0]
[null,null,"008022019",null,"m³","fck = 40,0 MPa - slump  5",null,0]
[null,null,"008022020",null,"m³","fck = 40,0 MPa - slump  8",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C651)=9,VLOOKUP(C651,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":556.24},0]
[null,null,"008022021",null,"m³","fck = 40,0 MPa - slump 12",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C652)=9,VLOOKUP(C652,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":622.66},0]
[null,null,"008022022",null,"m³","fck = 40,0 MPa - autoadensável",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C653)=9,VLOOKUP(C653,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":688.01},0]
[null,null,"008.023",null,"UD","BOMBEAMENTO DE CONCRETO",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C654)=9,VLOOKUP(C654,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"008023001",null,"m³","Bombeamento de concreto usinado",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C655)=9,VLOOKUP(C655,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":50.86},0]
[null,null,"008.024",null,"UD","ARGAMASSA / NATA DE CIMENTO PARA ESTACA RAIZ / INJETADA",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C656)=9,VLOOKUP(C656,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"008024001",null,"m³","Argamassa de cimento e areia para estaca Raiz",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C657)=9,VLOOKUP(C657,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":848.72},0]
[null,null,"008024002",null,"m³","Nata de cimento para estaca Injetada",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C658)=9,VLOOKUP(C658,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":800.72},{"$f":"ROUND(D658*G658,2)","v":0}]
[null,null,"008.025",null,"UD","ADITIVO",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C659)=9,VLOOKUP(C659,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"008025001",null,"kg","Plastificante",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C660)=9,VLOOKUP(C660,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":22.94},0]
[null,null,"008025002",null,"kg","Retardador de tempo de pega",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C661)=9,VLOOKUP(C661,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":11.16},0]
[null,null,"008025003",null,"kg","Acelerador de tempo de pega",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C662)=9,VLOOKUP(C662,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":21.85},0]
[null,null,"008025004",null,"kg","Plastificante e retardador (PR)",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C663)=9,VLOOKUP(C663,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":9.7899999999999991},0]
[null,null,"008025005",null,"kg","Plastificante e acelerador (PA)",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C664)=9,VLOOKUP(C664,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":18.600000000000001},0]
[null,null,"008025006",null,"kg","Incorporador de ar (IAR)",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C665)=9,VLOOKUP(C665,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":48.21},0]
[null,null,"008025007",null,"kg","Superplastificante (SP)",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C666)=9,VLOOKUP(C666,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":32.380000000000003},0]
[null,null,"008025008",null,"kg","Expansor",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C667)=9,VLOOKUP(C667,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":19.59},0]
[null,null,"008025009",null,"kg","Impermeabilizante e hidrofugante",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C668)=9,VLOOKUP(C668,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":20.2},0]
[null,null,"008025010",null,"kg","Redutor de retração",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C669)=9,VLOOKUP(C669,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":20.329999999999998},0]
[null,null,"008.026",null,"UD","JUNTA DE DILATAÇÃO",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C670)=9,VLOOKUP(C670,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"008026001",null,"m","Junta de dilatação com isopor",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C671)=9,VLOOKUP(C671,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":6.44},0]
[null,null,"008026002",null,"m","Junta de dilatação com mastique asfáltico",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C672)=9,VLOOKUP(C672,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":19.72},0]
[null,null,"008.027",null,"UD","CURA DO CONCRETO",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C673)=9,VLOOKUP(C673,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"008027001",null,"m²","Lâmina de água",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C674)=9,VLOOKUP(C674,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1.4},0]
[null,null,"008027002",null,"m","Gotejamento contínuo",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C675)=9,VLOOKUP(C675,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":7.42},0]
[null,null,"008027003",null,"m²","Cura química",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C676)=9,VLOOKUP(C676,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":14.94},0]
[null,null,"008.028",null,"UD","GRAUTEAMENTO",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C677)=9,VLOOKUP(C677,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"008028001",null,"m³","Argamassa de grauteamento",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C678)=9,VLOOKUP(C678,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":4160.4399999999996},0]
[null,null,"008028002",null,"m³","Argamassa de grauteamento com pedrisco",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C679)=9,VLOOKUP(C679,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":3133.06},0]
[null,null,"008.029",null,"UD","CONCRETO PROTENDIDO",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C680)=9,VLOOKUP(C680,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"008029001",null,"kg","Protensão",null,0]
[null,null,"008.030",null,"UD","PROTEÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C682)=9,VLOOKUP(C682,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"008030001",null,"m²","Impermeabilização flexível com poliuretano ou poliuréia ",null,0]
[null,null,"008030002",null,"m²","Impermeabilização flexível com poliuretano",null,0]
[null,null,"008030003",null,"m²","Impermeabilização flexível com poliuréia",null,0]
[null,null,"008030004",null,"m²","Impermeabilização com manta asfáltica",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C686)=9,VLOOKUP(C686,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":137.57},0]
[null,null,"008030005",null,"m²","Sombreamento – placas de concreto apoiadas em pilaretes",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C687)=9,VLOOKUP(C687,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":249.95},0]
[null,null,"008030006",null,"m²","Sombreamento – placas de concreto apoiadas em EPS",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C688)=9,VLOOKUP(C688,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":189.17},0]
[null,null,"008030007",null,"m²","Proteção de Paredes em Contato com o Solo",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C689)=9,VLOOKUP(C689,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":47.25},0]
[null,null,"008.031",null,"UD","LAJE PRÉ-FABRICADA",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C690)=9,VLOOKUP(C690,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"008031001",null,"m²","Para forro, vão até 4,00 metros",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C691)=9,VLOOKUP(C691,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":123.25},0]
[null,null,"008031002",null,"m²","Para forro, vão entre 4.01 e 5,50 metros",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C692)=9,VLOOKUP(C692,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":127.31},0]
[null,null,"008031003",null,"m²","Para piso, vão até 4,00 metros",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C693)=9,VLOOKUP(C693,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":128.27000000000001},0]
[null,null,"008031004",null,"m²","Para piso, vão entre 4,01 e 5,50 metros",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C694)=9,VLOOKUP(C694,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":131.16},0]
[null,null,"008.032",null,"UD","RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C695)=9,VLOOKUP(C695,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"008032001",null,"m²","Reparos superficiais com argamassa base cimento modificada com polímeros, agente adesivo e protetor contra corrosão integrados, espessura ≤ 1,0 cm [m²]",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C696)=9,VLOOKUP(C696,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":412.8},0]
[null,null,"008032002",null,"m²","Reparos rasos com argamassa base cimento modificada com polímeros, agente adesivo e protetor contra corrosão integrados (1,0 cm < espessura ≤ 3,0 cm) [m²]",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C697)=9,VLOOKUP(C697,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":664.13},0]
[null,null,"008032003",null,"m²","Reparos semi profundos com argamassa base cimento modificada com polímeros, agente adesivo e protetor contra corrosão integrados (3,0 cm < espessura ≤ 5,0 cm) [m²]",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C698)=9,VLOOKUP(C698,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1026.8599999999999},0]
[null,null,"008032004",null,"m²","Reparos semi-profundos com concreto projetado (1,0 cm  <  espessura ≤ 5,0 cm) [m²]",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C699)=9,VLOOKUP(C699,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1086.81},0]
[null,null,"008032005",null,"m³","Reparos profundos executados com graute base cimento ou microconcreto fluido (3,0 cm < espessura ≤ 30 cm) [m³]",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C700)=9,VLOOKUP(C700,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1587.1},0]
[null,null,"008032006",null,"kg","Reposição ou reforço de armaduras - Emendas por traspasse em barras de aço para reconstituição da seção da armadura [kg]",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C701)=9,VLOOKUP(C701,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":13.26},0]
[null,null,"008032007",null,"kg","Reposição ou reforço de armaduras - Emendas por solda em barras de aço para reconstituição da seção de armadura [kg] ",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C702)=9,VLOOKUP(C702,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":39.369999999999997},0]
[null,null,"008032008",null,"m","Injeção de gel de poliuretano bi-componente em fissuras com movimentação de 0,1 mm a 2,0 mm de espessura [m]",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C703)=9,VLOOKUP(C703,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":619.44000000000005},0]
[null,null,"008032009",null,"m","Injeção de espuma e gel de poliuretano hidroativada e gel de poliuretano bi-componente em fissuras com movimentação de 0,1 mm a 2,0 mm de espessura, com fluxo de água ou água sob pressão [m]",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C704)=9,VLOOKUP(C704,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":578.13},0]
[null,null,"008032010",null,"ud","Mobilização e desmobilização para serviços de recuperação estrutural",null,0]
[null,null,"008.033",null,"UD","CONTROLE TECNOLÓGICO DE ESTACAS",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C706)=9,VLOOKUP(C706,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"008033001",null,"ud","Verificação de integridade de estaca - PIT",null,0]
[null,null,"008033002",null,"ud","Prova de carga estática em estaca até 20 tf",null,0]
[null,null,"008033003",null,"ud","Prova de carga estática em estaca de 21 até  30 tf",null,0]
[null,null,"008033004",null,"ud","Prova de carga estática em estaca de 31 até  40 tf",null,0]
[null,null,"008033005",null,"ud","Prova de carga estática em estaca de 41 até  50 tf",null,0]
[null,null,"008033006",null,"ud","Prova de carga estática em estaca de 51 até  60 tf",null,0]
[null,null,"008033007",null,"ud","Prova de carga estática em estaca de 61 até 100 tf",null,0]
[null,null,"008033008",null,"ud","Prova de carga estática em estaca acima de 100 tf",null,0]
[null,null,"008033009",null,"ud","Prova de carga dinâmica em estaca até 20 tf",null,0]
[null,null,"008033010",null,"ud","Prova de carga dinâmica em estaca de 21 até  30 tf",null,0]
[null,null,"008033011",null,"ud","Prova de carga dinâmica em estaca de 31 até  40 tf",null,0]
[null,null,"008033012",null,"ud","Prova de carga dinâmica em estaca de 41 até  50 tf",null,0]
[null,null,"008033013",null,"ud","Prova de carga dinâmica em estaca de 51 até  60 tf",null,0]
[null,null,"008033014",null,"ud","Prova de carga dinâmica em estaca de 61 até 100 tf",null,0]
[null,null,"008033015",null,"ud","Prova de carga dinâmica em estaca acima de 100 tf",null,0]
[null,null,"008.034",null,"UD","CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO",null,{"$f":"ROUND(D722*G722,2)","v":0}]
[null,null,"008034001",null,"ud","Dosagem",null,0]
[null,null,"008034002",null,"ud","Controle de resistência do concreto",null,0]
[null,null,"009   ",null,null,"ASSENTAMENTOS",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C725)=9,VLOOKUP(C725,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"009.001",null,"UD","TUBULAÇÃO DE PVC JE / JEI PARA ÁGUA",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C726)=9,VLOOKUP(C726,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"009001001",null,"m","DN 50",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C727)=9,VLOOKUP(C727,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":2.94},0]
[null,null,"009001002",null,"m","DN 75",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C728)=9,VLOOKUP(C728,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":4.01},0]
[null,null,"009001003",null,"m","DN 100",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C729)=9,VLOOKUP(C729,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":5.01},0]
[null,null,"009001004",null,"m","DN 150",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C730)=9,VLOOKUP(C730,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":6.48},0]
[null,null,"009001005",null,"m","DN 200",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C731)=9,VLOOKUP(C731,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":7.95},0]
[null,null,"009001006",null,"m","DN 250",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C732)=9,VLOOKUP(C732,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":9.69},0]
[null,null,"009001007",null,"m","DN 300",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C733)=9,VLOOKUP(C733,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":12.43},0]
[null,null,"009001008",null,"m","DN 400",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C734)=9,VLOOKUP(C734,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":19.64},0]
[null,null,"009001009",null,"m","DN 500",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C735)=9,VLOOKUP(C735,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":23.58},0]
[null,null,"009001010",null,"m","DN 600",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C736)=9,VLOOKUP(C736,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":28.02},0]
[null,null,"009001011",null,"m","DN 700",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C737)=9,VLOOKUP(C737,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":32.61},0]
[null,null,"009001012",null,"m","DN 800",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C738)=9,VLOOKUP(C738,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":37.590000000000003},0]
[null,null,"009001013",null,"m","DN 900",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C739)=9,VLOOKUP(C739,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":42.97},0]
[null,null,"009001014",null,"m","DN 1000",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C740)=9,VLOOKUP(C740,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":48.38},0]
[null,null,"009.002",null,"UD","TUBULAÇÃO DE PVC JE / JEI PARA ESGOTO",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C741)=9,VLOOKUP(C741,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"009002001",null,"m","DN 100",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C742)=9,VLOOKUP(C742,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":6.75},0]
[null,null,"009002002",null,"m","DN 150",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C743)=9,VLOOKUP(C743,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":8.23},0]
[null,null,"009002003",null,"m","DN 200",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C744)=9,VLOOKUP(C744,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":9.68},0]
[null,null,"009002004",null,"m","DN 250",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C745)=9,VLOOKUP(C745,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":11.43},0]
[null,null,"009002005",null,"m","DN 300",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C746)=9,VLOOKUP(C746,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":13.3},0]
[null,null,"009002006",null,"m","DN 400",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C747)=9,VLOOKUP(C747,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":20.51},0]
[null,null,"009002007",null,"m","DN 500",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C748)=9,VLOOKUP(C748,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":24.45},0]
[null,null,"009002008",null,"m","DN 600",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C749)=9,VLOOKUP(C749,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":28.89},0]
[null,null,"009002009",null,"m","DN 700",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C750)=9,VLOOKUP(C750,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":33.479999999999997},0]
[null,null,"009002010",null,"m","DN 800",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C751)=9,VLOOKUP(C751,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":38.64},0]
[null,null,"009002011",null,"m","DN 900",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C752)=9,VLOOKUP(C752,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":43.84},0]
[null,null,"009002012",null,"m","DN 1000",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C753)=9,VLOOKUP(C753,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":49.25},0]
[null,null,"009.003",null,"UD","TUBULAÇÃO DE PVC JS",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C754)=9,VLOOKUP(C754,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"009003001",null,"m","Diam. 20 mm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C755)=9,VLOOKUP(C755,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":2.95},0]
[null,null,"009003002",null,"m","Diam. 25 mm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C756)=9,VLOOKUP(C756,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":3},0]
[null,null,"009003003",null,"m","Diam. 32 mm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C757)=9,VLOOKUP(C757,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":3.24},0]
[null,null,"009003004",null,"m","Diam. 40 mm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C758)=9,VLOOKUP(C758,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":3.53},0]
[null,null,"009003005",null,"m","Diam. 50 mm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C759)=9,VLOOKUP(C759,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":3.84},0]
[null,null,"009.004",null,"UD","TUBULAÇÃO DE PEAD",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C760)=9,VLOOKUP(C760,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"009004001",null,"m","DE 20 mm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C761)=9,VLOOKUP(C761,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":0.66},0]
[null,null,"009004002",null,"m","DE 25 mm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C762)=9,VLOOKUP(C762,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":0.66},0]
[null,null,"009004003",null,"m","DE 32 mm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C763)=9,VLOOKUP(C763,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":0.83},0]
[null,null,"009004004",null,"m","DE 40 mm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C764)=9,VLOOKUP(C764,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":0.86},0]
[null,null,"009004005",null,"m","DE 50 mm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C765)=9,VLOOKUP(C765,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1.08},0]
[null,null,"009004006",null,"m","DE 63 mm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C766)=9,VLOOKUP(C766,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1.21},0]
[null,null,"009004007",null,"m","DE 75 mm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C767)=9,VLOOKUP(C767,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1.36},0]
[null,null,"009004008",null,"m","DE 90 mm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C768)=9,VLOOKUP(C768,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1.43},0]
[null,null,"009004009",null,"m","DE 110 mm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C769)=9,VLOOKUP(C769,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":2.78},0]
[null,null,"009004010",null,"m","DE 125 mm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C770)=9,VLOOKUP(C770,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":3.05},0]
[null,null,"009004011",null,"m","DE 140 mm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C771)=9,VLOOKUP(C771,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":3.84},0]
[null,null,"009004012",null,"m","DE 160 mm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C772)=9,VLOOKUP(C772,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":3.84},0]
[null,null,"009004013",null,"m","DE 180 mm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C773)=9,VLOOKUP(C773,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":4.5999999999999996},0]
[null,null,"009004014",null,"m","DE 200 mm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C774)=9,VLOOKUP(C774,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":4.5999999999999996},0]
[null,null,"009004015",null,"m","DE 225 mm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C775)=9,VLOOKUP(C775,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":4.9000000000000004},0]
[null,null,"009004016",null,"m","DE 250 mm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C776)=9,VLOOKUP(C776,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":5.94},0]
[null,null,"009004017",null,"m","DE 280 mm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C777)=9,VLOOKUP(C777,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":7.1},0]
[null,null,"009004018",null,"m","DE 315 mm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C778)=9,VLOOKUP(C778,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":7.7},0]
[null,null,"009004019",null,"m","DE 355 mm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C779)=9,VLOOKUP(C779,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":9.73},0]
[null,null,"009004020",null,"m","DE 400 mm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C780)=9,VLOOKUP(C780,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":15.29},0]
[null,null,"009004021",null,"m","DE 450 mm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C781)=9,VLOOKUP(C781,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":15.76},0]
[null,null,"009004022",null,"m","DE 500 mm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C782)=9,VLOOKUP(C782,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":18.55},0]
[null,null,"009004023",null,"m","DE 560 mm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C783)=9,VLOOKUP(C783,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":19.03},0]
[null,null,"009004024",null,"m","DE 630 mm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C784)=9,VLOOKUP(C784,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":21.76},0]
[null,null,"009004025",null,"m","DE 680 mm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C785)=9,VLOOKUP(C785,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":25.31},0]
[null,null,"009004026",null,"m","DE 710 mm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C786)=9,VLOOKUP(C786,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":25.79},{"$f":"ROUND(D786*G786,2)","v":0}]
[null,null,"009004027",null,"m","DE 730 mm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C787)=9,VLOOKUP(C787,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":25.79},0]
[null,null,"009004028",null,"m","DE 800 mm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C788)=9,VLOOKUP(C788,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":29.59},0]
[null,null,"009004029",null,"m","DE 900 mm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C789)=9,VLOOKUP(C789,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":34.17},0]
[null,null,"009004030",null,"m","DE 1000 mm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C790)=9,VLOOKUP(C790,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":38.619999999999997},0]
[null,null,"009004031",null,"m","DE 1200 mm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C791)=9,VLOOKUP(C791,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":43.93},0]
[null,null,"009.005",null,"UD","TUBULAÇÃO DE RPVC / PRFV JE PARA ÁGUA",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C792)=9,VLOOKUP(C792,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"009005001",null,"m","DN 100",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C793)=9,VLOOKUP(C793,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":5.23},0]
[null,null,"009005002",null,"m","DN 150",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C794)=9,VLOOKUP(C794,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":6.75},0]
[null,null,"009005003",null,"m","DN 200",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C795)=9,VLOOKUP(C795,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":8.26},0]
[null,null,"009005004",null,"m","DN 250",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C796)=9,VLOOKUP(C796,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":10.029999999999999},0]
[null,null,"009005005",null,"m","DN 300",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C797)=9,VLOOKUP(C797,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":12.86},0]
[null,null,"009005006",null,"m","DN 400",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C798)=9,VLOOKUP(C798,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":20.27},0]
[null,null,"009005007",null,"m","DN 500",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C799)=9,VLOOKUP(C799,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":24.27},0]
[null,null,"009005008",null,"m","DN 600",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C800)=9,VLOOKUP(C800,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":28.77},0]
[null,null,"009005009",null,"m","DN 700",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C801)=9,VLOOKUP(C801,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":33.44},0]
[null,null,"009005010",null,"m","DN 800",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C802)=9,VLOOKUP(C802,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":38.479999999999997},0]
[null,null,"009.006",null,"UD","TUBULAÇÃO DE RPVC / PRFV JE PARA ESGOTO",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C803)=9,VLOOKUP(C803,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"009006001",null,"m","DN 100",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C804)=9,VLOOKUP(C804,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":7.06},0]
[null,null,"009006002",null,"m","DN 150",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C805)=9,VLOOKUP(C805,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":8.57},0]
[null,null,"009006003",null,"m","DN 200",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C806)=9,VLOOKUP(C806,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":10.07},0]
[null,null,"009006004",null,"m","DN 250",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C807)=9,VLOOKUP(C807,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":11.86},0]
[null,null,"009006005",null,"m","DN 300",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C808)=9,VLOOKUP(C808,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":13.77},0]
[null,null,"009006006",null,"m","DN 400",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C809)=9,VLOOKUP(C809,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":21.18},0]
[null,null,"009006007",null,"m","DN 500",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C810)=9,VLOOKUP(C810,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":25.18},0]
[null,null,"009006008",null,"m","DN 600",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C811)=9,VLOOKUP(C811,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":29.69},0]
[null,null,"009006009",null,"m","DN 700",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C812)=9,VLOOKUP(C812,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":34.35},0]
[null,null,"009006010",null,"m","DN 800",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C813)=9,VLOOKUP(C813,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":39.58},0]
[null,null,"009006011",null,"m","DN 1000",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C814)=9,VLOOKUP(C814,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":50.37},0]
[null,null,"009.007",null,"UD","TUBULAÇÃO DE FERRO DÚCTIL JE/JE2GS/JTI",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C815)=9,VLOOKUP(C815,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"009007001",null,"m","DN 80",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C816)=9,VLOOKUP(C816,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":6.52},0]
[null,null,"009007002",null,"m","DN 100",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C817)=9,VLOOKUP(C817,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":8.1999999999999993},0]
[null,null,"009007003",null,"m","DN 150",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C818)=9,VLOOKUP(C818,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":12.81},0]
[null,null,"009007004",null,"m","DN 200",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C819)=9,VLOOKUP(C819,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":16.41},0]
[null,null,"009007005",null,"m","DN 250",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C820)=9,VLOOKUP(C820,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":20.149999999999999},0]
[null,null,"009007006",null,"m","DN 300",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C821)=9,VLOOKUP(C821,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":23.21},0]
[null,null,"009007007",null,"m","DN 350",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C822)=9,VLOOKUP(C822,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":29.71},0]
[null,null,"009007008",null,"m","DN 400",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C823)=9,VLOOKUP(C823,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":34.200000000000003},0]
[null,null,"009007009",null,"m","DN 450",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C824)=9,VLOOKUP(C824,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":38.799999999999997},0]
[null,null,"009007010",null,"m","DN 500",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C825)=9,VLOOKUP(C825,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":43.42},0]
[null,null,"009007011",null,"m","DN 600",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C826)=9,VLOOKUP(C826,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":53.39},0]
[null,null,"009007012",null,"m","DN 700",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C827)=9,VLOOKUP(C827,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":65.069999999999993},0]
[null,null,"009007013",null,"m","DN 800",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C828)=9,VLOOKUP(C828,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":78.83},0]
[null,null,"009007014",null,"m","DN 900",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C829)=9,VLOOKUP(C829,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":92.73},0]
[null,null,"009007015",null,"m","DN 1000",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C830)=9,VLOOKUP(C830,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":101.61},0]
[null,null,"009007016",null,"m","DN 1200",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C831)=9,VLOOKUP(C831,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":140.33000000000001},0]
[null,null,"009.008",null,"UD","TUBULAÇÃO DE AÇO JE",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C832)=9,VLOOKUP(C832,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"009008001",null,"m","DN 150",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C833)=9,VLOOKUP(C833,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":13.68},0]
[null,null,"009008002",null,"m","DN 200",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C834)=9,VLOOKUP(C834,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":17.510000000000002},0]
[null,null,"009008003",null,"m","DN 250",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C835)=9,VLOOKUP(C835,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":21.45},0]
[null,null,"009008004",null,"m","DN 300",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C836)=9,VLOOKUP(C836,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":24.64},0]
[null,null,"009008005",null,"m","DN 350",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C837)=9,VLOOKUP(C837,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":31.59},0]
[null,null,"009008006",null,"m","DN 400",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C838)=9,VLOOKUP(C838,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":36.33},0]
[null,null,"009008007",null,"m","DN 450",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C839)=9,VLOOKUP(C839,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":41.15},0]
[null,null,"009008008",null,"m","DN 500",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C840)=9,VLOOKUP(C840,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":46.18},0]
[null,null,"009008009",null,"m","DN 600",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C841)=9,VLOOKUP(C841,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":56.4},0]
[null,null,"009008010",null,"m","DN 700",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C842)=9,VLOOKUP(C842,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":68.88},0]
[null,null,"009008011",null,"m","DN 800",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C843)=9,VLOOKUP(C843,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":83.09},0]
[null,null,"009008012",null,"m","DN 900",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C844)=9,VLOOKUP(C844,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":97.66},0]
[null,null,"009008013",null,"m","DN 1000",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C845)=9,VLOOKUP(C845,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":106.64},0]
[null,null,"009008014",null,"m","DN 1100",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C846)=9,VLOOKUP(C846,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":125.73},0]
[null,null,"009008015",null,"m","DN 1200",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C847)=9,VLOOKUP(C847,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":147.55000000000001},0]
[null,null,"009.009",null,"UD","TUBULAÇÃO DE AÇO JS",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C848)=9,VLOOKUP(C848,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"009009001",null,"m","DN 600",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C849)=9,VLOOKUP(C849,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":143.72},0]
[null,null,"009009002",null,"m","DN 700",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C850)=9,VLOOKUP(C850,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":171.16},{"$f":"ROUND(D850*G850,2)","v":0}]
[null,null,"009009003",null,"m","DN 800",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C851)=9,VLOOKUP(C851,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":186.6},0]
[null,null,"009009004",null,"m","DN 900",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C852)=9,VLOOKUP(C852,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":207.81},0]
[null,null,"009009005",null,"m","DN 1000",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C853)=9,VLOOKUP(C853,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":229.67},0]
[null,null,"009009006",null,"m","DN 1100",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C854)=9,VLOOKUP(C854,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":258.83},0]
[null,null,"009009007",null,"m","DN 1200",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C855)=9,VLOOKUP(C855,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":286.42},0]
[null,null,"009.010",null,"UD","TUBULAÇÃO DE CONCRETO JE",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C856)=9,VLOOKUP(C856,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"009010001",null,"m","DN 400",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C857)=9,VLOOKUP(C857,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":57.8},0]
[null,null,"009010002",null,"m","DN 500",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C858)=9,VLOOKUP(C858,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":77.680000000000007},0]
[null,null,"009010003",null,"m","DN 600",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C859)=9,VLOOKUP(C859,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":99.75},0]
[null,null,"009010004",null,"m","DN 700",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C860)=9,VLOOKUP(C860,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":128.22},0]
[null,null,"009010005",null,"m","DN 800",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C861)=9,VLOOKUP(C861,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":153.52000000000001},0]
[null,null,"009010006",null,"m","DN 900",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C862)=9,VLOOKUP(C862,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":188.02},0]
[null,null,"009010007",null,"m","DN 1000",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C863)=9,VLOOKUP(C863,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":228.54},0]
[null,null,"009010008",null,"m","DN 1100",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C864)=9,VLOOKUP(C864,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":290.39},0]
[null,null,"009010009",null,"m","DN 1200",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C865)=9,VLOOKUP(C865,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":339.72},0]
[null,null,"009.011",null,"UD","TUBO DE INSPEÇÃO E LIMPEZA (TIL) PARA REDE COLETORA",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C866)=9,VLOOKUP(C866,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"009011001",null,"ud","PVC JE  DN 100 x 100",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C867)=9,VLOOKUP(C867,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":50.87},0]
[null,null,"009011002",null,"ud","PVC JE  DN 150 x 150",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C868)=9,VLOOKUP(C868,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":60.6},0]
[null,null,"009011003",null,"ud","PVC JE  DN 200 x 150",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C869)=9,VLOOKUP(C869,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":66.760000000000005},0]
[null,null,"009011004",null,"ud","PVC JE  DN 250 x 150",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C870)=9,VLOOKUP(C870,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":83.16},0]
[null,null,"009.012",null,"UD","TUBO DE INSPEÇÃO E LIMPEZA (TIL) PARA LIGAÇÃO PREDIAL",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C871)=9,VLOOKUP(C871,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"009012001",null,"ud","PVC JE DN 100 x 100",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C872)=9,VLOOKUP(C872,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":50.87},0]
[null,null,"009.013",null,"UD","TERMINAL DE LIMPEZA (TL)",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C873)=9,VLOOKUP(C873,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"009013001",null,"ud","PVC JE  DN 100",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C874)=9,VLOOKUP(C874,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":45.57},0]
[null,null,"009013002",null,"ud","PVC JE  DN 150",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C875)=9,VLOOKUP(C875,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":55.21},0]
[null,null,"009.014",null,"UD","TUBO DE QUEDA (TQ)",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C876)=9,VLOOKUP(C876,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"009014001",null,"ud","PVC JE  DN 100",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C877)=9,VLOOKUP(C877,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":134.22},0]
[null,null,"009014002",null,"ud","PVC JE  DN 150",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C878)=9,VLOOKUP(C878,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":150.97999999999999},0]
[null,null,"009014003",null,"ud","PVC JE  DN 200",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C879)=9,VLOOKUP(C879,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":165.06},0]
[null,null,"009014004",null,"ud","PVC JE  DN 250",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C880)=9,VLOOKUP(C880,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":183.33},0]
[null,null,"009014005",null,"ud","PVC JE  DN 300",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C881)=9,VLOOKUP(C881,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":192.47},0]
[null,null,"009014006",null,"ud","PVC JE  DN 350",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C882)=9,VLOOKUP(C882,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":215.44},0]
[null,null,"009014007",null,"ud","PVC JE  DN 400",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C883)=9,VLOOKUP(C883,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":234.51},0]
[null,null,"009.015",null,"UD","POÇO DE VISITA TIPO A - DN 800",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C884)=9,VLOOKUP(C884,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"009015001",null,"ud","Com profundidade até 1,00 m",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C885)=9,VLOOKUP(C885,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1281.46},0]
[null,null,"009015002",null,"ud","Acréscimo para prof. superior a 1,00 m",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C886)=9,VLOOKUP(C886,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":619.88},0]
[null,null,"009.016",null,"UD","POÇO DE VISITA TIPO B - DN 1500",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C887)=9,VLOOKUP(C887,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"009016001",null,"ud","Para profundidade até 2,50 m",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C888)=9,VLOOKUP(C888,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":5531.62},0]
[null,null,"009016002",null,"ud","Acréscimo para prof. superior a 2,50 m",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C889)=9,VLOOKUP(C889,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":569.78},0]
[null,null,"009.017",null,"UD","POÇO DE VISITA TIPO C - DN 800",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C890)=9,VLOOKUP(C890,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"009017001",null,"ud","Com profundidade até 1,00 m",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C891)=9,VLOOKUP(C891,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":869.1},0]
[null,null,"009017002",null,"ud","Acréscimo para prof. superior a 1,00 m",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C892)=9,VLOOKUP(C892,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":573.52},0]
[null,null,"009.018",null,"UD","POÇO DE VISITA TIPO D - DN 1200",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C893)=9,VLOOKUP(C893,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"009018001",null,"ud","Para profundidade até 2,00 m",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C894)=9,VLOOKUP(C894,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":3439.59},0]
[null,null,"009018002",null,"ud","Acréscimo para prof. superior a 2,00 m",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C895)=9,VLOOKUP(C895,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1119.73},0]
[null,null,"009.019",null,"UD","POÇO DE VISITA TIPO E - DN 600",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C896)=9,VLOOKUP(C896,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"009019001",null,"ud","Com profundidade até 1,00 m",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C897)=9,VLOOKUP(C897,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":967.77},0]
[null,null,"009019002",null,"ud","Com profundidade de 1,01 a 1,50 m",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C898)=9,VLOOKUP(C898,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1122.21},0]
[null,null,"009.020",null,"UD","POÇO DE VISITA TIPO F - DN 600",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C899)=9,VLOOKUP(C899,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"009020001",null,"ud","Com profundidade até 1,00 m",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C900)=9,VLOOKUP(C900,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":672.73},0]
[null,null,"009020002",null,"ud","Com profundidade de 1,01 a 1,50 m",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C901)=9,VLOOKUP(C901,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":968.78},0]
[null,null,"009.021",null,"UD","POÇO DE VISITA TIPO G - DN 1200",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C902)=9,VLOOKUP(C902,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"009021001",null,"ud","Para profundidade até 2,00 m",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C903)=9,VLOOKUP(C903,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":4709.4399999999996},0]
[null,null,"009021002",null,"ud","Acréscimo para prof. superior a 2,00 m",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C904)=9,VLOOKUP(C904,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1119.73},0]
[null,null,"009.022",null,"UD","POÇO DE VISITA TIPO H - DN 1500",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C905)=9,VLOOKUP(C905,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"009022001",null,"ud","Para profundidade até 2,50 m",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C906)=9,VLOOKUP(C906,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":7760.06},0]
[null,null,"009022002",null,"ud","Acréscimo para prof. superior a 2,50 m",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C907)=9,VLOOKUP(C907,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":569.78},0]
[null,null,"009.023",null,"UD","POÇO DE VISITA TIPO I - Polietileno - DN 600",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C908)=9,VLOOKUP(C908,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"009023001",null,"ud","Com profundidade até 1,00 m",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C909)=9,VLOOKUP(C909,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":208.51},0]
[null,null,"009023002",null,"ud","Com profundidade de 1,01 a 1,60 m",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C910)=9,VLOOKUP(C910,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":363.06},0]
[null,null,"009.024",null,"UD","POÇO DE VISITA TIPO J - Polietileno - DN 800",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C911)=9,VLOOKUP(C911,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"009024001",null,"ud","Com profundidade até 1,00 m",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C912)=9,VLOOKUP(C912,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":408.6},0]
[null,null,"009024002",null,"ud","Acréscimo para prof. superior a 1,00 m",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C913)=9,VLOOKUP(C913,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":99.98},0]
[null,null,"009.025",null,"UD","POÇO DE VISITA TIPO K - Polietileno - DN 1000",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C914)=9,VLOOKUP(C914,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"009025001",null,"ud","Com profundidade até 1,00 m",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C915)=9,VLOOKUP(C915,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":473.86},{"$f":"ROUND(D915*G915,2)","v":0}]
[null,null,"009025002",null,"ud","Acréscimo para prof. superior a 1,00 m",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C916)=9,VLOOKUP(C916,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":106.26},0]
[null,null,"009.026",null,"UD","TIL RADIAL DE REDE",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C917)=9,VLOOKUP(C917,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"009026001",null,"ud","DN 150 ",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C918)=9,VLOOKUP(C918,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":228.73},0]
[null,null,9027,null,"UD","PROTEÇÃO PARA REGISTRO EM PASSEIO",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C919)=9,VLOOKUP(C919,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"009027001",null,"ud","Com tubo de PVC DN 150 prof. até 1,00 m",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C920)=9,VLOOKUP(C920,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":148.6},0]
[null,null,"009027002",null,"ud","Acréscimo para profundidade superior a 1,00 m",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C921)=9,VLOOKUP(C921,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":118.59},0]
[null,null,"009.028",null,"UD","PROTEÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM ANÉIS DE CONCRETO DN 800",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C922)=9,VLOOKUP(C922,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"009028001",null,"ud","Com anel de concreto DN 800 prof. até 1,00 m",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C923)=9,VLOOKUP(C923,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":783.49},0]
[null,null,"009028002",null,"ud","Acréscimo para profundidade superior a 1,00 m",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C924)=9,VLOOKUP(C924,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":557.87},0]
[null,null,"009.029",null,"UD","EMBASAMENTO",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C925)=9,VLOOKUP(C925,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"009029001",null,"m³","Concreto não estrutural",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C926)=9,VLOOKUP(C926,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":581.91999999999996},0]
[null,null,"009029002",null,"m³","Areia",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C927)=9,VLOOKUP(C927,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":171.96},0]
[null,null,"009029003",null,"m³","Areia reciclada",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C928)=9,VLOOKUP(C928,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":65.59},0]
[null,null,"009029004",null,"m³","Pedrisco",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C929)=9,VLOOKUP(C929,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":139.66999999999999},0]
[null,null,"009029005",null,"m³","Brita",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C930)=9,VLOOKUP(C930,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":128.4},0]
[null,null,"009029006",null,"m³","Rachão",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C931)=9,VLOOKUP(C931,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":117.67},0]
[null,null,"009029007",null,"m³","Pedra de mão",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C932)=9,VLOOKUP(C932,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":123.92},0]
[null,null,"009.030",null,"UD","ANCORAGEM",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C933)=9,VLOOKUP(C933,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"009030001",null,"ud","Pontalete de madeira",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C934)=9,VLOOKUP(C934,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":45.14},0]
[null,null,"009030002",null,"m","Pontalete metálico (TR-37)",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C935)=9,VLOOKUP(C935,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":332.38},0]
[null,null,"009.031",null,"UD","IDENTIFICAÇÃO DE TUBULAÇÃO",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C936)=9,VLOOKUP(C936,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"009031001",null,"m","Fita plástica adesiva",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C937)=9,VLOOKUP(C937,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":3.54},0]
[null,null,"010   ",null,null,"PAVIMENTAÇÃO",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C938)=9,VLOOKUP(C938,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"010.001",null,"UD","RETIRADA DE PAVIMENTOS, GUIAS E SARJETAS",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C939)=9,VLOOKUP(C939,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"010001001",null,"m²","Lajota pré-moldada de concreto – 45 x 45 x 5 cm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C940)=9,VLOOKUP(C940,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":16.91},0]
[null,null,"010001002",null,"m²","Ladrilho hidráulico ou cerâmico",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C941)=9,VLOOKUP(C941,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":10.59},0]
[null,null,"010001003",null,"m²","Paralelepípedo",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C942)=9,VLOOKUP(C942,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":18.329999999999998},0]
[null,null,"010001004",null,"m²","Lousa de pedra",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C943)=9,VLOOKUP(C943,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":18.329999999999998},0]
[null,null,"010001005",null,"m²","Petit-pavet",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C944)=9,VLOOKUP(C944,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":18.329999999999998},0]
[null,null,"010001006",null,"m²","Pedra irregular",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C945)=9,VLOOKUP(C945,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":18.329999999999998},0]
[null,null,"010001007",null,"m²","Lajota sextavada de concreto",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C946)=9,VLOOKUP(C946,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":18.329999999999998},0]
[null,null,"010001008",null,"m²","Pavi-s",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C947)=9,VLOOKUP(C947,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":18.329999999999998},0]
[null,null,"010001009",null,"m²","Bloco de concreto tipo Paver ",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C948)=9,VLOOKUP(C948,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":18.329999999999998},0]
[null,null,"010001010",null,"m²","Grama",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C949)=9,VLOOKUP(C949,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":7.04},0]
[null,null,"010001011",null,"m²","Ardósia",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C950)=9,VLOOKUP(C950,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":10.59},0]
[null,null,"010001012",null,"m²","Basalto",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C951)=9,VLOOKUP(C951,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":10.59},0]
[null,null,"010001013",null,"m²","Tijolo maciço rejuntado com argamassa",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C952)=9,VLOOKUP(C952,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":10.59},0]
[null,null,"010001014",null,"m²","Piso de concreto desempenado",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C953)=9,VLOOKUP(C953,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":10.59},0]
[null,null,"010001015",null,"m²","Antipó",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C954)=9,VLOOKUP(C954,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":10.59},0]
[null,null,"010001016",null,"m²","Asfalto",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C955)=9,VLOOKUP(C955,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":10.59},0]
[null,null,"010001017",null,"m","Guia de pedra",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C956)=9,VLOOKUP(C956,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":14.09},0]
[null,null,"010001018",null,"m","Sarjeta de pedra",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C957)=9,VLOOKUP(C957,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":14.09},0]
[null,null,"010001019",null,"m","Guia de concreto pré-moldada",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C958)=9,VLOOKUP(C958,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":14.09},0]
[null,null,"010001020",null,"m","Guia de concreto moldada “in loco”",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C959)=9,VLOOKUP(C959,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":14.09},0]
[null,null,"010001021",null,"m","Guia-sarjeta de concreto pré-moldada",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C960)=9,VLOOKUP(C960,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":15.5},0]
[null,null,"010001022",null,"m","Guia-sarjeta de concreto moldada “in loco”",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C961)=9,VLOOKUP(C961,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":15.5},0]
[null,null,"010001023",null,"m","Corte de pavimento com disco",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C962)=9,VLOOKUP(C962,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":3.17},0]
[null,null,"010.002",null,"UD","EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS, GUIAS E SARJETAS",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C963)=9,VLOOKUP(C963,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"010002001",null,"m²","Regularização do subleito",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C964)=9,VLOOKUP(C964,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":0.72},0]
[null,null,"010002002",null,"m³","Sub-base em saibro",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C965)=9,VLOOKUP(C965,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":82.34},0]
[null,null,"010002003",null,"m³","Sub-base em moledo",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C966)=9,VLOOKUP(C966,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":107.47},0]
[null,null,"010002004",null,"m³","Sub-base em rachão",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C967)=9,VLOOKUP(C967,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":88.95},0]
[null,null,"010002005",null,"m³","Base em brita graduada",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C968)=9,VLOOKUP(C968,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":100.32},0]
[null,null,"010002006",null,"m²","Revestimento com pintura asfáltica (imprimação)",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C969)=9,VLOOKUP(C969,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":13.09},0]
[null,null,"010002007",null,"m³","Revestimento com concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ)",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C970)=9,VLOOKUP(C970,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1216.19},0]
[null,null,"010002008",null,"m³","Revestimento com pré-misturado a frio (PMF)",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C971)=9,VLOOKUP(C971,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":904.43},0]
[null,null,"010002009",null,"m²","Revestimento com lajota pré-moldada de concreto 45 x 45 x 5 cm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C972)=9,VLOOKUP(C972,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":88},0]
[null,null,"010002010",null,"m²","Revestimento com lajota sextavada de concreto esp. 8 cm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C973)=9,VLOOKUP(C973,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":102.59},0]
[null,null,"010002011",null,"m²","Revestimento com lajota sextavada de concreto esp. 10 cm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C974)=9,VLOOKUP(C974,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":107.66},0]
[null,null,"010002012",null,"m²","Revestimento com lajota sextavada de concreto esp. 12 cm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C975)=9,VLOOKUP(C975,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":123.04},0]
[null,null,"010002013",null,"m²","Revestimento com petit-pavet",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C976)=9,VLOOKUP(C976,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":182.68},0]
[null,null,"010002014",null,"m²","Revestimento com lousa de pedra",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C977)=9,VLOOKUP(C977,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":120.15},0]
[null,null,"010002015",null,"m²","Revestimento com paralelepípedo",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C978)=9,VLOOKUP(C978,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":120.49},{"$f":"ROUND(D978*G978,2)","v":0}]
[null,null,"010002016",null,"m²","Revestimento com pedra irregular",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C979)=9,VLOOKUP(C979,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":82.25},0]
[null,null,"010002017",null,"m²","Revestimento com pedrisco ",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C980)=9,VLOOKUP(C980,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":7.47},0]
[null,null,"010002018",null,"m²","Revestimento com saibro",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C981)=9,VLOOKUP(C981,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":11.41},0]
[null,null,"010002019",null,"m²","Revestimento com ladrilho hidráulico",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C982)=9,VLOOKUP(C982,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":136.08000000000001},0]
[null,null,"010002020",null,"m²","Revestimento com bloco de concreto tipo Paver – esp. 6 cm - natural",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C983)=9,VLOOKUP(C983,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":94.3},0]
[null,null,"010002021",null,"m²","Revestimento com bloco de concreto tipo Paver – esp. 6 cm - pigmentado",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C984)=9,VLOOKUP(C984,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":100.31},0]
[null,null,"010002022",null,"m²","Revestimento com bloco de concreto tipo Paver – esp. 8 cm - natural",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C985)=9,VLOOKUP(C985,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":111.46},0]
[null,null,"010002023",null,"m²","Revestimento com bloco de concreto tipo Paver – esp. 8 cm - pigmentado",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C986)=9,VLOOKUP(C986,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":110.32},0]
[null,null,"010002024",null,"m²","Revestimento com ladrilho cerâmico",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C987)=9,VLOOKUP(C987,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":123.4},0]
[null,null,"010002025",null,"m²","Revestimento com ardósia ",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C988)=9,VLOOKUP(C988,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":117.15},0]
[null,null,"010002026",null,"m²","Revestimento com basalto",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C989)=9,VLOOKUP(C989,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":152.43},0]
[null,null,"010002027",null,"m³","Revestimento com piso de concreto desempenado",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C990)=9,VLOOKUP(C990,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":804.13},0]
[null,null,"010002028",null,"m³","Guia-sarjeta de concreto moldada “in loco”",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C991)=9,VLOOKUP(C991,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1358.47},0]
[null,null,"010002029",null,"m³","Guia de concreto moldada “in loco”",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C992)=9,VLOOKUP(C992,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1358.47},0]
[null,null,"010002030",null,"m","Guia-sarjeta de concreto pré-moldada",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C993)=9,VLOOKUP(C993,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":81.55},0]
[null,null,"010002031",null,"m","Guia de concreto pré-moldada ",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C994)=9,VLOOKUP(C994,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":71.78},0]
[null,null,"010002032",null,"m","Guia de pedra",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C995)=9,VLOOKUP(C995,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":103.42},0]
[null,null,"010002033",null,"m","Guia para bloco de concreto tipo Paver",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C996)=9,VLOOKUP(C996,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":24.04},0]
[null,null,"010.003",null,"UD","RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS, GUIAS E SARJETAS COM REAPROVEITAMENTO TOTAL DO MATERIAL",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C997)=9,VLOOKUP(C997,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"010003001",null,"m²","Lajota sextavada de concreto",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C998)=9,VLOOKUP(C998,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":51.98},0]
[null,null,"010003002",null,"m²","Petit-pavet",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C999)=9,VLOOKUP(C999,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":56.68},0]
[null,null,"010003003",null,"m²","Lousa de pedra",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1000)=9,VLOOKUP(C1000,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":53.75},0]
[null,null,"010003004",null,"m²","Paralelepípedo",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1001)=9,VLOOKUP(C1001,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":66.489999999999995},0]
[null,null,"010003005",null,"m²","Pedra irregular",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1002)=9,VLOOKUP(C1002,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":72.55},0]
[null,null,"010003006",null,"m²","Pavi-s",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1003)=9,VLOOKUP(C1003,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":60.28},0]
[null,null,"010003007",null,"m²","Bloco de concreto tipo Paver",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1004)=9,VLOOKUP(C1004,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":56.3},0]
[null,null,"010003008",null,"m²","Grama",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1005)=9,VLOOKUP(C1005,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":8.9600000000000009},0]
[null,null,"010003009",null,"m","Guia-sarjeta de concreto pré-moldada",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1006)=9,VLOOKUP(C1006,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":48.12},0]
[null,null,"010003010",null,"m","Guia de concreto pré-moldada",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1007)=9,VLOOKUP(C1007,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":38.36},0]
[null,null,"010003011",null,"m","Guia de pedra",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1008)=9,VLOOKUP(C1008,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":37.25},0]
[null,null,"010003012",null,"m","Sarjeta de pedra",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1009)=9,VLOOKUP(C1009,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":30.64},0]
[null,null,"010003013",null,"m","Guia para bloco de concreto tipo Paver",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1010)=9,VLOOKUP(C1010,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":18.64},0]
[null,null,"010.004",null,"UD","RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS, GUIAS E SARJETAS COM REAPROVEITAMENTO PARCIAL DO MATERIAL",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1011)=9,VLOOKUP(C1011,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"010004001",null,"m²","Lajota pré-moldada de concreto - 45 x 45 x 5 cm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1012)=9,VLOOKUP(C1012,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":60.86},0]
[null,null,"010004002",null,"m²","Lajota sextavada de concreto",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1013)=9,VLOOKUP(C1013,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":61.62},0]
[null,null,"010004003",null,"m²","Petit-pavet",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1014)=9,VLOOKUP(C1014,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":81.88},0]
[null,null,"010004004",null,"m²","Lousa de pedra",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1015)=9,VLOOKUP(C1015,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":63.71},0]
[null,null,"010004005",null,"m²","Paralelepípedo",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1016)=9,VLOOKUP(C1016,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":71.89},0]
[null,null,"010004006",null,"m²","Pedra irregular",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1017)=9,VLOOKUP(C1017,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":74.489999999999995},0]
[null,null,"010004007",null,"m²","Pavi-s",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1018)=9,VLOOKUP(C1018,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":67.88},0]
[null,null,"010004008",null,"m²","Grama",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1019)=9,VLOOKUP(C1019,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":9.39},0]
[null,null,"010004009",null,"m²","Basalto",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1020)=9,VLOOKUP(C1020,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":116.7},0]
[null,null,"010004010",null,"m²","Tijolo maciço rejuntado com argamassa",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1021)=9,VLOOKUP(C1021,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":81.290000000000006},0]
[null,null,"010004011",null,"m","Guia-sarjeta de concreto pré-moldada",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1022)=9,VLOOKUP(C1022,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":51.47},0]
[null,null,"010004012",null,"m","Guia de concreto pré-moldada",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1023)=9,VLOOKUP(C1023,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":41.7},0]
[null,null,"010004013",null,"m","Guia de pedra",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1024)=9,VLOOKUP(C1024,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":43.86},0]
[null,null,"010004014",null,"m","Sarjeta de pedra",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1025)=9,VLOOKUP(C1025,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":32.44},0]
[null,null,"010.005",null,"UD","RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO, GUIAS E SARJETAS SEM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1026)=9,VLOOKUP(C1026,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"010005001",null,"m³","Piso de concreto desempenado",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1027)=9,VLOOKUP(C1027,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":804.13},0]
[null,null,"010005002",null,"m³","Saibro",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1028)=9,VLOOKUP(C1028,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":75.19},0]
[null,null,"010005003",null,"m³","Pré-misturado a frio (PMF)",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1029)=9,VLOOKUP(C1029,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1231.68},0]
[null,null,"010005004",null,"m³","Asfalto a frio – em sacos"]
[null,null,"010005005",null,"m³","Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ)",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1031)=9,VLOOKUP(C1031,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1487.92},0]
[null,null,"010.006",null,"UD","DESLOCAMENTO URBANO PARA RECOMPOSIÇÕES ESPARSAS",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1032)=9,VLOOKUP(C1032,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"010006001",null,"ud","Distância média ≤ 1,00 km",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1033)=9,VLOOKUP(C1033,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":5.38},0]
[null,null,"010006002",null,"ud","1,01 km < distância média ≤ 2,00 km",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1034)=9,VLOOKUP(C1034,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":9.32},0]
[null,null,"010006003",null,"ud","2,01 km < distância média ≤  3,00 km",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1035)=9,VLOOKUP(C1035,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":13.48},0]
[null,null,"010006004",null,"ud","3,01 km < distância média ≤  4,00 km",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1036)=9,VLOOKUP(C1036,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":18.88},0]
[null,null,"010006005",null,"ud","4,01 km < distância média ≤  5,00 km",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1037)=9,VLOOKUP(C1037,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":24.27},0]
[null,null,"010006006",null,"ud","5,01 km < distância média ≤  6,00 km",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1038)=9,VLOOKUP(C1038,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":29.66},0]
[null,null,"010006007",null,"ud","6,01 km < distância média ≤  7,00 km",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1039)=9,VLOOKUP(C1039,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":35.07},0]
[null,null,"010006008",null,"ud","7,01 km < distância média ≤  8,00 km",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1040)=9,VLOOKUP(C1040,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":36.78},0]
[null,null,"010006009",null,"ud","8,01 km < distância média ≤  9,00 km",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1041)=9,VLOOKUP(C1041,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":39.31},0]
[null,null,"010006010",null,"ud","9,01 km < distância média ≤ 10,00 km",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1042)=9,VLOOKUP(C1042,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":43.92},{"$f":"ROUND(D1042*G1042,2)","v":0}]
[null,null,"010006011",null,"ud","10,01 km < distância média ≤ 15,00 km",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1043)=9,VLOOKUP(C1043,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":57.79},0]
[null,null,"010006012",null,"ud","15,01 km < distância média ≤ 20,00 km",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1044)=9,VLOOKUP(C1044,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":70.8},0]
[null,null,"010006013",null,"ud","20,01 km < distância média ≤ 25,00 km",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1045)=9,VLOOKUP(C1045,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":91.03},0]
[null,null,"010006014",null,"ud","25,01 km < distância média ≤ 30,00 km",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1046)=9,VLOOKUP(C1046,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":111.26},0]
[null,null,"010.007",null,"UD","DESLOCAMENTO URBANO PARA RECOMPOSIÇÕES ASFÁLTICAS (PMF) ESPARSAS",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1047)=9,VLOOKUP(C1047,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"010007001",null,"ud","distância média ≤ 1,00 km",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1048)=9,VLOOKUP(C1048,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":37.01},0]
[null,null,"010007002",null,"ud","1,01 km < distância média ≤ 2,00 km",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1049)=9,VLOOKUP(C1049,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":55.52},0]
[null,null,"010007003",null,"ud","2,01 km < distância média ≤ 3,00 km",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1050)=9,VLOOKUP(C1050,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":92.53},0]
[null,null,"010007004",null,"ud","3,01 km < distância média ≤ 4,00 km",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1051)=9,VLOOKUP(C1051,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":129.54},0]
[null,null,"010007005",null,"ud","4,01 km < distância média ≤ 5,00 km",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1052)=9,VLOOKUP(C1052,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":166.56},0]
[null,null,"010007006",null,"ud","5,01 km < distância média ≤ 6,00 km",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1053)=9,VLOOKUP(C1053,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":203.57},0]
[null,null,"010007007",null,"ud","6,01 km < distância média  7,00 km",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1054)=9,VLOOKUP(C1054,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":218.75},0]
[null,null,"010007008",null,"ud","7,01 km < distância média ≤ 8,00 km",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1055)=9,VLOOKUP(C1055,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":231.33},0]
[null,null,"010007009",null,"ud","8,01 km < distância média ≤ 9,00 km",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1056)=9,VLOOKUP(C1056,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":251.69},0]
[null,null,"010007010",null,"ud","9,01 km < distância média ≤ 10,00 km",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1057)=9,VLOOKUP(C1057,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":281.3},0]
[null,null,"010007011",null,"ud","10,01 km < distância média ≤ 15,00 km",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1058)=9,VLOOKUP(C1058,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":370.14},0]
[null,null,"010007012",null,"ud","15,01 km < distância média ≤ 20,00 km",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1059)=9,VLOOKUP(C1059,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":431.8},0]
[null,null,"010007013",null,"ud","20,01 km < distância média ≤ 25,00 km",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1060)=9,VLOOKUP(C1060,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":555.21},0]
[null,null,"010007014",null,"ud","25,01 km < distância média ≤ 30,00 km",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1061)=9,VLOOKUP(C1061,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":678.61},0]
[null,null,"010.008",null,"UD","DESLOCAMENTO URBANO PARA RECOM-POSIÇÕES  ASFÁLTICAS (CBUQ) ESPARSAS",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1062)=9,VLOOKUP(C1062,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"010008001",null,"ud","distância média ≤ 1,00 km",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1063)=9,VLOOKUP(C1063,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":37.01},0]
[null,null,"010008002",null,"ud","1,01 km < distância média ≤ 2,00 km",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1064)=9,VLOOKUP(C1064,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":55.52},0]
[null,null,"010008003",null,"ud","2,01 km < distância média ≤ 3,00 km",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1065)=9,VLOOKUP(C1065,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":92.53},0]
[null,null,"010008004",null,"ud","3,01 km < distância média ≤  4,00 km",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1066)=9,VLOOKUP(C1066,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":129.54},0]
[null,null,"010008005",null,"ud","4,01 km < distância média ≤  5,00 km",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1067)=9,VLOOKUP(C1067,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":166.56},0]
[null,null,"010008006",null,"ud","5,01 km < distância média ≤  6,00 km",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1068)=9,VLOOKUP(C1068,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":203.57},0]
[null,null,"010008007",null,"ud","6,01 km < distância média ≤  7,00 km",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1069)=9,VLOOKUP(C1069,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":218.75},0]
[null,null,"010008008",null,"ud","7,01 km < distância média ≤  8,00 km",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1070)=9,VLOOKUP(C1070,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":231.33},0]
[null,null,"010008009",null,"ud","8,01 km < distância média ≤  9,00 km",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1071)=9,VLOOKUP(C1071,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":251.69},0]
[null,null,"010008010",null,"ud","9,01 km < distância média ≤ 10,00 km",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1072)=9,VLOOKUP(C1072,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":281.3},0]
[null,null,"010008011",null,"ud","10,01 km < distância média ≤ 15,00 km",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1073)=9,VLOOKUP(C1073,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":370.14},0]
[null,null,"010008012",null,"ud","15,01 km < distância média ≤ 20,00 km",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1074)=9,VLOOKUP(C1074,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":431.8},0]
[null,null,"010008013",null,"ud","20,01 km < distância média ≤ 25,00 km",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1075)=9,VLOOKUP(C1075,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":555.21},0]
[null,null,"010008014",null,"ud","25,01 km < distância média ≤ 30,00 km",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1076)=9,VLOOKUP(C1076,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":678.61},0]
[null,null,"010.009",null,"UD","DESLOCAMENTO INTERURBANO PARA RECOMPOSIÇÕES DE PAVIMENTOS ",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1077)=9,VLOOKUP(C1077,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"010009001",null,"km","Pavimentos diversos",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1078)=9,VLOOKUP(C1078,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":2.75},0]
[null,null,"010009002",null,"km","Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ)",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1079)=9,VLOOKUP(C1079,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":18.5},0]
[null,null,"010009003",null,"km","Pré-misturado a frio (PMF)",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1080)=9,VLOOKUP(C1080,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":18.5},0]
[null,null,"011   ",null,null,"FECHAMENTO",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1081)=9,VLOOKUP(C1081,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"011.001",null,"UD","PAREDE",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1082)=9,VLOOKUP(C1082,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"011001001",null,"m²","Alvenaria de tijolo maciço 1/2 vez",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1083)=9,VLOOKUP(C1083,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":144.6},0]
[null,null,"011001002",null,"m²","Alvenaria de tijolo maciço 1 vez",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1084)=9,VLOOKUP(C1084,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":252.88},0]
[null,null,"011001003",null,"m²","Alvenaria de tijolo furado 1/2 vez",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1085)=9,VLOOKUP(C1085,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":90.2},0]
[null,null,"011001004",null,"m²","Alvenaria de tijolo furado 1 vez",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1086)=9,VLOOKUP(C1086,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":150.11000000000001},0]
[null,null,"011001005",null,"m²","Alvenaria de tijolo especial à vista numa face",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1087)=9,VLOOKUP(C1087,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":202.95},0]
[null,null,"011001006",null,"m²","Alvenaria de tijolo comum à vista numa face",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1088)=9,VLOOKUP(C1088,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":150.66},0]
[null,null,"011001007",null,"m²","Alvenaria de tijolo especial à vista em duas faces",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1089)=9,VLOOKUP(C1089,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":209.01},0]
[null,null,"011001008",null,"m²","Alvenaria de tijolo comum à vista em duas faces",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1090)=9,VLOOKUP(C1090,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":156.71},0]
[null,null,"011001009",null,"m²","Alvenaria de bloco de concreto e= 15 cm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1091)=9,VLOOKUP(C1091,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":102.98},0]
[null,null,"011001010",null,"m²","Alvenaria de elemento vazado cerâmico",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1092)=9,VLOOKUP(C1092,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":142.97999999999999},0]
[null,null,"011001011",null,"m²","Alvenaria de tijolo de vidro",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1093)=9,VLOOKUP(C1093,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":768.31},0]
[null,null,"011001012",null,"m²","Parede em gesso acartonado (drywall)",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1094)=9,VLOOKUP(C1094,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":97.21},0]
[null,null,"011001013",null,"m³","Alvenaria de pedra",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1095)=9,VLOOKUP(C1095,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":767.84},0]
[null,null,"011.002",null,"UD","ARMAÇÃO PARA COBERTURA",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1096)=9,VLOOKUP(C1096,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"011002001",null,"m²","ARMAÇÃO PARA COBERTURA Estrutura de madeira para cobertura com telhas cerâmicas  3,00 m < vão <=   7,00 m",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1097)=9,VLOOKUP(C1097,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":120.7},0]
[null,null,"011002002",null,"m²","Estrutura de madeira para cobertura com telhas cerâmicas  7,00 m < vão <= 10,00 m",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1098)=9,VLOOKUP(C1098,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":136.56},0]
[null,null,"011002003",null,"m²","Estrutura de madeira para cobertura com telhas cerâmicas 10,00 m < vão <= 12,00 m",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1099)=9,VLOOKUP(C1099,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":146.28},0]
[null,null,"011002004",null,"m²","Estrutura de madeira para cobertura com telhas de fibrocimento, PVC ou fibra-de-vidro",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1100)=9,VLOOKUP(C1100,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":117.72},0]
[null,null,"011.003",null,"UD","ISOLAMENTO TÉRMICO",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1101)=9,VLOOKUP(C1101,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"011003001",null,"m²","Manta refletiva com alumínio em ambas as faces",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1102)=9,VLOOKUP(C1102,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":13.53},0]
[null,null,"011.004",null,"UD","COBERTURA",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1103)=9,VLOOKUP(C1103,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"011004001",null,"m²","Telha cerâmica - tipo romana/portuguesa",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1104)=9,VLOOKUP(C1104,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":58.89},0]
[null,null,"011004002",null,"m²","Telha de fibrocimento ondulada - e= 4 mm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1105)=9,VLOOKUP(C1105,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":48.15},0]
[null,null,"011004003",null,"m²","Telha de fibrocimento ondulada - e= 6 mm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1106)=9,VLOOKUP(C1106,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":58.38},{"$f":"ROUND(D1106*G1106,2)","v":0}]
[null,null,"011004004",null,"m²","Telha de fibrocimento ondulada - e= 8 mm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1107)=9,VLOOKUP(C1107,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":82.08},0]
[null,null,"011004005",null,"m²","Telha de fibrocimento modulada - e= 8 mm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1108)=9,VLOOKUP(C1108,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":207.92},0]
[null,null,"011004006",null,"m²","Telha de fibra-de-vidro ondulada translúcida – e = 0,8 mm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1109)=9,VLOOKUP(C1109,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":103.42},0]
[null,null,"011004007",null,"m²","Telha de fibrocimento Canalete 49, ou similar",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1110)=9,VLOOKUP(C1110,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":173.34},0]
[null,null,"011004008",null,"m²","Telha de fibrocimento Canalete 90, ou similar",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1111)=9,VLOOKUP(C1111,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":141.22},0]
[null,null,"011004009",null,"m","Cumeeira cerâmica",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1112)=9,VLOOKUP(C1112,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":38.619999999999997},0]
[null,null,"011004010",null,"m","Cumeeira de fibrocimento para telha ondulada",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1113)=9,VLOOKUP(C1113,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":90.68},0]
[null,null,"011004011",null,"m","Cumeeira de fibrocimento para telha modulada",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1114)=9,VLOOKUP(C1114,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":170.55},0]
[null,null,"011004012",null,"m","Cumeeira de fibrocimento para telha Canalete 49, ou similar",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1115)=9,VLOOKUP(C1115,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":165.27},0]
[null,null,"011004013",null,"m","Cumeeira de fibrocimento para telha Canalete 90, ou similar",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1116)=9,VLOOKUP(C1116,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":104.22},0]
[null,null,"011004014",null,"m²","Forro de madeira",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1117)=9,VLOOKUP(C1117,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":187.65},0]
[null,null,"011004015",null,"m²","Forro de gesso convencional 0,60x0,60 m",null,0]
[null,null,"011004016",null,"m²","Forro de gesso acartonado (drywall)",null,0]
[null,null,"011004017",null,"m²","Forro de PVC",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1120)=9,VLOOKUP(C1120,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":85.1},0]
[null,null,"011004018",null,"m","Cimalha (meia-cana) de madeira",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1121)=9,VLOOKUP(C1121,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":10.81},0]
[null,null,"011004019",null,"m","Cimalha (meia-cana) de PVC",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1122)=9,VLOOKUP(C1122,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":12.91},0]
[null,null,"011004020",null,"m","Testeira de madeira",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1123)=9,VLOOKUP(C1123,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":12.24},0]
[null,null,"011.005",null,"UD","ESQUADRIA DE MADEIRA",null,0]
[null,null,"011005001",null,"ud","Porta de 1 folha lisa de 0,60 x 2,10 m",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1125)=9,VLOOKUP(C1125,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":905.85},0]
[null,null,"011005002",null,"ud","Porta de 1 folha lisa de 0,70 x 2,10 m",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1126)=9,VLOOKUP(C1126,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":907.7},0]
[null,null,"011005003",null,"ud","Porta de 1 folha lisa de 0,80 x 2,10 m",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1127)=9,VLOOKUP(C1127,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":926.73},0]
[null,null,"011005004",null,"ud","Porta de 1 folha almofadada de 0,80 x 2,10 m",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1128)=9,VLOOKUP(C1128,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1423.04},0]
[null,null,"011005005",null,"ud","Porta de 1 folha mexicana de 0,80 x 2,10 m",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1129)=9,VLOOKUP(C1129,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":2048.39},0]
[null,null,"011.006",null,"UD","ESQUADRIA DE FERRO OU AÇO",null,0]
[null,null,"011006001",null,"ud","Porta pré-fabricada em chapa estruturada de 0,80 x 2,10 m",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1131)=9,VLOOKUP(C1131,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1392.3},0]
[null,null,"011006002",null,"m²","Janela de correr em ferro",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1132)=9,VLOOKUP(C1132,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":786.37},0]
[null,null,"011006003",null,"m²","Janela basculante em ferro",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1133)=9,VLOOKUP(C1133,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":976.6},0]
[null,null,"011006004",null,"m²","Janela tipo máximo-ar em ferro",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1134)=9,VLOOKUP(C1134,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1336.53},0]
[null,null,"011.007",null,"UD","ESQUADRIA DE ALUMÍNIO",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1135)=9,VLOOKUP(C1135,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"011007001",null,"m²","Janela máximo-ar linha 20 em alumínio anodizado",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1136)=9,VLOOKUP(C1136,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1336.53},0]
[null,null,"011007002",null,"m²","Janela basculante linha 20 em alumínio anodizado",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1137)=9,VLOOKUP(C1137,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":976.6},0]
[null,null,"011007003",null,"m²","Janela de correr linha 20 em alumínio anodizado",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1138)=9,VLOOKUP(C1138,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":786.37},0]
[null,null,"011007004",null,"ud","Porta  tipo veneziana, de 0,80 m x 2,10 m linha 30 em alumínio anodizado",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1139)=9,VLOOKUP(C1139,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1579.77},0]
[null,null,"011007005",null,"m²","Janela máximo-ar linha 20 com pintura eletrostática epoxI",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1140)=9,VLOOKUP(C1140,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1336.53},0]
[null,null,"011007006",null,"m²","Janela basculante linha 20 com pintura eletrostática epoxi",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1141)=9,VLOOKUP(C1141,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":976.6},0]
[null,null,"011007007",null,"m²","Janela de correr linha 20 com pintura eletrostática epoxi",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1142)=9,VLOOKUP(C1142,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":786.37},0]
[null,null,"011007008",null,"ud","Porta tipo veneziana, de 0,80 x 2,10 m linha 30 com pintura eletrostática epoxi",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1143)=9,VLOOKUP(C1143,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1579.77},0]
[null,null,"011.008",null,"UD","VIDRO",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1144)=9,VLOOKUP(C1144,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"011008001",null,"m²","Liso transparente 3 mm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1145)=9,VLOOKUP(C1145,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":98.94},0]
[null,null,"011008002",null,"m²","Liso transparente 4 mm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1146)=9,VLOOKUP(C1146,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":127.42},0]
[null,null,"011008003",null,"m²","Liso transparente 5 mm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1147)=9,VLOOKUP(C1147,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":149.91},0]
[null,null,"011008004",null,"m²","Aramado",null,0]
[null,null,"011008005",null,"m²","Fantasia (martelado, canelado, etc.)",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1149)=9,VLOOKUP(C1149,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":107.08},0]
[null,null,"011.009",null,"UD","BOX PARA BANHEIRO",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1150)=9,VLOOKUP(C1150,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"011009001",null,"m²","Em acrílico",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1151)=9,VLOOKUP(C1151,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":169.92},0]
[null,null,"011009002",null,"m²","Em vidro temperado 8mm incolor",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1152)=9,VLOOKUP(C1152,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":339.84},0]
[null,null,"012   ",null,null,"REVESTIMENTO E TRATMENTO DE SUPERFÍCIE",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1153)=9,VLOOKUP(C1153,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"012.001",null,"UD","PISO, SOLEIRA E DEGRAU",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1154)=9,VLOOKUP(C1154,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"012001001",null,"m²","Lastro de brita",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1155)=9,VLOOKUP(C1155,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":3.89},0]
[null,null,"012001002",null,"m²","Contrapiso em concreto não estrutural",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1156)=9,VLOOKUP(C1156,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":35.15},0]
[null,null,"012001003",null,"m³","Camada de regularização com argamassa desempenada sem impermeabilizante",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1157)=9,VLOOKUP(C1157,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1421.99},0]
[null,null,"012001004",null,"m³","Camada de regularização com argamassa desempenada com impermeabilizante",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1158)=9,VLOOKUP(C1158,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1572.99},0]
[null,null,"012001005",null,"m²","Cimento alisado com corante",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1159)=9,VLOOKUP(C1159,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":10.4},0]
[null,null,"012001006",null,"m²","Cimento alisado sem corante",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1160)=9,VLOOKUP(C1160,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":9.17},0]
[null,null,"012001007",null,"m²","Piso cerâmico PEI-4",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1161)=9,VLOOKUP(C1161,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":86.49},0]
[null,null,"012001008",null,"m²","Piso cerâmico PEI-5 ou porcelanato",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1162)=9,VLOOKUP(C1162,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":120.88},0]
[null,null,"012001009",null,"m²","Piso vinílico em placa - e= 2,0 mm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1163)=9,VLOOKUP(C1163,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":133.35},0]
[null,null,"012001010",null,"m²","Piso vinílico em placa - e= 3,0 mm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1164)=9,VLOOKUP(C1164,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":211.34},0]
[null,null,"012001011",null,"m²","Piso de borracha em placa pastilhada",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1165)=9,VLOOKUP(C1165,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":85.34},0]
[null,null,"012001012",null,"m²","Piso de borracha em placa estriada",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1166)=9,VLOOKUP(C1166,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":107.23},0]
[null,null,"012001013",null,"m²","Piso laminado",null,0]
[null,null,"012001014",null,"m²","Piso laminado alto tráfego",null,0]
[null,null,"012001015",null,"m","Soleira / peitoril de granito larg. <= 15 cm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1169)=9,VLOOKUP(C1169,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":57.14},0]
[null,null,"012001016",null,"m","Soleira / peitoril de granito 15 cm < larg. <= 20 cm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1170)=9,VLOOKUP(C1170,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":67.8},{"$f":"ROUND(D1170*G1170,2)","v":0}]
[null,null,"012.002",null,"UD","RODAPÉ",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1171)=9,VLOOKUP(C1171,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"012002001",null,"m","De madeira - h= 5 cm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1172)=9,VLOOKUP(C1172,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":24.36},0]
[null,null,"012002002",null,"m","De madeira - h= 7 cm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1173)=9,VLOOKUP(C1173,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":26.74},0]
[null,null,"012002003",null,"m","Cerâmico",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1174)=9,VLOOKUP(C1174,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":30.31},0]
[null,null,"012002004",null,"m","Vinílico - h= 5 cm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1175)=9,VLOOKUP(C1175,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":30.31},0]
[null,null,"012002005",null,"m","Vinílico - h= 7,5 cm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1176)=9,VLOOKUP(C1176,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":41.38},0]
[null,null,"012.003",null,"UD","PAREDE, TETO E BEIRAL",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1177)=9,VLOOKUP(C1177,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"012003001",null,"m²","Chapisco fino, traço 1:3 em parede",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1178)=9,VLOOKUP(C1178,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":10.97},0]
[null,null,"012003002",null,"m²","Chapisco fino, traço 1:3 em teto e beiral",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1179)=9,VLOOKUP(C1179,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":13.27},0]
[null,null,"012003003",null,"m²","Chapisco grosso, traço 1:3 em parede",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1180)=9,VLOOKUP(C1180,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":15.66},0]
[null,null,"012003004",null,"m²","Chapisco grosso, traço 1:3 em teto e beiral",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1181)=9,VLOOKUP(C1181,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":18.690000000000001},0]
[null,null,"012003005",null,"m²","Chapisco fino, traço 1:2 com impermeabilizante em parede",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1182)=9,VLOOKUP(C1182,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":22.8},0]
[null,null,"012003006",null,"m²","Chapisco fino, traço 1:2 com impermeabilizante. em teto e beiral",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1183)=9,VLOOKUP(C1183,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":28.25},0]
[null,null,"012003007",null,"m²","Emboço, traço 1:3:8 em parede",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1184)=9,VLOOKUP(C1184,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":46.63},0]
[null,null,"012003008",null,"m²","Emboço, traço 1:3:8 em teto e beiral",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1185)=9,VLOOKUP(C1185,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":57.53},0]
[null,null,"012003009",null,"m²","Emboço, traço 1:3 em parede",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1186)=9,VLOOKUP(C1186,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":46.41},0]
[null,null,"012003010",null,"m²","Emboço, traço 1:3 em teto e beiral",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1187)=9,VLOOKUP(C1187,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":57.31},0]
[null,null,"012003011",null,"m²","Emboço, traço 1:3 com impermeabilizante em parede",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1188)=9,VLOOKUP(C1188,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":60.33},0]
[null,null,"012003012",null,"m²","Emboço, traço 1:3 com impermeabilizante em teto e beiral",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1189)=9,VLOOKUP(C1189,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":74.86},0]
[null,null,"012003013",null,"m²","Emboço desempenado com feltro (paulista)",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1190)=9,VLOOKUP(C1190,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":74.86},0]
[null,null,"012003014",null,"m²","Reboco (calfino) em parede",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1191)=9,VLOOKUP(C1191,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":35.47},0]
[null,null,"012003015",null,"m²","Reboco (calfino) em teto e beiral",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1192)=9,VLOOKUP(C1192,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":43.95},0]
[null,null,"012003016",null,"m²","Azulejo",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1193)=9,VLOOKUP(C1193,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":100.81},0]
[null,null,"012003017",null,"m²","Revestimento cerâmico de fachadas 10 x 10 cm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1194)=9,VLOOKUP(C1194,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":181.02},0]
[null,null,"012003018",null,"m²","Revestimento cerâmico de fachadas 5 x 5 cm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1195)=9,VLOOKUP(C1195,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":253.75},0]
[null,null,"012.004",null,"UD","PINTURA",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1196)=9,VLOOKUP(C1196,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"012004001",null,"m²","Raspagem, lixamento e limpeza ",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1197)=9,VLOOKUP(C1197,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":5.29},0]
[null,null,"012004002",null,"m²","Emassamento com massa acrílica",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1198)=9,VLOOKUP(C1198,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":14.21},0]
[null,null,"012004003",null,"m²","Emassamento com massa vinílica",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1199)=9,VLOOKUP(C1199,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":10.76},0]
[null,null,"012004004",null,"m²","Emassamento com massa a óleo",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1200)=9,VLOOKUP(C1200,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":15.58},0]
[null,null,"012004005",null,"m²","Remoção de pintura",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1201)=9,VLOOKUP(C1201,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":9.26},0]
[null,null,"012004006",null,"m²","Hidrojateamento",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1202)=9,VLOOKUP(C1202,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":5.21},0]
[null,null,"012004007",null,"m²","Jateamento com granalha",null,0]
[null,null,"012004008",null,"m","Tratamento de trincas com massa elástica",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1204)=9,VLOOKUP(C1204,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":46.65},0]
[null,null,"012004009",null,"m","Tratamento de trincas com tela ",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1205)=9,VLOOKUP(C1205,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":25.38},0]
[null,null,"012004010",null,"m²","Fundo com selador (alvenaria de tijolos)",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1206)=9,VLOOKUP(C1206,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":8},0]
[null,null,"012004011",null,"m²","Fundo com selador acrílico (alvenaria de tijolos)",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1207)=9,VLOOKUP(C1207,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":8.34},0]
[null,null,"012004012",null,"m²","Fundo com primer antiferruginoso (ferro e aço)",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1208)=9,VLOOKUP(C1208,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":9.61},0]
[null,null,"012004013",null,"m²","Fundo com primer de aderência (ferro galvanizado)",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1209)=9,VLOOKUP(C1209,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":10},0]
[null,null,"012004014",null,"m²","Fundo epóxi",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1210)=9,VLOOKUP(C1210,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":18.43},0]
[null,null,"012004015",null,"m²","Fundo com base fenólica (tijolo à vista ou concreto)",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1211)=9,VLOOKUP(C1211,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":20.58},0]
[null,null,"012004016",null,"m²","Fundo com selador plástico (madeira)",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1212)=9,VLOOKUP(C1212,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":22.38},0]
[null,null,"012004017",null,"m²","Látex PVA",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1213)=9,VLOOKUP(C1213,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":15.41},0]
[null,null,"012004018",null,"m²","Látex acrílico - cores de catálogo",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1214)=9,VLOOKUP(C1214,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":17.13},0]
[null,null,"012004019",null,"m²","Látex acrílico - azul claro padrão Sanepar",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1215)=9,VLOOKUP(C1215,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":25.06},0]
[null,null,"012004020",null,"m²","Látex acrílico - azul escuro padrão Sanepar",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1216)=9,VLOOKUP(C1216,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":25.06},0]
[null,null,"012004021",null,"m²","Látex acrílico para piso",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1217)=9,VLOOKUP(C1217,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":17.010000000000002},0]
[null,null,"012004022",null,"m²","Esmalte sintético",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1218)=9,VLOOKUP(C1218,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":21.25},0]
[null,null,"012004023",null,"m²","Esmalte epóxi",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1219)=9,VLOOKUP(C1219,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":27.51},0]
[null,null,"012004024",null,"m²","Óleo",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1220)=9,VLOOKUP(C1220,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":20.56},0]
[null,null,"012004025",null,"m²","Verniz sintético",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1221)=9,VLOOKUP(C1221,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":19.399999999999999},0]
[null,null,"012004026",null,"m²","Verniz sintético com filtro solar",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1222)=9,VLOOKUP(C1222,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":19.93},0]
[null,null,"012004027",null,"m²","Grafite",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1223)=9,VLOOKUP(C1223,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":31.22},0]
[null,null,"012004028",null,"m²","Demarcação - tráfego leve",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1224)=9,VLOOKUP(C1224,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":19.97},0]
[null,null,"012004029",null,"m²","Demarcação - tráfego intenso",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1225)=9,VLOOKUP(C1225,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":24.3},0]
[null,null,"012004030",null,"ud","Símbolo de cadeirante",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1226)=9,VLOOKUP(C1226,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":81.99},0]
[null,null,"012.005",null,"UD","REVESTIMENTO ESPECIAL",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1227)=9,VLOOKUP(C1227,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"012005001",null,"m²","Textura base",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1228)=9,VLOOKUP(C1228,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":25.71},0]
[null,null,"012005002",null,"m²","Textura colorida",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1229)=9,VLOOKUP(C1229,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":30.44},0]
[null,null,"012005003",null,"m²","Grafiato",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1230)=9,VLOOKUP(C1230,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":45.2},0]
[null,null,"012.006",null,"UD","IMPERMEABILIZAÇÃO",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1231)=9,VLOOKUP(C1231,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"012006001",null,"m²","Manta asfáltica 3 mm, com véu de fibra de vidro",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1232)=9,VLOOKUP(C1232,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":75.03},0]
[null,null,"012006002",null,"m²","Manta asfáltica 4 mm, com véu de fibra de vidro",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1233)=9,VLOOKUP(C1233,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":102.28},0]
[null,null,"012006003",null,"m²","Emulsão de asfalto (hidroasfalto)",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1234)=9,VLOOKUP(C1234,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":18.07},{"$f":"ROUND(D1234*G1234,2)","v":0}]
[null,null,"013   ",null,null,"INSTALAÇÕES PREDIAIS",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1235)=9,VLOOKUP(C1235,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"013.001",null,"UD","ÁGUA",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1236)=9,VLOOKUP(C1236,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"013001001",null,"m","Entrada de água em PVC diam. 20 mm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1237)=9,VLOOKUP(C1237,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":6.8},0]
[null,null,"013001002",null,"m","Entrada de água em PVC diam. 25 mm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1238)=9,VLOOKUP(C1238,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":7.83},0]
[null,null,"013001003",null,"m","Entrada de água em PVC diam  32 mm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1239)=9,VLOOKUP(C1239,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":13.92},0]
[null,null,"013001004",null,"m","Entrada de água em PVC diam. 40 mm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1240)=9,VLOOKUP(C1240,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":20.3},0]
[null,null,"013001005",null,"ud","Ponto de água predial",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1241)=9,VLOOKUP(C1241,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":330.89},0]
[null,null,"013001006",null,"m","Ramal de jardim",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1242)=9,VLOOKUP(C1242,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":89.92},0]
[null,null,"013001007",null,"ud","Reservatório de polietileno 250 l",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1243)=9,VLOOKUP(C1243,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":886.39},0]
[null,null,"013001008",null,"ud","Reservatório de polietileno 500 l",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1244)=9,VLOOKUP(C1244,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":908.34},0]
[null,null,"013001009",null,"ud","Reservatório de polietileno 1000 l",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1245)=9,VLOOKUP(C1245,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1161.82},0]
[null,null,"013001010",null,"ud","Reservatório de fibra de vidro 250 l",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1246)=9,VLOOKUP(C1246,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1209.6300000000001},0]
[null,null,"013001011",null,"ud","Reservatório de fibra de vidro 500 l",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1247)=9,VLOOKUP(C1247,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1134.3},0]
[null,null,"013001012",null,"ud","Reservatório de fibra de vidro 1000 l",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1248)=9,VLOOKUP(C1248,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1360.98},0]
[null,null,"013.002",null,"UD","ESGOTO",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1249)=9,VLOOKUP(C1249,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"013002001",null,"ud","Fossa séptica pré-fabricada para   5 pessoas",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1250)=9,VLOOKUP(C1250,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":2301.17},0]
[null,null,"013002002",null,"ud","Fossa séptica pré-fabricada para 10 pessoas",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1251)=9,VLOOKUP(C1251,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":3823.02},0]
[null,null,"013002003",null,"ud","Fossa séptica pré-fabricada para 15 pessoas",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1252)=9,VLOOKUP(C1252,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":2134.56},0]
[null,null,"013002004",null,"ud","Fossa séptica pré-fabricada para 20 pessoas",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1253)=9,VLOOKUP(C1253,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":3341.17},0]
[null,null,"013002005",null,"m","Sumidouro",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1254)=9,VLOOKUP(C1254,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":336.59},0]
[null,null,"013002006",null,"ud","Ponto de esgoto predial",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1255)=9,VLOOKUP(C1255,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":493.8},0]
[null,null,"013.003",null,"UD","APARELHO E ACESSÓRIO HIDROSSANITÁRIO",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1256)=9,VLOOKUP(C1256,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"013003001",null,"ud","Armário de embutir de plástico 40 x 50 cm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1257)=9,VLOOKUP(C1257,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":151.16999999999999},0]
[null,null,"013003002",null,"ud","Bacia de louça com caixa acoplada",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1258)=9,VLOOKUP(C1258,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":595.97},0]
[null,null,"013003003",null,"ud","Cabide de louça",null,0]
[null,null,"013003004",null,"ud","Cabide de metal cromado",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1260)=9,VLOOKUP(C1260,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":67.48},0]
[null,null,"013003005",null,"ud","Chuveiro elétrico plástico",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1261)=9,VLOOKUP(C1261,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":109.63},0]
[null,null,"013003006",null,"ud","Lavatório de louça completo com coluna",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1262)=9,VLOOKUP(C1262,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":362.19},0]
[null,null,"013003007",null,"ud","Lavatório de louça completo sem coluna",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1263)=9,VLOOKUP(C1263,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":238.29},0]
[null,null,"013003008",null,"ud","Mictório de louça individual",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1264)=9,VLOOKUP(C1264,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":631.38},0]
[null,null,"013003010",null,"ud","Papeleira de metal",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1265)=9,VLOOKUP(C1265,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":96.68},0]
[null,null,"013003011",null,"ud","Porta-toalha de louça - tipo bastão",null,0]
[null,null,"013003014",null,"ud","Saboneteira de metal",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1267)=9,VLOOKUP(C1267,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":94.5},0]
[null,null,"013003015",null,"ud","Cuba inox para pia",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1268)=9,VLOOKUP(C1268,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":349.57},0]
[null,null,"013003016",null,"ud","Cuba inox para laboratório",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1269)=9,VLOOKUP(C1269,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1202.9100000000001},0]
[null,null,"013003017",null,"ud","Tampo em aço inox 1,30 m x 0,60 m com 1 cuba",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1270)=9,VLOOKUP(C1270,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":563.23},0]
[null,null,"013003018",null,"m²","Tampo em granito esp. 2 cm",null,0]
[null,null,"013003019",null,"m²","Balcão para laboratório (fórmica)",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1272)=9,VLOOKUP(C1272,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1130.19},0]
[null,null,"013003020",null,"ud","Torneira metálica para jardim",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1273)=9,VLOOKUP(C1273,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":55.35},0]
[null,null,"013003021",null,"ud","Torneira cromada para lavatório",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1274)=9,VLOOKUP(C1274,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":134.22},0]
[null,null,"013003022",null,"ud","Torneira cromada bica alta para pia",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1275)=9,VLOOKUP(C1275,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":120.87},0]
[null,null,"013003023",null,"ud","Torneira cromada para pia",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1276)=9,VLOOKUP(C1276,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":95.94},0]
[null,null,"013003024",null,"ud","Torneira com fechamento automático",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1277)=9,VLOOKUP(C1277,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":140.15},0]
[null,null,"013.004",null,"UD","ÁGUA PLUVIAL",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1278)=9,VLOOKUP(C1278,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"013004001",null,"m","Calha de platibanda de chapa galvanizada nº 26, corte 35 cm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1279)=9,VLOOKUP(C1279,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":32.64},0]
[null,null,"013004002",null,"m","Calha de beiral de chapa galvanizada nº 26, corte 45 cm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1280)=9,VLOOKUP(C1280,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":32.64},0]
[null,null,"013004003",null,"m","Rincão de chapa galvanizada nº26, corte 50 cm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1281)=9,VLOOKUP(C1281,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":32.64},0]
[null,null,"013004004",null,"m","Rufo de chapa galvanizada nº26, corte 35 cm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1282)=9,VLOOKUP(C1282,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":27.4},0]
[null,null,"013004005",null,"m","Condutor de chapa galvanizada nº26, 100 mm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1283)=9,VLOOKUP(C1283,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":27.4},0]
[null,null,"013004006",null,"m","Calha de beiral de PVC",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1284)=9,VLOOKUP(C1284,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":108.53},0]
[null,null,"013004007",null,"m","Condutor de PVC",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1285)=9,VLOOKUP(C1285,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":135.86000000000001},0]
[null,null,"013.005",null,"UD","INSTALAÇÃO ELÉTRICA",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1286)=9,VLOOKUP(C1286,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"013005001",null,"ud","Entrada em BT trifásica 40A ",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1287)=9,VLOOKUP(C1287,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":4171.5600000000004},0]
[null,null,"013005002",null,"ud","Entrada em BT trifásica 50A ",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1288)=9,VLOOKUP(C1288,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":4871.74},0]
[null,null,"013005003",null,"ud","Entrada em BT trifásica 70A ",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1289)=9,VLOOKUP(C1289,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":4897.8100000000004},0]
[null,null,"013005004",null,"ud","Entrada em BT trifásica 100A",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1290)=9,VLOOKUP(C1290,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":5300.65},0]
[null,null,"013005005",null,"m","Ramal de alim. do QDLF Trif. - 10(10)mm², 40A",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1291)=9,VLOOKUP(C1291,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":61.2},0]
[null,null,"013005006",null,"m","Ramal de alim. do QDLF Trif. - 25(16)mm², 50A",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1292)=9,VLOOKUP(C1292,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":112.14},0]
[null,null,"013005007",null,"m","Ramal de alim. do QDLF Trif. - 35(25)mm², 70A",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1293)=9,VLOOKUP(C1293,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":149.12},0]
[null,null,"013005008",null,"m","Ramal de alim. do QDLF Trif. - 50(35)mm²,100A",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1294)=9,VLOOKUP(C1294,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":210.18},0]
[null,null,"013005009",null,"ud","QDLF em instalação embutida, até 04 disjuntores",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1295)=9,VLOOKUP(C1295,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":166.17},0]
[null,null,"013005010",null,"ud","QDLF em instalação embutida, até 08 disjuntores",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1296)=9,VLOOKUP(C1296,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":191.67},0]
[null,null,"013005011",null,"ud","QDLF em instalação embutida, até 12 disjuntores",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1297)=9,VLOOKUP(C1297,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":299.2},0]
[null,null,"013005012",null,"ud","QDLF em instalação de sobrepor até 04 disjuntores",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1298)=9,VLOOKUP(C1298,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":69.38},{"$f":"ROUND(D1298*G1298,2)","v":0}]
[null,null,"013005013",null,"ud","QDLF em instalação de sobrepor até 08 disjuntores",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1299)=9,VLOOKUP(C1299,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":94.88},0]
[null,null,"013005014",null,"ud","QDLF em instalação de sobrepor até 12 disjuntores",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1300)=9,VLOOKUP(C1300,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":172.14},0]
[null,null,"013005015",null,"ud","Disjuntor trifásico até 50A",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1301)=9,VLOOKUP(C1301,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":94.93},0]
[null,null,"013005016",null,"ud","Disjuntor trifásico de 70A a 100A",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1302)=9,VLOOKUP(C1302,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":121},0]
[null,null,"013005017",null,"m","Eletroduto rígido aparente ½”",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1303)=9,VLOOKUP(C1303,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":26.17},0]
[null,null,"013005018",null,"m","Eletroduto rígido aparente ¾”",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1304)=9,VLOOKUP(C1304,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":30.74},0]
[null,null,"013005019",null,"m","Eletroduto rígido aparente 1”",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1305)=9,VLOOKUP(C1305,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":38.35},0]
[null,null,"013005020",null,"m","Eletroduto rígido aparente 1 ¼”",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1306)=9,VLOOKUP(C1306,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":49.07},0]
[null,null,"013005021",null,"m","Eletroduto flexível corrugado embutido 20 mm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1307)=9,VLOOKUP(C1307,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":13.08},0]
[null,null,"013005022",null,"m","Eletroduto flexível corrugado embutido 25 mm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1308)=9,VLOOKUP(C1308,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":15.63},0]
[null,null,"013005023",null,"m","Eletroduto flexível corrugado embutido 32 mm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1309)=9,VLOOKUP(C1309,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":20.43},0]
[null,null,"013005024",null,"m","Condutor isolado - fio 1,5 mm²",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1310)=9,VLOOKUP(C1310,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":2.54},0]
[null,null,"013005025",null,"m","Condutor isolado - fio 2,5 mm²",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1311)=9,VLOOKUP(C1311,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":3.77},0]
[null,null,"013005026",null,"m","Condutor isolado - fio 4,0 mm²",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1312)=9,VLOOKUP(C1312,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":5.42},0]
[null,null,"013005027",null,"m","Condutor isolado - fio 6,0 mm²",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1313)=9,VLOOKUP(C1313,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":7.43},0]
[null,null,"013005028",null,"m","Condutor isolado - fio 10,0 mm²",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1314)=9,VLOOKUP(C1314,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":12.31},0]
[null,null,"013005029",null,"m","Condutor isolado - fio 16,0 mm²",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1315)=9,VLOOKUP(C1315,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":18.079999999999998},0]
[null,null,"013005030",null,"m","Condutor isolado - cabo 2,5 mm²",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1316)=9,VLOOKUP(C1316,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":3.05},0]
[null,null,"013005031",null,"m","Condutor isolado - cabo 4,0 mm²",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1317)=9,VLOOKUP(C1317,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":4.37},0]
[null,null,"013005032",null,"m","Condutor isolado - cabo 6,0 mm²",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1318)=9,VLOOKUP(C1318,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":8.14},0]
[null,null,"013005033",null,"m","Condutor isolado - cabo 10,0 mm²",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1319)=9,VLOOKUP(C1319,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":12.93},0]
[null,null,"013005034",null,"m","Condutor isolado - cabo 16,0 mm²",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1320)=9,VLOOKUP(C1320,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":18.89},0]
[null,null,"013005035",null,"m","Condutor isolado - cabo 25,0 mm²",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1321)=9,VLOOKUP(C1321,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":27.97},0]
[null,null,"013005036",null,"ud","Luminária fluorescente, completa, em instalação embutida 1 X 20 W",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1322)=9,VLOOKUP(C1322,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":145.86000000000001},0]
[null,null,"013005037",null,"ud","Luminária fluorescente, completa, em instalação embutida 1 X 40 W",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1323)=9,VLOOKUP(C1323,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":184.17},0]
[null,null,"013005038",null,"ud","Luminária fluorescente, completa, em instalação embutida 2 X 20 W",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1324)=9,VLOOKUP(C1324,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":183.15},0]
[null,null,"013005039",null,"ud","Luminária   fluorescente, completa, em instalação embutida 2 X 40 W",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1325)=9,VLOOKUP(C1325,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":229.42},0]
[null,null,"013005040",null,"ud","Luminária fluorescente, completa, em instalação embutida 3 X 20 W",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1326)=9,VLOOKUP(C1326,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":279.57},0]
[null,null,"013005041",null,"ud","Luminária fluorescente, completa, em instalação embutida 3 X 40 W",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1327)=9,VLOOKUP(C1327,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":299.86},0]
[null,null,"013005042",null,"ud","Luminária fluorescente, completa, em instalação embutida 4 X 40 W",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1328)=9,VLOOKUP(C1328,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":367.32},0]
[null,null,"013005043",null,"ud","Luminária redonda para 100 W - E 27 - completa",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1329)=9,VLOOKUP(C1329,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":125.22},0]
[null,null,"013005044",null,"ud","Interruptor simples, aparente, com 1 tecla",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1330)=9,VLOOKUP(C1330,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":52.03},0]
[null,null,"013005045",null,"ud","Interruptor paralelo, aparente, com 1 tecla",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1331)=9,VLOOKUP(C1331,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":50.17},0]
[null,null,"013005046",null,"ud","Interruptor simples, aparente, com 2 teclas",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1332)=9,VLOOKUP(C1332,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":66.290000000000006},0]
[null,null,"013005047",null,"ud","Interruptor simples, aparente, com 3 teclas",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1333)=9,VLOOKUP(C1333,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":93.9},0]
[null,null,"013005048",null,"ud","Interruptor simples, aparente, com 1 tecla e tomada universal",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1334)=9,VLOOKUP(C1334,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":71.150000000000006},0]
[null,null,"013005049",null,"ud","Interruptor simples, aparente, com 2 teclas e tomada universal",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1335)=9,VLOOKUP(C1335,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":92.94},0]
[null,null,"013005050",null,"ud","Tomada universal, aparente",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1336)=9,VLOOKUP(C1336,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":52.03},0]
[null,null,"013005051",null,"ud","Tomada universal dupla, aparente",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1337)=9,VLOOKUP(C1337,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":50.72},0]
[null,null,"013005052",null,"ud","Tomada com 2 pólos e 1 terra, aparente",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1338)=9,VLOOKUP(C1338,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":54.61},0]
[null,null,"013005053",null,"ud","Campainha, para tubulação aparente",null,0]
[null,null,"013005054",null,"ud","Interruptor simples, embutido, com 1 tecla",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1340)=9,VLOOKUP(C1340,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":45.78},0]
[null,null,"013005055",null,"ud","Interruptor paralelo, embutido, com 1 tecla",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1341)=9,VLOOKUP(C1341,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":48.88},0]
[null,null,"013005056",null,"ud","Interruptor simples, embutido, com 2 teclas",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1342)=9,VLOOKUP(C1342,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":60.04},0]
[null,null,"013005057",null,"ud","Interruptor simples, embutido, com 3 teclas",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1343)=9,VLOOKUP(C1343,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":87.64},0]
[null,null,"013005058",null,"ud","Interruptor simples, embutido, com 1 tecla e tomada universal",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1344)=9,VLOOKUP(C1344,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":64.900000000000006},0]
[null,null,"013005059",null,"ud","Interruptor simples, embutido, com 2 teclas e tomada universal",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1345)=9,VLOOKUP(C1345,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":86.68},0]
[null,null,"013005060",null,"ud","Tomada universal, embutida ",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1346)=9,VLOOKUP(C1346,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":45.78},0]
[null,null,"013005061",null,"ud","Tomada universal dupla, embutida ",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1347)=9,VLOOKUP(C1347,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":44.47},0]
[null,null,"013005062",null,"ud","Tomada com 2 pólos e 1 terra, embutida ",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1348)=9,VLOOKUP(C1348,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":48.35},0]
[null,null,"013005063",null,"ud","Campainha, para tubulação embutida",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1349)=9,VLOOKUP(C1349,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":47.96},0]
[null,null,"013005064",null,"ud","Haste de aterramento com 5/8” x 3,00 m",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1350)=9,VLOOKUP(C1350,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":79.62},0]
[null,null,"013.006",null,"UD","INSTALAÇÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO",null,0]
[null,null,"013006001",null,"ud","Hidrante predial interno embutido",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1352)=9,VLOOKUP(C1352,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1682.71},0]
[null,null,"013006002",null,"ud","Extintor de gás carbônico (CO2) 4 Kg",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1353)=9,VLOOKUP(C1353,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":554.66999999999996},0]
[null,null,"013006003",null,"ud","Extintor de gás carbônico (CO2) 6 Kg",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1354)=9,VLOOKUP(C1354,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":603.4},0]
[null,null,"013006004",null,"ud","Extintor de água pressurizada 10 l",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1355)=9,VLOOKUP(C1355,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":182.65},0]
[null,null,"013006005",null,"ud","Extintor de pó químico 4 kg",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1356)=9,VLOOKUP(C1356,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":173.9},0]
[null,null,"013006006",null,"ud","Extintor de pó químico 6 kg",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1357)=9,VLOOKUP(C1357,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":207.4},0]
[null,null,"013006007",null,"ud","Extintor de pó químico 8 kg",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1358)=9,VLOOKUP(C1358,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":245.47},0]
[null,null,"013006008",null,"ud","Extintor de pó químico 12 kg",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1359)=9,VLOOKUP(C1359,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":283.55},0]
[null,null,"013.007",null,"UD","INSTALAÇÃO TELEFÔNICA/INTERNET",null,0]
[null,null,"013007001",null,"ud","Entrada aérea com poste",null,0]
[null,null,"013007002",null,"ud","Entrada aérea sem poste",null,{"$f":"ROUND(D1362*G1362,2)","v":0}]
[null,null,"013007003",null,"ud","Entrada subterrânea",null,0]
[null,null,"013007004",null,"m","Eletroduto flexível corrugado subterrâneo 20 mm",null,0]
[null,null,"013007005",null,"m","Eletroduto flexível corrugado subterrâneo 25 mm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1365)=9,VLOOKUP(C1365,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":31.53},0]
[null,null,"013007006",null,"m","Eletroduto flexível corrugado subterrâneo 32 mm",null,0]
[null,null,"013007007",null,"m","Eletroduto rígido aparente ½”",null,0]
[null,null,"013007008",null,"m","Eletroduto rígido aparente ¾”",null,0]
[null,null,"013007009",null,"m","Eletroduto rígido aparente 1”",null,0]
[null,null,"013007010",null,"m","Eletroduto rígido aparente 1 ¼”",null,0]
[null,null,"013007011",null,"m","Eletroduto flexível corrugado embutido  20 mm",null,0]
[null,null,"013007012",null,"m","Eletroduto flexível corrugado embutido  25 mm",null,0]
[null,null,"013007013",null,"m","Eletroduto flexível corrugado embutido  32 mm",null,0]
[null,null,"013007014",null,"ud","Caixa distribuição/passagem em chapa de aço galvanizado, aparente, N.2 (20 x 20 x 12 cm)",null,0]
[null,null,"013007015",null,"ud","Caixa distribuição/passagem em chapa de aço galvanizado, aparente, N.3 (40 x 40 x 12 cm)",null,0]
[null,null,"013007016",null,"ud","Caixa distribuição/passagem em chapa de aço galvanizado, aparente, N.4 (60 x 60 x 12 cm)",null,0]
[null,null,"013007017",null,"ud","Caixa distribuição/passagem, em chapa de aço galvanizado, aparente, N.5 (80 x 80 x 12 cm)",null,0]
[null,null,"013007018",null,"ud","Caixa distribuição/passagem em chapa de aço galvanizado, aparente, N.6 (120 x 120 x 12 cm)",null,0]
[null,null,"013007019",null,"ud","Caixa distribuição/passagem em chapa de aço galvanizado, embutida, N.2 (20 x 20 x 12 cm)",null,0]
[null,null,"013007020",null,"ud","Caixa distribuição/passagem em chapa de aço galvanizado, embutida, N.3 (40 x 40 x 12 cm)",null,0]
[null,null,"013007021",null,"ud","Caixa distribuição/passagem em chapa de aço galvanizado, embutida, N.4 (60 x 60 x 12 cm)",null,0]
[null,null,"013007022",null,"ud","Caixa distribuição/passagem em chapa de aço galvanizado, embutida, N.5 (80 x 80 x 12 cm)",null,0]
[null,null,"013007023",null,"ud","Caixa distribuição/passagem em chapa de aço galvanizado, embutida, N.6 (120 x 120 x 12 cm)",null,0]
[null,null,"013007024",null,"ud","Aterramento 6 mm²",null,0]
[null,null,"013007025",null,"ud","Aterramento 10 mm²",null,0]
[null,null,"013007026",null,"m³","Envelopamento em concreto não estrutural",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1386)=9,VLOOKUP(C1386,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":581.91999999999996},0]
[null,null,"014   ",null,null,"INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1387)=9,VLOOKUP(C1387,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"014.001",null,"UD","INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MOTO BOMBA",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1388)=9,VLOOKUP(C1388,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"014001001",null,"ud","Cmb submerso (poço profundo) até 10 CV",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1389)=9,VLOOKUP(C1389,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":520.20000000000005},0]
[null,null,"014001002",null,"ud","Cmb submerso (poço profundo) 11 CV a 30 CV",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1390)=9,VLOOKUP(C1390,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":734.82},0]
[null,null,"014001003",null,"ud","Cmb submerso (poço profundo) 31 CV a 50 CV",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1391)=9,VLOOKUP(C1391,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1253.69},0]
[null,null,"014001004",null,"ud","Cmb submerso (poço profundo) 51 CV a 80 CV",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1392)=9,VLOOKUP(C1392,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1575.48},0]
[null,null,"014001005",null,"ud","Cmb submerso (poço profundo) acima de 80 CV",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1393)=9,VLOOKUP(C1393,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1925.29},0]
[null,null,"014001006",null,"ud","Cmb submerso para elevatória até 10 CV",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1394)=9,VLOOKUP(C1394,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":3577.28},0]
[null,null,"014001007",null,"ud","Cmb submerso para elevatória 11 CV a 30 CV",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1395)=9,VLOOKUP(C1395,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":4467.47},0]
[null,null,"014001008",null,"ud","Cmb submerso para elevatória 31 CV a 50 CV",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1396)=9,VLOOKUP(C1396,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1339.47},0]
[null,null,"014001009",null,"ud","Cmb submerso para elevatória acima de 50 CV",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1397)=9,VLOOKUP(C1397,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1701.49},0]
[null,null,"014001010",null,"ud","Montagem do edutor de 1\" a 1 1/2”",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1398)=9,VLOOKUP(C1398,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":166.57},0]
[null,null,"014001011",null,"ud","Montagem do edutor de 2” a 3”",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1399)=9,VLOOKUP(C1399,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":180.57},0]
[null,null,"014001012",null,"ud","Montagem do edutor de 4”",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1400)=9,VLOOKUP(C1400,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":34.83},0]
[null,null,"014001013",null,"ud","Montagem do edutor de 5”",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1401)=9,VLOOKUP(C1401,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":46.75},0]
[null,null,"014001014",null,"ud","Montagem do edutor de 6\"",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1402)=9,VLOOKUP(C1402,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":65.69},0]
[null,null,"014001015",null,"ud","Montagem de tubo PVC 25 mm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1403)=9,VLOOKUP(C1403,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":6.27},0]
[null,null,"014001016",null,"ud","Cmb horizontal base e luva até 10 CV",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1404)=9,VLOOKUP(C1404,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":262.33999999999997},0]
[null,null,"014001017",null,"ud","Cmb horizontal base e luva 11 CV a 20 CV",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1405)=9,VLOOKUP(C1405,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":401.12},0]
[null,null,"014001018",null,"ud","Cmb horizontal base e luva 21 CV a 50 CV",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1406)=9,VLOOKUP(C1406,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":778.25},0]
[null,null,"014001019",null,"ud","Cmb horizontal base e luva 51 CV a 100 CV",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1407)=9,VLOOKUP(C1407,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":2028.15},0]
[null,null,"014001020",null,"ud","Cmb horizontal base e luva 101 CV a 150 CV",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1408)=9,VLOOKUP(C1408,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1824.69},0]
[null,null,"014001021",null,"ud","Cmb horizontal base e luva 151 CV a 250 CV",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1409)=9,VLOOKUP(C1409,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":3327.91},0]
[null,null,"014001022",null,"ud","Cmb horizontal base e luva 251 CV a 500 CV",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1410)=9,VLOOKUP(C1410,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":4938.1899999999996},0]
[null,null,"014001023",null,"ud","Cmb horizontal base e luva 501 CV a 1000 CV",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1411)=9,VLOOKUP(C1411,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":9232.27},0]
[null,null,"014001024",null,"ud","Cmb horizontal base e luva acima de 1000 CV",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1412)=9,VLOOKUP(C1412,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":13526.35},0]
[null,null,"014001025",null,"ud","Cmb horizontal monobloco até 10 CV",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1413)=9,VLOOKUP(C1413,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":214.72},0]
[null,null,"014001026",null,"ud","Cmb horizontal monobloco 11 CV a 20 CV",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1414)=9,VLOOKUP(C1414,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":401.12},0]
[null,null,"014001027",null,"ud","Cmb horizontal monobloco acima de 20 CV",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1415)=9,VLOOKUP(C1415,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":674.62},0]
[null,null,"014001028",null,"ud","Cmb horizontal re-autoescorvante até 20 CV",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1416)=9,VLOOKUP(C1416,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":214.72},0]
[null,null,"014001029",null,"ud","Cmb horizontal re-autoescorvante 21 CV a 40 CV",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1417)=9,VLOOKUP(C1417,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":339.5},0]
[null,null,"014001030",null,"ud","Cmb horizontal re-autoescorvante acima de 40 CV",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1418)=9,VLOOKUP(C1418,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":674.62},0]
[null,null,"014001031",null,"ud","Cmb vertical de eixo prolongado até 150 CV",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1419)=9,VLOOKUP(C1419,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":2136.75},0]
[null,null,"014001032",null,"ud","Cmb vertical de eixo prolongado 151 CV a 400 CV",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1420)=9,VLOOKUP(C1420,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":3154.25},0]
[null,null,"014001033",null,"ud","Cmb vertical de eixo prolongado 401 CV a 800 CV",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1421)=9,VLOOKUP(C1421,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":4938.1899999999996},0]
[null,null,"014001034",null,"ud","Cmb vertical de eixo prolongado acima de 800 CV",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1422)=9,VLOOKUP(C1422,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":9232.27},0]
[null,null,"014001035",null,"ud","Cmb vertical bipartida até 150 CV",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1423)=9,VLOOKUP(C1423,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1520.48},0]
[null,null,"014001036",null,"ud","Cmb vertical bipartida 151 CV a 400 CV",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1424)=9,VLOOKUP(C1424,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":3052.5},0]
[null,null,"014001037",null,"ud","Cmb vertical bipartida 401 CV a 800 CV",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1425)=9,VLOOKUP(C1425,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":4938.1899999999996},0]
[null,null,"014001038",null,"ud","Cmb vertical bipartida acima de 800 CV",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1426)=9,VLOOKUP(C1426,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":9232.27},{"$f":"ROUND(D1426*G1426,2)","v":0}]
[null,null,"014001039",null,"ud","Cmb helicoidal até 10 CV",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1427)=9,VLOOKUP(C1427,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":214.72},0]
[null,null,"014001040",null,"ud","Cmb helicoidal  11 CV a 20 CV",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1428)=9,VLOOKUP(C1428,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":339.5},0]
[null,null,"014001041",null,"ud","Cmb helicoidal acima de 20 CV",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1429)=9,VLOOKUP(C1429,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":674.62},0]
[null,null,"014001042",null,"ud","Cmb lóbulo até 10 CV",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1430)=9,VLOOKUP(C1430,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":214.72},0]
[null,null,"014001043",null,"ud","Cmb lóbulo de 11 CV a 20 CV",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1431)=9,VLOOKUP(C1431,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":339.5},0]
[null,null,"014001044",null,"ud","Cmb lóbulo acima de 20 CV",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1432)=9,VLOOKUP(C1432,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":674.62},0]
[null,null,"014001045",null,"ud","Cmb submersível p/ poço úmido até 10 CV",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1433)=9,VLOOKUP(C1433,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1033.94},0]
[null,null,"014001046",null,"ud","Cmb submersível p/ poço úmido 11 CV a 20 CV",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1434)=9,VLOOKUP(C1434,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1430.92},0]
[null,null,"014001047",null,"ud","Cmb submersível p/ poço úmido 21 CV a 50 CV",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1435)=9,VLOOKUP(C1435,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":3701.69},0]
[null,null,"014001048",null,"ud","Cmb submersível p/ poço úmido 51 CV a 100 CV",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1436)=9,VLOOKUP(C1436,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":4426.12},0]
[null,null,"014001049",null,"ud","Cmb submersível p/ poço úmido acima de 100 CV",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1437)=9,VLOOKUP(C1437,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":4680.5},0]
[null,null,"014001050",null,"ud","Cmb submersível, com mangote, até 20 CV",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1438)=9,VLOOKUP(C1438,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":214.72},0]
[null,null,"014001051",null,"ud","Cmb anfíbia até 100 CV",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1439)=9,VLOOKUP(C1439,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1882.5},0]
[null,null,"014001052",null,"ud","Cmb anfíbia até 101 a 300 CV",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1440)=9,VLOOKUP(C1440,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":3330.58},0]
[null,null,"014001053",null,"ud","Cmb anfíbia acima de 300 CV",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1441)=9,VLOOKUP(C1441,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":4778.66},0]
[null,null,"014001054",null,"ud","Conjunto Motobomba dosadora",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1442)=9,VLOOKUP(C1442,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":164.35},0]
[null,null,"014.002",null,"UD","INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1443)=9,VLOOKUP(C1443,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"014002001",null,"m","Instalação de monovia ",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1444)=9,VLOOKUP(C1444,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":856.95},0]
[null,null,"014002002",null,"ud","Instalação de ponte rolante manual",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1445)=9,VLOOKUP(C1445,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":6215.89},0]
[null,null,"014002003",null,"ud","Instalação de ponte rolante elétrica até 2 t",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1446)=9,VLOOKUP(C1446,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":8770.17},0]
[null,null,"014002004",null,"ud","Instalação de ponte rolante elétrica de 2,1 a 5 t",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1447)=9,VLOOKUP(C1447,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":9778.5300000000007},0]
[null,null,"014002005",null,"ud","Instalação de ponte rolante elétrica acima de 5 t",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1448)=9,VLOOKUP(C1448,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":14760.47},0]
[null,null,"014002006",null,"ud","Instalação de talha manual",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1449)=9,VLOOKUP(C1449,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":414.31},0]
[null,null,"014002007",null,"ud","Instalação de talha elétrica",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1450)=9,VLOOKUP(C1450,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":721.21},0]
[null,null,"014002008",null,"ud","Instalação de montacargas cap.até 300 kg",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1451)=9,VLOOKUP(C1451,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":309.95999999999998},0]
[null,null,"014002009",null,"ud","Instalação de montacargas cap. 301 a 1000 kg",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1452)=9,VLOOKUP(C1452,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":734.82},0]
[null,null,"014002010",null,"ud","Instalação de guindaste giratório até 1000 kgf",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1453)=9,VLOOKUP(C1453,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":977.45},0]
[null,null,"014002011",null,"ud","Instalação de guindaste giratório acima de 1000 kgf",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1454)=9,VLOOKUP(C1454,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1210.97},0]
[null,null,"014.003",null,"UD","INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CANALIZAÇÃO",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1455)=9,VLOOKUP(C1455,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"014003001",null,"ud","Registro automático unidirecional (RAU) até DN 75",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1456)=9,VLOOKUP(C1456,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":24.43},0]
[null,null,"014003002",null,"ud","Registro automático unidirecional (RAU) DN 150",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1457)=9,VLOOKUP(C1457,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":65.180000000000007},0]
[null,null,"014003003",null,"ud","Registro automático unidirecional (RAU) DN 200",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1458)=9,VLOOKUP(C1458,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":108.64},0]
[null,null,"014003004",null,"ud","Reservatório hidropneumático (RHO) até 20 m3",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1459)=9,VLOOKUP(C1459,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":3917.31},0]
[null,null,"014003005",null,"ud","Reservatório hidropneumático (RHO) de 21 a 40 m3",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1460)=9,VLOOKUP(C1460,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":4910.24},0]
[null,null,"014003006",null,"ud","Reservatório hidropneumático (RHO) de 41 a 80 m3",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1461)=9,VLOOKUP(C1461,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":6015.21},0]
[null,null,"014003007",null,"ud","Reservatório hidropneumático (RHO) de 81 a 100 m3",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1462)=9,VLOOKUP(C1462,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":4683.42},0]
[null,null,"014003008",null,"ud","Hidrante subterrâneo DN 75",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1463)=9,VLOOKUP(C1463,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":119.93},0]
[null,null,"014003009",null,"ud","Hidrante de coluna DN 75",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1464)=9,VLOOKUP(C1464,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":142.13999999999999},0]
[null,null,"014003010",null,"ud","Hidrante de coluna DN 100",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1465)=9,VLOOKUP(C1465,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":164.35},0]
[null,null,"014.004",null,"UD","INSTALAÇÃO DE VÁLVULA",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1466)=9,VLOOKUP(C1466,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"014004001",null,"ud","Válvula JE DN 50",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1467)=9,VLOOKUP(C1467,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":35.53},0]
[null,null,"014004002",null,"ud","Válvula JE DN 80",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1468)=9,VLOOKUP(C1468,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":39.97},0]
[null,null,"014004003",null,"ud","Válvula JE DN 100",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1469)=9,VLOOKUP(C1469,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":72.430000000000007},0]
[null,null,"014004004",null,"ud","Válvula JE DN 150",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1470)=9,VLOOKUP(C1470,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":79.67},0]
[null,null,"014004005",null,"ud","Válvula JE DN 200",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1471)=9,VLOOKUP(C1471,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":86.91},0]
[null,null,"014004006",null,"ud","Válvula JE DN 250",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1472)=9,VLOOKUP(C1472,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":130.57},0]
[null,null,"014004007",null,"ud","Válvula JE DN 300",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1473)=9,VLOOKUP(C1473,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":180.79},0]
[null,null,"014004008",null,"ud","Válvula JE DN 350",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1474)=9,VLOOKUP(C1474,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":231.01},0]
[null,null,"014004009",null,"ud","Válvula JE DN 400",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1475)=9,VLOOKUP(C1475,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":281.23},0]
[null,null,"014004010",null,"ud","Válvula JE DN 450",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1476)=9,VLOOKUP(C1476,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":331.45},0]
[null,null,"014004011",null,"ud","Válvula JE DN 500",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1477)=9,VLOOKUP(C1477,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1064.49},0]
[null,null,"014004012",null,"ud","Válvula JE DN 600",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1478)=9,VLOOKUP(C1478,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1204.55},0]
[null,null,"014004013",null,"ud","Válvula JF PN-10 DN 50",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1479)=9,VLOOKUP(C1479,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":35.53},0]
[null,null,"014004014",null,"ud","Válvula JF PN-10 DN 80",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1480)=9,VLOOKUP(C1480,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":39.97},0]
[null,null,"014004015",null,"ud","Válvula JF PN-10 DN 100",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1481)=9,VLOOKUP(C1481,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":72.430000000000007},0]
[null,null,"014004016",null,"ud","Válvula JF PN-10 DN 150",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1482)=9,VLOOKUP(C1482,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":79.67},0]
[null,null,"014004017",null,"ud","Válvula JF PN-10 DN 200",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1483)=9,VLOOKUP(C1483,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":120.52},0]
[null,null,"014004018",null,"ud","Válvula JF PN-10 DN 250",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1484)=9,VLOOKUP(C1484,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":130.57},0]
[null,null,"014004019",null,"ud","Válvula JF PN-10 DN 300",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1485)=9,VLOOKUP(C1485,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":180.79},0]
[null,null,"014004020",null,"ud","Válvula JF PN-10 DN 350",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1486)=9,VLOOKUP(C1486,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":231.01},0]
[null,null,"014004021",null,"ud","Válvula JF PN-10 DN 400",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1487)=9,VLOOKUP(C1487,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":281.23},0]
[null,null,"014004022",null,"ud","Válvula JF PN-10 DN 450",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1488)=9,VLOOKUP(C1488,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":331.45},0]
[null,null,"014004023",null,"ud","Válvula JF PN-10 DN 500",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1489)=9,VLOOKUP(C1489,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1064.49},0]
[null,null,"014004024",null,"ud","Válvula JF PN-10 DN 600",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1490)=9,VLOOKUP(C1490,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1204.55},{"$f":"ROUND(D1490*G1490,2)","v":0}]
[null,null,"014004025",null,"ud","Válvula JF PN-10 DN 700",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1491)=9,VLOOKUP(C1491,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1764.81},0]
[null,null,"014004026",null,"ud","Válvula JF PN-10 DN 800",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1492)=9,VLOOKUP(C1492,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1904.88},0]
[null,null,"014004027",null,"ud","Válvula JF PN-10 DN 900",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1493)=9,VLOOKUP(C1493,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":2044.94},0]
[null,null,"014004028",null,"ud","Válvula JF PN-10 DN 1000 ",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1494)=9,VLOOKUP(C1494,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":2185.0100000000002},0]
[null,null,"014004029",null,"ud","Válvula JF PN-10 DN 1200 ",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1495)=9,VLOOKUP(C1495,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":2325.0700000000002},0]
[null,null,"014004030",null,"ud","Válvula JF PN-16 DN 50",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1496)=9,VLOOKUP(C1496,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":35.53},0]
[null,null,"014004031",null,"ud","Válvula JF PN-16 DN 80",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1497)=9,VLOOKUP(C1497,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":39.97},0]
[null,null,"014004032",null,"ud","Válvula JF PN-16 DN 100",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1498)=9,VLOOKUP(C1498,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":72.430000000000007},0]
[null,null,"014004033",null,"ud","Válvula JF PN-16 DN 150",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1499)=9,VLOOKUP(C1499,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":79.67},0]
[null,null,"014004034",null,"ud","Válvula JF PN-16 DN 200",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1500)=9,VLOOKUP(C1500,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":120.52},0]
[null,null,"014004035",null,"ud","Válvula JF PN-16 DN 250",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1501)=9,VLOOKUP(C1501,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":130.57},0]
[null,null,"014004036",null,"ud","Válvula JF PN-16 DN 300",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1502)=9,VLOOKUP(C1502,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":180.79},0]
[null,null,"014004037",null,"ud","Válvula JF PN-16 DN 350 ",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1503)=9,VLOOKUP(C1503,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":231.01},0]
[null,null,"014004038",null,"ud","Válvula JF PN-16 DN 400",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1504)=9,VLOOKUP(C1504,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":281.23},0]
[null,null,"014004039",null,"ud","Válvula JF PN-16 DN 450 ",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1505)=9,VLOOKUP(C1505,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":331.45},0]
[null,null,"014004040",null,"ud","Válvula JF PN-16 DN 500 ",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1506)=9,VLOOKUP(C1506,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1064.49},0]
[null,null,"014004041",null,"ud","Válvula JF PN-16 DN 600 ",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1507)=9,VLOOKUP(C1507,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1316.59},0]
[null,null,"014004042",null,"ud","Válvula JF PN-16 DN 700 ",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1508)=9,VLOOKUP(C1508,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1764.81},0]
[null,null,"014004043",null,"ud","Válvula JF PN-16 DN 800",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1509)=9,VLOOKUP(C1509,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1904.88},0]
[null,null,"014004044",null,"ud","Válvula JF PN-16 DN 900",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1510)=9,VLOOKUP(C1510,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":2044.94},0]
[null,null,"014004045",null,"ud","Válvula JF PN-16 DN 1000",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1511)=9,VLOOKUP(C1511,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":2185.0100000000002},0]
[null,null,"014004046",null,"ud","Válvula JF PN-16 DN 1200",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1512)=9,VLOOKUP(C1512,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":2325.0700000000002},0]
[null,null,"014004047",null,"ud","Válvula JF PN-25 DN 50",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1513)=9,VLOOKUP(C1513,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":35.53},0]
[null,null,"014004048",null,"ud","Válvula JF PN-25 DN 80 ",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1514)=9,VLOOKUP(C1514,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":39.97},0]
[null,null,"014004049",null,"ud","Válvula JF PN-25 DN 100",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1515)=9,VLOOKUP(C1515,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":72.430000000000007},0]
[null,null,"014004050",null,"ud","Válvula JF PN-25 DN 150",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1516)=9,VLOOKUP(C1516,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":79.67},0]
[null,null,"014004051",null,"ud","Válvula JF PN-25 DN 200 ",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1517)=9,VLOOKUP(C1517,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":120.52},0]
[null,null,"014004052",null,"ud","Válvula JF PN-25 DN 250 ",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1518)=9,VLOOKUP(C1518,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":130.57},0]
[null,null,"014004053",null,"ud","Válvula JF PN-25 DN 300 ",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1519)=9,VLOOKUP(C1519,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":180.79},0]
[null,null,"014004054",null,"ud","Válvula JF PN-25 DN 350",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1520)=9,VLOOKUP(C1520,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":231.01},0]
[null,null,"014004055",null,"ud","Válvula JF PN-25 DN 400",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1521)=9,VLOOKUP(C1521,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":281.23},0]
[null,null,"014004056",null,"ud","Válvula JF PN-25 DN 450",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1522)=9,VLOOKUP(C1522,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":331.45},0]
[null,null,"014004057",null,"ud","Válvula JF PN-25 DN 500",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1523)=9,VLOOKUP(C1523,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1064.49},0]
[null,null,"014004058",null,"ud","Válvula JF PN-25 DN 600",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1524)=9,VLOOKUP(C1524,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1204.55},0]
[null,null,"014004059",null,"ud","Válvula JF PN-25 DN 700",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1525)=9,VLOOKUP(C1525,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1764.81},0]
[null,null,"014004060",null,"ud","Válvula JF PN-25 DN 800 ",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1526)=9,VLOOKUP(C1526,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1904.88},0]
[null,null,"014004061",null,"ud","Válvula JF PN-25 DN 900 ",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1527)=9,VLOOKUP(C1527,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":2044.94},0]
[null,null,"014004062",null,"ud","Válvula JF PN-25 DN 1000",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1528)=9,VLOOKUP(C1528,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":2185.0100000000002},0]
[null,null,"014004063",null,"ud","Válvula JF PN-25 DN 1200 ",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1529)=9,VLOOKUP(C1529,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":2325.0700000000002},0]
[null,null,"014004064",null,"ud","Válvula entre flanges até DN 200",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1530)=9,VLOOKUP(C1530,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":80.349999999999994},0]
[null,null,"014004065",null,"ud","Válvula entre flanges DN 250",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1531)=9,VLOOKUP(C1531,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":120.52},0]
[null,null,"014004066",null,"ud","Válvula entre flanges DN 300",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1532)=9,VLOOKUP(C1532,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":130.57},0]
[null,null,"014004067",null,"ud","Válvula entre flanges DN 400",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1533)=9,VLOOKUP(C1533,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":180.79},0]
[null,null,"014004068",null,"ud","Válvula entre flanges DN 450",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1534)=9,VLOOKUP(C1534,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":231.01},0]
[null,null,"014004069",null,"ud","Válvula entre flanges DN 500",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1535)=9,VLOOKUP(C1535,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":784.36},0]
[null,null,"014004070",null,"ud","Válvula entre flanges DN 600",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1536)=9,VLOOKUP(C1536,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":924.42},0]
[null,null,"014004071",null,"ud","Válvula JR 1/2” ",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1537)=9,VLOOKUP(C1537,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":24.43},0]
[null,null,"014004072",null,"ud","Válvula JR 3/4”",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1538)=9,VLOOKUP(C1538,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":28.87},0]
[null,null,"014004073",null,"ud","Válvula JR 1” ",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1539)=9,VLOOKUP(C1539,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":33.31},0]
[null,null,"014004074",null,"ud","Válvula JR 1 ¼” ",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1540)=9,VLOOKUP(C1540,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":37.75},0]
[null,null,"014004075",null,"ud","Válvula JR 1 ½ ",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1541)=9,VLOOKUP(C1541,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":42.19},0]
[null,null,"014004076",null,"ud","Válvula JR 2",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1542)=9,VLOOKUP(C1542,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":46.64},0]
[null,null,"014004077",null,"ud","Válvula JR 2 ½”",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1543)=9,VLOOKUP(C1543,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":51.08},0]
[null,null,"014004078",null,"ud","Válvula JR 3”",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1544)=9,VLOOKUP(C1544,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":55.52},0]
[null,null,"014004079",null,"ud","Válvula JR 4” ",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1545)=9,VLOOKUP(C1545,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":59.96},0]
[null,null,"014004080",null,"ud","Válvula PVC JR 1/2”",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1546)=9,VLOOKUP(C1546,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":24.43},0]
[null,null,"014004081",null,"ud","Válvula PVC JR 3/4”",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1547)=9,VLOOKUP(C1547,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":28.87},0]
[null,null,"014004082",null,"ud","Válvula PVC JR 1”",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1548)=9,VLOOKUP(C1548,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":33.31},0]
[null,null,"014004083",null,"ud","Válvula PVC JR 1 ¼”",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1549)=9,VLOOKUP(C1549,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":37.75},0]
[null,null,"014004084",null,"ud","Válvula PVC JR 1 ½”",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1550)=9,VLOOKUP(C1550,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":42.19},0]
[null,null,"014004085",null,"ud","Válvula PVC JR 2",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1551)=9,VLOOKUP(C1551,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":46.64},0]
[null,null,"014004086",null,"ud","Válvula PVC JR 2 ½”",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1552)=9,VLOOKUP(C1552,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":51.08},0]
[null,null,"014004087",null,"ud","Válvula PVC JR 3”",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1553)=9,VLOOKUP(C1553,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":55.52},0]
[null,null,"014004088",null,"ud","Válvula PVC JR 4”",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1554)=9,VLOOKUP(C1554,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":59.96},{"$f":"ROUND(D1554*G1554,2)","v":0}]
[null,null,"014004089",null,"ud","Válvula telescópica até DN 150",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1555)=9,VLOOKUP(C1555,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":2607.37},0]
[null,null,"014004090",null,"ud","Válvula telescópica DN 200 a DN 350",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1556)=9,VLOOKUP(C1556,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":2398.6},0]
[null,null,"014004091",null,"ud","Válvula telescópica DN 400 a DN 600",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1557)=9,VLOOKUP(C1557,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":3352.96},0]
[null,null,"014004092",null,"ud","Válvula telescópica DN 700 ou superior",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1558)=9,VLOOKUP(C1558,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":3788.41},0]
[null,null,"014.005",null,"UD","INSTALAÇÃO DE JUNTA DIFERENCIADA",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1559)=9,VLOOKUP(C1559,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"014005001",null,"ud","Junta adaptável DN 80",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1560)=9,VLOOKUP(C1560,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":31.09},0]
[null,null,"014005002",null,"ud","Junta adaptável DN 100",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1561)=9,VLOOKUP(C1561,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":50.7},0]
[null,null,"014005003",null,"ud","Junta adaptável DN 150",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1562)=9,VLOOKUP(C1562,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":123.13},0]
[null,null,"014005004",null,"ud","Junta adaptável DN 200",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1563)=9,VLOOKUP(C1563,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":180.79},0]
[null,null,"014005005",null,"ud","Junta adaptável DN 250",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1564)=9,VLOOKUP(C1564,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":281.23},0]
[null,null,"014005006",null,"ud","Junta adaptável DN 300",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1565)=9,VLOOKUP(C1565,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":423.88},0]
[null,null,"014005007",null,"ud","Junta adaptável DN 350",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1566)=9,VLOOKUP(C1566,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":488.11},0]
[null,null,"014005008",null,"ud","Junta adaptável DN 400",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1567)=9,VLOOKUP(C1567,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":672.77},0]
[null,null,"014005009",null,"ud","Junta adaptável DN 500",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1568)=9,VLOOKUP(C1568,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":885.45},0]
[null,null,"014005010",null,"ud","Junta adaptável DN 600",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1569)=9,VLOOKUP(C1569,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1456.67},0]
[null,null,"014005011",null,"ud","Junta adaptável DN 700",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1570)=9,VLOOKUP(C1570,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1904.88},0]
[null,null,"014005012",null,"ud","Junta adaptável DN 800",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1571)=9,VLOOKUP(C1571,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":2044.94},0]
[null,null,"014005013",null,"ud","Junta elástica travada externamente (JTE) DN 300",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1572)=9,VLOOKUP(C1572,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":124.37},0]
[null,null,"014005014",null,"ud","Junta elástica travada externamente (JTE) DN 350",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1573)=9,VLOOKUP(C1573,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":146.58000000000001},0]
[null,null,"014005015",null,"ud","Junta elástica travada externamente (JTE) DN 400",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1574)=9,VLOOKUP(C1574,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":168.79},0]
[null,null,"014005016",null,"ud","Junta elástica travada externamente (JTE) DN 500",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1575)=9,VLOOKUP(C1575,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":963.67},0]
[null,null,"014005017",null,"ud","Junta elástica travada externamente (JTE) DN 600",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1576)=9,VLOOKUP(C1576,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1075.72},0]
[null,null,"014005018",null,"ud","Junta elástica travada externamente (JTE) DN 700",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1577)=9,VLOOKUP(C1577,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1165.3699999999999},0]
[null,null,"014005019",null,"ud","Junta elástica travada externamente (JTE) DN 800",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1578)=9,VLOOKUP(C1578,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1523.94},0]
[null,null,"014005020",null,"ud","Junta elástica travada externamente (JTE) DN 900",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1579)=9,VLOOKUP(C1579,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1636},0]
[null,null,"014005021",null,"ud","Junta elástica travada externamente (JTE) DN 1000",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1580)=9,VLOOKUP(C1580,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1748.05},0]
[null,null,"014005022",null,"ud","Junta de desmontagem travada axialmente DN 80",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1581)=9,VLOOKUP(C1581,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":53.3},0]
[null,null,"014005023",null,"ud","Junta de desmontagem travada axialmente DN 100",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1582)=9,VLOOKUP(C1582,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":57.74},0]
[null,null,"014005024",null,"ud","Junta de desmontagem travada axialmente DN 150",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1583)=9,VLOOKUP(C1583,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":62.18},0]
[null,null,"014005025",null,"ud","Junta de desmontagem travada axialmente DN 200",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1584)=9,VLOOKUP(C1584,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":66.63},0]
[null,null,"014005026",null,"ud","Junta de desmontagem travada axialmente DN 250",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1585)=9,VLOOKUP(C1585,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":71.069999999999993},0]
[null,null,"014005027",null,"ud","Junta de desmontagem travada axialmente DN 300",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1586)=9,VLOOKUP(C1586,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":75.510000000000005},0]
[null,null,"014005028",null,"ud","Junta de desmontagem travada axialmente DN 400",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1587)=9,VLOOKUP(C1587,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":130.37},0]
[null,null,"014005029",null,"ud","Junta de desmontagem travada axialmente DN 500",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1588)=9,VLOOKUP(C1588,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":479.02},0]
[null,null,"014005030",null,"ud","Junta de desmontagem travada axialmente DN 600",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1589)=9,VLOOKUP(C1589,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":504.24},0]
[null,null,"014005031",null,"ud","Junta de desmontagem travada axialmente DN 700",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1590)=9,VLOOKUP(C1590,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":529.45000000000005},0]
[null,null,"014005032",null,"ud","Junta de desmontagem travada axialmente DN 800",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1591)=9,VLOOKUP(C1591,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":554.66},0]
[null,null,"014005033",null,"ud","Junta de desmontagem travada axialmente DN 900",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1592)=9,VLOOKUP(C1592,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":579.87},0]
[null,null,"014005034",null,"ud","Junta de desmontagem travada axialmente DN 1000",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1593)=9,VLOOKUP(C1593,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":605.08000000000004},0]
[null,null,"014005035",null,"ud","Junta multipartida DN 80",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1594)=9,VLOOKUP(C1594,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":55.52},0]
[null,null,"014005036",null,"ud","Junta multipartida DN 100",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1595)=9,VLOOKUP(C1595,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":59.96},0]
[null,null,"014005037",null,"ud","Junta multipartida DN 150",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1596)=9,VLOOKUP(C1596,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":64.400000000000006},0]
[null,null,"014005038",null,"ud","Junta multipartida DN 200",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1597)=9,VLOOKUP(C1597,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":68.849999999999994},0]
[null,null,"014005039",null,"ud","Junta multipartida DN 250",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1598)=9,VLOOKUP(C1598,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":73.290000000000006},0]
[null,null,"014005040",null,"ud","Junta multipartida DN 300",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1599)=9,VLOOKUP(C1599,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":77.73},0]
[null,null,"014005041",null,"ud","Junta multipartida DN 400",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1600)=9,VLOOKUP(C1600,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":133.99},0]
[null,null,"014005042",null,"ud","Junta multipartida DN 500",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1601)=9,VLOOKUP(C1601,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":491.63},0]
[null,null,"014005043",null,"ud","Junta multipartida DN 600",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1602)=9,VLOOKUP(C1602,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":517.05999999999995},0]
[null,null,"014005044",null,"ud","Junta multipartida DN 700",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1603)=9,VLOOKUP(C1603,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":542.04999999999995},0]
[null,null,"014005045",null,"ud","Junta multipartida DN 800",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1604)=9,VLOOKUP(C1604,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":567.27},0]
[null,null,"014005046",null,"ud","Junta multipartida DN 900",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1605)=9,VLOOKUP(C1605,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":592.48},0]
[null,null,"014005047",null,"ud","Junta multipartida DN 1000",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1606)=9,VLOOKUP(C1606,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":617.69000000000005},0]
[null,null,"014005048",null,"ud","Cinta de vedação para tubos até DN 100",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1607)=9,VLOOKUP(C1607,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":48.86},0]
[null,null,"014005049",null,"ud","Cinta de vedação para tubos DN 101 a DN 200",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1608)=9,VLOOKUP(C1608,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":53.3},0]
[null,null,"014005050",null,"ud","Cinta de vedação para tubos DN 201 a DN 300",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1609)=9,VLOOKUP(C1609,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":57.74},0]
[null,null,"014005051",null,"ud","Cinta de vedação para tubos DN 301 a DN 400",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1610)=9,VLOOKUP(C1610,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":62.18},0]
[null,null,"014005052",null,"ud","Cinta de vedação para tubos DN 401 a DN 500",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1611)=9,VLOOKUP(C1611,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":66.63},0]
[null,null,"014005053",null,"ud","Cinta de vedação para tubos DN 501 a DN 600",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1612)=9,VLOOKUP(C1612,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":71.069999999999993},0]
[null,null,"014005054",null,"ud","Cinta de vedação para tubos DN 601 a DN 700",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1613)=9,VLOOKUP(C1613,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":123.13},0]
[null,null,"014005055",null,"ud","Cinta de vedação para tubos DN 701 a DN 800",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1614)=9,VLOOKUP(C1614,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":130.37},0]
[null,null,"014005056",null,"ud","Cinta de vedação para tubos DN 801 a DN 900",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1615)=9,VLOOKUP(C1615,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":137.61000000000001},0]
[null,null,"014005057",null,"ud","Cinta de vedação para tubos DN 901 a DN 1000",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1616)=9,VLOOKUP(C1616,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":144.86000000000001},0]
[null,null,"014005058",null,"ud","Cinta de vedação para tubos DN 1001 a DN 1200",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1617)=9,VLOOKUP(C1617,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":152.1},0]
[null,null,"014005059",null,"ud","Acoplamento tipo Alvenius / Victaulic DN 20 a 200",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1618)=9,VLOOKUP(C1618,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":44.42},{"$f":"ROUND(D1618*G1618,2)","v":0}]
[null,null,"014005060",null,"ud","Acoplamento tipo Alvenius / Victaulic DN 201 a 400",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1619)=9,VLOOKUP(C1619,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":48.86},0]
[null,null,"014005061",null,"ud","Acoplamento tipo Alvenius / Victaulic DN 401 a 600",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1620)=9,VLOOKUP(C1620,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":86.91},0]
[null,null,"014005062",null,"ud","Acoplamento tipo Alvenius / Victaulic DN 601 a 800",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1621)=9,VLOOKUP(C1621,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":94.15},0]
[null,null,"014005063",null,"ud","Acoplamento tipo Alvenius / Victaulic DN 801 a 1000",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1622)=9,VLOOKUP(C1622,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":101.4},0]
[null,null,"014005064",null,"ud","Acoplamento tipo Alvenius/ Victaulic DN 1001 a 1200",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1623)=9,VLOOKUP(C1623,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":108.64},0]
[null,null,"014005065",null,"ud","Junta tipo Gibault DN 50",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1624)=9,VLOOKUP(C1624,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":62.18},0]
[null,null,"014005066",null,"ud","Junta tipo Gibault DN 80",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1625)=9,VLOOKUP(C1625,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":66.63},0]
[null,null,"014005067",null,"ud","Junta tipo Gibault DN 100",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1626)=9,VLOOKUP(C1626,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":71.069999999999993},0]
[null,null,"014005068",null,"ud","Junta tipo Gibault DN 150",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1627)=9,VLOOKUP(C1627,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":75.510000000000005},0]
[null,null,"014005069",null,"ud","Junta tipo Gibault DN 200",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1628)=9,VLOOKUP(C1628,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":79.95},0]
[null,null,"014005070",null,"ud","Junta tipo Gibault DN 250",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1629)=9,VLOOKUP(C1629,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":84.39},0]
[null,null,"014005071",null,"ud","Junta tipo Gibault DN 300",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1630)=9,VLOOKUP(C1630,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":88.84},0]
[null,null,"014005072",null,"ud","Junta tipo Gibault DN 350",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1631)=9,VLOOKUP(C1631,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":93.28},0]
[null,null,"014005073",null,"ud","Junta tipo Gibault DN 400",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1632)=9,VLOOKUP(C1632,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":159.34},0]
[null,null,"014005074",null,"ud","Junta tipo Gibault DN 500",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1633)=9,VLOOKUP(C1633,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":166.58},0]
[null,null,"014005075",null,"ud","Junta tipo Gibault DN 600",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1634)=9,VLOOKUP(C1634,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":173.83},0]
[null,null,"014005076",null,"ud","Junta de expansão de borracha DN 32 a DN 65",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1635)=9,VLOOKUP(C1635,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":59.96},0]
[null,null,"014005077",null,"ud","Junta de expansão de borracha DN 80 a DN 150",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1636)=9,VLOOKUP(C1636,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":62.18},0]
[null,null,"014005078",null,"ud","Junta de expansão de borracha DN 200",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1637)=9,VLOOKUP(C1637,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":64.400000000000006},0]
[null,null,"014005079",null,"ud","Junta de expansão de borracha DN 250",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1638)=9,VLOOKUP(C1638,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":66.63},0]
[null,null,"014005080",null,"ud","Junta de expansão de borracha DN 300",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1639)=9,VLOOKUP(C1639,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":68.849999999999994},0]
[null,null,"014005081",null,"ud","Junta de expansão de borracha DN 400",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1640)=9,VLOOKUP(C1640,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":71.069999999999993},0]
[null,null,"014005082",null,"ud","Junta de expansão de borracha DN 500",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1641)=9,VLOOKUP(C1641,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":119.5},0]
[null,null,"014005083",null,"ud","Junta tipo Dresser DN 50",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1642)=9,VLOOKUP(C1642,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":42.19},0]
[null,null,"014005084",null,"ud","Junta tipo Dresser DN 80 ",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1643)=9,VLOOKUP(C1643,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":46.64},0]
[null,null,"014005085",null,"ud","Junta tipo Dresser DN 100",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1644)=9,VLOOKUP(C1644,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":51.08},0]
[null,null,"014005086",null,"ud","Junta tipo Dresser DN 150",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1645)=9,VLOOKUP(C1645,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":55.52},0]
[null,null,"014005087",null,"ud","Junta tipo Dresser DN 200",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1646)=9,VLOOKUP(C1646,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":59.96},0]
[null,null,"014005088",null,"ud","Junta tipo Dresser DN 250",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1647)=9,VLOOKUP(C1647,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":64.400000000000006},0]
[null,null,"014005089",null,"ud","Junta tipo Dresser DN 300",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1648)=9,VLOOKUP(C1648,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":68.849999999999994},0]
[null,null,"014005090",null,"ud","Junta tipo Dresser DN 350",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1649)=9,VLOOKUP(C1649,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":73.290000000000006},0]
[null,null,"014005091",null,"ud","Junta tipo Dresser DN 400",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1650)=9,VLOOKUP(C1650,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":77.73},0]
[null,null,"014005092",null,"ud","Junta tipo Dresser DN 500",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1651)=9,VLOOKUP(C1651,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":133.99},0]
[null,null,"014005093",null,"ud","Junta tipo Dresser DN 600",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1652)=9,VLOOKUP(C1652,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":491.63},0]
[null,null,"014005094",null,"ud","Junta tipo Dresser DN 700",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1653)=9,VLOOKUP(C1653,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":516.84},0]
[null,null,"014005095",null,"ud","Junta tipo Dresser DN 800",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1654)=9,VLOOKUP(C1654,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":542.04999999999995},0]
[null,null,"014005096",null,"ud","Junta tipo Dresser DN 900",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1655)=9,VLOOKUP(C1655,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":567.27},0]
[null,null,"014005097",null,"ud","Junta tipo Dresser DN 1000",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1656)=9,VLOOKUP(C1656,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":592.48},0]
[null,null,"014.006",null,"UD","INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE VENTILAÇÃO P/ AMBIENTE INTERNO C/ EQUIPAMENTO",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1657)=9,VLOOKUP(C1657,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"014006001",null,"ud","Exaustor / ventilador  até DN 350",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1658)=9,VLOOKUP(C1658,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":271.20999999999998},0]
[null,null,"014006002",null,"ud","Exaustor / ventilador  DN 400 a DN 600",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1659)=9,VLOOKUP(C1659,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":344.51},0]
[null,null,"014006003",null,"ud","Instalação de sistema de exaustão completo",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1660)=9,VLOOKUP(C1660,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":2433.69},0]
[null,null,"014.007",null,"UD","INSTALAÇÃO DE COMPORTA",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1661)=9,VLOOKUP(C1661,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"014007001",null,"ud","Comporta de embutir até 300 x 300 mm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1662)=9,VLOOKUP(C1662,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":174.45},0]
[null,null,"014007002",null,"ud","Comporta de sobrepor em aço inox 150 x 150 mm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1663)=9,VLOOKUP(C1663,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":65.23},0]
[null,null,"014007003",null,"ud","Comporta de sobrepor em aço inox 200 x 200 mm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1664)=9,VLOOKUP(C1664,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":285.87},0]
[null,null,"014007004",null,"ud","Comporta de sobrepor em aço inox 250 x 250 mm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1665)=9,VLOOKUP(C1665,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":323.25},0]
[null,null,"014007005",null,"ud","Comporta de sobrepor em aço inox 300 x 300 mm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1666)=9,VLOOKUP(C1666,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":716.99},0]
[null,null,"014007006",null,"ud","Comporta de sobrepor em aço inox 400 x 400 mm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1667)=9,VLOOKUP(C1667,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1929.74},0]
[null,null,"014007007",null,"ud","Comporta de sobrepor em aço inox 500 x 500 mm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1668)=9,VLOOKUP(C1668,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":2258.41},0]
[null,null,"014007008",null,"ud","Comporta de sobrepor em aço inox 600 x 600 mm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1669)=9,VLOOKUP(C1669,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":2587.08},0]
[null,null,"014007009",null,"ud","Comporta de sobrepor em aço inox 700 x 700 mm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1670)=9,VLOOKUP(C1670,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":2915.76},0]
[null,null,"014007010",null,"ud","Comporta de sobrepor em aço inox 800 x 800 mm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1671)=9,VLOOKUP(C1671,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":3244.43},0]
[null,null,"014007011",null,"ud","Comporta de sobrepor em aço inox 900 x 900 mm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1672)=9,VLOOKUP(C1672,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":3573.11},0]
[null,null,"014007012",null,"ud","Comporta de sobrepor em aço inox 1000 x 1000 mm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1673)=9,VLOOKUP(C1673,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":3901.78},0]
[null,null,"014007013",null,"ud","Comporta de sobrepor em aço inox 1200 x 1200 mm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1674)=9,VLOOKUP(C1674,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":4230.46},0]
[null,null,"014007014",null,"ud","Comporta de sobrepor em PRFV",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1675)=9,VLOOKUP(C1675,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":291.27},0]
[null,null,"014.008",null,"UD","CHAPA DIVISORA DE FLUXO",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1676)=9,VLOOKUP(C1676,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"014008001",null,"m²","Em fibrocimento e= 2 x 8 mm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1677)=9,VLOOKUP(C1677,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":204.91},0]
[null,null,"014008002",null,"m²","Em fibrocimento e= 2 x 10 mm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1678)=9,VLOOKUP(C1678,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":224.34},0]
[null,null,"014008003",null,"m","Guias “U” em Alumínio Anodizado ",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1679)=9,VLOOKUP(C1679,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":48.74},0]
[null,null,"014.009",null,"UD","CORTINA DEFLETORA DE ESCUMA ",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1680)=9,VLOOKUP(C1680,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"014009001",null,"m","Em alumínio esp= 2,5 mm, h= 0,20 m ",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1681)=9,VLOOKUP(C1681,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":200.98},0]
[null,null,"014009002",null,"m","Em alumínio esp= 2,5 mm, h= 0,25 m",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1682)=9,VLOOKUP(C1682,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":172.39},{"$f":"ROUND(D1682*G1682,2)","v":0}]
[null,null,"014009003",null,"m","Em alumínio esp= 2,5 mm, h= 0,30 m",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1683)=9,VLOOKUP(C1683,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":206.69},0]
[null,null,"014009004",null,"m","Em alumínio esp= 2,5 mm, h= 0,35 m",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1684)=9,VLOOKUP(C1684,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":240.08},0]
[null,null,"014.010",null,"UD","VERTEDOR TRIANGULAR PARA REATOR",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1685)=9,VLOOKUP(C1685,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"014010001",null,"m","Em alumínio esp= 2,5 mm, h= 0,15 m",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1686)=9,VLOOKUP(C1686,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":110.71},0]
[null,null,"014010002",null,"m","Em alumínio esp= 2,5 mm, h= 0,20 m",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1687)=9,VLOOKUP(C1687,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":232.92},0]
[null,null,"014010003",null,"m","Em alumínio esp= 2,5 mm, h= 0,25 m ",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1688)=9,VLOOKUP(C1688,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":268.87},0]
[null,null,"014010004",null,"m","Em alumínio esp= 2,5 mm, h= 0,30 m",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1689)=9,VLOOKUP(C1689,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":300.82},0]
[null,null,"014.011",null,"UD","INSTALAÇÃO DA TUBULAÇÃO DE DESCIDA DE ESGOTO",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1690)=9,VLOOKUP(C1690,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"014011001",null,"ud","PEAD DE 90 com suporte tipo A",null,0]
[null,null,"014011002",null,"ud","PEAD DE 90 com suporte tipo B1",null,0]
[null,null,"014011003",null,"ud","PEAD DE 90 com suporte tipo B2",null,0]
[null,null,"014.013",null,"UD","INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GRADEAMENTO MANUAL",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1694)=9,VLOOKUP(C1694,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"014013001",null,"ud","Grade com limpeza manual com área até 2,0 m²",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1695)=9,VLOOKUP(C1695,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":212.57},0]
[null,null,"014013002",null,"ud","Grade com limpeza manual com área acima de 2,0 m²",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1696)=9,VLOOKUP(C1696,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":285.87},0]
[null,null,"014.014",null,"UD","INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GRADEAMENTO MECANIZADO",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1697)=9,VLOOKUP(C1697,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"014014001",null,"ud","Peneira rotativa",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1698)=9,VLOOKUP(C1698,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":7841.36},0]
[null,null,"014014002",null,"ud","Grade escalar",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1699)=9,VLOOKUP(C1699,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":7841.36},0]
[null,null,"014014003",null,"ud","Step Screen",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1700)=9,VLOOKUP(C1700,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":7841.36},0]
[null,null,"014014004",null,"ud","Tipo rastelo",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1701)=9,VLOOKUP(C1701,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":7841.36},0]
[null,null,"014.015",null,"UD","INSTALAÇÃO DE SISTEMA COMPACTO DE TRATAMENTO PRELIMINAR",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1702)=9,VLOOKUP(C1702,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"014015001",null,"ud","Sistema compacto de tratamento preliminar de esgoto",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1703)=9,VLOOKUP(C1703,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":19313.05},0]
[null,null,"014.016",null,"UD","INSTALAÇÃO DE VÁLVULA CORTA CHAMA E QUEIMADOR DE GÁS",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1704)=9,VLOOKUP(C1704,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"014016001",null,"ud","Válvula corta chama ",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1705)=9,VLOOKUP(C1705,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":215.84},0]
[null,null,"014016002",null,"ud","Queimador de gás",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1706)=9,VLOOKUP(C1706,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":360.7},0]
[null,null,"014.018",null,"UD","INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ADENSAMENTO DE LODO",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1707)=9,VLOOKUP(C1707,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"014018001",null,"ud","Adensador hidráulico",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1708)=9,VLOOKUP(C1708,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":16593.21},0]
[null,null,"014018002",null,"ud","Adensador mecanizado",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1709)=9,VLOOKUP(C1709,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":6875.37},0]
[null,null,"014018003",null,"ud","Sistema completo de adensamento de lodo ",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1710)=9,VLOOKUP(C1710,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":32789.61},0]
[null,null,"014.019",null,"UD","INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE DESAGUAMENTO DE LODO",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1711)=9,VLOOKUP(C1711,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"014019001",null,"ud","Mecanizado",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1712)=9,VLOOKUP(C1712,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":6121.12},0]
[null,null,"014019002",null,"ud","Bag",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1713)=9,VLOOKUP(C1713,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":395.33},0]
[null,null,"014.020",null,"UD","INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE INERTIZAÇÃO DE LODO",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1714)=9,VLOOKUP(C1714,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"014020001",null,"ud","Silo de Cal",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1715)=9,VLOOKUP(C1715,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":8976.2000000000007},0]
[null,null,"014.021",null,"UD","INSTALAÇÃO DE AGITADOR SUBMERSÍVEL PARA ESGOTO",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1716)=9,VLOOKUP(C1716,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"014021001",null,"ud","Agitador submersível ",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1717)=9,VLOOKUP(C1717,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":173.23},0]
[null,null,"014.022",null,"UD","INSTALAÇÃO DE DISTRIBUIDOR ROTATIVO DO FILTRO BIOLÓGICO",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1718)=9,VLOOKUP(C1718,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"014022001",null,"ud","Distribuidor rotativo até 16 m de diâmetro",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1719)=9,VLOOKUP(C1719,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":11477.15},0]
[null,null,"014022002",null,"ud","Distribuidor rotativo de 16 a 32 m de diâmetro",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1720)=9,VLOOKUP(C1720,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":15164.59},0]
[null,null,"014022003",null,"ud","Distribuidor rotativo de 32 a 48 m de diâmetro",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1721)=9,VLOOKUP(C1721,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":18852.03},0]
[null,null,"014022004",null,"ud","Distribuidor rotativo acima de 48 m de diâmetro",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1722)=9,VLOOKUP(C1722,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":22539.47},0]
[null,null,"014.023",null,"UD","INSTALAÇÃO DE ENCHIMENTO PARA FILTRO BIOLÓGICO",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1723)=9,VLOOKUP(C1723,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"014023001",null,"m³","Enchimento estruturado",null,0]
[null,null,"014023002",null,"m³","Enchimento não estruturado",null,0]
[null,null,"014.024",null,"UD","INSTALAÇÃO DE PONTE REMOVEDORA DE LODO ",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1726)=9,VLOOKUP(C1726,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"014024001",null,"ud","Ponte removedora de lodo até 16 m de diâmetro",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1727)=9,VLOOKUP(C1727,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":11477.15},0]
[null,null,"014024002",null,"ud","Ponte removedora de lodo de 16 a 32 m de diâmetro",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1728)=9,VLOOKUP(C1728,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":15164.59},0]
[null,null,"014024003",null,"ud","Ponte removedora de lodo de 32 a 48 m de diâmetro",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1729)=9,VLOOKUP(C1729,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":18852.03},0]
[null,null,"014024004",null,"ud","Ponte removedora de lodo acima de 48 m de diâmetro",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1730)=9,VLOOKUP(C1730,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":22539.47},0]
[null,null,"014.025",null,"UD","LEITO DE SECAGEM ",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1731)=9,VLOOKUP(C1731,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"014025001",null,"m²","Lajota de concreto para leito de secagem",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1732)=9,VLOOKUP(C1732,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":52.35},0]
[null,null,"014025002",null,"m³","Areia média - 0,43 a 2,00 mm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1733)=9,VLOOKUP(C1733,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":159.44},0]
[null,null,"014025003",null,"m³","Brita 1 - 4,8 a 12,5 mm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1734)=9,VLOOKUP(C1734,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":117.73},0]
[null,null,"014025004",null,"m³","Brita 3 - 25 a 50 mm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1735)=9,VLOOKUP(C1735,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":117.73},0]
[null,null,"014.026",null,"UD","INSTALAÇÃO DE COMPRESSOR DE AR / SOPRADOR",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1736)=9,VLOOKUP(C1736,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"014026001",null,"ud","Compressor / soprador até 10 CV ",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1737)=9,VLOOKUP(C1737,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":740.85},0]
[null,null,"014026002",null,"ud","Compressor / soprador de 11 até 30 CV",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1738)=9,VLOOKUP(C1738,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":955.59},0]
[null,null,"014026003",null,"ud","Compressor / soprador de 31 a 50 CV",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1739)=9,VLOOKUP(C1739,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1599.81},0]
[null,null,"014026004",null,"ud","Compressor / soprador de 51 a 100 CV",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1740)=9,VLOOKUP(C1740,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1814.55},0]
[null,null,"014026005",null,"ud","Compressor / soprador de 101 a 150 CV",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1741)=9,VLOOKUP(C1741,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":2458.77},0]
[null,null,"014026006",null,"ud","Compressor / soprador de 151 a 200 CV",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1742)=9,VLOOKUP(C1742,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":2673.51},0]
[null,null,"014026007",null,"ud","Compressor / soprador acima de 201 CV",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1743)=9,VLOOKUP(C1743,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":2888.25},0]
[null,null,"014.027",null,"UD","INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE AR COMPRIMIDO / VASOS DE PRESSÃO",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1744)=9,VLOOKUP(C1744,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"014027001",null,"ud","Com capacidade até 1000 l",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1745)=9,VLOOKUP(C1745,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":893.91},0]
[null,null,"014027002",null,"ud","Com capacidade acima de 1000 l ",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1746)=9,VLOOKUP(C1746,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1840.65},{"$f":"ROUND(D1746*G1746,2)","v":0}]
[null,null,"014.028",null,"UD","INSTALAÇÃO DE LINHA PRINCIPAL E DE DISTRIBUIÇÃO DE AR COMPRIMIDO",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1747)=9,VLOOKUP(C1747,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"014028001",null,"m","Aço Galvanizado 1/2”",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1748)=9,VLOOKUP(C1748,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":18.100000000000001},0]
[null,null,"014028002",null,"m","Aço Galvanizado 3/4”",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1749)=9,VLOOKUP(C1749,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":18.829999999999998},0]
[null,null,"014028003",null,"m","Aço Galvanizado 1”",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1750)=9,VLOOKUP(C1750,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":19.55},0]
[null,null,"014028004",null,"m","Aço Galvanizado 1.1/4”",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1751)=9,VLOOKUP(C1751,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":28.12},0]
[null,null,"014028005",null,"m","Aço Galvanizado 1.1/2”",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1752)=9,VLOOKUP(C1752,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":29.12},0]
[null,null,"014028006",null,"m","Aço Galvanizado 2”",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1753)=9,VLOOKUP(C1753,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":30.13},0]
[null,null,"014028007",null,"m","Aço Galvanizado 2.1/2”",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1754)=9,VLOOKUP(C1754,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":39.81},0]
[null,null,"014028008",null,"m","Aço Galvanizado 3”",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1755)=9,VLOOKUP(C1755,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":41.1},0]
[null,null,"014028009",null,"m","Aço Galvanizado 4”",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1756)=9,VLOOKUP(C1756,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":51.63},0]
[null,null,"014028010",null,"m","Aço Galvanizado 5”",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1757)=9,VLOOKUP(C1757,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":62.71},0]
[null,null,"014028011",null,"m","Aço Galvanizado 6”",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1758)=9,VLOOKUP(C1758,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":74.36},0]
[null,null,"014028012",null,"m","Poliuretano (PU) até 1/2”",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1759)=9,VLOOKUP(C1759,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":18.829999999999998},0]
[null,null,"014028013",null,"m","Poliuretano (PU) até 1/2”",null,0]
[null,null,"014028014",null,"m","Polipropileno Rondon (PPR) 3/4” ",null,0]
[null,null,"014028015",null,"m","Polipropileno Rondon (PPR) 1”",null,0]
[null,null,"014028016",null,"m","Polipropileno Rondon (PPR) 1.1/14”",null,0]
[null,null,"014028017",null,"m","Polipropileno Rondon (PPR) 1.1/2”",null,0]
[null,null,"014028018",null,"m","Polipropileno Rondon (PPR) 2”",null,0]
[null,null,"014028019",null,"m","Polipropileno Rondon (PPR) 2.1/2”",null,0]
[null,null,"014028020",null,"m","Polipropileno Rondon (PPR) 3”",null,0]
[null,null,"014028021",null,"m","Polipropileno Rondon (PPR) 4”",null,0]
[null,null,"014028022",null,"m","Polipropileno Rondon (PPR) 6”",null,0]
[null,null,"014028023",null,"m","Cobre até ¾”",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1770)=9,VLOOKUP(C1770,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":36.21},0]
[null,null,"014.029",null,"UD","INSTALAÇÃO DE ATUADOR PNEUMÁTICO",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1771)=9,VLOOKUP(C1771,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"014029001",null,"ud","Atuador rotativo para válvula até DN 300",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1772)=9,VLOOKUP(C1772,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":521.85},0]
[null,null,"014029002",null,"ud","Atuador rotativo para válvula acima de DN 300",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1773)=9,VLOOKUP(C1773,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":734.85},0]
[null,null,"014029003",null,"ud","Atuador linear (pistão)",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1774)=9,VLOOKUP(C1774,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":521.85},0]
[null,null,"014.030",null,"UD","INSTALAÇÃO DE QUADRO ELETROPNEUMÁTICO - QEP",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1775)=9,VLOOKUP(C1775,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"014030001",null,"ud","Em base de concreto",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1776)=9,VLOOKUP(C1776,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":390.07},0]
[null,null,"014030002",null,"ud","De sobrepor",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1777)=9,VLOOKUP(C1777,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":524.58000000000004},0]
[null,null,"014030003",null,"ud","Em poste",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1778)=9,VLOOKUP(C1778,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":659.09},0]
[null,null,"014.031",null,"UD","INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO ",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1779)=9,VLOOKUP(C1779,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"014031001",null,"ud","Medidor de vazão JF PN-10 DN 50",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1780)=9,VLOOKUP(C1780,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":330.15},0]
[null,null,"014031002",null,"ud","Medidor de vazão JF PN-10 DN 80 ",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1781)=9,VLOOKUP(C1781,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":351.45},0]
[null,null,"014031003",null,"ud","Medidor de vazão JF PN-10 DN 100 ",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1782)=9,VLOOKUP(C1782,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":372.75},0]
[null,null,"014031004",null,"ud","Medidor de vazão JF PN-10 DN 150 ",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1783)=9,VLOOKUP(C1783,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":394.05},0]
[null,null,"014031005",null,"ud","Medidor de vazão JF PN-10 DN 200",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1784)=9,VLOOKUP(C1784,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":524.58000000000004},0]
[null,null,"014031006",null,"ud","Medidor de vazão JF PN-10 DN 250 ",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1785)=9,VLOOKUP(C1785,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":551.49},0]
[null,null,"014031007",null,"ud","Medidor de vazão JF PN-10 DN 300 ",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1786)=9,VLOOKUP(C1786,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":578.39},0]
[null,null,"014031008",null,"ud","Medidor de vazão JF PN-10 DN 350",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1787)=9,VLOOKUP(C1787,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":605.29},0]
[null,null,"014031009",null,"ud","Medidor de vazão JF PN-10 DN 400 ",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1788)=9,VLOOKUP(C1788,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1476.74},0]
[null,null,"014031010",null,"ud","Medidor de vazão JF PN-10 DN 450 ",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1789)=9,VLOOKUP(C1789,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1539.58},0]
[null,null,"014031011",null,"ud","Medidor de vazão JF PN-10 DN 500",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1790)=9,VLOOKUP(C1790,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1602.42},0]
[null,null,"014031012",null,"ud","Medidor de vazão JF PN-10 DN 600",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1791)=9,VLOOKUP(C1791,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1665.26},0]
[null,null,"014031013",null,"ud","Medidor de vazão JF PN-10 DN 700 ",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1792)=9,VLOOKUP(C1792,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1728.1},0]
[null,null,"014031014",null,"ud","Medidor de vazão JF PN-10 DN 800",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1793)=9,VLOOKUP(C1793,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1790.94},0]
[null,null,"014031015",null,"ud","Medidor de vazão JF PN-10 DN 900 ",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1794)=9,VLOOKUP(C1794,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1853.78},0]
[null,null,"014031016",null,"ud","Medidor de vazão JF PN-10 DN 1000 ",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1795)=9,VLOOKUP(C1795,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1916.62},0]
[null,null,"014031017",null,"ud","Medidor de vazão JF PN-16 DN 50",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1796)=9,VLOOKUP(C1796,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":330.15},0]
[null,null,"014031018",null,"ud","Medidor de vazão JF PN-16 DN 80",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1797)=9,VLOOKUP(C1797,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":351.45},0]
[null,null,"014031019",null,"ud","Medidor de vazão JF PN-16 DN 100",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1798)=9,VLOOKUP(C1798,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":372.75},0]
[null,null,"014031020",null,"ud","Medidor de vazão JF PN-16 DN 150",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1799)=9,VLOOKUP(C1799,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":394.05},0]
[null,null,"014031021",null,"ud","Medidor de vazão JF PN-16 DN 200 ",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1800)=9,VLOOKUP(C1800,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":524.58000000000004},0]
[null,null,"014031022",null,"ud","Medidor de vazão JF PN-16 DN 250",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1801)=9,VLOOKUP(C1801,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":551.49},0]
[null,null,"014031023",null,"ud","Medidor de vazão JF PN-16 DN 300 ",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1802)=9,VLOOKUP(C1802,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":578.39},0]
[null,null,"014031024",null,"ud","Medidor de vazão JF PN-16 DN 350",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1803)=9,VLOOKUP(C1803,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":605.29},0]
[null,null,"014031025",null,"ud","Medidor de vazão JF PN-16 DN 400",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1804)=9,VLOOKUP(C1804,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1476.74},0]
[null,null,"014031026",null,"ud","Medidor de vazão JF PN-16 DN 450",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1805)=9,VLOOKUP(C1805,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1539.58},0]
[null,null,"014031027",null,"ud","Medidor de vazão JF PN-16 DN 500",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1806)=9,VLOOKUP(C1806,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":9850.19},0]
[null,null,"014031028",null,"ud","Medidor de vazão JF PN-16 DN 600",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1807)=9,VLOOKUP(C1807,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1665.26},0]
[null,null,"014031029",null,"ud","Medidor de vazão JF PN-16 DN 700",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1808)=9,VLOOKUP(C1808,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1728.1},0]
[null,null,"014031030",null,"ud","Medidor de vazão JF PN-16 DN 800",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1809)=9,VLOOKUP(C1809,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1790.94},0]
[null,null,"014031031",null,"ud","Medidor de vazão JF PN-16 DN 900",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1810)=9,VLOOKUP(C1810,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1853.78},{"$f":"ROUND(D1810*G1810,2)","v":0}]
[null,null,"014031032",null,"ud","Medidor de vazão JF PN-16 DN 1000",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1811)=9,VLOOKUP(C1811,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1916.62},0]
[null,null,"014031033",null,"ud","Medidor de vazão JF PN-25 DN 50",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1812)=9,VLOOKUP(C1812,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":745.65},0]
[null,null,"014031034",null,"ud","Medidor de vazão JF PN-25 DN 80",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1813)=9,VLOOKUP(C1813,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":761.35},0]
[null,null,"014031035",null,"ud","Medidor de vazão JF PN-25 DN 100",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1814)=9,VLOOKUP(C1814,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":777.05},0]
[null,null,"014031036",null,"ud","Medidor de vazão JF PN-25 DN 150",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1815)=9,VLOOKUP(C1815,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":792.74},0]
[null,null,"014031037",null,"ud","Medidor de vazão JF PN-25 DN 200",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1816)=9,VLOOKUP(C1816,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":808.44},0]
[null,null,"014031038",null,"ud","Medidor de vazão JF PN-25 DN 250",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1817)=9,VLOOKUP(C1817,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":824.14},0]
[null,null,"014031039",null,"ud","Medidor de vazão JF PN-25 DN 300",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1818)=9,VLOOKUP(C1818,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":839.84},0]
[null,null,"014031040",null,"ud","Medidor de vazão JF PN-25 DN 350 ",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1819)=9,VLOOKUP(C1819,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":855.54},0]
[null,null,"014031041",null,"ud","Medidor de vazão JF PN-25 DN 400",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1820)=9,VLOOKUP(C1820,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":871.23},0]
[null,null,"014031042",null,"ud","Medidor de vazão JF PN-25 DN 450",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1821)=9,VLOOKUP(C1821,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":2917.43},0]
[null,null,"014031043",null,"ud","Medidor de vazão JF PN-25 DN 500",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1822)=9,VLOOKUP(C1822,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":2969.07},0]
[null,null,"014031044",null,"ud","Medidor de vazão JF PN-25 DN 600 ",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1823)=9,VLOOKUP(C1823,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":3020.7},0]
[null,null,"014031045",null,"ud","Medidor de vazão JF PN-25 DN 700 ",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1824)=9,VLOOKUP(C1824,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":3072.34},0]
[null,null,"014031046",null,"ud","Medidor de vazão JF PN-25 DN 800",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1825)=9,VLOOKUP(C1825,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":3123.97},0]
[null,null,"014031047",null,"ud","Medidor de vazão JF PN-25 DN 900",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1826)=9,VLOOKUP(C1826,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":3175.61},0]
[null,null,"014031048",null,"ud","Medidor de vazão JF PN-25 DN 1000",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1827)=9,VLOOKUP(C1827,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":3227.25},0]
[null,null,"014031049",null,"ud","Calha Parshall - w = 1\"",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1828)=9,VLOOKUP(C1828,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":227.62},0]
[null,null,"014031050",null,"ud","Calha Parshall - w = 2”",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1829)=9,VLOOKUP(C1829,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":266.86},0]
[null,null,"014031051",null,"ud","Calha Parshall - w = 3”",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1830)=9,VLOOKUP(C1830,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":306.11},0]
[null,null,"014031052",null,"ud","Calha Parshall - w = 6”",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1831)=9,VLOOKUP(C1831,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":345.35},0]
[null,null,"014031053",null,"ud","Calha Parshall - w = 9”",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1832)=9,VLOOKUP(C1832,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":384.6},0]
[null,null,"014031054",null,"ud","Calha Parshall - w = 12”",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1833)=9,VLOOKUP(C1833,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":423.84},0]
[null,null,"014031055",null,"ud","Calha Parshall - w = 18”",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1834)=9,VLOOKUP(C1834,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":463.09},0]
[null,null,"014031056",null,"ud","Calha Parshall - w = 24”",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1835)=9,VLOOKUP(C1835,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":502.33},0]
[null,null,"014031057",null,"ud","Calha Parshall - w = 36”",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1836)=9,VLOOKUP(C1836,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":541.58000000000004},0]
[null,null,"014031058",null,"ud","Calha Parshall - w = 48”",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1837)=9,VLOOKUP(C1837,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":580.82000000000005},0]
[null,null,"014.032",null,"UD","INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1838)=9,VLOOKUP(C1838,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"014032001",null,"ud","Reservatório em aço carbono soldado (tipo Taça) até 15m³",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1839)=9,VLOOKUP(C1839,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":4102.2700000000004},0]
[null,null,"014032002",null,"ud","Reservatório até 25 m3 (PRFV)",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1840)=9,VLOOKUP(C1840,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":5024.13},0]
[null,null,"014032003",null,"ud","Reservatório de 26 até 100 m3 (PRFV)",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1841)=9,VLOOKUP(C1841,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":8711.57},0]
[null,null,"014032004",null,"ud","Reservatório de 101 até 150 m3 (PRFV)",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1842)=9,VLOOKUP(C1842,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":11477.15},0]
[null,null,"014032005",null,"ud","Reservatório de 151 até 250 m3 (PRFV)",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1843)=9,VLOOKUP(C1843,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":18852.03},0]
[null,null,"014032006",null,"ud","Reservatório em aço inox / vitrificado / revestido",null,0]
[null,null,"014.033",null,"UD","INSTALAÇÃO DE ETA COMPACTA / PRÉ-FABRICADA",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1845)=9,VLOOKUP(C1845,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"014033001",null,"ud","ETA compacta",null,0]
[null,null,"014.034",null,"UD","INSTALAÇÃO DE CLARIFICADOR",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1847)=9,VLOOKUP(C1847,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"014034001",null,"ud","Clarificador",null,0]
[null,null,"014.035",null,"UD","INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO / INTERLIGAÇÃO",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1849)=9,VLOOKUP(C1849,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"014035001",null,"m","Tubos e conexões até DN 32",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1850)=9,VLOOKUP(C1850,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":20.28},0]
[null,null,"014.036",null,"UD","INSTALAÇÃO DE DOSADOR",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1851)=9,VLOOKUP(C1851,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"014036001",null,"ud","Dosador de coluna",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1852)=9,VLOOKUP(C1852,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":227.62},0]
[null,null,"014036002",null,"ud","Hidroejetor",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1853)=9,VLOOKUP(C1853,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":306.11},0]
[null,null,"014036003",null,"ud","Bomba dosadora",null,0]
[null,null,"014036004",null,"ud","Indutor",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1855)=9,VLOOKUP(C1855,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":384.6},0]
[null,null,"014.037",null,"UD","INSTALAÇÃO DE CLORADOR",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1856)=9,VLOOKUP(C1856,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"014037001",null,"ud","Clorador",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1857)=9,VLOOKUP(C1857,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":384.6},0]
[null,null,"014.038",null,"UD","INSTALAÇÃO DE LAVADOR DE GÁS CLORO",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1858)=9,VLOOKUP(C1858,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"014038001",null,"ud","Lavador de gás cloro",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1859)=9,VLOOKUP(C1859,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":7318.23},0]
[null,null,"014.039",null,"UD","INSTALAÇÃO DE AGITADOR PARA ÁGUA",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1860)=9,VLOOKUP(C1860,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"014039001",null,"ud","Agitador vertical para tanque de produtos químicos",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1861)=9,VLOOKUP(C1861,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":659.09},0]
[null,null,"014039002",null,"ud","Agitador vertical para floculadores",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1862)=9,VLOOKUP(C1862,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":659.09},0]
[null,null,"014039003",null,"ud","Agitador submersível",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1863)=9,VLOOKUP(C1863,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":659.09},0]
[null,null,"014.040",null,"UD","INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE DECANTAÇÃO ACELERADA ",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1864)=9,VLOOKUP(C1864,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"014040001",null,"m²","Módulo pré-fabricado tipo colméia",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1865)=9,VLOOKUP(C1865,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":28.97},0]
[null,null,"014040002",null,"m²","Lona plástica",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1866)=9,VLOOKUP(C1866,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":188.88},0]
[null,null,"014040003",null,"m²","Calha coletora em aço inox",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1867)=9,VLOOKUP(C1867,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":36.21},0]
[null,null,"014.041",null,"UD","MATERIAL FILTRANTE E VIGUETA DE CONCRETO",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1868)=9,VLOOKUP(C1868,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"014041001",null,"m³","Areia",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1869)=9,VLOOKUP(C1869,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":121.1},0]
[null,null,"014041002",null,"m³","Pedregulho",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1870)=9,VLOOKUP(C1870,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":121.1},0]
[null,null,"014041003",null,"m³","Antracito",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1871)=9,VLOOKUP(C1871,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":121.1},0]
[null,null,"014041004",null,"m³","Zeólita",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1872)=9,VLOOKUP(C1872,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":121.1},0]
[null,null,"014041005",null,"m²","Crepina",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1873)=9,VLOOKUP(C1873,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":121.1},0]
[null,null,"014041006",null,"m²","Blocos estruturados",null,{"$f":"ROUND(D1874*G1874,2)","v":0}]
[null,null,"014041007",null,"m","Vigueta de concreto",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1875)=9,VLOOKUP(C1875,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":212.13},0]
[null,null,"014.042",null,"UD","TABLADO DE MADEIRA",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1876)=9,VLOOKUP(C1876,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"014042001",null,"m²","Tablado de madeira",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1877)=9,VLOOKUP(C1877,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":86.29},0]
[null,null,"014.043",null,"UD","INSTALAÇÃO DE TANQUE PARA PRODUTOS QUÍMICOS",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1878)=9,VLOOKUP(C1878,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"014043001",null,"ud","Fibra de vidro de 300 l",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1879)=9,VLOOKUP(C1879,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":109.88},0]
[null,null,"014043002",null,"ud","Fibra de vidro de 500 l",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1880)=9,VLOOKUP(C1880,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":149.13},0]
[null,null,"014043003",null,"ud","Fibra de vidro de 1000 l",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1881)=9,VLOOKUP(C1881,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":188.37},0]
[null,null,"014043004",null,"ud","Fibra de vidro de 1500 l",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1882)=9,VLOOKUP(C1882,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":227.62},0]
[null,null,"014043005",null,"ud","Fibra de vidro de 2000 l",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1883)=9,VLOOKUP(C1883,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":266.86},0]
[null,null,"014043006",null,"ud","Fibra de vidro de 2500 l",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1884)=9,VLOOKUP(C1884,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":306.11},0]
[null,null,"014043007",null,"ud","Fibra de vidro de 3000 l",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1885)=9,VLOOKUP(C1885,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":345.35},0]
[null,null,"014043008",null,"ud","Fibra de vidro de 4000 l",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1886)=9,VLOOKUP(C1886,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":384.6},0]
[null,null,"014043009",null,"ud","Fibra de vidro de 5000 l",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1887)=9,VLOOKUP(C1887,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":423.84},0]
[null,null,"014.044",null,"UD","MONTAGEM DE TUBULAÇÃO FD",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1888)=9,VLOOKUP(C1888,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"014044001",null,"ud","Tubo e conexão FD JE/JE2GS DN 50",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1889)=9,VLOOKUP(C1889,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":6.52},0]
[null,null,"014044002",null,"ud","Tubo e conexão FD JE/JE2GS DN 80",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1890)=9,VLOOKUP(C1890,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":6.52},0]
[null,null,"014044003",null,"ud","Tubo e conexão FD JE/JE2GS DN 100",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1891)=9,VLOOKUP(C1891,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":8.3000000000000007},0]
[null,null,"014044004",null,"ud","Tubo e conexão FD JE/JE2GS DN 150",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1892)=9,VLOOKUP(C1892,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":12.81},0]
[null,null,"014044005",null,"ud","Tubo e conexão FD JE/JE2GS DN 200",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1893)=9,VLOOKUP(C1893,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":16.41},0]
[null,null,"014044006",null,"ud","Tubo e conexão FD JE/JE2GS DN 250",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1894)=9,VLOOKUP(C1894,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":20.149999999999999},0]
[null,null,"014044007",null,"ud","Tubo e conexão FD JE/JE2GS DN 300",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1895)=9,VLOOKUP(C1895,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":23.21},0]
[null,null,"014044008",null,"ud","Tubo e conexão FD JE/JE2GS DN 350",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1896)=9,VLOOKUP(C1896,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":29.71},0]
[null,null,"014044009",null,"ud","Tubo e conexão FD JE/JE2GS DN 400",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1897)=9,VLOOKUP(C1897,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":34.200000000000003},0]
[null,null,"014044010",null,"ud","Tubo e conexão FD JE/JE2GS DN 450",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1898)=9,VLOOKUP(C1898,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":38.799999999999997},0]
[null,null,"014044011",null,"ud","Tubo e conexão FD JE/JE2GS DN 500",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1899)=9,VLOOKUP(C1899,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":43.42},0]
[null,null,"014044012",null,"ud","Tubo e conexão FD JE/JE2GS DN 600",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1900)=9,VLOOKUP(C1900,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":53.39},0]
[null,null,"014044013",null,"ud","Tubo e conexão FD JE/JE2GS DN 700",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1901)=9,VLOOKUP(C1901,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":65.069999999999993},0]
[null,null,"014044014",null,"ud","Tubo e conexão FD JE/JE2GS DN 800",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1902)=9,VLOOKUP(C1902,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":78.83},0]
[null,null,"014044015",null,"ud","Tubo e conexão FD JE/JE2GS DN 900",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1903)=9,VLOOKUP(C1903,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":92.73},0]
[null,null,"014044016",null,"ud","Tubo e conexão FD JE/JE2GS DN 1000",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1904)=9,VLOOKUP(C1904,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":101.61},0]
[null,null,"014044017",null,"ud","Tubo e conexão FD JE/JE2GS DN 1200",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1905)=9,VLOOKUP(C1905,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":140.33000000000001},0]
[null,null,"014044018",null,"ud","Tubo e conexão FD JE travada interna (JTI) DN 80",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1906)=9,VLOOKUP(C1906,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":6.52},0]
[null,null,"014044019",null,"ud","Tubo e conexão FD JE travada interna (JTI  DN 100",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1907)=9,VLOOKUP(C1907,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":8.3000000000000007},0]
[null,null,"014044020",null,"ud","Tubo e conexão FD JE travada interna (JTI) DN 150",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1908)=9,VLOOKUP(C1908,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":12.81},0]
[null,null,"014044021",null,"ud","Tubo e conexão FD JE travada interna (JTI) DN 200",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1909)=9,VLOOKUP(C1909,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":16.41},0]
[null,null,"014044022",null,"ud","Tubo e conexão FD JE travada interna (JTI) DN 250",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1910)=9,VLOOKUP(C1910,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":20.149999999999999},0]
[null,null,"014044023",null,"ud","Tubo e conexão FD JE travada interna (JTI) DN 300",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1911)=9,VLOOKUP(C1911,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":23.21},0]
[null,null,"014044024",null,"ud","Tubo e conexão FD JE travada interna (JTI) DN 350",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1912)=9,VLOOKUP(C1912,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":29.71},0]
[null,null,"014044025",null,"ud","Tubo e conexão FD JE travada interna (JTI) DN 400",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1913)=9,VLOOKUP(C1913,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":34.200000000000003},0]
[null,null,"014044026",null,"ud","Tubo e conexão FD JE travada interna (JTI) DN 500",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1914)=9,VLOOKUP(C1914,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":43.42},0]
[null,null,"014044027",null,"ud","Tubo e conexão FD JE travada interna (JTI) DN 600",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1915)=9,VLOOKUP(C1915,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":53.39},0]
[null,null,"014044028",null,"ud","Tubo e conexão FD JF PN-10 DN 50",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1916)=9,VLOOKUP(C1916,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":30.22},0]
[null,null,"014044029",null,"ud","Tubo e conexão FD JF PN-10 DN 80",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1917)=9,VLOOKUP(C1917,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":100.74},0]
[null,null,"014044030",null,"ud","Tubo e conexão FD JF PN-10 DN 100",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1918)=9,VLOOKUP(C1918,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":100.74},0]
[null,null,"014044031",null,"ud","Tubo e conexão FD JF PN-10 DN 150",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1919)=9,VLOOKUP(C1919,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":120.88},0]
[null,null,"014044032",null,"ud","Tubo e conexão FD JF PN-10 DN 200",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1920)=9,VLOOKUP(C1920,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":158.66},0]
[null,null,"014044033",null,"ud","Tubo e conexão FD JF PN-10 DN 250",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1921)=9,VLOOKUP(C1921,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":171.25},0]
[null,null,"014044034",null,"ud","Tubo e conexão FD JF PN-10 DN 300",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1922)=9,VLOOKUP(C1922,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":191.4},0]
[null,null,"014044035",null,"ud","Tubo e conexão FD JF PN-10 DN 350",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1923)=9,VLOOKUP(C1923,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":211.55},0]
[null,null,"014044036",null,"ud","Tubo e conexão FD JF PN-10 DN 400",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1924)=9,VLOOKUP(C1924,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":231.7},0]
[null,null,"014044037",null,"ud","Tubo e conexão FD JF PN-10 DN 450",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1925)=9,VLOOKUP(C1925,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":241.77},0]
[null,null,"014044038",null,"ud","Tubo e conexão FD JF PN-10 DN 500",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1926)=9,VLOOKUP(C1926,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":728.33},0]
[null,null,"014044039",null,"ud","Tubo e conexão FD JF PN-10 DN 600",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1927)=9,VLOOKUP(C1927,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":784.36},0]
[null,null,"014044040",null,"ud","Tubo e conexão FD JF PN-10 DN 700",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1928)=9,VLOOKUP(C1928,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":826.38},0]
[null,null,"014044041",null,"ud","Tubo e conexão FD JF PN-10 DN 800",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1929)=9,VLOOKUP(C1929,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1185.56},0]
[null,null,"014044042",null,"ud","Tubo e conexão FD JF PN-10 DN 900",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1930)=9,VLOOKUP(C1930,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1262.05},0]
[null,null,"014044043",null,"ud","Tubo e conexão FD JF PN-10 DN 1000",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1931)=9,VLOOKUP(C1931,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1376.78},0]
[null,null,"014044044",null,"ud","Tubo e conexão FD JF PN-10 DN 1200",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1932)=9,VLOOKUP(C1932,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1606.24},0]
[null,null,"014044045",null,"ud","Tubo e conexão FD JF PN-16 DN 50",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1933)=9,VLOOKUP(C1933,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":30.22},0]
[null,null,"014044046",null,"ud","Tubo e conexão FD JF PN-16 DN 80",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1934)=9,VLOOKUP(C1934,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":100.74},0]
[null,null,"014044047",null,"ud","Tubo e conexão FD JF PN-16 DN 100",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1935)=9,VLOOKUP(C1935,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":100.74},0]
[null,null,"014044048",null,"ud","Tubo e conexão FD JF PN-16 DN 150",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1936)=9,VLOOKUP(C1936,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":120.88},0]
[null,null,"014044049",null,"ud","Tubo e conexão FD JF PN-16 DN 200",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1937)=9,VLOOKUP(C1937,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":158.66},0]
[null,null,"014044050",null,"ud","Tubo e conexão FD JF PN-16 DN 250",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1938)=9,VLOOKUP(C1938,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":171.25},{"$f":"ROUND(D1938*G1938,2)","v":0}]
[null,null,"014044051",null,"ud","Tubo e conexão FD JF PN-16 DN 300",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1939)=9,VLOOKUP(C1939,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":191.4},0]
[null,null,"014044052",null,"ud","Tubo e conexão FD JF PN-16 DN 350",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1940)=9,VLOOKUP(C1940,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":211.55},0]
[null,null,"014044053",null,"ud","Tubo e conexão FD JF PN-16 DN 400",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1941)=9,VLOOKUP(C1941,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":231.7},0]
[null,null,"014044054",null,"ud","Tubo e conexão FD JF PN-16 DN 450",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1942)=9,VLOOKUP(C1942,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":241.77},0]
[null,null,"014044055",null,"ud","Tubo e conexão FD JF PN-16 DN 500",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1943)=9,VLOOKUP(C1943,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":728.33},0]
[null,null,"014044056",null,"ud","Tubo e conexão FD JF PN-16 DN 600",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1944)=9,VLOOKUP(C1944,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":784.36},0]
[null,null,"014044057",null,"ud","Tubo e conexão FD JF PN-16 DN 700",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1945)=9,VLOOKUP(C1945,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":826.38},0]
[null,null,"014044058",null,"ud","Tubo e conexão FD JF PN-16 DN 800",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1946)=9,VLOOKUP(C1946,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1185.56},0]
[null,null,"014044059",null,"ud","Tubo e conexão FD JF PN-16 DN 900",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1947)=9,VLOOKUP(C1947,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1262.05},0]
[null,null,"014044060",null,"ud","Tubo e conexão FD JF PN-16 DN 1000",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1948)=9,VLOOKUP(C1948,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1376.78},0]
[null,null,"014044061",null,"ud","Tubo e conexão FD JF PN-16 DN 1200",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1949)=9,VLOOKUP(C1949,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1606.24},0]
[null,null,"014044062",null,"ud","Tubo e conexão FD JF PN-25 DN 50",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1950)=9,VLOOKUP(C1950,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":30.22},0]
[null,null,"014044063",null,"ud","Tubo e conexão FD JF PN-25 DN 80",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1951)=9,VLOOKUP(C1951,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":100.74},0]
[null,null,"014044064",null,"ud","Tubo e conexão FD JF PN-25 DN 100",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1952)=9,VLOOKUP(C1952,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":100.74},0]
[null,null,"014044065",null,"ud","Tubo e conexão FD JF PN-25 DN 150",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1953)=9,VLOOKUP(C1953,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":120.88},0]
[null,null,"014044066",null,"ud","Tubo e conexão FD JF PN-25 DN 200",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1954)=9,VLOOKUP(C1954,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":158.66},0]
[null,null,"014044067",null,"ud","Tubo e conexão FD JF PN-25 DN 250",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1955)=9,VLOOKUP(C1955,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":171.25},0]
[null,null,"014044068",null,"ud","Tubo e conexão FD JF PN-25 DN 300",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1956)=9,VLOOKUP(C1956,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":191.4},0]
[null,null,"014044069",null,"ud","Tubo e conexão FD JF PN-25 DN 350",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1957)=9,VLOOKUP(C1957,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":211.55},0]
[null,null,"014044070",null,"ud","Tubo e conexão FD JF PN-25 DN 400",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1958)=9,VLOOKUP(C1958,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":231.7},0]
[null,null,"014044071",null,"ud","Tubo e conexão FD JF PN-25 DN 450",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1959)=9,VLOOKUP(C1959,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":241.77},0]
[null,null,"014044072",null,"ud","Tubo e conexão FD JF PN-25 DN 500",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1960)=9,VLOOKUP(C1960,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":728.33},0]
[null,null,"014044073",null,"ud","Tubo e conexão FD JF PN-25 DN 600",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1961)=9,VLOOKUP(C1961,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":784.36},0]
[null,null,"014044074",null,"ud","Tubo e conexão FD JF PN-25 DN 700",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1962)=9,VLOOKUP(C1962,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":826.38},0]
[null,null,"014044075",null,"ud","Tubo e conexão FD JF PN-25 DN 800",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1963)=9,VLOOKUP(C1963,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1185.56},0]
[null,null,"014044076",null,"ud","Tubo e conexão FD JF PN-25 DN 900",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1964)=9,VLOOKUP(C1964,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1262.05},0]
[null,null,"014044077",null,"ud","Tubo e conexão FD JF PN-25 DN 1000",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1965)=9,VLOOKUP(C1965,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1376.78},0]
[null,null,"014044078",null,"ud","Tubo e conexão FD JF PN-25 DN 1200",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1966)=9,VLOOKUP(C1966,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1606.24},0]
[null,null,"014044079",null,"ud","Tubo e conexão FD JM DN 50",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1967)=9,VLOOKUP(C1967,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":24.17},0]
[null,null,"014044080",null,"ud","Tubo e conexão FD JM DN 80",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1968)=9,VLOOKUP(C1968,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":80.59},0]
[null,null,"014044081",null,"ud","Tubo e conexão FD JM DN 100",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1969)=9,VLOOKUP(C1969,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":80.59},0]
[null,null,"014044082",null,"ud","Tubo e conexão FD JM DN 150",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1970)=9,VLOOKUP(C1970,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":96.71},0]
[null,null,"014044083",null,"ud","Tubo e conexão FD JM DN 200",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1971)=9,VLOOKUP(C1971,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":126.93},0]
[null,null,"014044084",null,"ud","Tubo e conexão FD JM DN 250",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1972)=9,VLOOKUP(C1972,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":137},0]
[null,null,"014044085",null,"ud","Tubo e conexão FD JM DN 300",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1973)=9,VLOOKUP(C1973,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":153.12},0]
[null,null,"014044086",null,"ud","Tubo e conexão FD JM DN 350",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1974)=9,VLOOKUP(C1974,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":211.55},0]
[null,null,"014044087",null,"ud","Tubo e conexão FD JM DN 400",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1975)=9,VLOOKUP(C1975,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":231.7},0]
[null,null,"014044088",null,"ud","Tubo e conexão FD JM DN 450",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1976)=9,VLOOKUP(C1976,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":193.42},0]
[null,null,"014044089",null,"ud","Tubo e conexão FD JM DN 500",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1977)=9,VLOOKUP(C1977,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":582.66999999999996},0]
[null,null,"014044090",null,"ud","Tubo e conexão FD JM DN 600",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1978)=9,VLOOKUP(C1978,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":627.49},0]
[null,null,"014044091",null,"ud","Tubo e conexão FD JM DN 700",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1979)=9,VLOOKUP(C1979,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":661.1},0]
[null,null,"014044092",null,"ud","Tubo e conexão FD JM DN 800",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1980)=9,VLOOKUP(C1980,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":948.45},0]
[null,null,"014044093",null,"ud","Tubo e conexão FD JM DN 900",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1981)=9,VLOOKUP(C1981,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1009.64},0]
[null,null,"014044094",null,"ud","Tubo e conexão FD JM DN 1000",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1982)=9,VLOOKUP(C1982,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1101.42},0]
[null,null,"014044095",null,"ud","Tubo e conexão FD JM DN 1200",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1983)=9,VLOOKUP(C1983,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1284.99},0]
[null,null,"014.045",null,"UD","MONTAGEM DE TUBULAÇÃO AÇO/BRONZE",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1984)=9,VLOOKUP(C1984,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"014045001",null,"ud","Tubo e peça aço JS DN 200",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1985)=9,VLOOKUP(C1985,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":16.41},0]
[null,null,"014045002",null,"ud","Tubo e peça aço JS DN 250",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1986)=9,VLOOKUP(C1986,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":20.149999999999999},0]
[null,null,"014045003",null,"ud","Tubo e peça aço JS DN 300",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1987)=9,VLOOKUP(C1987,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":23.21},0]
[null,null,"014045004",null,"ud","Tubo e peça aço JS DN 350",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1988)=9,VLOOKUP(C1988,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":29.71},0]
[null,null,"014045005",null,"ud","Tubo e peça aço JS DN 400",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1989)=9,VLOOKUP(C1989,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":34.200000000000003},0]
[null,null,"014045006",null,"ud","Tubo e peça aço JS DN 450",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1990)=9,VLOOKUP(C1990,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":38.799999999999997},0]
[null,null,"014045007",null,"ud","Tubo e peça aço JS DN 500",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1991)=9,VLOOKUP(C1991,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":43.42},0]
[null,null,"014045008",null,"ud","Tubo e peça aço JS DN 550",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1992)=9,VLOOKUP(C1992,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":53.39},0]
[null,null,"014045009",null,"ud","Tubo e peça aço JS DN 600",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1993)=9,VLOOKUP(C1993,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":53.39},0]
[null,null,"014045010",null,"ud","Tubo e peça aço JS DN 650",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1994)=9,VLOOKUP(C1994,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":65.069999999999993},0]
[null,null,"014045011",null,"ud","Tubo e peça aço JS DN 700",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1995)=9,VLOOKUP(C1995,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":65.069999999999993},0]
[null,null,"014045012",null,"ud","Tubo e peça aço JS DN 750",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1996)=9,VLOOKUP(C1996,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1113.45},0]
[null,null,"014045013",null,"ud","Tubo e peça aço JS DN 800",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1997)=9,VLOOKUP(C1997,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1152.6199999999999},0]
[null,null,"014045014",null,"ud","Tubo e peça aço JS DN 850",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1998)=9,VLOOKUP(C1998,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1194.4000000000001},0]
[null,null,"014045015",null,"ud","Tubo e peça aço JS DN 900",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C1999)=9,VLOOKUP(C1999,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1274.43},0]
[null,null,"014045016",null,"ud","Tubo e peça aço JS DN 950",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2000)=9,VLOOKUP(C2000,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1313.6},0]
[null,null,"014045017",null,"ud","Tubo e peça aço JS DN 1000",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2001)=9,VLOOKUP(C2001,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1393.63},0]
[null,null,"014045018",null,"ud","Tubo e peça aço JS DN 1050",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2002)=9,VLOOKUP(C2002,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1435.41},{"$f":"ROUND(D2002*G2002,2)","v":0}]
[null,null,"014045019",null,"ud","Tubo e peça aço JS DN 1100",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2003)=9,VLOOKUP(C2003,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1512.82},0]
[null,null,"014045020",null,"ud","Tubo e peça aço JS DN 1150",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2004)=9,VLOOKUP(C2004,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1554.6},0]
[null,null,"014045021",null,"ud","Tubo e peça aço JS DN 1200",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2005)=9,VLOOKUP(C2005,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1634.63},0]
[null,null,"014045022",null,"ud","Tubo e conexão FG JR 1/2” ",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2006)=9,VLOOKUP(C2006,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":28.75},0]
[null,null,"014045023",null,"ud","Tubo e conexão FG JR 3/4” ",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2007)=9,VLOOKUP(C2007,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":28.75},0]
[null,null,"014045024",null,"ud","Tubo e conexão FG JR 1”",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2008)=9,VLOOKUP(C2008,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":28.75},0]
[null,null,"014045025",null,"ud","Tubo e conexão FG JR 1 ¼” ",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2009)=9,VLOOKUP(C2009,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":40.159999999999997},0]
[null,null,"014045026",null,"ud","Tubo e conexão FG JR 1 ½”",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2010)=9,VLOOKUP(C2010,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":40.159999999999997},0]
[null,null,"014045027",null,"ud","Tubo e conexão FG JR 2 ",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2011)=9,VLOOKUP(C2011,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":40.159999999999997},0]
[null,null,"014045028",null,"ud","Tubo e conexão FG JR 2 ½” ",null,0]
[null,null,"014045029",null,"ud","Tubo e conexão FG JR 3”",null,0]
[null,null,"014045030",null,"ud","Tubo e conexão FG JR 4”",null,0]
[null,null,"014045031",null,"ud","Tubo e conexão FG JR 5”",null,0]
[null,null,"014045032",null,"ud","Tubo e conexão FG JR 6”",null,0]
[null,null,"014.046",null,"UD","MONTAGEM DE TUBULAÇÃO PVC/RPVC/PRFV/PP/PEAD",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2017)=9,VLOOKUP(C2017,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"014046001",null,"ud","Tubo e conexão PVC/RPVC/PRFV JE/JEI DN 50",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2018)=9,VLOOKUP(C2018,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":18.899999999999999},0]
[null,null,"014046002",null,"ud","Tubo e conexão PVC/RPVC/PRFV JE/JEI DN 75",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2019)=9,VLOOKUP(C2019,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":25.43},0]
[null,null,"014046003",null,"ud","Tubo e conexão PVC/RPVC/PRFV JE/JEI DN 100",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2020)=9,VLOOKUP(C2020,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":31.78},0]
[null,null,"014046004",null,"ud","Tubo e conexão PVC/RPVC/PRFV JE/JEI DN 150",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2021)=9,VLOOKUP(C2021,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":38.630000000000003},0]
[null,null,"014046005",null,"ud","Tubo e conexão PVC/RPVC/PRFV JE/JEI DN 200",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2022)=9,VLOOKUP(C2022,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":45.4},0]
[null,null,"014046006",null,"ud","Tubo e conexão PVC/RPVC/PRFV JE/JEI DN 250",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2023)=9,VLOOKUP(C2023,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":52.25},0]
[null,null,"014046007",null,"ud","Tubo e conexão PVC/RPVC/PRFV JE/JEI DN 300",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2024)=9,VLOOKUP(C2024,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":65.13},0]
[null,null,"014046008",null,"ud","Tubo e conexão PVC/RPVC/PRFV JE/JEI DN 350",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2025)=9,VLOOKUP(C2025,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":71.98},0]
[null,null,"014046009",null,"ud","Tubo e conexão PVC/RPVC/PRFV JE/JEI DN 400",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2026)=9,VLOOKUP(C2026,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":78.849999999999994},0]
[null,null,"014046010",null,"ud","Tubo e conexão PVC/RPVC/PRFV JE/JEI DN 500",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2027)=9,VLOOKUP(C2027,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":100.52},0]
[null,null,"014046011",null,"ud","Tubo e conexão PVC/RPVC/PRFV JE/JEI DN 600",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2028)=9,VLOOKUP(C2028,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":112},0]
[null,null,"014046012",null,"ud","Tubo e conexão PVC/RPVC/PRFV JE/JEI DN 700",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2029)=9,VLOOKUP(C2029,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":122.26},0]
[null,null,"014046013",null,"ud","Tubo e conexão PVC/RPVC/PRFV JE/JEI DN 800",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2030)=9,VLOOKUP(C2030,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":133.38999999999999},0]
[null,null,"014046014",null,"ud","Tubo e conexão PVC/RPVC/PRFV JE/JEI DN 900",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2031)=9,VLOOKUP(C2031,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":144},0]
[null,null,"014046015",null,"ud","Tubo e conexão PVC/RPVC/PRFV JE/JEI DN 1000",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2032)=9,VLOOKUP(C2032,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":153.83000000000001},0]
[null,null,"014046016",null,"ud","Tubo e conexão PVC JS DE 20",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2033)=9,VLOOKUP(C2033,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":11.01},0]
[null,null,"014046017",null,"ud","Tubo e conexão PVC JS DE 25",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2034)=9,VLOOKUP(C2034,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":15.29},0]
[null,null,"014046018",null,"ud","Tubo e conexão PVC JS DE 32",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2035)=9,VLOOKUP(C2035,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":16.48},0]
[null,null,"014046019",null,"ud","Tubo e conexão PVC JS DE 40",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2036)=9,VLOOKUP(C2036,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":17.72},0]
[null,null,"014046020",null,"ud","Tubo e conexão PVC JS DE 50",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2037)=9,VLOOKUP(C2037,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":19.21},0]
[null,null,"014046021",null,"ud","Tubo e conexão PVC JS DE 60",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2038)=9,VLOOKUP(C2038,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1.21},0]
[null,null,"014046022",null,"ud","Tubo e conexão PVC JS DE 65",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2039)=9,VLOOKUP(C2039,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1.36},0]
[null,null,"014046023",null,"ud","Tubo e conexão PVC JS DE 85",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2040)=9,VLOOKUP(C2040,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1.43},0]
[null,null,"014046024",null,"ud","Tubo e conexão PVC JS DE 110",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2041)=9,VLOOKUP(C2041,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":2.78},0]
[null,null,"014046025",null,"ud","Tubo e conexão PVC JR 1/2” ",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2042)=9,VLOOKUP(C2042,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":14.47},0]
[null,null,"014046026",null,"ud","Tubo e conexão PVC JR 3/4”",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2043)=9,VLOOKUP(C2043,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":14.47},0]
[null,null,"014046027",null,"ud","Tubo e conexão PVC JR 1”",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2044)=9,VLOOKUP(C2044,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":14.47},0]
[null,null,"014046028",null,"ud","Tubo e conexão PVC JR 1 ¼”",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2045)=9,VLOOKUP(C2045,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":17.64},0]
[null,null,"014046029",null,"ud","Tubo e conexão PVC JR 1 ½”",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2046)=9,VLOOKUP(C2046,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":17.64},0]
[null,null,"014046030",null,"ud","Tubo e conexão PVC JR 2",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2047)=9,VLOOKUP(C2047,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":17.64},0]
[null,null,"014046031",null,"ud","Tubo e conexão PVC JR 2 ½”",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2048)=9,VLOOKUP(C2048,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":25.55},0]
[null,null,"014046032",null,"ud","Tubo e conexão PVC JR 3”",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2049)=9,VLOOKUP(C2049,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":25.55},0]
[null,null,"014046033",null,"ud","Tubo e conexão PVC JR 4”",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2050)=9,VLOOKUP(C2050,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":38.299999999999997},0]
[null,null,"014046034",null,"ud","Tubo e conexão PP/PEAD JS DE 20 mm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2051)=9,VLOOKUP(C2051,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":54.79},0]
[null,null,"014046035",null,"ud","Tubo e conexão PP/PEAD JS DE 25 mm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2052)=9,VLOOKUP(C2052,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":54.79},0]
[null,null,"014046036",null,"ud","Tubo e conexão PP/PEAD JS DE 32 mm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2053)=9,VLOOKUP(C2053,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":54.79},0]
[null,null,"014046037",null,"ud","Tubo e conexão PP/PEAD JS DE 40 mm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2054)=9,VLOOKUP(C2054,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":54.79},0]
[null,null,"014046038",null,"ud","Tubo e conexão PP/PEAD JS DE 50 mm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2055)=9,VLOOKUP(C2055,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":54.79},0]
[null,null,"014046039",null,"ud","Tubo e conexão PP/PEAD JS DE 63 mm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2056)=9,VLOOKUP(C2056,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":54.79},0]
[null,null,"014046040",null,"ud","Tubo e conexão PP/PEAD JS DE 75 mm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2057)=9,VLOOKUP(C2057,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":54.79},0]
[null,null,"014046041",null,"ud","Tubo e conexão PP/PEAD JS DE 85 mm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2058)=9,VLOOKUP(C2058,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":48.79},0]
[null,null,"014046042",null,"ud","Tubo e conexão PP/PEAD JS DE 90 mm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2059)=9,VLOOKUP(C2059,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":65.23},0]
[null,null,"014046043",null,"ud","Tubo e conexão PP/PEAD JS DE 110 mm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2060)=9,VLOOKUP(C2060,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":76.11},0]
[null,null,"014046044",null,"ud","Tubo e conexão PP/PEAD JS DE 125 mm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2061)=9,VLOOKUP(C2061,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":80.58},0]
[null,null,"014046045",null,"ud","Tubo e conexão PP/PEAD JS DE 140 mm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2062)=9,VLOOKUP(C2062,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":91.32},0]
[null,null,"014046046",null,"ud","Tubo e conexão PP/PEAD JS DE 160 mm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2063)=9,VLOOKUP(C2063,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":105.38},0]
[null,null,"014046047",null,"ud","Tubo e conexão PP/PEAD JS DE 180 mm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2064)=9,VLOOKUP(C2064,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":115.95},0]
[null,null,"014046048",null,"ud","Tubo e conexão PP/PEAD JS DE 200 mm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2065)=9,VLOOKUP(C2065,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":126.49},0]
[null,null,"014046049",null,"ud","Tubo e conexão PP/PEAD JS DE 225 mm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2066)=9,VLOOKUP(C2066,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":139.13999999999999},{"$f":"ROUND(D2066*G2066,2)","v":0}]
[null,null,"014046050",null,"ud","Tubo e conexão PP/PEAD JS DE 250 mm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2067)=9,VLOOKUP(C2067,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":154.61000000000001},0]
[null,null,"014046051",null,"ud","Tubo e conexão PP/PEAD JS DE 280 mm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2068)=9,VLOOKUP(C2068,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":173.92},0]
[null,null,"014046052",null,"ud","Tubo e conexão PP/PEAD JS DE 315 mm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2069)=9,VLOOKUP(C2069,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":198.77},0]
[null,null,"014046053",null,"ud","Tubo e conexão PP/PEAD JS DE 355 mm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2070)=9,VLOOKUP(C2070,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":198.77},0]
[null,null,"014046054",null,"ud","Tubo e conexão PP/PEAD JS DE 400 mm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2071)=9,VLOOKUP(C2071,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":253.96},0]
[null,null,"014046055",null,"ud","Tubo e conexão PP/PEAD JS DE 450 mm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2072)=9,VLOOKUP(C2072,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":266.74},0]
[null,null,"014046056",null,"ud","Tubo e conexão PP/PEAD JS DE 500 mm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2073)=9,VLOOKUP(C2073,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":311.18},0]
[null,null,"014046057",null,"ud","Tubo e conexão PEAD JS DE 560 mm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2074)=9,VLOOKUP(C2074,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":191.95},0]
[null,null,"014046058",null,"ud","Tubo e conexão PEAD JS DE 630 mm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2075)=9,VLOOKUP(C2075,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":373.43},0]
[null,null,"014046059",null,"ud","Tubo e conexão PEAD JS DE 710 mm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2076)=9,VLOOKUP(C2076,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":994.72},0]
[null,null,"014046060",null,"ud","Tubo e conexão PEAD JS DE 800 mm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2077)=9,VLOOKUP(C2077,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1326.3},0]
[null,null,"014046061",null,"ud","Tubo e conexão PEAD JS DE 900 mm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2078)=9,VLOOKUP(C2078,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1326.3},0]
[null,null,"014046062",null,"ud","Tubo e conexão PEAD JS DE 1000 mm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2079)=9,VLOOKUP(C2079,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1326.3},0]
[null,null,"014046063",null,"ud","Tubo e conexão PEAD JS DE 1200 mm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2080)=9,VLOOKUP(C2080,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1326.3},0]
[null,null,"014.047",null,"UD","CORTE DE TUBO",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2081)=9,VLOOKUP(C2081,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"014047001",null,"m","Corte de tubo – PVC/RPVC/PRFV/PEAD",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2082)=9,VLOOKUP(C2082,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":13.94},0]
[null,null,"014047002",null,"m","Corte de tubo – FD/Aço/FG",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2083)=9,VLOOKUP(C2083,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":73.41},0]
[null,null,"014.048",null,"UD","ENSAIO NÃO DESTRUTIVOS DE ELEMENTO SOLDADO ",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2084)=9,VLOOKUP(C2084,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"014048001",null,"m","Visual",null,0]
[null,null,"014048002",null,"m","Líquido penetrante",null,0]
[null,null,"014048003",null,"m","Ultrassom",null,0]
[null,null,"014.049",null,"UD","DESMONTAGEM DE JUNTA FD",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2088)=9,VLOOKUP(C2088,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"014049001",null,"ud","Tubo e conexão FD JE DN 50",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2089)=9,VLOOKUP(C2089,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":6.52},0]
[null,null,"014049002",null,"ud","Tubo e conexão FD JE DN 80",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2090)=9,VLOOKUP(C2090,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":6.52},0]
[null,null,"014049003",null,"ud","Tubo e conexão FD JE DN 100",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2091)=9,VLOOKUP(C2091,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":8.3000000000000007},0]
[null,null,"014049004",null,"ud","Tubo e conexão FD JE DN 150",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2092)=9,VLOOKUP(C2092,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":12.81},0]
[null,null,"014049005",null,"ud","Tubo e conexão FD JE DN 200",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2093)=9,VLOOKUP(C2093,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":16.41},0]
[null,null,"014049006",null,"ud","Tubo e conexão FD JE DN 250",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2094)=9,VLOOKUP(C2094,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":20.149999999999999},0]
[null,null,"014049007",null,"ud","Tubo e conexão FD JE DN 300",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2095)=9,VLOOKUP(C2095,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":23.21},0]
[null,null,"014049008",null,"ud","Tubo e conexão FD JE DN 350",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2096)=9,VLOOKUP(C2096,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":29.71},0]
[null,null,"014049009",null,"ud","Tubo e conexão FD JE DN 400",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2097)=9,VLOOKUP(C2097,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":34.200000000000003},0]
[null,null,"014049010",null,"ud","Tubo e conexão FD JE DN 450",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2098)=9,VLOOKUP(C2098,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":38.799999999999997},0]
[null,null,"014049011",null,"ud","Tubo e conexão FD JE DN 500",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2099)=9,VLOOKUP(C2099,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":43.42},0]
[null,null,"014049012",null,"ud","Tubo e conexão FD JE DN 600",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2100)=9,VLOOKUP(C2100,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":53.39},0]
[null,null,"014049013",null,"ud","Tubo e conexão FD JE DN 700",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2101)=9,VLOOKUP(C2101,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":65.069999999999993},0]
[null,null,"014049014",null,"ud","Tubo e conexão FD JE DN 800",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2102)=9,VLOOKUP(C2102,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":78.83},0]
[null,null,"014049015",null,"ud","Tubo e conexão FD JE DN 900",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2103)=9,VLOOKUP(C2103,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":92.73},0]
[null,null,"014049016",null,"ud","Tubo e conexão FD JE DN 1000",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2104)=9,VLOOKUP(C2104,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":101.61},0]
[null,null,"014049017",null,"ud","Tubo e conexão FD JE DN 1200",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2105)=9,VLOOKUP(C2105,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":140.33000000000001},0]
[null,null,"014049018",null,"ud","Tubo e conexão FD JF PN-10 DN 50",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2106)=9,VLOOKUP(C2106,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":30.22},0]
[null,null,"014049019",null,"ud","Tubo e conexão FD JF PN-10 DN 80",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2107)=9,VLOOKUP(C2107,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":100.74},0]
[null,null,"014049020",null,"ud","Tubo e conexão FD JF PN-10 DN 100",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2108)=9,VLOOKUP(C2108,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":100.74},0]
[null,null,"014049021",null,"ud","Tubo e conexão FD JF PN-10 DN 150",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2109)=9,VLOOKUP(C2109,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":120.88},0]
[null,null,"014049022",null,"ud","Tubo e conexão FD JF PN-10 DN 200",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2110)=9,VLOOKUP(C2110,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":158.66},0]
[null,null,"014049023",null,"ud","Tubo e conexão FD JF PN-10 DN 250",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2111)=9,VLOOKUP(C2111,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":171.25},0]
[null,null,"014049024",null,"ud","Tubo e conexão FD JF PN-10 DN 300",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2112)=9,VLOOKUP(C2112,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":191.4},0]
[null,null,"014049025",null,"ud","Tubo e conexão FD JF PN-10 DN 350",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2113)=9,VLOOKUP(C2113,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":211.55},0]
[null,null,"014049026",null,"ud","Tubo e conexão FD JF PN-10 DN 400",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2114)=9,VLOOKUP(C2114,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":231.7},0]
[null,null,"014049027",null,"ud","Tubo e conexão FD JF PN-10 DN 450",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2115)=9,VLOOKUP(C2115,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":241.77},0]
[null,null,"014049028",null,"ud","Tubo e conexão FD JF PN-10 DN 500",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2116)=9,VLOOKUP(C2116,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":728.33},0]
[null,null,"014049029",null,"ud","Tubo e conexão FD JF PN-10 DN 600",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2117)=9,VLOOKUP(C2117,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":784.36},0]
[null,null,"014049030",null,"ud","Tubo e conexão FD JF PN-10 DN 700",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2118)=9,VLOOKUP(C2118,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":826.38},0]
[null,null,"014049031",null,"ud","Tubo e conexão FD JF PN-10 DN 800",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2119)=9,VLOOKUP(C2119,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1185.56},0]
[null,null,"014049032",null,"ud","Tubo e conexão FD JF PN-10 DN 900",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2120)=9,VLOOKUP(C2120,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1262.05},0]
[null,null,"014049033",null,"ud","Tubo e conexão FD JF PN-10 DN 1000",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2121)=9,VLOOKUP(C2121,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1376.78},0]
[null,null,"014049034",null,"ud","Tubo e conexão FD JF PN-10 DN 1200",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2122)=9,VLOOKUP(C2122,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1606.24},0]
[null,null,"014049035",null,"ud","Tubo e conexão FD JF PN-16 DN 50",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2123)=9,VLOOKUP(C2123,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":30.22},0]
[null,null,"014049036",null,"ud","Tubo e conexão FD JF PN-16 DN 80",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2124)=9,VLOOKUP(C2124,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":100.74},0]
[null,null,"014049037",null,"ud","Tubo e conexão FD JF PN-16 DN 100",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2125)=9,VLOOKUP(C2125,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":100.74},0]
[null,null,"014049038",null,"ud","Tubo e conexão FD JF PN-16 DN 150",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2126)=9,VLOOKUP(C2126,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":120.88},0]
[null,null,"014049039",null,"ud","Tubo e conexão FD JF PN-16 DN 200",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2127)=9,VLOOKUP(C2127,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":158.66},0]
[null,null,"014049040",null,"ud","Tubo e conexão FD JF PN-16 DN 250",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2128)=9,VLOOKUP(C2128,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":171.25},0]
[null,null,"014049041",null,"ud","Tubo e conexão FD JF PN-16 DN 300",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2129)=9,VLOOKUP(C2129,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":191.4},0]
[null,null,"014049042",null,"ud","Tubo e conexão FD JF PN-16 DN 350",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2130)=9,VLOOKUP(C2130,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":211.55},{"$f":"ROUND(D2130*G2130,2)","v":0}]
[null,null,"014049043",null,"ud","Tubo e conexão FD JF PN-16 DN 400",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2131)=9,VLOOKUP(C2131,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":231.7},0]
[null,null,"014049044",null,"ud","Tubo e conexão FD JF PN-16 DN 450",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2132)=9,VLOOKUP(C2132,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":241.77},0]
[null,null,"014049045",null,"ud","Tubo e conexão FD JF PN-16 DN 500",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2133)=9,VLOOKUP(C2133,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":728.33},0]
[null,null,"014049046",null,"ud","Tubo e conexão FD JF PN-16 DN 600",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2134)=9,VLOOKUP(C2134,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":784.36},0]
[null,null,"014049047",null,"ud","Tubo e conexão FD JF PN-16 DN 700",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2135)=9,VLOOKUP(C2135,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":826.38},0]
[null,null,"014049048",null,"ud","Tubo e conexão FD JF PN-16 DN 800",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2136)=9,VLOOKUP(C2136,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1185.56},0]
[null,null,"014049049",null,"ud","Tubo e conexão FD JF PN-16 DN 900",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2137)=9,VLOOKUP(C2137,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1262.05},0]
[null,null,"014049050",null,"ud","Tubo e conexão FD JF PN-16 DN 1000",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2138)=9,VLOOKUP(C2138,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1376.78},0]
[null,null,"014049051",null,"ud","Tubo e conexão FD JF PN-16 DN 1200",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2139)=9,VLOOKUP(C2139,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1606.24},0]
[null,null,"014049052",null,"ud","Tubo e conexão FD JF PN-25 DN 50",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2140)=9,VLOOKUP(C2140,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":30.22},0]
[null,null,"014049053",null,"ud","Tubo e conexão FD JF PN-25 DN 80",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2141)=9,VLOOKUP(C2141,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":100.74},0]
[null,null,"014049054",null,"ud","Tubo e conexão FD JF PN-25 DN 100",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2142)=9,VLOOKUP(C2142,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":100.74},0]
[null,null,"014049055",null,"ud","Tubo e conexão FD JF PN-25 DN 150",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2143)=9,VLOOKUP(C2143,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":120.88},0]
[null,null,"014049056",null,"ud","Tubo e conexão FD JF PN-25 DN 200",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2144)=9,VLOOKUP(C2144,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":158.66},0]
[null,null,"014049057",null,"ud","Tubo e conexão FD JF PN-25 DN 250",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2145)=9,VLOOKUP(C2145,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":171.25},0]
[null,null,"014049058",null,"ud","Tubo e conexão FD JF PN-25 DN 300",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2146)=9,VLOOKUP(C2146,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":191.4},0]
[null,null,"014049059",null,"ud","Tubo e conexão FD JF PN-25 DN 350",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2147)=9,VLOOKUP(C2147,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":211.55},0]
[null,null,"014049060",null,"ud","Tubo e conexão FD JF PN-25 DN 400",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2148)=9,VLOOKUP(C2148,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":231.7},0]
[null,null,"014049061",null,"ud","Tubo e conexão FD JF PN-25 DN 450",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2149)=9,VLOOKUP(C2149,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":241.77},0]
[null,null,"014049062",null,"ud","Tubo e conexão FD JF PN-25 DN 500",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2150)=9,VLOOKUP(C2150,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":728.33},0]
[null,null,"014049063",null,"ud","Tubo e conexão FD JF PN-25 DN 600",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2151)=9,VLOOKUP(C2151,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":784.36},0]
[null,null,"014049064",null,"ud","Tubo e conexão FD JF PN-25 DN 700",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2152)=9,VLOOKUP(C2152,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":826.38},0]
[null,null,"014049065",null,"ud","Tubo e conexão FD JF PN-25 DN 800",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2153)=9,VLOOKUP(C2153,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1185.56},0]
[null,null,"014049066",null,"ud","Tubo e conexão FD JF PN-25 DN 900",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2154)=9,VLOOKUP(C2154,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1262.05},0]
[null,null,"014049067",null,"ud","Tubo e conexão FD JF PN-25 DN 1000",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2155)=9,VLOOKUP(C2155,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1376.78},0]
[null,null,"014049068",null,"ud","Tubo e conexão FD JF PN-25 DN 1200",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2156)=9,VLOOKUP(C2156,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1606.24},0]
[null,null,"014049069",null,"ud","Tubo e conexão FD JM DN 50",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2157)=9,VLOOKUP(C2157,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":24.17},0]
[null,null,"014049070",null,"ud","Tubo e conexão FD JM DN 80",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2158)=9,VLOOKUP(C2158,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":80.59},0]
[null,null,"014049071",null,"ud","Tubo e conexão FD JM DN 100",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2159)=9,VLOOKUP(C2159,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":80.59},0]
[null,null,"014049072",null,"ud","Tubo e conexão FD JM DN 150",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2160)=9,VLOOKUP(C2160,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":96.71},0]
[null,null,"014049073",null,"ud","Tubo e conexão FD JM DN 200",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2161)=9,VLOOKUP(C2161,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":126.93},0]
[null,null,"014049074",null,"ud","Tubo e conexão FD JM DN 250",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2162)=9,VLOOKUP(C2162,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":137},0]
[null,null,"014049075",null,"ud","Tubo e conexão FD JM DN 300",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2163)=9,VLOOKUP(C2163,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":153.12},0]
[null,null,"014049076",null,"ud","Tubo e conexão FD JM DN 350",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2164)=9,VLOOKUP(C2164,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":169.24},0]
[null,null,"014049077",null,"ud","Tubo e conexão FD JM DN 400",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2165)=9,VLOOKUP(C2165,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":185.36},0]
[null,null,"014049078",null,"ud","Tubo e conexão FD JM DN 450",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2166)=9,VLOOKUP(C2166,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":193.42},0]
[null,null,"014049079",null,"ud","Tubo e conexão FD JM DN 500",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2167)=9,VLOOKUP(C2167,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":582.66999999999996},0]
[null,null,"014049080",null,"ud","Tubo e conexão FD JM DN 600",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2168)=9,VLOOKUP(C2168,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":627.49},0]
[null,null,"014049081",null,"ud","Tubo e conexão FD JM DN 700",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2169)=9,VLOOKUP(C2169,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":661.1},0]
[null,null,"014049082",null,"ud","Tubo e conexão FD JM DN 800",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2170)=9,VLOOKUP(C2170,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":948.45},0]
[null,null,"014049083",null,"ud","Tubo e conexão FD JM DN 900",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2171)=9,VLOOKUP(C2171,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1009.64},0]
[null,null,"014049084",null,"ud","Tubo e conexão FD JM DN 1000",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2172)=9,VLOOKUP(C2172,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1101.42},0]
[null,null,"014049085",null,"ud","Tubo e conexão FD JM DN 1200",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2173)=9,VLOOKUP(C2173,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1284.99},0]
[null,null,"014.050",null,"UD","DESMONTAGEM DE JUNTA AÇO / FG",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2174)=9,VLOOKUP(C2174,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"014050001",null,"ud","Tubo e peça aço JE DN 150",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2175)=9,VLOOKUP(C2175,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":16.41},0]
[null,null,"014050002",null,"ud","Tubo e peça aço JE DN 200",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2176)=9,VLOOKUP(C2176,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":16.41},0]
[null,null,"014050003",null,"ud","Tubo e peça aço JE DN 250",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2177)=9,VLOOKUP(C2177,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":20.149999999999999},0]
[null,null,"014050004",null,"ud","Tubo e peça aço JE DN 300",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2178)=9,VLOOKUP(C2178,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":23.21},0]
[null,null,"014050005",null,"ud","Tubo e peça aço JE DN 350",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2179)=9,VLOOKUP(C2179,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":29.71},0]
[null,null,"014050006",null,"ud","Tubo e peça aço JE DN 400",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2180)=9,VLOOKUP(C2180,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":34.200000000000003},0]
[null,null,"014050007",null,"ud","Tubo e peça aço JE DN 450",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2181)=9,VLOOKUP(C2181,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":38.799999999999997},0]
[null,null,"014050008",null,"ud","Tubo e peça aço JE DN 500",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2182)=9,VLOOKUP(C2182,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":43.42},0]
[null,null,"014050009",null,"ud","Tubo e peça aço JE DN 600",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2183)=9,VLOOKUP(C2183,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":53.39},0]
[null,null,"014050010",null,"ud","Tubo e peça aço JE DN 700",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2184)=9,VLOOKUP(C2184,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":65.069999999999993},0]
[null,null,"014050011",null,"ud","Tubo e peça aço JE DN 800",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2185)=9,VLOOKUP(C2185,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1152.6199999999999},0]
[null,null,"014050012",null,"ud","Tubo e peça aço JE DN 900",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2186)=9,VLOOKUP(C2186,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1274.43},0]
[null,null,"014050013",null,"ud","Tubo e peça aço JE DN 1000",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2187)=9,VLOOKUP(C2187,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1393.63},0]
[null,null,"014050014",null,"ud","Tubo e peça aço JE DN 1100",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2188)=9,VLOOKUP(C2188,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1512.82},0]
[null,null,"014050015",null,"ud","Tubo e peça aço JE DN 1200",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2189)=9,VLOOKUP(C2189,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1634.63},0]
[null,null,"014050016",null,"ud","Tubo e conexão FG JR 1/2” ",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2190)=9,VLOOKUP(C2190,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":4.66},0]
[null,null,"014050017",null,"ud","Tubo e conexão FG JR 3/4”",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2191)=9,VLOOKUP(C2191,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":4.66},0]
[null,null,"014050018",null,"ud","Tubo e conexão FG JR 1”",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2192)=9,VLOOKUP(C2192,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":4.66},0]
[null,null,"014050019",null,"ud","Tubo e conexão FG JR 1 ¼”",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2193)=9,VLOOKUP(C2193,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":5.6},0]
[null,null,"014050020",null,"ud","Tubo e conexão FG JR 1 ½”",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2194)=9,VLOOKUP(C2194,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":5.6},{"$f":"ROUND(D2194*G2194,2)","v":0}]
[null,null,"014050021",null,"ud","Tubo e conexão FG JR 2",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2195)=9,VLOOKUP(C2195,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":7},0]
[null,null,"014050022",null,"ud","Tubo e conexão FG JR 2 ½”",null,0]
[null,null,"014050023",null,"ud","Tubo e conexão FG JR 3”",null,0]
[null,null,"014050024",null,"ud","Tubo e conexão FG JR 4”",null,0]
[null,null,"014050025",null,"ud","Tubo e conexão FG JR 5”",null,0]
[null,null,"014050026",null,"ud","Tubo e conexão FG JR 6”",null,0]
[null,null,"014.051",null,"UD","DESMONTAGEM DE JUNTA  PVC",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2201)=9,VLOOKUP(C2201,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"014051001",null,"ud","Tubo e conexão PVC/RPVC/PRFV JE/JEI DN 50",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2202)=9,VLOOKUP(C2202,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":18.899999999999999},0]
[null,null,"014051002",null,"ud","Tubo e conexão PVC/RPVC/PRFV JE/JEI DN 75",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2203)=9,VLOOKUP(C2203,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":25.43},0]
[null,null,"014051003",null,"ud","Tubo e conexão PVC/RPVC/PRFV JE/JEI DN 100",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2204)=9,VLOOKUP(C2204,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":31.78},0]
[null,null,"014051004",null,"ud","Tubo e conexão PVC/RPVC/PRFV JE/JEI DN 150",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2205)=9,VLOOKUP(C2205,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":38.630000000000003},0]
[null,null,"014051005",null,"ud","Tubo e conexão PVC/RPVC/PRFV JE/JEI DN 200",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2206)=9,VLOOKUP(C2206,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":45.4},0]
[null,null,"014051006",null,"ud","Tubo e conexão PVC/RPVC/PRFV JE/JEI DN 250",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2207)=9,VLOOKUP(C2207,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":52.25},0]
[null,null,"014051007",null,"ud","Tubo e conexão PVC/RPVC/PRFV JE/JEI DN 300",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2208)=9,VLOOKUP(C2208,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":65.13},0]
[null,null,"014051008",null,"ud","Tubo e conexão PVC/RPVC/PRFV JE/JEI DN 350",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2209)=9,VLOOKUP(C2209,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":71.98},0]
[null,null,"014051009",null,"ud","Tubo e conexão PVC/RPVC/PRFV JE/JEI DN 400",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2210)=9,VLOOKUP(C2210,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":78.849999999999994},0]
[null,null,"014051010",null,"ud","Tubo e conexão PVC/RPVC/PRFV JE/JEI DN 500",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2211)=9,VLOOKUP(C2211,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":100.52},0]
[null,null,"014051011",null,"ud","Tubo e conexão PVC/RPVC/PRFV JE/JEI DN 600",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2212)=9,VLOOKUP(C2212,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":112},0]
[null,null,"014051012",null,"ud","Tubo e conexão PVC/RPVC/PRFV JE/JEI DN 700",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2213)=9,VLOOKUP(C2213,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":122.26},0]
[null,null,"014051013",null,"ud","Tubo e conexão PVC/RPVC/PRFV JE/JEI DN 800",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2214)=9,VLOOKUP(C2214,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":133.38999999999999},0]
[null,null,"014051014",null,"ud","Tubo e conexão PVC/RPVC/PRFV JE/JEI DN 900",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2215)=9,VLOOKUP(C2215,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":144},0]
[null,null,"014051015",null,"ud","Tubo e conexão PVC/RPVC/PRFV JE/JEI DN 1000",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2216)=9,VLOOKUP(C2216,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":153.83000000000001},0]
[null,null,"014051016",null,"ud","Tubo e conexão PVC JR 1/2” ",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2217)=9,VLOOKUP(C2217,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":2.8},0]
[null,null,"014051017",null,"ud","Tubo e conexão PVC JR 3/4”",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2218)=9,VLOOKUP(C2218,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":2.8},0]
[null,null,"014051018",null,"ud","Tubo e conexão PVC JR 1”",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2219)=9,VLOOKUP(C2219,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":2.8},0]
[null,null,"014051019",null,"ud","Tubo e conexão PVC JR 1 ¼”",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2220)=9,VLOOKUP(C2220,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":3.73},0]
[null,null,"014051020",null,"ud","Tubo e conexão PVC JR 1 ½”",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2221)=9,VLOOKUP(C2221,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":3.73},0]
[null,null,"014051021",null,"ud","Tubo e conexão PVC JR 2\"",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2222)=9,VLOOKUP(C2222,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":4.66},0]
[null,null,"014051022",null,"ud","Tubo e conexão PVC JR 2 ½”",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2223)=9,VLOOKUP(C2223,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":4.66},0]
[null,null,"014051023",null,"ud","Tubo e conexão PVC JR 3”",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2224)=9,VLOOKUP(C2224,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":5.6},0]
[null,null,"014051024",null,"ud","Tubo e conexão PVC JR 4”",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2225)=9,VLOOKUP(C2225,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":7},0]
[null,null,"014.052",null,"UD","ESCADA ",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2226)=9,VLOOKUP(C2226,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"014052001",null,"m","Tipo marinheiro em PRFV sem gaiola",null,0]
[null,null,"014052002",null,"m","Tipo marinheiro em PRFV com gaiola",null,0]
[null,null,"014052003",null,"m","Tipo marinheiro em aço inox",null,0]
[null,null,"014.053",null,"UD","GUARDA CORPO ",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2230)=9,VLOOKUP(C2230,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"014053001",null,"m","PRFV - Módulo 1 (1,00m)",null,0]
[null,null,"014053002",null,"m","PRFV - Módulo 2 (2,00m)",null,0]
[null,null,"014053003",null,"m","PRFV - Módulo 2 (3,00m)",null,0]
[null,null,"014053004",null,"m","PRFV - Módulo 4 - canto 90º (0,50mx0,5m)",null,0]
[null,null,"014053005",null,"m","Inox - Módulo 1 (1,00m)",null,0]
[null,null,"014053006",null,"m","Inox - Módulo 2 (2,00m)",null,0]
[null,null,"014053007",null,"m","Inox - Módulo 2 (3,00m)",null,0]
[null,null,"014053008",null,"m","Inox - Módulo 4 - canto 90º (0,50mx0,5m)",null,0]
[null,null,"014053009",null,"m","Alumínio - Módulo 1 (1,00m)",null,0]
[null,null,"014053010",null,"m","Alumínio - Módulo 2 (2,00m)",null,0]
[null,null,"014053011",null,"m","Alumínio - Módulo 2 (3,00m)",null,0]
[null,null,"014053012",null,"m","Alumínio - Módulo 4 - canto 90º (0,50mx0,5m)",null,0]
[null,null,"014053013",null,"m","Aço galvanizado - Módulo 1 (1,00m)",null,0]
[null,null,"014053014",null,"m","Aço galvanizado - Módulo 2 (2,00m)",null,0]
[null,null,"014053015",null,"m","Aço galvanizado - Módulo 2 (3,00m)",null,0]
[null,null,"014053016",null,"m","Aço galvanizado - Módulo 4 - canto 90º (0,50mx0,5m)",null,0]
[null,null,"014.054",null,"UD","TAMPA",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2247)=9,VLOOKUP(C2247,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"014054001",null,"ud","Fixa em PRFV para vão 1,00 x 1,00 m",null,0]
[null,null,"014054002",null,"m²","Articulada em PRFV para vão 1,00 x 1,00 m",null,0]
[null,null,"014054003",null,"ud","Fixa em aço inox para vão 1,00 x 1,00 m",null,0]
[null,null,"014054004",null,"m²","Articulada em inox para vão 1,00 x 1,00 m",null,0]
[null,null,"014.055",null,"UD","GRADE DE PISO",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2252)=9,VLOOKUP(C2252,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"014055001",null,"m²","PRFV ",null,0]
[null,null,"014.056",null,"UD","DESLOCAMENTO PARA INTERLIGAÇÕES",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2254)=9,VLOOKUP(C2254,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"014056001",null,"ud","distância média ≤  1,00 km",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2255)=9,VLOOKUP(C2255,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":23.14},0]
[null,null,"014056002",null,"ud","1,01 km < distância média ≤  3,00 km",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2256)=9,VLOOKUP(C2256,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":28.92},0]
[null,null,"014056003",null,"ud","3,01 km < distância média ≤  5,00 km",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2257)=9,VLOOKUP(C2257,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":34.71},0]
[null,null,"014056004",null,"ud","5,01 km < distância média ≤  7,00 km",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2258)=9,VLOOKUP(C2258,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":40.49},{"$f":"ROUND(D2258*G2258,2)","v":0}]
[null,null,"014056005",null,"ud","7,01 km < distância média ≤  9,00 km",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2259)=9,VLOOKUP(C2259,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":52.06},0]
[null,null,"014056006",null,"ud","9,01 km < distância média ≤ 11,00 km",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2260)=9,VLOOKUP(C2260,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":63.63},0]
[null,null,"014056007",null,"ud","11,01 km < distância média ≤  13,00 km",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2261)=9,VLOOKUP(C2261,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":75.2},0]
[null,null,"014056008",null,"ud","13,01 km < distância média ≤ 15,00 km",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2262)=9,VLOOKUP(C2262,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":86.77},0]
[null,null,"014056009",null,"ud","15,01 km < distância média ≤ 20,00 km",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2263)=9,VLOOKUP(C2263,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":115.7},0]
[null,null,"014056010",null,"ud","20,01 km < distância média ≤ 25,00 km",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2264)=9,VLOOKUP(C2264,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":144.62},0]
[null,null,"014056011",null,"ud","25,01 km < distância média ≤ 30,00 km",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2265)=9,VLOOKUP(C2265,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":173.55},0]
[null,null,"015   ",null,null,"URBANIZAÇÃO",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2266)=9,VLOOKUP(C2266,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"015.001",null,"UD","VEDAÇÃO E PROTEÇÃO DE ÁREAS",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2267)=9,VLOOKUP(C2267,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"015001001",null,"m","Cerca de arame farpado com 14 fios",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2268)=9,VLOOKUP(C2268,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":145.53},0]
[null,null,"015001002",null,"m","Cerca de arame liso com 14 fios",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2269)=9,VLOOKUP(C2269,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":141.1},0]
[null,null,"015001003",null,"m","Cerca de arame farpado com 5 fios",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2270)=9,VLOOKUP(C2270,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":106.76},0]
[null,null,"015001004",null,"m","Cerca tipo alambrado",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2271)=9,VLOOKUP(C2271,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":242.19},0]
[null,null,"015001005",null,"m","Muro tipo \"Palito\" em concreto h = 1,80m",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2272)=9,VLOOKUP(C2272,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":281.06},0]
[null,null,"015001006",null,"m","Muro tipo \"Palito\" em concreto h = 2,20 m",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2273)=9,VLOOKUP(C2273,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":342.22},0]
[null,null,"015001007",null,"ud","Portão para veículos h = 1,95 m",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2274)=9,VLOOKUP(C2274,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":8297.56},0]
[null,null,"015001008",null,"ud","Portão para veículos h = 2,20 m",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2275)=9,VLOOKUP(C2275,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":8782.0499999999993},0]
[null,null,"015001009",null,"ud","Portão para veículos em chapa de aço h = 2,20 m",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2276)=9,VLOOKUP(C2276,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":9365.65},0]
[null,null,"015001010",null,"ud","Portão de correr para veículos em chapa de aço",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2277)=9,VLOOKUP(C2277,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":8598.76},0]
[null,null,"015001011",null,"ud","Portão para pedestres h = 1,95 m",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2278)=9,VLOOKUP(C2278,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":3697.42},0]
[null,null,"015001012",null,"ud","Portão para pedestres h = 2,20 m",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2279)=9,VLOOKUP(C2279,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":3903.28},0]
[null,null,"015001013",null,"m","Concertina com diâmetro de 30 cm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2280)=9,VLOOKUP(C2280,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":48.43},0]
[null,null,"015001014",null,"m","Concertina com diâmetro de 45 cm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2281)=9,VLOOKUP(C2281,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":55.81},0]
[null,null,"015.002",null,"UD","PAISAGISMO",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2282)=9,VLOOKUP(C2282,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"015002001",null,"m²","Plantio de grama em leiva",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2283)=9,VLOOKUP(C2283,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":17.2},0]
[null,null,"015002002",null,"m²","Hidrossemeadura",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2284)=9,VLOOKUP(C2284,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":9.75},0]
[null,null,"015002003",null,"ud","Plantio de árvore – altura até 1,00 m",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2285)=9,VLOOKUP(C2285,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":13.3},0]
[null,null,"015002004",null,"ud","Plantio de árvore – altura acima de 1,00 m",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2286)=9,VLOOKUP(C2286,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":18.670000000000002},0]
[null,null,"015.003",null,"UD","DRENAGEM",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2287)=9,VLOOKUP(C2287,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"015003001",null,"m","Calha de concreto pré-moldada simples DN 200",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2288)=9,VLOOKUP(C2288,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":40.32},0]
[null,null,"015003002",null,"m","Calha de concreto pré-moldada simples DN 300",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2289)=9,VLOOKUP(C2289,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":45.74},0]
[null,null,"015003003",null,"m","Calha de concreto pré-moldada simples DN 400",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2290)=9,VLOOKUP(C2290,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":53.17},0]
[null,null,"015003004",null,"m","Calha de concreto pré-moldada simples DN 500",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2291)=9,VLOOKUP(C2291,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":74.98},0]
[null,null,"015003005",null,"m","Galeria em tubo de concreto simples DN 300",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2292)=9,VLOOKUP(C2292,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":64.349999999999994},0]
[null,null,"015003006",null,"m","Galeria em tubo de concreto simples DN 400",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2293)=9,VLOOKUP(C2293,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":85.7},0]
[null,null,"015003007",null,"m","Galeria em tubo de concreto simples DN 500",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2294)=9,VLOOKUP(C2294,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":106.09},0]
[null,null,"015003008",null,"m","Galeria em tubo de concreto simples DN 600",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2295)=9,VLOOKUP(C2295,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":130.9},0]
[null,null,"015003009",null,"m","Galeria em tubo de concreto armado DN 400",null,0]
[null,null,"015003010",null,"m","Galeria em tubo de concreto armado DN 500",null,0]
[null,null,"015003011",null,"m","Galeria em tubo de concreto armado DN 600",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2298)=9,VLOOKUP(C2298,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":222.55},0]
[null,null,"015003012",null,"m","Galeria em tubo de concreto armado DN 800",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2299)=9,VLOOKUP(C2299,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":365.07},0]
[null,null,"015003013",null,"m","Galeria em tubo de concreto armado DN1000",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2300)=9,VLOOKUP(C2300,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":464.97},0]
[null,null,"015003014",null,"m","Galeria em tubo de concreto armado DN1200",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2301)=9,VLOOKUP(C2301,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":686.94},0]
[null,null,"015003015",null,"m","Galeria em tubo de PVC esgoto DN 300",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2302)=9,VLOOKUP(C2302,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":198.47},0]
[null,null,"015003016",null,"ud","Caixa de captação em alvenaria - prof. até 1,00 m",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2303)=9,VLOOKUP(C2303,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":787.8},0]
[null,null,"015003017",null,"ud","Acréscimo p/ profundidade superior a 1,00m",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2304)=9,VLOOKUP(C2304,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":570.85},0]
[null,null,"015003018",null,"ud","Caixa de captação pré-moldada - prof. até 1,00 m",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2305)=9,VLOOKUP(C2305,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":219.33},0]
[null,null,"015003019",null,"ud","Acréscimo p/ profundidade superior a 1,00m",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2306)=9,VLOOKUP(C2306,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":570.85},0]
[null,null,"015003020",null,"ud","Poço de visita para galeria - prof. até 1,00 m",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2307)=9,VLOOKUP(C2307,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1460.11},0]
[null,null,"015003021",null,"ud","Acréscimo p/ profundidade superior a 1,00m",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2308)=9,VLOOKUP(C2308,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":570.85},0]
[null,null,"015003022",null,"m","Dreno em tubo de concreto perfurado DN 150",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2309)=9,VLOOKUP(C2309,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":70.45},0]
[null,null,"015003023",null,"m","Dreno em tubo de concreto perfurado DN 200",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2310)=9,VLOOKUP(C2310,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":70.45},0]
[null,null,"015003024",null,"m","Dreno em tubo cerâmico perfurado DN 100",null,0]
[null,null,"015003025",null,"m","Dreno em tubo cerâmico perfurado DN 150",null,0]
[null,null,"015003026",null,"m","Dreno em tubo cerâmico perfurado DN 200",null,0]
[null,null,"015003027",null,"m","Dreno em tubo PVC corrugado-perfurado DN 75",null,0]
[null,null,"015003028",null,"m","Dreno em tubo PVC corrugado-perfurado DN 100",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2315)=9,VLOOKUP(C2315,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":75.59},0]
[null,null,"015003029",null,"m","Dreno em tubo PVC corrugado-perfurado DE 65",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2316)=9,VLOOKUP(C2316,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":29.27},0]
[null,null,"015003030",null,"m","Dreno em tubo PVC corrugado-perfurado DE 110",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2317)=9,VLOOKUP(C2317,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":36.590000000000003},0]
[null,null,"015003031",null,"m³","Dreno francês – brita",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2318)=9,VLOOKUP(C2318,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":128.86000000000001},0]
[null,null,"015003032",null,"m³","Dreno francês – areia",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2319)=9,VLOOKUP(C2319,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":190.96},0]
[null,null,"015003033",null,"m²","Manta geotêxtil - Resistência a Tração = 7 kN/m",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2320)=9,VLOOKUP(C2320,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":4.03},0]
[null,null,"015003034",null,"m²","Manta geotêxtil - Resistência a Tração = 9 kN/m",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2321)=9,VLOOKUP(C2321,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":8.42},0]
[null,null,"015003035",null,"m²","Manta geotêxtil - Resistência a Tração = 14 kN/m",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2322)=9,VLOOKUP(C2322,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":11.53},{"$f":"ROUND(D2322*G2322,2)","v":0}]
[null,null,"016   ",null,null,"SERVIÇOS DIVERSOS",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2323)=9,VLOOKUP(C2323,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"016.001",null,"UD","ANDAIME",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2324)=9,VLOOKUP(C2324,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"016001001",null,"m²","Andaime de madeira",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2325)=9,VLOOKUP(C2325,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":48.75},0]
[null,null,"016001002",null,"mxmês","Andaime tubular metálico base 1,00 x 1,00 m",null,0]
[null,null,"016001003",null,"mxmês","Andaime tubular metálico base 1,00 x 1,50 m",null,0]
[null,null,"016001004",null,"mxmês","Andaime tubular metálico base 1,50 x 1,50 m",null,0]
[null,null,"016001005",null,"mxmês","Andaime tubular metálico base 1,50 x 2,00 m",null,0]
[null,null,"016001006",null,"udxmês","Balancim para duas pessoas",null,0]
[null,null,"016001007",null,"udxmês","Cadeira suspensa",null,0]
[null,null,"016.002",null,"UD","POÇO EM ANÉIS DE CONCRETO ARMADO",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2332)=9,VLOOKUP(C2332,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"016002001",null,"ud","DN 1000 para profundidade até 1,00 m",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2333)=9,VLOOKUP(C2333,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1204.31},0]
[null,null,"016002002",null,"ud","Acréscimo p/profundidade superior a 1,00m",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2334)=9,VLOOKUP(C2334,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":488.95},0]
[null,null,"016002003",null,"ud","DN 1200 para profundidade até 1,00 m",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2335)=9,VLOOKUP(C2335,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1341.54},0]
[null,null,"016002004",null,"ud","Acréscimo p/profundidade superior a 1,00m",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2336)=9,VLOOKUP(C2336,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":754.4},0]
[null,null,"016002005",null,"ud","DN 1500 para profundidade até 1,00 m",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2337)=9,VLOOKUP(C2337,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1931.06},0]
[null,null,"016002006",null,"ud","Acréscimo p/profundidade superior a 1,00m",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2338)=9,VLOOKUP(C2338,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1051.42},0]
[null,null,"016002007",null,"ud","DN 2000 para profundidade até 1,00 m",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2339)=9,VLOOKUP(C2339,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":3853.96},0]
[null,null,"016002008",null,"ud","Acréscimo p/profundidade superior a 1,00m",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2340)=9,VLOOKUP(C2340,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":2518.91},0]
[null,null,"016.003",null,"UD","DISPOSITIVO DE VENTILAÇÃO/EXTRAVASÃO PARA RESERVATÓRIO",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2341)=9,VLOOKUP(C2341,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"016003001",null,"ud","Tipo 1",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2342)=9,VLOOKUP(C2342,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":301.89999999999998},0]
[null,null,"016003002",null,"ud","Tipo 2",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2343)=9,VLOOKUP(C2343,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":631.35},0]
[null,null,"016003003",null,"ud","Tipo 3 - Módulo 500",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2344)=9,VLOOKUP(C2344,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1539.53},0]
[null,null,"016003004",null,"ud","Tipo 3 - Módulo 750",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2345)=9,VLOOKUP(C2345,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":2232.9499999999998},0]
[null,null,"016.004",null,"UD","DISPOSITIVO DE VENTILAÇÃO DE TETO PARA RESERVATÓRIO",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2346)=9,VLOOKUP(C2346,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"016004001",null,"ud","Ventilação de teto para reservatório",null,0]
[null,null,"016.005",null,"UD","PASSADIÇO PROVISÓRIO",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2348)=9,VLOOKUP(C2348,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"016005001",null,"m²","Metálico para veículos",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2349)=9,VLOOKUP(C2349,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":40.83},0]
[null,null,"016005002",null,"m²","Madeira para veículos",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2350)=9,VLOOKUP(C2350,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":65.27},0]
[null,null,"016005003",null,"m²","Madeira para pedestres",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2351)=9,VLOOKUP(C2351,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":12.36},0]
[null,null,"016005004",null,"m²","Placa de concreto",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2352)=9,VLOOKUP(C2352,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":76.989999999999995},0]
[null,null,"016.006",null,"UD","SERVIÇO EM FOSSA",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2353)=9,VLOOKUP(C2353,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"016006001",null,"ud","Esgotamento",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2354)=9,VLOOKUP(C2354,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":441.23},0]
[null,null,"016006002",null,"m","Travessia",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2355)=9,VLOOKUP(C2355,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":71.010000000000005},0]
[null,null,"016.007",null,"UD","CAIXA DE ALVENARIA",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2356)=9,VLOOKUP(C2356,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"016007001",null,"m²","Tampa em concreto",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2357)=9,VLOOKUP(C2357,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":227.75},0]
[null,null,"016007002",null,"m","Parede de tijolos de ½ vez 0,40 m x 0,40 m",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2358)=9,VLOOKUP(C2358,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":303.5},0]
[null,null,"016007003",null,"m","Parede de tijolos de ½ vez 0,50 m x 0,50 m",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2359)=9,VLOOKUP(C2359,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":367.47},0]
[null,null,"016007004",null,"m","Parede de tijolos de ½ vez 0,50 m x 0,80 m",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2360)=9,VLOOKUP(C2360,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":459.52},0]
[null,null,"016007005",null,"m","Parede de tijolos de ½ vez 0,50 m x 1,00 m",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2361)=9,VLOOKUP(C2361,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":527.41999999999996},0]
[null,null,"016007006",null,"m","Parede de tijolos de ½ vez 0,80 m x 0,80 m",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2362)=9,VLOOKUP(C2362,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":554.79999999999995},0]
[null,null,"016007007",null,"m","Parede de tijolos de ½ vez 0,80 m x 1,00 m",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2363)=9,VLOOKUP(C2363,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":618.30999999999995},0]
[null,null,"016007008",null,"m","Parede de tijolos de ½ vez 0,80 m x 1,20 m",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2364)=9,VLOOKUP(C2364,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":681.83},0]
[null,null,"016007009",null,"m","Parede de tijolos de ½ vez 1,00 m x 1,00 m",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2365)=9,VLOOKUP(C2365,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":687.36},0]
[null,null,"016007010",null,"m","Parede de tijolos de ½ vez 1,00 m x 1,20 m",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2366)=9,VLOOKUP(C2366,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":746.01},0]
[null,null,"016007011",null,"m","Parede de tijolos de ½ vez 1,00 m x 1,50 m",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2367)=9,VLOOKUP(C2367,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":847.31},0]
[null,null,"016007012",null,"m","Parede de tijolos de ½ vez 1,20 m x 1,20 m",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2368)=9,VLOOKUP(C2368,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":819.84},0]
[null,null,"016007013",null,"m","Parede de tijolos de ½ vez 1,20 m x 1,50 m",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2369)=9,VLOOKUP(C2369,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":927.28},0]
[null,null,"016007014",null,"m","Parede de tijolos de ½ vez 1,50 m x 1,50 m",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2370)=9,VLOOKUP(C2370,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1007.25},0]
[null,null,"016007015",null,"m²","Fundo em concreto não estrutural",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2371)=9,VLOOKUP(C2371,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":101.08},0]
[null,null,"016.008",null,"UD","TRAVESSIA NÃO DESTRUTIVA - COM ARRUELA OU TOCO DE TUBO",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2372)=9,VLOOKUP(C2372,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"016008001",null,"m","Furo diâm. até 40 mm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2373)=9,VLOOKUP(C2373,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":50.18},0]
[null,null,"016008002",null,"m","Furo diâm. 60 m",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2374)=9,VLOOKUP(C2374,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":61.27},0]
[null,null,"016008003",null,"m","Furo diâm. 95 mm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2375)=9,VLOOKUP(C2375,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":72.36},0]
[null,null,"016008004",null,"m","Furo diâm. 120 mm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2376)=9,VLOOKUP(C2376,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":83.45},0]
[null,null,"016008005",null,"m","Furo diâm. 170 mm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2377)=9,VLOOKUP(C2377,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":94.54},0]
[null,null,"016008006",null,"m","Furo diâm. 200 mm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2378)=9,VLOOKUP(C2378,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":116.72},0]
[null,null,"016.009",null,"UD","TRAVESSIA NÃO DESTRUTIVA - COM ARRUELA E ÁGUA",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2379)=9,VLOOKUP(C2379,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"016009001",null,"m","Arruela e água - furo diâm. até 40 mm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2380)=9,VLOOKUP(C2380,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":27.02},0]
[null,null,"016009002",null,"m","Arruela e água - furo diâm. 60 mm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2381)=9,VLOOKUP(C2381,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":35.43},0]
[null,null,"016009003",null,"m","Arruela e água - furo diâm. 95 mm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2382)=9,VLOOKUP(C2382,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":53.14},0]
[null,null,"016009004",null,"m","Arruela e água - furo diâm. 120 mm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2383)=9,VLOOKUP(C2383,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":64.95},0]
[null,null,"016009005",null,"m","Arruela e água - furo diâm. 170 mm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2384)=9,VLOOKUP(C2384,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":82.67},0]
[null,null,"016009006",null,"m","Arruela e água - furo diâm. 200 mm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2385)=9,VLOOKUP(C2385,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":106.29},0]
[null,null,"016.010",null,"UD","TRAVESSIA NÃO DESTRUTIVA - COM TRADO",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2386)=9,VLOOKUP(C2386,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"016010001",null,"m","Trado manual - furo diâm. até 100 mm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2387)=9,VLOOKUP(C2387,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":85.13},{"$f":"ROUND(D2387*G2387,2)","v":0}]
[null,null,"016010002",null,"m","Trado manual - furo diâm. 150 mm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2388)=9,VLOOKUP(C2388,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":170.26},0]
[null,null,"016010003",null,"m","Trado manual - furo diâm. 200 mm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2389)=9,VLOOKUP(C2389,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":255.39},0]
[null,null,"016010004",null,"m","Trado manual - furo diâm. 250 mm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2390)=9,VLOOKUP(C2390,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":340.53},0]
[null,null,"016010005",null,"m","Trado mecânico - furo diâm. até 100 mm",null,0]
[null,null,"016010006",null,"m","Trado mecânico - furo diâm. 150 mm",null,0]
[null,null,"016010007",null,"m","Trado mecânico - furo diâm. 200 mm",null,0]
[null,null,"016010008",null,"m","Trado mecânico - furo diâm. 250 mm",null,0]
[null,null,"016010009",null,"m","Trado mecânico - furo diâm. 300 mm",null,0]
[null,null,"016010010",null,"m","Trado mecânico - furo diâm. 400 mm",null,0]
[null,null,"016.011",null,"UD","CRAVAÇÃO MND - CONVENCIONAL",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2397)=9,VLOOKUP(C2397,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"016011001",null,"m","Cravação MND - Convencional DN 150",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2398)=9,VLOOKUP(C2398,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":239.72},0]
[null,null,"016011002",null,"m","Cravação MND - Convencional DN 200",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2399)=9,VLOOKUP(C2399,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":319.39999999999998},0]
[null,null,"016011003",null,"m","Cravação MND - Convencional DN 250",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2400)=9,VLOOKUP(C2400,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":399.08},0]
[null,null,"016011004",null,"m","Cravação MND - Convencional DN 300",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2401)=9,VLOOKUP(C2401,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":478.65},0]
[null,null,"016011005",null,"m","Cravação MND - Convencional DN 350",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2402)=9,VLOOKUP(C2402,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":558.05999999999995},0]
[null,null,"016011006",null,"m","Cravação MND - Convencional DN 400",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2403)=9,VLOOKUP(C2403,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":637.41},0]
[null,null,"016011007",null,"m","Cravação MND - Convencional DN 500  ",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2404)=9,VLOOKUP(C2404,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":795.98},0]
[null,null,"016011008",null,"m","Cravação MND - Convencional DN 600  ",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2405)=9,VLOOKUP(C2405,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":954.29},0]
[null,null,"016011009",null,"m","Cravação MND - Convencional DE 140",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2406)=9,VLOOKUP(C2406,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":223.76},0]
[null,null,"016011010",null,"m","Cravação MND - Convencional DE 160  ",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2407)=9,VLOOKUP(C2407,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":255.71},0]
[null,null,"016011011",null,"m","Cravação MND - Convencional DE 180  ",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2408)=9,VLOOKUP(C2408,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":287.66000000000003},0]
[null,null,"016011012",null,"m","Cravação MND - Convencional DE 200  ",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2409)=9,VLOOKUP(C2409,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":319.51},0]
[null,null,"016011013",null,"m","Cravação MND - Convencional DE 225  ",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2410)=9,VLOOKUP(C2410,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":359.36},0]
[null,null,"016011014",null,"m","Cravação MND - Convencional DE 280  ",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2411)=9,VLOOKUP(C2411,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":446.99},0]
[null,null,"016011015",null,"m","Cravação MND - Convencional DE 315",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2412)=9,VLOOKUP(C2412,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":502.66},0]
[null,null,"016011016",null,"m","Cravação MND - Convencional DE 355",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2413)=9,VLOOKUP(C2413,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":566.20000000000005},0]
[null,null,"016011017",null,"m","Cravação MND - Convencional DE 400",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2414)=9,VLOOKUP(C2414,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":637.61},0]
[null,null,"016011018",null,"m","Cravação MND - Convencional DE 450",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2415)=9,VLOOKUP(C2415,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":716.92},0]
[null,null,"016011019",null,"m","Cravação MND - Convencional DE 500",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2416)=9,VLOOKUP(C2416,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":796.16},0]
[null,null,"016011020",null,"m","Cravação MND - Convencional DE 560",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2417)=9,VLOOKUP(C2417,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":891.12},0]
[null,null,"016011021",null,"m","Cravação MND - Convencional DE 630",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2418)=9,VLOOKUP(C2418,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1001.88},0]
[null,null,"016.012",null,"UD","CRAVAÇÃO MND - “NAVIGATOR”",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2419)=9,VLOOKUP(C2419,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"016012001",null,"m","Cravação MND - Navigator DN 50",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2420)=9,VLOOKUP(C2420,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":181.27},0]
[null,null,"016012002",null,"m","Cravação MND - Navigator DN 75/80",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2421)=9,VLOOKUP(C2421,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":181.27},0]
[null,null,"016012003",null,"m","Cravação MND - Navigator DN 100",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2422)=9,VLOOKUP(C2422,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":307.33999999999997},0]
[null,null,"016012004",null,"m","Cravação MND - Navigator DN 150",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2423)=9,VLOOKUP(C2423,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":319.63},0]
[null,null,"016012005",null,"m","Cravação MND - Navigator DN 200",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2424)=9,VLOOKUP(C2424,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":425.87},0]
[null,null,"016012006",null,"m","Cravação MND - Navigator DN 250",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2425)=9,VLOOKUP(C2425,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":532.11},0]
[null,null,"016012007",null,"m","Cravação MND - Navigator DN 300",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2426)=9,VLOOKUP(C2426,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":638.20000000000005},0]
[null,null,"016012008",null,"m","Cravação MND - Navigator DN 350",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2427)=9,VLOOKUP(C2427,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":744.08},0]
[null,null,"016012009",null,"m","Cravação MND - Navigator DN 400",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2428)=9,VLOOKUP(C2428,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":849.88},0]
[null,null,"016012010",null,"m","Cravação MND - Navigator DN 500",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2429)=9,VLOOKUP(C2429,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1061.31},0]
[null,null,"016012011",null,"m","Cravação MND - Navigator DN 600",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2430)=9,VLOOKUP(C2430,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1272.3900000000001},0]
[null,null,"016012012",null,"m","Cravação MND - Navigator DE 50",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2431)=9,VLOOKUP(C2431,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":181.27},0]
[null,null,"016012013",null,"m","Cravação MND - Navigator DE 63",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2432)=9,VLOOKUP(C2432,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":179.9},0]
[null,null,"016012014",null,"m","Cravação MND - Navigator DE 75",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2433)=9,VLOOKUP(C2433,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":181.27},0]
[null,null,"016012015",null,"m","Cravação MND - Navigator DE 90",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2434)=9,VLOOKUP(C2434,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":191.87},0]
[null,null,"016012016",null,"m","Cravação MND - Navigator DE 110 ",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2435)=9,VLOOKUP(C2435,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":234.5},0]
[null,null,"016012017",null,"m","Cravação MND - Navigator DE 125",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2436)=9,VLOOKUP(C2436,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":266.45999999999998},0]
[null,null,"016012018",null,"m","Cravação MND - Navigator DE 140",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2437)=9,VLOOKUP(C2437,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":298.33999999999997},0]
[null,null,"016012019",null,"m","Cravação MND - Navigator DE 160",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2438)=9,VLOOKUP(C2438,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":340.95},0]
[null,null,"016012020",null,"m","Cravação MND - Navigator DE 180",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2439)=9,VLOOKUP(C2439,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":383.55},0]
[null,null,"016012021",null,"m","Cravação MND - Navigator DE 200",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2440)=9,VLOOKUP(C2440,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":426.02},0]
[null,null,"016012022",null,"m","Cravação MND - Navigator DE 225",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2441)=9,VLOOKUP(C2441,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":479.15},0]
[null,null,"016012023",null,"m","Cravação MND - Navigator DE 280",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2442)=9,VLOOKUP(C2442,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":595.99},0]
[null,null,"016012024",null,"m","Cravação MND - Navigator DE 315",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2443)=9,VLOOKUP(C2443,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":670.21},0]
[null,null,"016012025",null,"m","Cravação MND - Navigator DE 355",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2444)=9,VLOOKUP(C2444,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":754.94},0]
[null,null,"016012026",null,"m","Cravação MND - Navigator DE 400",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2445)=9,VLOOKUP(C2445,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":850.15},0]
[null,null,"016012027",null,"m","Cravação MND - Navigator DE 450",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2446)=9,VLOOKUP(C2446,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":955.9},0]
[null,null,"016012028",null,"m","Cravação MND - Navigator DE 500",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2447)=9,VLOOKUP(C2447,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1061.55},0]
[null,null,"016012029",null,"m","Cravação MND - Navigator DE 560",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2448)=9,VLOOKUP(C2448,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1188.1600000000001},0]
[null,null,"016012030",null,"m","Cravação MND - Navigator DE 630",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2449)=9,VLOOKUP(C2449,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1335.84},0]
[null,null,"016.013",null,"UD","CRAVAÇÃO MND - “TUNNEL LINER”",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2450)=9,VLOOKUP(C2450,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"016013001",null,"m","Cravação MND - Tunnel Liner diam. 1200",null,{"$f":"ROUND(D2451*G2451,2)","v":0}]
[null,null,"016013002",null,"m","Cravação MND - Tunnel Liner diam. 1400",null,0]
[null,null,"016013003",null,"m","Cravação MND - Tunnel Liner diam. 1600",null,0]
[null,null,"016013004",null,"m","Cravação MND - Tunnel Liner diam. 1800",null,0]
[null,null,"016013005",null,"m","Cravação MND - Tunnel Liner diam. 2000",null,0]
[null,null,"016.014",null,"UD","CRAVAÇÃO MND - MICROTÚNEL",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2456)=9,VLOOKUP(C2456,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"016014001",null,"m","Cravação MND - Microtúnel DN 600",null,0]
[null,null,"016014002",null,"m","Cravação MND - Microtúnel DN 800",null,0]
[null,null,"016014003",null,"m","Cravação MND - Microtúnel DN 1000",null,0]
[null,null,"016014004",null,"m","Cravação MND - Microtúnel DN 1200",null,0]
[null,null,"016.015",null,"UD","TRANSPORTE DE MATERIAIS",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2461)=9,VLOOKUP(C2461,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"016015001",null,"t","Carga e descarga",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2462)=9,VLOOKUP(C2462,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":47.88},0]
[null,null,"016015002",null,"txkm","Transporte rodoviário",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2463)=9,VLOOKUP(C2463,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":0.74},0]
[null,null,"016015003",null,"txkm","Transporte local - rua pavimentada",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2464)=9,VLOOKUP(C2464,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1.08},0]
[null,null,"016015004",null,"txkm","Transporte local - rua não pavimentada",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2465)=9,VLOOKUP(C2465,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1.4},0]
[null,null,"016015005",null,"txkm","Transporte local - caminho de serviço",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2466)=9,VLOOKUP(C2466,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":3.26},0]
[null,null,"016.016",null,"UD","LIMPEZA DE OBRA",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2467)=9,VLOOKUP(C2467,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"016016001",null,"m","Obra linear – raspagem e varrição",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2468)=9,VLOOKUP(C2468,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1.98},0]
[null,null,"016016002",null,"m","Obra linear - lavagem",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2469)=9,VLOOKUP(C2469,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":0.66},0]
[null,null,"016016003",null,"m²","Obra localizada",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2470)=9,VLOOKUP(C2470,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":9.98},0]
[null,null,"016016004",null,"m","Lavagem de rede de esgoto",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2471)=9,VLOOKUP(C2471,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":2.25},0]
[null,null,"016016005",null,"m","Lavagem de rede de água com desinfecção",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2472)=9,VLOOKUP(C2472,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":2.25},0]
[null,null,"016.017",null,"UD","MÃO DE OBRA",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2473)=9,VLOOKUP(C2473,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"016017001",null,"h","Servente",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2474)=9,VLOOKUP(C2474,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":26.48},0]
[null,null,"016017002",null,"h","Meio profissional",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2475)=9,VLOOKUP(C2475,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":28.01},0]
[null,null,"016017003",null,"h","Profissional",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2476)=9,VLOOKUP(C2476,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":34.07},0]
[null,null,"016.018",null,"UD","EQUIPAMENTO – HORA PRODUTIVA E IMPRODUTIVA",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2477)=9,VLOOKUP(C2477,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"016018001",null,"h","Retroescavadeira - hora produtiva",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2478)=9,VLOOKUP(C2478,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":159.72},0]
[null,null,"016018002",null,"h","Retroescavadeira - hora improdutiva",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2479)=9,VLOOKUP(C2479,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":68.22},0]
[null,null,"016018003",null,"h","Escavadeira hidráulica - hora produtiva",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2480)=9,VLOOKUP(C2480,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":294.72000000000003},0]
[null,null,"016018004",null,"h","Escavadeira hidráulica - hora improdutiva",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2481)=9,VLOOKUP(C2481,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":110.66},0]
[null,null,"016018005",null,"h","Caminhonete - hora produtiva",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2482)=9,VLOOKUP(C2482,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":79.69},0]
[null,null,"016018006",null,"h","Caminhonete - hora improdutiva",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2483)=9,VLOOKUP(C2483,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":37.85},0]
[null,null,"016018007",null,"h","Caminhão munck - hora produtiva",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2484)=9,VLOOKUP(C2484,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":179.69},0]
[null,null,"016018008",null,"h","Caminhão munck - hora improdutiva",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2485)=9,VLOOKUP(C2485,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":79.2},0]
[null,null,"016018009",null,"h","Caminhão carroceria 10 t - hora produtiva",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2486)=9,VLOOKUP(C2486,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":203.88},0]
[null,null,"016018010",null,"h","Caminhão carroceria 10 t - hora improdutiva",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2487)=9,VLOOKUP(C2487,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":65.44},0]
[null,null,"016018011",null,"h","Caminhão basculante 8 m³ - hora produtiva",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2488)=9,VLOOKUP(C2488,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":222.36},0]
[null,null,"016018012",null,"h","Caminhão basculante 8 m³ hora improdutiva",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2489)=9,VLOOKUP(C2489,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":72.27},0]
[null,null,"016018013",null,"h","Caminhão pipa até 10 m3 - hora produtiva",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2490)=9,VLOOKUP(C2490,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":213.33},0]
[null,null,"016018014",null,"h","Caminhão pipa até 10 m3 - hora improdutiva",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2491)=9,VLOOKUP(C2491,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":70.88},0]
[null,null,"017   ",null,null,"LIGAÇÕES PREDIAIS",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2492)=9,VLOOKUP(C2492,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"017.001",null,"UD","EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA ¾” - REDE PVC OU FD",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2493)=9,VLOOKUP(C2493,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"017001001",null,"ud","No passeio sem pavimento",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2494)=9,VLOOKUP(C2494,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":108.91},0]
[null,null,"017001002",null,"ud","No passeio pavimentado",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2495)=9,VLOOKUP(C2495,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":172.88},0]
[null,null,"017001003",null,"ud","Na rua, passeio e rua sem pavimento",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2496)=9,VLOOKUP(C2496,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":396.58},0]
[null,null,"017001004",null,"ud","Na rua, passeio sem pavimento e rua pavimentada",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2497)=9,VLOOKUP(C2497,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":465.31},0]
[null,null,"017001005",null,"ud","Na rua, passeio pavimentado e rua sem pavimento",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2498)=9,VLOOKUP(C2498,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":587.69000000000005},0]
[null,null,"017001006",null,"ud","Na rua, passeio e rua pavimentados",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2499)=9,VLOOKUP(C2499,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":656.43},0]
[null,null,"017001007",null,"ud","No outro lado da rua, passeio e rua sem pavimento",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2500)=9,VLOOKUP(C2500,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":556.09},0]
[null,null,"017001008",null,"ud","No outro lado da rua, passeio sem pavimento e rua pavimentada",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2501)=9,VLOOKUP(C2501,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":618.19000000000005},0]
[null,null,"017001009",null,"ud","No outro lado da rua, passeio pavimentado e rua sem pavimento",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2502)=9,VLOOKUP(C2502,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":964.49},0]
[null,null,"017001010",null,"ud","No outro lado da rua, passeio e rua pavimentados",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2503)=9,VLOOKUP(C2503,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1026.5899999999999},0]
[null,null,"017.002",null,"UD","EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA ¾” - REDE PEAD",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2504)=9,VLOOKUP(C2504,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"017002001",null,"ud","No passeio sem pavimento",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2505)=9,VLOOKUP(C2505,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":165.21},0]
[null,null,"017002002",null,"ud","No passeio pavimentado",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2506)=9,VLOOKUP(C2506,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":229.18},0]
[null,null,"017002003",null,"ud","Na rua, passeio e rua sem pavimento",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2507)=9,VLOOKUP(C2507,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":452.88},0]
[null,null,"017002004",null,"ud","Na rua, passeio sem pavimento e rua pavimentada",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2508)=9,VLOOKUP(C2508,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":521.61},0]
[null,null,"017002005",null,"ud","Na rua, passeio pavimentado e rua sem pavimento",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2509)=9,VLOOKUP(C2509,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":643.99},0]
[null,null,"017002006",null,"ud","Na rua, passeio e rua pavimentados",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2510)=9,VLOOKUP(C2510,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":712.72},0]
[null,null,"017002007",null,"ud","No outro lado da rua, passeio e rua sem pavimento",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2511)=9,VLOOKUP(C2511,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":612},0]
[null,null,"017002008",null,"ud","No outro lado da rua, passeio sem pavimento e rua pavimentada",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2512)=9,VLOOKUP(C2512,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":674.1},0]
[null,null,"017002009",null,"ud","No outro lado da rua, passeio pavimentado e rua sem pavimento",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2513)=9,VLOOKUP(C2513,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1020.4},0]
[null,null,"017002010",null,"ud","No outro lado da rua, passeio e rua pavimentados",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2514)=9,VLOOKUP(C2514,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1082.5},{"$f":"ROUND(D2514*G2514,2)","v":0}]
[null,null,"017.003",null,"UD","INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PROTEÇÃO DE HIDRÔMETRO - CPH",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2515)=9,VLOOKUP(C2515,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"017003001",null,"ud","Instalação de CPH",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2516)=9,VLOOKUP(C2516,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":145.41},0]
[null,null,"017.004",null,"UD","FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/ LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA ¾” – REDE ATÉ 40mm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2517)=9,VLOOKUP(C2517,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"017004001",null,"ud","Cavalete ¾”, rede PVC no passeio",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2518)=9,VLOOKUP(C2518,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":123.86},0]
[null,null,"017004002",null,"ud","Cavalete ¾”, rede PVC na rua",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2519)=9,VLOOKUP(C2519,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":166.76},0]
[null,null,"017004003",null,"ud","Cavalete ¾”, rede PVC no outro lado da rua",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2520)=9,VLOOKUP(C2520,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":209.66},0]
[null,null,"017004004",null,"ud","UMC ¾” bloco, rede PVC no passeio",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2521)=9,VLOOKUP(C2521,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":181.58},0]
[null,null,"017004005",null,"ud","UMC ¾” bloco, rede PVC na rua",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2522)=9,VLOOKUP(C2522,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":224.48},0]
[null,null,"017004006",null,"ud","UMC ¾” bloco, rede PVC no outro lado da rua",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2523)=9,VLOOKUP(C2523,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":267.38},0]
[null,null,"017004007",null,"ud","UMC ¾” muro/parede, rede PVC no passeio",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2524)=9,VLOOKUP(C2524,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":166.52},0]
[null,null,"017004008",null,"ud","UMC ¾” muro/parede, rede PVC na rua",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2525)=9,VLOOKUP(C2525,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":209.42},0]
[null,null,"017004009",null,"ud","UMC ¾” muro/parede, rede PVC no outro lado da rua",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2526)=9,VLOOKUP(C2526,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":252.32},0]
[null,null,"017004010",null,"ud","Caixa subterrânea p/ HD ¾”, rede PVC no passeio",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2527)=9,VLOOKUP(C2527,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":93.33},0]
[null,null,"017004011",null,"ud","Caixa subterrânea p/ HD ¾”, rede PVC na rua",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2528)=9,VLOOKUP(C2528,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":136.22999999999999},0]
[null,null,"017004012",null,"ud","Caixa subterrânea p/ HD ¾”, rede PVC no outro lado da rua",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2529)=9,VLOOKUP(C2529,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":179.13},0]
[null,null,"017004013",null,"ud","Cavalete ¾”, rede PEAD no passeio",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2530)=9,VLOOKUP(C2530,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":287.55},0]
[null,null,"017004014",null,"ud","Cavalete ¾”, rede PEAD na rua",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2531)=9,VLOOKUP(C2531,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":330.45},0]
[null,null,"017004015",null,"ud","Cavalete ¾”, rede PEAD no outro lado da rua",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2532)=9,VLOOKUP(C2532,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":373.35},0]
[null,null,"017004016",null,"ud","UMC ¾” bloco, rede PEAD no passeio",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2533)=9,VLOOKUP(C2533,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":345.27},0]
[null,null,"017004017",null,"ud","UMC ¾” bloco, rede PEAD na rua",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2534)=9,VLOOKUP(C2534,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":388.17},0]
[null,null,"017004018",null,"ud","UMC ¾” muro/parede, rede PEAD no passeio",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2535)=9,VLOOKUP(C2535,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":431.07},0]
[null,null,"017004019",null,"ud","UMC ¾” bloco, rede PEAD no outro lado da rua",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2536)=9,VLOOKUP(C2536,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":330.21},0]
[null,null,"017004020",null,"ud","UMC ¾” muro/parede, rede PEAD na rua",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2537)=9,VLOOKUP(C2537,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":373.11},0]
[null,null,"017004021",null,"ud","UMC ¾” muro/parede, rede PEAD outro lado da rua",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2538)=9,VLOOKUP(C2538,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":416.01},0]
[null,null,"017004022",null,"ud","Caixa subterrânea p/ HD ¾”, rede PEAD no passeio",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2539)=9,VLOOKUP(C2539,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":257.02},0]
[null,null,"017004023",null,"ud","Caixa subterrânea p/ HD ¾”, rede PEAD na rua",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2540)=9,VLOOKUP(C2540,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":299.92},0]
[null,null,"017004024",null,"ud","Caixa subterrânea p/ HD ¾”, rede PEAD no outro lado da rua",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2541)=9,VLOOKUP(C2541,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":342.82},0]
[null,null,"017.005",null,"UD","FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/ LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA ¾” - REDE 50 a 160 mm ",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2542)=9,VLOOKUP(C2542,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"017005001",null,"ud","Cavalete ¾”, rede PVC no passeio",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2543)=9,VLOOKUP(C2543,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":150.58000000000001},0]
[null,null,"017005002",null,"ud","Cavalete ¾”, rede PVC na rua",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2544)=9,VLOOKUP(C2544,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":193.48},0]
[null,null,"017005003",null,"ud","Cavalete ¾”, rede PVC no outro lado da rua",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2545)=9,VLOOKUP(C2545,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":236.38},0]
[null,null,"017005004",null,"ud","UMC ¾” bloco, rede PVC no passeio",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2546)=9,VLOOKUP(C2546,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":208.3},0]
[null,null,"017005005",null,"ud","UMC ¾” bloco, rede PVC na rua",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2547)=9,VLOOKUP(C2547,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":251.2},0]
[null,null,"017005006",null,"ud","UMC ¾” bloco, rede PVC no outro lado da rua",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2548)=9,VLOOKUP(C2548,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":294.10000000000002},0]
[null,null,"017005007",null,"ud","UMC ¾” muro/parede, rede PVC no passeio",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2549)=9,VLOOKUP(C2549,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":193.24},0]
[null,null,"017005008",null,"ud","UMC ¾” muro/parede, rede PVC na rua",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2550)=9,VLOOKUP(C2550,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":236.14},0]
[null,null,"017005009",null,"ud","UMC ¾” muro/parede, rede PVC no outro lado da rua",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2551)=9,VLOOKUP(C2551,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":279.04000000000002},0]
[null,null,"017005010",null,"ud","Caixa subterrânea p/ HD ¾”, rede PVC no passeio",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2552)=9,VLOOKUP(C2552,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":120.05},0]
[null,null,"017005011",null,"ud","Caixa subterrânea p/ HD ¾”, rede PVC na rua",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2553)=9,VLOOKUP(C2553,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":162.94999999999999},0]
[null,null,"017005012",null,"ud","Caixa subterrânea p/ HD ¾”, rede PVC no outro lado da rua",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2554)=9,VLOOKUP(C2554,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":205.85},0]
[null,null,"017005013",null,"ud","Cavalete ¾”, rede FD no passeio",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2555)=9,VLOOKUP(C2555,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":200.73},0]
[null,null,"017005014",null,"ud","Cavalete ¾”, rede FD na rua",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2556)=9,VLOOKUP(C2556,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":243.63},0]
[null,null,"017005015",null,"ud","Cavalete ¾”, rede FD no outro lado da rua",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2557)=9,VLOOKUP(C2557,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":286.52999999999997},0]
[null,null,"017005016",null,"ud","UMC ¾” bloco, rede FD no passeio",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2558)=9,VLOOKUP(C2558,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":258.45},0]
[null,null,"017005017",null,"ud","UMC ¾” bloco, rede FD na rua",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2559)=9,VLOOKUP(C2559,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":301.35000000000002},0]
[null,null,"017005018",null,"ud","UMC ¾” bloco, rede FD no outro lado da rua",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2560)=9,VLOOKUP(C2560,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":344.25},0]
[null,null,"017005019",null,"ud","UMC ¾” muro/parede, rede FD no passeio",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2561)=9,VLOOKUP(C2561,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":243.39},0]
[null,null,"017005020",null,"ud","UMC ¾” muro/parede, rede FD na rua",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2562)=9,VLOOKUP(C2562,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":286.29000000000002},0]
[null,null,"017005021",null,"ud","UMC ¾” muro/parede, rede FD no outro lado da rua",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2563)=9,VLOOKUP(C2563,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":329.19},0]
[null,null,"017005022",null,"ud","Caixa subterrânea p/ HD ¾”, rede FD no passeio",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2564)=9,VLOOKUP(C2564,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":170.2},0]
[null,null,"017005023",null,"ud","Caixa subterrânea p/ HD ¾”, rede FD na rua",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2565)=9,VLOOKUP(C2565,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":213.1},0]
[null,null,"017005024",null,"ud","Caixa subterrânea p/ HD ¾”, rede FD no outro lado da rua",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2566)=9,VLOOKUP(C2566,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":256},0]
[null,null,"017005025",null,"ud","Cavalete ¾”, rede PEAD no passeio",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2567)=9,VLOOKUP(C2567,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":286.69},0]
[null,null,"017005026",null,"ud","Cavalete ¾”, rede PEAD na rua",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2568)=9,VLOOKUP(C2568,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":329.59},0]
[null,null,"017005027",null,"ud","Cavalete ¾”, rede PEAD no outro lado da rua",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2569)=9,VLOOKUP(C2569,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":372.49},0]
[null,null,"017005028",null,"ud","UMC ¾” bloco, rede PEAD no passeio",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2570)=9,VLOOKUP(C2570,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":344.41},0]
[null,null,"017005029",null,"ud","UMC ¾” bloco, rede PEAD na rua",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2571)=9,VLOOKUP(C2571,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":387.31},0]
[null,null,"017005030",null,"ud","UMC ¾” bloco, rede PEAD no outro lado da rua",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2572)=9,VLOOKUP(C2572,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":430.21},0]
[null,null,"017005031",null,"ud","UMC ¾” muro/parede, rede PEAD no passeio",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2573)=9,VLOOKUP(C2573,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":329.35},0]
[null,null,"017005032",null,"ud","UMC ¾” muro/parede, rede PEAD na rua",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2574)=9,VLOOKUP(C2574,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":372.25},0]
[null,null,"017005033",null,"ud","UMC ¾” muro/parede, rede PEAD outro lado da rua",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2575)=9,VLOOKUP(C2575,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":415.15},0]
[null,null,"017005034",null,"ud","Caixa subterrânea p/ HD ¾”, rede PEAD no passeio",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2576)=9,VLOOKUP(C2576,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":256.16000000000003},0]
[null,null,"017005035",null,"ud","Caixa subterrânea p/ HD ¾”, rede PEAD na rua",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2577)=9,VLOOKUP(C2577,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":299.06},0]
[null,null,"017005036",null,"ud","Caixa subterrânea p/ HD ¾”, rede PEAD no outro lado da rua",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2578)=9,VLOOKUP(C2578,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":341.96},{"$f":"ROUND(D2578*G2578,2)","v":0}]
[null,null,"017.006",null,"UD","EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA 1” - REDE PVC OU FD",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2579)=9,VLOOKUP(C2579,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"017006001",null,"ud","No passeio sem pavimento",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2580)=9,VLOOKUP(C2580,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":130},0]
[null,null,"017006002",null,"ud","No passeio pavimentado",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2581)=9,VLOOKUP(C2581,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":193.97},0]
[null,null,"017006003",null,"ud","Na rua, passeio e rua sem pavimento",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2582)=9,VLOOKUP(C2582,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":417.67},0]
[null,null,"017006004",null,"ud","Na rua, passeio sem pavimento e rua pavimentada",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2583)=9,VLOOKUP(C2583,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":486.4},0]
[null,null,"017006005",null,"ud","Na rua, passeio pavimentado e rua sem pavimento",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2584)=9,VLOOKUP(C2584,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":608.78},0]
[null,null,"017006006",null,"ud","Na rua, passeio e rua pavimentados",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2585)=9,VLOOKUP(C2585,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":677.51},0]
[null,null,"017006007",null,"ud","No outro lado da rua, passeio e rua sem pavimento",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2586)=9,VLOOKUP(C2586,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":768.73},0]
[null,null,"017006008",null,"ud","No outro lado da rua, passeio sem pavimento e rua pavimentada",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2587)=9,VLOOKUP(C2587,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":830.83},0]
[null,null,"017006009",null,"ud","No outro lado da rua, passeio pavimentado e rua sem pavimento",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2588)=9,VLOOKUP(C2588,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1177.1300000000001},0]
[null,null,"017006010",null,"ud","No outro lado da rua, passeio e rua pavimentados",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2589)=9,VLOOKUP(C2589,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1239.23},0]
[null,null,"017.007",null,"UD","EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA 1” – REDE PEAD",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2590)=9,VLOOKUP(C2590,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"017007001",null,"ud","No passeio sem pavimento",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2591)=9,VLOOKUP(C2591,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":186.3},0]
[null,null,"017007002",null,"ud","No passeio pavimentado",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2592)=9,VLOOKUP(C2592,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":250.27},0]
[null,null,"017007003",null,"ud","Na rua, passeio e rua sem pavimento",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2593)=9,VLOOKUP(C2593,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":473.97},0]
[null,null,"017007004",null,"ud","Na rua, passeio sem pavimento e rua pavimentada",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2594)=9,VLOOKUP(C2594,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":542.70000000000005},0]
[null,null,"017007005",null,"ud","Na rua, passeio pavimentado e rua sem pavimento",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2595)=9,VLOOKUP(C2595,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":665.08},0]
[null,null,"017007006",null,"ud","Na rua, passeio e rua pavimentados",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2596)=9,VLOOKUP(C2596,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":733.81},0]
[null,null,"017007007",null,"ud","No outro lado da rua, passeio e rua sem pavimento",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2597)=9,VLOOKUP(C2597,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":825.03},0]
[null,null,"017007008",null,"ud","No outro lado da rua, passeio sem pavimento e rua pavimentada",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2598)=9,VLOOKUP(C2598,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":887.13},0]
[null,null,"017007009",null,"ud","No outro lado da rua, passeio pavimentado e rua sem pavimento",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2599)=9,VLOOKUP(C2599,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1233.43},0]
[null,null,"017007010",null,"ud","No outro lado da rua, passeio e rua pavimentados",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2600)=9,VLOOKUP(C2600,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1295.53},0]
[null,null,"017.008",null,"UD","FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/ LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA 1” – REDE  50 a 160 mm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2601)=9,VLOOKUP(C2601,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"017008001",null,"ud","Caixa subterrânea p/ HD 1”, rede PVC no passeio",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2602)=9,VLOOKUP(C2602,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":278.14},0]
[null,null,"017008002",null,"ud","Caixa subterrânea p/ HD 1”, rede PVC na rua",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2603)=9,VLOOKUP(C2603,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":362.87},0]
[null,null,"017008003",null,"ud","Caixa subterrânea p/ HD 1”, rede PVC no outro lado da rua",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2604)=9,VLOOKUP(C2604,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":447.6},0]
[null,null,"017008004",null,"ud","Caixa subterrânea p/ HD 1”, rede FD no passeio",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2605)=9,VLOOKUP(C2605,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":339.08},0]
[null,null,"017008005",null,"ud","Caixa subterrânea p/ HD 1”, rede FD na rua",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2606)=9,VLOOKUP(C2606,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":423.81},0]
[null,null,"017008006",null,"ud","Caixa subterrânea p/ HD 1”, rede FD no outro lado da rua",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2607)=9,VLOOKUP(C2607,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":508.54},0]
[null,null,"017008007",null,"ud","Caixa subterrânea p/ HD 1”, rede PEAD no passeio",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2608)=9,VLOOKUP(C2608,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":401.99},0]
[null,null,"017008008",null,"ud","Caixa subterrânea p/ HD 1”, rede PEAD na rua",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2609)=9,VLOOKUP(C2609,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":486.72},0]
[null,null,"017008009",null,"ud","Caixa subterrânea p/ HD 1”, rede PEAD no outro lado da rua",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2610)=9,VLOOKUP(C2610,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":571.44000000000005},0]
[null,null,"017.009",null,"UD","EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA 1½” – REDE PVC OU FD",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2611)=9,VLOOKUP(C2611,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"017009001",null,"ud","No passeio sem pavimento",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2612)=9,VLOOKUP(C2612,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":167.83},0]
[null,null,"017009002",null,"ud","No passeio pavimentado",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2613)=9,VLOOKUP(C2613,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":233.33},0]
[null,null,"017009003",null,"ud","Na rua, passeio e rua sem pavimento",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2614)=9,VLOOKUP(C2614,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":475.93},0]
[null,null,"017009004",null,"ud","Na rua, passeio sem pavimento e rua pavimentada",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2615)=9,VLOOKUP(C2615,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":544.66},0]
[null,null,"017009005",null,"ud","Na rua, passeio pavimentado e rua sem pavimento",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2616)=9,VLOOKUP(C2616,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":683.98},0]
[null,null,"017009006",null,"ud","Na rua, passeio e rua pavimentados",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2617)=9,VLOOKUP(C2617,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":752.72},0]
[null,null,"017009007",null,"ud","No outro lado da rua, passeio e rua sem pavimento",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2618)=9,VLOOKUP(C2618,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":833.13},0]
[null,null,"017009008",null,"ud","No outro lado da rua, passeio sem pavimento e rua pavimentada",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2619)=9,VLOOKUP(C2619,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":954.61},0]
[null,null,"017009009",null,"ud","No outro lado da rua, passeio pavimentado e rua sem pavimento",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2620)=9,VLOOKUP(C2620,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1258.46},0]
[null,null,"017009010",null,"ud","No outro lado da rua, passeio e rua pavimentados",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2621)=9,VLOOKUP(C2621,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1379.95},0]
[null,null,"017.010",null,"UD","EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA 1½” – REDE PEAD",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2622)=9,VLOOKUP(C2622,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"017010001",null,"ud","No passeio sem pavimento",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2623)=9,VLOOKUP(C2623,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":224.13},0]
[null,null,"017010002",null,"ud","No passeio pavimentado",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2624)=9,VLOOKUP(C2624,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":289.63},0]
[null,null,"017010003",null,"ud","Na rua, passeio e rua sem pavimento",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2625)=9,VLOOKUP(C2625,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":532.23},0]
[null,null,"017010004",null,"ud","Na rua, passeio sem pavimento e rua pavimentada",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2626)=9,VLOOKUP(C2626,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":600.96},0]
[null,null,"017010005",null,"ud","Na rua, passeio pavimentado e rua sem pavimento",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2627)=9,VLOOKUP(C2627,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":740.28},0]
[null,null,"017010006",null,"ud","Na rua, passeio e rua pavimentados",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2628)=9,VLOOKUP(C2628,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":809.01},0]
[null,null,"017010007",null,"ud","No outro lado da rua, passeio e rua sem pavimento",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2629)=9,VLOOKUP(C2629,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":889.42},0]
[null,null,"017010008",null,"ud","No outro lado da rua, passeio sem pavimento e rua pavimentada",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2630)=9,VLOOKUP(C2630,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1010.91},0]
[null,null,"017010009",null,"ud","No outro lado da rua, passeio pavimentado e rua sem pavimento",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2631)=9,VLOOKUP(C2631,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1314.76},0]
[null,null,"017010010",null,"ud","No outro lado da rua, passeio e rua pavimentados",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2632)=9,VLOOKUP(C2632,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1436.25},0]
[null,null,"017.011",null,"UD","FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/ LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA 1 ½” - REDE  50 a 160 mm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2633)=9,VLOOKUP(C2633,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"017011001",null,"ud","Caixa subterrânea p/ HD 1 ½”, rede PVC no passeio",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2634)=9,VLOOKUP(C2634,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":477.93},0]
[null,null,"017011002",null,"ud","Caixa subterrânea p/ HD 1 ½”, rede PVC na rua",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2635)=9,VLOOKUP(C2635,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":591.12},0]
[null,null,"017011003",null,"ud","Caixa subterrânea p/HD 1½”, rede PVC no outro lado da rua",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2636)=9,VLOOKUP(C2636,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":704.31},0]
[null,null,"017011004",null,"ud","Caixa subterrânea p/ HD 1 ½”, rede FD no passeio",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2637)=9,VLOOKUP(C2637,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":530.80999999999995},0]
[null,null,"017011005",null,"ud","Caixa subterrânea p/ HD 1 ½”, rede FD na rua",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2638)=9,VLOOKUP(C2638,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":644},0]
[null,null,"017011006",null,"ud","Caixa subterrânea p/HD 1½”, rede FD no outro lado da rua",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2639)=9,VLOOKUP(C2639,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":757.19},0]
[null,null,"017011007",null,"ud","Caixa subterrânea p/ HD 1 ½”, rede PEAD no passeio",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2640)=9,VLOOKUP(C2640,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":530.80999999999995},0]
[null,null,"017011008",null,"ud","Caixa subterrânea p/ HD 1 ½”, rede PEAD na rua",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2641)=9,VLOOKUP(C2641,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":644},0]
[null,null,"017011009",null,"ud","Caixa subterrânea p/HD 1½”, rede PEAD no outro lado da rua",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2642)=9,VLOOKUP(C2642,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":757.19},{"$f":"ROUND(D2642*G2642,2)","v":0}]
[null,null,"017.012",null,"UD","EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA 2” – REDE PVC OU FD",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2643)=9,VLOOKUP(C2643,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"017012001",null,"ud","No passeio sem pavimento",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2644)=9,VLOOKUP(C2644,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":208.64},0]
[null,null,"017012002",null,"ud","No passeio pavimentado",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2645)=9,VLOOKUP(C2645,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":274.14},0]
[null,null,"017012003",null,"ud","Na rua, passeio e rua sem pavimento",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2646)=9,VLOOKUP(C2646,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":517.08000000000004},0]
[null,null,"017012004",null,"ud","Na rua, passeio sem pavimento e rua pavimentada",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2647)=9,VLOOKUP(C2647,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":585.80999999999995},0]
[null,null,"017012005",null,"ud","Na rua, passeio pavimentado e rua sem pavimento",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2648)=9,VLOOKUP(C2648,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":725.13},0]
[null,null,"017012006",null,"ud","Na rua, passeio e rua pavimentados",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2649)=9,VLOOKUP(C2649,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":793.86},0]
[null,null,"017012007",null,"ud","No outro lado da rua, passeio e rua sem pavimento",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2650)=9,VLOOKUP(C2650,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":872.57},0]
[null,null,"017012008",null,"ud","No outro lado da rua, passeio sem pavimento e rua pavimentada",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2651)=9,VLOOKUP(C2651,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":994.06},0]
[null,null,"017012009",null,"ud","No outro lado da rua, passeio pavimentado e rua sem pavimento",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2652)=9,VLOOKUP(C2652,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1297.9100000000001},0]
[null,null,"017012010",null,"ud","No outro lado da rua, passeio e rua pavimentados",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2653)=9,VLOOKUP(C2653,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1419.4},0]
[null,null,"017.013",null,"UD","EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA 2” – REDE PEAD",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2654)=9,VLOOKUP(C2654,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"017013001",null,"ud","No passeio sem pavimento",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2655)=9,VLOOKUP(C2655,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":264.94},0]
[null,null,"017013002",null,"ud","No passeio pavimentado",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2656)=9,VLOOKUP(C2656,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":330.43},0]
[null,null,"017013003",null,"ud","Na rua, passeio e rua sem pavimento",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2657)=9,VLOOKUP(C2657,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":573.38},0]
[null,null,"017013004",null,"ud","Na rua, passeio sem pavimento e rua pavimentada",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2658)=9,VLOOKUP(C2658,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":642.11},0]
[null,null,"017013005",null,"ud","Na rua, passeio pavimentado e rua sem pavimento",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2659)=9,VLOOKUP(C2659,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":781.43},0]
[null,null,"017013006",null,"ud","Na rua, passeio e rua pavimentados",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2660)=9,VLOOKUP(C2660,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":850.16},0]
[null,null,"017013007",null,"ud","No outro lado da rua, passeio e rua sem pavimento",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2661)=9,VLOOKUP(C2661,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":928.87},0]
[null,null,"017013008",null,"ud","No outro lado da rua, passeio sem pavimento e rua pavimentada",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2662)=9,VLOOKUP(C2662,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1050.3599999999999},0]
[null,null,"017013009",null,"ud","No outro lado da rua, passeio pavimentado e rua sem pavimento",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2663)=9,VLOOKUP(C2663,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1354.21},0]
[null,null,"017013010",null,"ud","No outro lado da rua, passeio e rua pavimentados",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2664)=9,VLOOKUP(C2664,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1475.69},0]
[null,null,"017.014",null,"UD","FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/ LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA 2” - REDE  50 a 160 mm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2665)=9,VLOOKUP(C2665,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"017014001",null,"ud","Caixa subterrânea p/ HD 2”, rede PVC no passeio",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2666)=9,VLOOKUP(C2666,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1799.91},0]
[null,null,"017014002",null,"ud","Caixa subterrânea p/ HD 2”, rede PVC na rua",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2667)=9,VLOOKUP(C2667,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1913.1},0]
[null,null,"017014003",null,"ud","Caixa subterrânea p/ HD 2”, rede PVC no outro lado da rua",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2668)=9,VLOOKUP(C2668,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":2026.29},0]
[null,null,"017014004",null,"ud","Caixa subterrânea p/ HD 2”, rede FD no passeio",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2669)=9,VLOOKUP(C2669,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1799.91},0]
[null,null,"017014005",null,"ud","Caixa subterrânea p/ HD 2”, rede FD na rua ",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2670)=9,VLOOKUP(C2670,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1913.1},0]
[null,null,"017014006",null,"ud","Caixa subterrânea p/ HD 2”, rede FD no outro lado da rua",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2671)=9,VLOOKUP(C2671,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":2026.29},0]
[null,null,"017014007",null,"ud","Caixa subterrânea p/ HD 2”, rede PEAD no passeio",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2672)=9,VLOOKUP(C2672,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1799.91},0]
[null,null,"017014008",null,"ud","Caixa subterrânea p/ HD 2”, rede PEAD na rua",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2673)=9,VLOOKUP(C2673,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1913.1},0]
[null,null,"017014009",null,"ud","Caixa subterrânea p/ HD 2”, rede PEAD no outro lado da rua",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2674)=9,VLOOKUP(C2674,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":2026.29},0]
[null,null,"017.015",null,"UD","DESLOCAMENTO PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2675)=9,VLOOKUP(C2675,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"017015001",null,"ud","distância média ≤ 1,00 km",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2676)=9,VLOOKUP(C2676,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":3.85},0]
[null,null,"017015002",null,"ud","1,01 km < distância média ≤  3,00 km",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2677)=9,VLOOKUP(C2677,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":7.71},0]
[null,null,"017015003",null,"ud","3,01 km < distância média ≤  5,00 km",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2678)=9,VLOOKUP(C2678,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":15.42},0]
[null,null,"017015004",null,"ud","5,01 km < distância média ≤  7,00 km",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2679)=9,VLOOKUP(C2679,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":23.14},0]
[null,null,"017015005",null,"ud","7,01 km < distância média ≤  9,00 km",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2680)=9,VLOOKUP(C2680,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":26.44},0]
[null,null,"017015006",null,"ud","9,01 km < distância média ≤ 11,00 km",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2681)=9,VLOOKUP(C2681,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":33.049999999999997},0]
[null,null,"017015007",null,"ud","11,01 km < distância média ≤ 13,00 km",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2682)=9,VLOOKUP(C2682,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":39.67},0]
[null,null,"017015008",null,"ud","13,01 km < distância média ≤ 15,00 km",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2683)=9,VLOOKUP(C2683,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":46.28},0]
[null,null,"017015009",null,"ud","13,01 km < distância média ≤ 15,00 km",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2684)=9,VLOOKUP(C2684,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":50.61},0]
[null,null,"017015010",null,"ud","20,01 km < distância média ≤ 25,00 km",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2685)=9,VLOOKUP(C2685,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":65.08},0]
[null,null,"017015011",null,"ud","25,01 km < distância média ≤ 30,00 km",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2686)=9,VLOOKUP(C2686,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":79.540000000000006},0]
[null,null,"017015012",null,"km","Deslocamento interurbano",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2687)=9,VLOOKUP(C2687,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1.93},0]
[null,null,"017.016",null,"UD","DESCONEXÃO DE TOMADA DE ÁGUA",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2688)=9,VLOOKUP(C2688,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"017016001",null,"ud","No passeio sem pavimento",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2689)=9,VLOOKUP(C2689,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":31.39},0]
[null,null,"017016002",null,"ud","No passeio pavimentado",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2690)=9,VLOOKUP(C2690,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":60.43},0]
[null,null,"017016003",null,"ud","Na rua sem pavimento",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2691)=9,VLOOKUP(C2691,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":31.39},0]
[null,null,"017016004",null,"ud","Na rua pavimentada",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2692)=9,VLOOKUP(C2692,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":42.41},0]
[null,null,"017.017",null,"UD","EXECUÇÃO DE PADRONIZAÇÃO DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2693)=9,VLOOKUP(C2693,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"017017001",null,"ud","Tomada de água - rede PVC ou FD",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2694)=9,VLOOKUP(C2694,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":31.04},0]
[null,null,"017017002",null,"ud","Tomada de água - rede PEAD",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2695)=9,VLOOKUP(C2695,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":87.33},0]
[null,null,"017017003",null,"m","Ramal no passeio sem pavimento",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2696)=9,VLOOKUP(C2696,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":24.29},0]
[null,null,"017017004",null,"m","Ramal no passeio pavimentado",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2697)=9,VLOOKUP(C2697,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":46.71},0]
[null,null,"017017005",null,"m","Ramal na rua sem pavimento",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2698)=9,VLOOKUP(C2698,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":32.130000000000003},0]
[null,null,"017017006",null,"m","Ramal na rua pavimentada",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2699)=9,VLOOKUP(C2699,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":41.88},0]
[null,null,"017017007",null,"ud","Cavalete / UMC / Caixa subterrânea p/ HD ¾”",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2700)=9,VLOOKUP(C2700,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":54.09},0]
[null,null,"017017008",null,"ud","Instalação de CPH",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2701)=9,VLOOKUP(C2701,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":145.41},0]
[null,null,"017017009",null,"ud","Caixa subterrânea p/ HD 1”",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2702)=9,VLOOKUP(C2702,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":74.319999999999993},0]
[null,null,"017017010",null,"ud","Caixa subterrânea p/ HD 1 ½”",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2703)=9,VLOOKUP(C2703,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":96.05},0]
[null,null,"017017011",null,"ud","Caixa subterrânea p/ HD 2”",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2704)=9,VLOOKUP(C2704,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":117.78},0]
[null,null,"017.018",null,"UD","FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA PADRONIZAÇÃO DE LIG. PREDIAL DE ÁGUA",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2705)=9,VLOOKUP(C2705,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"017018001",null,"ud","Tomada de água – rede PVC ou PEAD até 40 mm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2706)=9,VLOOKUP(C2706,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":12.61},{"$f":"ROUND(D2706*G2706,2)","v":0}]
[null,null,"017018002",null,"ud","Tomada de água – rede PVC de 50 a 150 mm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2707)=9,VLOOKUP(C2707,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":51.06},0]
[null,null,"017018003",null,"ud","Tomada de água – rede FD de 50 a 150 mm",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2708)=9,VLOOKUP(C2708,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":101.07},0]
[null,null,"017018004",null,"ud","Tomada de água – rede PEAD de 50 a 160 mm",null,0]
[null,null,"017018005",null,"m","Ramal PEAD DE 20",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2710)=9,VLOOKUP(C2710,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":5.2},0]
[null,null,"017018006",null,"m","Ramal PEAD DE 32",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2711)=9,VLOOKUP(C2711,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":10.27},0]
[null,null,"017018007",null,"m","Ramal PVC DE 40",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2712)=9,VLOOKUP(C2712,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":13.72},0]
[null,null,"017018008",null,"m","Ramal PVC DN 50",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2713)=9,VLOOKUP(C2713,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":15.31},0]
[null,null,"017018009",null,"ud","Cavalete ¾’",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2714)=9,VLOOKUP(C2714,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":103.45},0]
[null,null,"017018010",null,"ud","UMC no piso",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2715)=9,VLOOKUP(C2715,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":161.16999999999999},0]
[null,null,"017018011",null,"ud","UMC na parede ou CPH",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2716)=9,VLOOKUP(C2716,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":146.11000000000001},0]
[null,null,"017018012",null,"ud","Caixa subterrânea p/ HD ¾”",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2717)=9,VLOOKUP(C2717,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":72.92},0]
[null,null,"017018013",null,"ud","Caixa subterrânea p/ HD 1”",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2718)=9,VLOOKUP(C2718,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":210.04},0]
[null,null,"017018014",null,"ud","Caixa subterrânea p/ HD 1 ½”",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2719)=9,VLOOKUP(C2719,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":368.48},0]
[null,null,"017018015",null,"ud","Caixa subterrânea p/ HD 2”",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2720)=9,VLOOKUP(C2720,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":656.08},0]
[null,null,"017.019",null,"UD","EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO - DN 100",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2721)=9,VLOOKUP(C2721,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"017019001",null,"ud","No passeio sem pavimento",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2722)=9,VLOOKUP(C2722,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":339.99},0]
[null,null,"017019002",null,"ud","No passeio pavimentado",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2723)=9,VLOOKUP(C2723,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":432.46},0]
[null,null,"017019003",null,"ud","Na rua, passeio e rua sem pavimento",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2724)=9,VLOOKUP(C2724,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":591.78},0]
[null,null,"017019004",null,"ud","Na rua, passeio sem pavimento e rua pavimentada",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2725)=9,VLOOKUP(C2725,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":666.54},0]
[null,null,"017019005",null,"ud","Na rua, passeio pavimentado e rua sem pavimento",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2726)=9,VLOOKUP(C2726,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":869.18},0]
[null,null,"017019006",null,"ud","Na rua, passeio e rua pavimentados",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2727)=9,VLOOKUP(C2727,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":943.94},0]
[null,null,"017019007",null,"ud","No outro lado da rua, passeio e rua sem pavimento",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2728)=9,VLOOKUP(C2728,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":895.78},0]
[null,null,"017019008",null,"ud","No outro lado da rua, passeio sem pavimento e rua pavimentada",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2729)=9,VLOOKUP(C2729,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1045.3},0]
[null,null,"017019009",null,"ud","No outro lado da rua, passeio pavimentado e rua sem pavimento",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2730)=9,VLOOKUP(C2730,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1358.11},0]
[null,null,"017019010",null,"ud","No outro lado da rua, passeio e rua pavimentados",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2731)=9,VLOOKUP(C2731,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1507.63},0]
[null,null,"017.020",null,"UD","EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO - DN 150",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2732)=9,VLOOKUP(C2732,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"017020001",null,"ud","No passeio sem pavimento",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2733)=9,VLOOKUP(C2733,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":341.19},0]
[null,null,"017020002",null,"ud","No passeio pavimentado",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2734)=9,VLOOKUP(C2734,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":433.66},0]
[null,null,"017020003",null,"ud","Na rua, passeio e rua sem pavimento",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2735)=9,VLOOKUP(C2735,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":594.35},0]
[null,null,"017020004",null,"ud","Na rua, passeio sem pavimento e rua pavimentada",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2736)=9,VLOOKUP(C2736,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":669.12},0]
[null,null,"017020005",null,"ud","Na rua, passeio pavimentado e rua sem pavimento",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2737)=9,VLOOKUP(C2737,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":871.76},0]
[null,null,"017020006",null,"ud","Na rua, passeio e rua pavimentados",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2738)=9,VLOOKUP(C2738,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":946.52},0]
[null,null,"017020007",null,"ud","No outro lado da rua, passeio e rua sem pavimento",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2739)=9,VLOOKUP(C2739,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":899.73},0]
[null,null,"017020008",null,"ud","No outro lado da rua, passeio sem pavimento e rua pavimentada",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2740)=9,VLOOKUP(C2740,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1049.26},0]
[null,null,"017020009",null,"ud","No outro lado da rua, passeio pavimentado e rua sem pavimento",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2741)=9,VLOOKUP(C2741,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1362.07},0]
[null,null,"017020010",null,"ud","No outro lado da rua, passeio e rua pavimentados",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2742)=9,VLOOKUP(C2742,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":1511.59},0]
[null,null,"017.021",null,"UD","ACRÉSCIMO PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2743)=9,VLOOKUP(C2743,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"017021001",null,"ud","2,00 m <profundidade da rede ≤ 2,50 m",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2744)=9,VLOOKUP(C2744,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":45.45},0]
[null,null,"017021002",null,"ud","2,50 m <profundidade da rede ≤ 3,00 m",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2745)=9,VLOOKUP(C2745,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":90.9},0]
[null,null,"017021003",null,"ud","3,00 m <profundidade da rede ≤ 3,50 m",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2746)=9,VLOOKUP(C2746,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":140.16},0]
[null,null,"017021004",null,"ud","3,50 m <profundidade da rede ≤ 4,00 m",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2747)=9,VLOOKUP(C2747,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":196.46},0]
[null,null,"017021005",null,"ud","4,00 m <profundidade da rede ≤ 4,50 m",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2748)=9,VLOOKUP(C2748,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":233.6},0]
[null,null,"017021006",null,"ud","4,50 m <profundidade da rede",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2749)=9,VLOOKUP(C2749,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":280.32},0]
[null,null,"017.022",null,"UD","DESLOCAMENTO PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2750)=9,VLOOKUP(C2750,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"017022001",null,"ud","distância média ≤  1,00 km",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2751)=9,VLOOKUP(C2751,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":5.34},0]
[null,null,"017022002",null,"ud","1,01 km < distância média ≤  3,00 km",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2752)=9,VLOOKUP(C2752,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":10.79},0]
[null,null,"017022003",null,"ud","3,01 km < distância média ≤  5,00 km",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2753)=9,VLOOKUP(C2753,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":21.57},0]
[null,null,"017022004",null,"ud","5,01 km < distância média ≤  7,00 km",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2754)=9,VLOOKUP(C2754,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":32.36},0]
[null,null,"017022005",null,"ud","7,01 km < distância média ≤  9,00 km",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2755)=9,VLOOKUP(C2755,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":36.99},0]
[null,null,"017022006",null,"ud","9,01 km < distância média ≤ 11,00 km",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2756)=9,VLOOKUP(C2756,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":46.23},0]
[null,null,"017022007",null,"ud","11,01 km < distância média ≤  13,00 km",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2757)=9,VLOOKUP(C2757,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":55.49},0]
[null,null,"017022008",null,"ud","13,01 km < distância média ≤ 15,00 km",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2758)=9,VLOOKUP(C2758,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":64.73},0]
[null,null,"017022009",null,"ud","15,01 km < distância média ≤ 20,00 km",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2759)=9,VLOOKUP(C2759,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":70.8},0]
[null,null,"017022010",null,"ud","20,01 km < distância média ≤ 25,00 km",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2760)=9,VLOOKUP(C2760,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":91.03},0]
[null,null,"017022011",null,"ud","25,01 km < distância média ≤ 30,00 km",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2761)=9,VLOOKUP(C2761,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":111.26},0]
[null,null,"017022012",null,"km","Deslocamento interurbano",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2762)=9,VLOOKUP(C2762,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":2.7},0]
[null,null,"200   ",null,null,"Serviços Auxiliares",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2763)=9,VLOOKUP(C2763,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"200.001",null,"UD","Serviços Auxiliares",{"$f":"IFERROR(IF(LEN(C2764)=9,VLOOKUP(C2764,'MOS 5° - EDIÇÂO'!$D$15:$N$3486,7,FALSE),\"\"),\"ERRO\")","v":""}]
[null,null,"200001001",null,"m","Transporte de tubos de concreto DN 150 e DN 200",null,0]
[null,null,"200001002",null,"m","Transporte de tubos de concreto DN 300",null,0]
[null,null,"200001003",null,"m","Transporte de tubos de concreto DN 400",null,0]
[null,null,"200001004",null,"m","Transporte de tubos de concreto DN 500",null,0]
[null,null,"200001005",null,"m","Transporte de tubos de concreto DN 600",null,0]
[null,null,"200001006",null,"m","Transporte de tubos de concreto DN 700",null,{"$f":"ROUND(D2770*G2770,2)","v":0}]
[null,null,"200001007",null,"m","Transporte de tubos de concreto DN 800",null,0]
[null,null,"200001008",null,"m","Transporte de tubos de concreto DN 900",null,0]
[null,null,"200001009",null,"m","Transporte de tubos de concreto DN 1000",null,0]
[null,null,"200001010",null,"m","Transporte de tubos de concreto DN 1100",null,0]
[null,null,"200001011",null,"m","Transporte de tubos de concreto DN 1200",null,0]
[null,null,"200001012",null,"m","Transporte de tubos de concreto DN 1500",null,0]
[null,null,"200001013",null,"m","Transporte de tubos de concreto DN 2000",null,0]
[null,null,"200001014",null,"m","Transporte de tubos de FD DN 75 / DN 80",null,0]
[null,null,"200001015",null,"m","Transporte de tubos de FD DN 100",null,0]
[null,null,"200001016",null,"m","Transporte de tubos de FD DN 150",null,0]
[null,null,"200001017",null,"m","Transporte de tubos de FD DN 200",null,0]
[null,null,"200001018",null,"m","Transporte de tubos de FD DN 250",null,0]
[null,null,"200001019",null,"m","Transporte de tubos de FD DN 300",null,0]
[null,null,"200001020",null,"m","Transporte de tubos de FD DN 350",null,0]
[null,null,"200001021",null,"m","Transporte de tubos de FD DN 400",null,0]
[null,null,"200001022",null,"m","Transporte de tubos de FD DN 450",null,0]
[null,null,"200001023",null,"m","Transporte de tubos de FD DN 500",null,0]
[null,null,"200001024",null,"m","Transporte de tubos de FD DN 600",null,0]
[null,null,"200001025",null,"m","Transporte de tubos de FD DN 700",null,0]
[null,null,"200001026",null,"m","Transporte de tubos de FD DN 800",null,0]
[null,null,"200001027",null,"m","Transporte de tubos de FD DN 900",null,0]
[null,null,"200001028",null,"m","Transporte de tubos de FD DN 1000",null,0]
[null,null,"200001029",null,"m","Transporte de tubos de FD DN 1100",null,0]
[null,null,"200001030",null,"m","Transporte de tubos de FD DN 1200",null,0]
[null,null,"200001031",null,"m","Transporte de tubos de PVC/PEAD DE 20 / 25",null,0]
[null,null,"200001032",null,"m","Transporte de tubos de PVC/PEAD DE 32",null,0]
[null,null,"200001033",null,"m","Transporte de tubos de PVC/PEAD DE 40",null,0]
[null,null,"200001034",null,"m","Transporte de tubos de PVC/PEAD DN 50",null,0]
[null,null,"200001035",null,"m","Transporte de tubos de PVC/PEAD DN 75",null,0]
[null,null,"200001036",null,"m","Transporte de tubos de PVC/PEAD DN 100",null,0]
[null,null,"200001037",null,"m","Transporte de tubos de PVC/PEAD DN 125",null,0]
[null,null,"200001038",null,"m","Transporte de tubos de PVC/PEAD DN 150",null,0]
[null,null,"200001039",null,"m","Transporte de tubos de PVC/PEAD DN 200",null,0]
[null,null,"200001040",null,"m","Transporte de tubos de PVC/PEAD DN 250",null,0]
[null,null,"200001041",null,"m","Transporte de tubos de PVC/PEAD DN 300",null,0]
[null,null,"200001042",null,"m","Transporte de tubos de PVC/PEAD DN 350",null,0]
[null,null,"200001043",null,"m","Transporte de tubos de PVC/PEAD DN 400",null,0]
[null,null,"200001044",null,"m","Transporte de tubos de PVC/PEAD DN 500",null,0]
[null,null,"200001045",null,"m","Transporte de tubos de PVC/PEADDN 600",null,0]
[null,null,"200001046",null,"m","Transporte de tubos de PVC/PEAD DN 700",null,0]
[null,null,"200001047",null,"m","Transporte de tubos de PVC/PEAD DN 800",null,0]
[null,null,"200001048",null,"m","Transporte de tubos de PVC/PEAD DN 900",null,0]
[null,null,"200001049",null,"m","Transporte de tubos de PVC/PEAD DN 1000",null,0]
[null,null,"200001050",null,"m","Transporte de tubos de aço DN 600",null,0]
[null,null,"200001051",null,"m","Transporte de tubos de aço DN 700",null,0]
[null,null,"200001052",null,"m","Transporte de tubos de aço DN 800",null,0]
[null,null,"200001053",null,"m","Transporte de tubos de aço DN 900",null,0]
[null,null,"200001054",null,"m","Transporte de tubos de aço DN 1000",null,0]
[null,null,"200001055",null,"m","Transporte de tubos de aço DN 1100",null,0]
[null,null,"200001056",null,"m","Transporte de tubos de aço DN 1200",null,0]
[null,null,"200001057",null,"m","Transporte de tubos de PVC/PEAD DN 1200",null,0]
[null,null,"200001058",null,"m²","Paredes chapa compensada resinada",null,0]
[null,null,"200001059",null,"m²","Pintura com tinta a base de cimento branco",null,0]
[null,null,"200001060",null,"m³","Argamassa de cimento e areia traço 1:3",null,0]
[null,null,"200001061",null,"m³","Argamassa de cal e areia traço 1:3",null,0]
[null,null,"200001062",null,"m²","Perfil u, 3/16\", 1/8\", larg. 0,4 m, 37,5 kg/m2 e 25,7 kg/m2 (media)",null,0]
[null,null,"200001063",null,"m","Estaca prancha armco msg -7, 4,5 mm",null,0]
[null,null,"200001064",null,"m²","Contrapiso em concreto não estrutural",null,0]
[null,null,"200001065",null,"ud","Assentamento de tampão FD (Classe 50 ou 125) ou de concreto",null,0]
[null,null,"200001066",null,"ud","Caixa de passagem em alvenaria com tampa de concreto 0,4 x 0,4 ",null,0]
[null,null,"200001067",null,"m³","Argamassa de cimento e areia traço 1:4",null,0]
[null,null,"200001068",null,"m³","Argamassa de cimento e areia traço 1:5",null,0]
[null,null,"200001069",null,"ud","Forn/inst de castelete tipo b ou e de 1/2\"a 3/4\"",null,0]
[null,null,"200001070",null,"ud","Braçadeira tipo suporte para ralf",null,{"$f":"ROUND(D2834*G2834,2)","v":0}]
[null,null,"200001071",null,"m³","Argamassa de cimento e areia traço 1:6",null,0]
[null,null,"200001072",null,"m³","Argamassa de cimento e areia traço 1:3 com impermeabilizante",null,0]
[null,null,"200001073",null,"m","Solda em tubos de aço + revest (por metro de secao)",null,0]
[null,null,"200001074",null,"m³","Concreto fck = 9 MPa",null,0]
[null,null,"200001075",null,"m³","Concreto fck = 13,5 MPa",null,0]
[null,null,"200001076",null,"h","Equipe para execução de pavimento com CBUQ (deslocamento) - BDI da empresa especializada incluso",null,0]
[null,null,"200001077",null,"h","Equipe para execução de pavimento com PMF (deslocamento) - BDI da empresa especializada incluso",null,0]
[null,null,"200001078",null,"ud","Fornecimento e instalação de quadro metálico com tela de PVC para proteção contra insetos medindo 105 x 30 cm",null,0]
[null,null,"200001079",null,"ud","Fornecimento e instalação de  chapa em alumínio 20 x 30 cm, esp. 2 mm",null,0]
[null,null,"200001080",null,"m","Pintura de eletroduto até 1\"",null,0]
[null,null,"200001081",null,"m","Pintura de eletroduto de 1.1/4\" a 2\"",null,0]
[null,null,"200001082",null,"m","Pintura de eletroduto de 2.1/2\" a 4\"",null,0]
[null,null,"200001083",null,"ud","Fornecimento e colocação de porta em chapa de aço 14MSG (2mm) com travas nas laterais e centro, fechadura tetrachave  e porta cadeado, pintura com esmalte sintetico na cor cinza munsell 6.5,  dimensões: 2100 x 800mm",null,0]
[null,null,"200001084",null,"ud","Fornecimento e colocação de porta em chapa de aço 14MSG (2mm) com travas nas laterais e centro, fechadura tetrachave  e porta cadeado, pintura com esmalte sintetico na cor cinza munsell 6.5,  dimensões: 2100 x 1000mm",null,0]
[null,null,"200001085",null,"ud","Execução de solda em te de serviço de PEAD",null,0]
[null,null,"200001086",null,"ud","Cavalete, CPH ou UMC 3/4\" - m.o",null,0]
[null,null,"200001087",null,"ud","Caixa subterrânea para hd diâmetro 3/4\" - m.o",null,0]
[null,null,"200001088",null,"ud","Tomada de água - rede PVC DN 50 a 150 - ramal DE 20 - material",null,0]
[null,null,"200001089",null,"ud","Tomada de água - rede PVC DN 50 a 150 - ramal DE 32 - material",null,0]
[null,null,"200001090",null,"ud","Tomada de água - rede PVC DN 50 a 150 - ramal DE 40 - material",null,0]
[null,null,"200001091",null,"ud","Tomada de água - rede PVC DN 50 a 150 - ramal DN 50 - material",null,0]
[null,null,"200001092",null,"ud","Tomada de água - rede FD DN 50 a 150 - ramal DE 20 - material",null,0]
[null,null,"200001093",null,"ud","Tomada de água - rede FD DN 50 a 150 - ramal DE 32 - material",null,0]
[null,null,"200001094",null,"ud","Tomada de água - rede FD DN 50 a 150 - ramal DE 40 - material",null,0]
[null,null,"200001095",null,"ud","Tomada de água - rede FD DN 50 a 150 - ramal DN 50 - material",null,0]
[null,null,"200001096",null,"ud","Tomada de água - rede PEAD DE 50 a 160 - ramal DE 20 - material",null,0]
[null,null,"200001097",null,"ud","Tomada de água - rede PEAD DE 50 a 160 - ramal DE 32 - material",null,0]
[null,null,"200001098",null,"ud","Caixa de captação em alvenaria,  54 x 84 cm, prof. até 1,00 m, incluindo grelha de concreto",null,0]
[null,null,"200001099",null,"m","Acréscimo p/ profundidade superior a 1,00m",null,0]
[null,null,"200001100",null,"ud","Caixa de captação pré-moldada - prof. até 1,00 m",null,0]
[null,null,"200001101",null,"m","Acréscimo p/ profundidade superior a 1,00m",null,0]
[null,null,"200001102",null,"ud","Poço de visita para galeria - prof. até 1,00 m",null,0]
[null,null,"200001103",null,"m","Acréscimo p/ profundidade superior a 1,00m",null,0]
[null,null,"200001104",null,"ud","Pintura de logomarca - altura do símbolo = 0,50 m",null,0]
[null,null,"200001105",null,"m²","Pintura de logomarca - altura do símbolo = 0,50 m",null,0]
[null,null,"200001106",null,"m²","Escarificação mecânica, esp. até 1,0 cm ",null,0]
[null,null,"200001107",null,"m²","Escarificação mecânica, esp. até 3,0 cm",null,0]
[null,null,"200001108",null,"m²","Escarificação mecânica, esp. até 5,0 cm ",null,0]
[null,null,"200001109",null,"m²","Escarificação mecânica, esp. até 30,0 cm ",null,0]
[null,null,"200001110",null,"m²","Escovamento manual",null,0]
[null,null,"200001111",null,"m²","Limpeza com jato de ar",null,0]
[null,null,"200001112",null,"m²","limpeza com jato de água",null,0]
[null,null,"200001113",null,"m²","Lixamento manual",null,0]
[null,null,"200001114",null,"m²","Argamassa polimérica (esp. até 1,0 cm)",null,0]
[null,null,"200001115",null,"m²","Argamassa polimérica (esp. até 3,0 cm)",null,0]
[null,null,"200001116",null,"m²","Argamassa polimérica (esp. até 5,0 cm)",null,0]
[null,null,"200001117",null,"m²","Cura da argamassa com concure PVA ou similar",null,0]
[null,null,"200001118",null,"m","Solda PEAD/PP termofusão DE 75",null,0]
[null,null,"200001119",null,"m","Solda PEAD/PP termofusão DE 110",null,0]
[null,null,"200001120",null,"m","Solda PEAD/PP termofusão DE 160",null,0]
[null,null,"200001121",null,"m","Perfuração com tubo camisa 6\" para acesso do amostrador Shelby",null,0]
[null,null,"200001122",null,"m²","Demarcação da área com disco de corte",null,0]
[]
[null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null," "]

{"sheet":"MOS 5° - EDIÇÂO","index":5,"n_rows":2648,"n_cols":12,"rows_kept":2648,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[2644,4,2644,7],[2644,11,2644,13],[2645,4,2645,7],[2645,11,2645,13],[2646,4,2646,7],[2646,11,2646,13],[2647,4,2647,7],[2647,11,2647,13],[2635,4,2635,7],[2635,11,2635,13],[2636,4,2636,7],[2636,11,2636,13],[2637,4,2637,7],[2637,11,2637,13],[2638,4,2638,7],[2638,11,2638,13],[2639,4,2639,7],[2639,11,2639,13],[2640,4,2640,7],[2640,11,2640,13],[2641,4,2641,7],[2641,11,2641,13],[2642,4,2642,7],[2642,11,2642,13],[2643,4,2643,7],[2643,11,2643,13],[2626,4,2626,7],[2626,11,2626,13],[2627,4,2627,7],[2627,11,2627,13],[2628,4,2628,7],[2628,11,2628,13],[2629,4,2629,7],[2629,11,2629,13],[2630,4,2630,7],[2630,11,2630,13],[2631,4,2631,7],[2631,11,2631,13],[2632,4,2632,7],[2632,11,2632,13],[2633,4,2633,7],[2633,11,2633,13],[2634,4,2634,7],[2634,11,2634,13],[2624,4,2624,7],[2624,11,2624,13],[2625,4,2625,7],[2625,11,2625,13],[2621,4,2621,7],[2621,11,2621,13],[2622,4,2622,7],[2622,11,2622,13],[2623,4,2623,7],[2623,11,2623,13],[2618,4,2618,7],[2618,11,2618,13],[2619,4,2619,7],[2619,11,2619,13],[2620,4,2620,7],[2620,11,2620,13],[2615,4,2615,7],[2615,11,2615,13],[2616,4,2616,7],[2616,11,2616,13],[2617,4,2617,7],[2617,11,2617,13],[2612,4,2612,7],[2612,11,2612,13],[2613,4,2613,7],[2613,11,2613,13],[2614,4,2614,7],[2614,11,2614,13],[2609,4,2609,7],[2609,11,2609,13],[2610,4,2610,7],[2610,11,2610,13],[2611,4,2611,7],[2611,11,2611,13],[2606,4,2606,7],[2606,11,2606,13],[2607,4,2607,7],[2607,11,2607,13],[2608,4,2608,7],[2608,11,2608,13],[2603,4,2603,7],[2603,11,2603,13],[2604,4,2604,7],[2604,11,2604,13],[2605,4,2605,7],[2605,11,2605,13],[2600,4,2600,7],[2600,11,2600,13],[2601,4,2601,7],[2601,11,2601,13],[2602,4,2602,7],[2602,11,2602,13],[2597,4,2597,7],[2597,11,2597,13],[2598,4,2598,7],[2598,11,2598,13],[2599,4,2599,7],[2599,11,2599,13],[2594,4,2594,7],[2594,11,2594,13],[2595,4,2595,7],[2595,11,2595,13],[2596,4,2596,7],[2596,11,2596,13],[2591,4,2591,7],[2591,11,2591,13],[2592,4,2592,7],[2592,11,2592,13],[2593,4,2593,7],[2593,11,2593,13],[2588,4,2588,7],[2588,11,2588,13],[2589,4,2589,7],[2589,11,2589,13],[2590,4,2590,7],[2590,11,2590,13],[2585,4,2585,7],[2585,11,2585,13],[2586,4,2586,7],[2586,11,2586,13],[2587,4,2587,7],[2587,11,2587,13],[2582,4,2582,7],[2582,11,2582,13],[2583,4,2583,7],[2583,11,2583,13],[2584,4,2584,7],[2584,11,2584,13],[2579,4,2579,7],[2579,11,2579,13],[2580,4,2580,7],[2580,11,2580,13],[2581,4,2581,7],[2581,11,2581,13],[2576,4,2576,7],[2576,11,2576,13],[2577,4,2577,7],[2577,11,2577,13],[2578,4,2578,7],[2578,11,2578,13],[2573,4,2573,7],[2573,11,2573,13],[2574,4,2574,7],[2574,11,2574,13],[2575,4,2575,7],[2575,11,2575,13],[2570,4,2570,7],[2570,11,2570,13],[2571,4,2571,7],[2571,11,2571,13],[2572,4,2572,7],[2572,11,2572,13],[2567,4,2567,7],[2567,11,2567,13],[2568,4,2568,7],[2568,11,2568,13],[2569,4,2569,7],[2569,11,2569,13],[2564,4,2564,7],[2564,11,2564,13],[2565,4,2565,7],[2565,11,2565,13],[2566,4,2566,7],[2566,11,2566,13],[2561,4,2561,7],[2561,11,2561,13],[2562,4,2562,7],[2562,11,2562,13],[2563,4,2563,7],[2563,11,2563,13],[2558,4,2558,7],[2558,11,2558,13],[2559,4,2559,7],[2559,11,2559,13],[2560,4,2560,7],[2560,11,2560,13],[2555,4,2555,7],[2555,11,2555,13],[2556,4,2556,7],[2556,11,2556,13],[2557,4,2557,7],[2557,11,2557,13],[2552,4,2552,7],[2552,11,2552,13],[2553,4,2553,7],[2553,11,2553,13],[2554,4,2554,7],[2554,11,2554,13],[2549,4,2549,7],[2549,11,2549,13],[2550,4,2550,7],[2550,11,2550,13],[2551,4,2551,7],[2551,11,2551,13],[2546,4,2546,7],[2546,11,2546,13],[2547,4,2547,7],[2547,11,2547,13],[2548,4,2548,7],[2548,11,2548,13],[2543,4,2543,7],[2543,11,2543,13],[2544,4,2544,7],[2544,11,2544,13],[2545,4,2545,7],[2545,11,2545,13],[2540,4,2540,7],[2540,11,2540,13],[2541,4,2541,7],[2541,11,2541,13],[2542,4,2542,7],[2542,11,2542,13],[2537,4,2537,7],[2537,11,2537,13],[2538,4,2538,7],[2538,11,2538,13],[2539,4,2539,7],[2539,11,2539,13],[2534,4,2534,7],[2534,11,2534,13],[2535,4,2535,7],[2535,11,2535,13],[2536,4,2536,7],[2536,11,2536,13],[2531,4,2531,7],[2531,11,2531,13],[2532,4,2532,7],[2532,11,2532,13],[2533,4,2533,7],[2533,11,2533,13],[2528,4,2528,7],[2528,11,2528,13],[2529,4,2529,7],[2529,11,2529,13],[2530,4,2530,7],[2530,11,2530,13],[2525,4,2525,7],[2525,11,2525,13],[2526,4,2526,7],[2526,11,2526,13],[2527,4,2527,7],[2527,11,2527,13],[2522,4,2522,7],[2522,11,2522,13],[2523,4,2523,7],[2523,11,2523,13],[2524,4,2524,7],[2524,11,2524,13],[2519,4,2519,7],[2519,11,2519,13],[2520,4,2520,7],[2520,11,2520,13],[2521,4,2521,7],[2521,11,2521,13],[2516,4,2516,7],[2516,11,2516,13],[2517,4,2517,7],[2517,11,2517,13],[2518,4,2518,7],[2518,11,2518,13],[2513,4,2513,7],[2513,11,2513,13],[2514,4,2514,7],[2514,11,2514,13],[2515,4,2515,7],[2515,11,2515,13],[2512,4,2512,7],[2512,11,2512,13],[2509,4,2509,7],[2509,11,2509,13],[2510,4,2510,7],[2510,11,2510,13],[2511,4,2511,7],[2511,11,2511,13],[2506,4,2506,7],[2506,11,2506,13],[2507,4,2507,7],[2507,11,2507,13],[2508,4,2508,7],[2508,11,2508,13],[2503,4,2503,7],[2503,11,2503,13],[2504,4,2504,7],[2504,11,2504,13],[2500,4,2500,7],[2500,11,2500,13],[2501,4,2501,7],[2501,11,2501,13],[2502,4,2502,7],[2502,11,2502,13],[2497,4,2497,7],[2497,11,2497,13],[2498,4,2498,7],[2498,11,2498,13],[2499,4,2499,7],[2499,11,2499,13],[2505,4,2505,7],[2505,11,2505,13],[2494,4,2494,7],[2494,11,2494,13],[2495,4,2495,7],[2495,11,2495,13],[2496,4,2496,7],[2496,11,2496,13],[2491,4,2491,7],[2491,11,2491,13],[2492,4,2492,7],[2492,11,2492,13],[2493,4,2493,7],[2493,11,2493,13],[2488,4,2488,7],[2488,11,2488,13],[2489,4,2489,7],[2489,11,2489,13],[2490,4,2490,7],[2490,11,2490,13],[2485,4,2485,7],[2485,11,2485,13],[2486,4,2486,7],[2486,11,2486,13],[2487,4,2487,7],[2487,11,2487,13],[2482,4,2482,7],[2482,11,2482,13],[2483,4,2483,7],[2483,11,2483,13],[2484,4,2484,7],[2484,11,2484,13],[2479,4,2479,7],[2479,11,2479,13],[2480,4,2480,7],[2480,11,2480,13],[2481,4,2481,7],[2481,11,2481,13],[2476,4,2476,7],[2476,11,2476,13],[2477,4,2477,7],[2477,11,2477,13],[2478,4,2478,7],[2478,11,2478,13],[2473,4,2473,7],[2473,11,2473,13],[2474,4,2474,7],[2474,11,2474,13],[2475,4,2475,7],[2475,11,2475,13],[2470,4,2470,7],[2470,11,2470,13],[2471,4,2471,7],[2471,11,2471,13],[2472,4,2472,7],[2472,11,2472,13],[2467,4,2467,7],[2467,11,2467,13],[2468,4,2468,7],[2468,11,2468,13],[2469,4,2469,7],[2469,11,2469,13],[2464,4,2464,7],[2464,11,2464,13],[2465,4,2465,7],[2465,11,2465,13],[2466,4,2466,7],[2466,11,2466,13],[2461,4,2461,7],[2461,11,2461,13],[2462,4,2462,7],[2462,11,2462,13],[2463,4,2463,7],[2463,11,2463,13],[2458,4,2458,7],[2458,11,2458,13],[2459,4,2459,7],[2459,11,2459,13],[2460,4,2460,7],[2460,11,2460,13],[2455,4,2455,7],[2455,11,2455,13],[2456,4,2456,7],[2456,11,2456,13],[2457,4,2457,7],[2457,11,2457,13],[2452,4,2452,7],[2452,11,2452,13],[2453,4,2453,7],[2453,11,2453,13],[2454,4,2454,7],[2454,11,2454,13],[2449,4,2449,7],[2449,11,2449,13],[2450,4,2450,7],[2450,11,2450,13],[2451,4,2451,7],[2451,11,2451,13],[2446,4,2446,7],[2446,11,2446,13],[2447,4,2447,7],[2447,11,2447,13],[2448,4,2448,7],[2448,11,2448,13],[2443,4,2443,7],[2443,11,2443,13],[2444,4,2444,7],[2444,11,2444,13],[2445,4,2445,7],[2445,11,2445,13],[2440,4,2440,7],[2440,11,2440,13],[2441,4,2441,7],[2441,11,2441,13],[2442,4,2442,7],[2442,11,2442,13],[2437,4,2437,7],[2437,11,2437,13],[2438,4,2438,7],[2438,11,2438,13],[2439,4,2439,7],[2439,11,2439,13],[2434,4,2434,7],[2434,11,2434,13],[2435,4,2435,7],[2435,11,2435,13],[2436,4,2436,7],[2436,11,2436,13],[2431,4,2431,7],[2431,11,2431,13],[2432,4,2432,7],[2432,11,2432,13],[2433,4,2433,7],[2433,11,2433,13],[2428,4,2428,7],[2428,11,2428,13],[2429,4,2429,7],[2429,11,2429,13],[2430,4,2430,7],[2430,11,2430,13],[2425,4,2425,7],[2425,11,2425,13],[2426,4,2426,7],[2426,11,2426,13],[2427,4,2427,7],[2427,11,2427,13],[2422,4,2422,7],[2422,11,2422,13],[2423,4,2423,7],[2423,11,2423,13],[2424,4,2424,7],[2424,11,2424,13],[2419,4,2419,7],[2419,11,2419,13],[2420,4,2420,7],[2420,11,2420,13],[2421,4,2421,7],[2421,11,2421,13],[2416,4,2416,7],[2416,11,2416,13],[2417,4,2417,7],[2417,11,2417,13],[2418,4,2418,7],[2418,11,2418,13],[2413,4,2413,7],[2413,11,2413,13],[2414,4,2414,7],[2414,11,2414,13],[2415,4,2415,7],[2415,11,2415,13],[2410,4,2410,7],[2410,11,2410,13],[2411,4,2411,7],[2411,11,2411,13],[2412,4,2412,7],[2412,11,2412,13],[2407,4,2407,7],[2407,11,2407,13],[2408,4,2408,7],[2408,11,2408,13],[2409,4,2409,7],[2409,11,2409,13],[2404,4,2404,7],[2404,11,2404,13],[2405,4,2405,7],[2405,11,2405,13],[2406,4,2406,7],[2406,11,2406,13],[2401,4,2401,7],[2401,11,2401,13],[2402,4,2402,7],[2402,11,2402,13],[2403,4,2403,7],[2403,11,2403,13],[2398,4,2398,7],[2398,11,2398,13],[2399,4,2399,7],[2399,11,2399,13],[2400,4,2400,7],[2400,11,2400,13],[2395,4,2395,7],[2395,11,2395,13],[2396,4,2396,7],[2396,11,2396,13],[2397,4,2397,7],[2397,11,2397,13],[2392,4,2392,7],[2392,11,2392,13],[2393,4,2393,7],[2393,11,2393,13],[2394,4,2394,7],[2394,11,2394,13],[2389,4,2389,7],[2389,11,2389,13],[2390,4,2390,7],[2390,11,2390,13],[2391,4,2391,7],[2391,11,2391,13],[2386,4,2386,7],[2386,11,2386,13],[2387,4,2387,7],[2387,11,2387,13],[2388,4,2388,7],[2388,11,2388,13],[2383,4,2383,7],[2383,11,2383,13],[2384,4,2384,7],[2384,11,2384,13],[2385,4,2385,7],[2385,11,2385,13],[2380,4,2380,7],[2380,11,2380,13],[2381,4,2381,7],[2381,11,2381,13],[2382,4,2382,7],[2382,11,2382,13],[2377,4,2377,7],[2377,11,2377,13],[2379,4,2379,7],[2379,11,2379,13],[2374,4,2374,7],[2374,11,2374,13],[2375,4,2375,7],[2375,11,2375,13],[2376,4,2376,7],[2376,11,2376,13],[2371,4,2371,7],[2371,11,2371,13],[2372,4,2372,7],[2372,11,2372,13],[2373,4,2373,7],[2373,11,2373,13],[2378,4,2378,13],[2368,4,2368,7],[2368,11,2368,13],[2369,4,2369,7],[2369,11,2369,13],[2370,4,2370,7],[2370,11,2370,13],[2365,4,2365,7],[2365,11,2365,13],[2366,4,2366,7],[2366,11,2366,13],[2367,4,2367,7],[2367,11,2367,13],[2362,4,2362,7],[2362,11,2362,13],[2363,4,2363,7],[2363,11,2363,13],[2364,4,2364,7],[2364,11,2364,13],[2359,4,2359,7],[2359,11,2359,13],[2360,4,2360,7],[2360,11,2360,13],[2361,4,2361,7],[2361,11,2361,13],[2356,4,2356,7],[2356,11,2356,13],[2357,4,2357,7],[2357,11,2357,13],[2358,4,2358,7],[2358,11,2358,13],[2353,4,2353,7],[2353,11,2353,13],[2354,4,2354,7],[2354,11,2354,13],[2355,4,2355,7],[2355,11,2355,13],[2350,4,2350,7],[2350,11,2350,13],[2351,4,2351,7],[2351,11,2351,13],[2352,4,2352,7],[2352,11,2352,13],[2347,4,2347,7],[2347,11,2347,13],[2348,4,2348,7],[2348,11,2348,13],[2349,4,2349,7],[2349,11,2349,13],[2344,4,2344,7],[2344,11,2344,13],[2345,4,2345,7],[2345,11,2345,13],[2346,4,2346,7],[2346,11,2346,13],[2341,4,2341,7],[2341,11,2341,13],[2342,4,2342,7],[2342,11,2342,13],[2343,4,2343,7],[2343,11,2343,13],[2338,4,2338,7],[2338,11,2338,13],[2339,4,2339,7],[2339,11,2339,13],[2340,4,2340,7],[2340,11,2340,13],[2335,4,2335,7],[2335,11,2335,13],[2336,4,2336,7],[2336,11,2336,13],[2337,4,2337,7],[2337,11,2337,13],[2332,4,2332,7],[2332,11,2332,13],[2333,4,2333,7],[2333,11,2333,13],[2334,4,2334,7],[2334,11,2334,13],[2329,4,2329,7],[2329,11,2329,13],[2330,4,2330,7],[2330,11,2330,13],[2331,4,2331,7],[2331,11,2331,13],[2326,4,2326,7],[2326,11,2326,13],[2327,4,2327,7],[2327,11,2327,13],[2328,4,2328,7],[2328,11,2328,13],[2323,4,2323,7],[2323,11,2323,13],[2324,4,2324,7],[2324,11,2324,13],[2325,4,2325,7],[2325,11,2325,13],[2320,4,2320,7],[2320,11,2320,13],[2321,4,2321,7],[2321,11,2321,13],[2322,4,2322,7],[2322,11,2322,13],[2317,4,2317,7],[2317,11,2317,13],[2318,4,2318,7],[2318,11,2318,13],[2319,4,2319,7],[2319,11,2319,13],[2314,4,2314,7],[2314,11,2314,13],[2315,4,2315,7],[2315,11,2315,13],[2316,4,2316,7],[2316,11,2316,13],[2311,4,2311,7],[2311,11,2311,13],[2312,4,2312,7],[2312,11,2312,13],[2313,4,2313,7],[2313,11,2313,13],[2308,4,2308,7],[2308,11,2308,13],[2309,4,2309,7],[2309,11,2309,13],[2310,4,2310,7],[2310,11,2310,13],[2305,4,2305,7],[2305,11,2305,13],[2306,4,2306,7],[2306,11,2306,13],[2307,4,2307,7],[2307,11,2307,13],[2302,4,2302,7],[2302,11,2302,13],[2303,4,2303,7],[2303,11,2303,13],[2304,4,2304,7],[2304,11,2304,13],[2299,4,2299,7],[2299,11,2299,13],[2300,4,2300,7],[2300,11,2300,13],[2301,4,2301,7],[2301,11,2301,13],[2296,4,2296,7],[2296,11,2296,13],[2297,4,2297,7],[2297,11,2297,13],[2298,4,2298,7],[2298,11,2298,13],[2293,4,2293,7],[2293,11,2293,13],[2294,4,2294,7],[2294,11,2294,13],[2295,4,2295,7],[2295,11,2295,13],[2290,4,2290,7],[2290,11,2290,13],[2291,4,2291,7],[2291,11,2291,13],[2292,4,2292,7],[2292,11,2292,13],[2287,4,2287,7],[2287,11,2287,13],[2288,4,2288,7],[2288,11,2288,13],[2289,4,2289,7],[2289,11,2289,13],[2284,4,2284,7],[2284,11,2284,13],[2285,4,2285,7],[2285,11,2285,13],[2286,4,2286,7],[2286,11,2286,13],[2281,4,2281,7],[2281,11,2281,13],[2282,4,2282,7],[2282,11,2282,13],[2283,4,2283,7],[2283,11,2283,13],[2278,4,2278,7],[2278,11,2278,13],[2279,4,2279,7],[2279,11,2279,13],[2280,4,2280,7],[2280,11,2280,13],[2275,4,2275,7],[2275,11,2275,13],[2276,4,2276,7],[2276,11,2276,13],[2277,4,2277,7],[2277,11,2277,13],[2272,4,2272,7],[2272,11,2272,13],[2273,4,2273,7],[2273,11,2273,13],[2274,4,2274,7],[2274,11,2274,13],[2269,4,2269,7],[2269,11,2269,13],[2270,4,2270,7],[2270,11,2270,13],[2271,4,2271,7],[2271,11,2271,13],[2266,4,2266,7],[2266,11,2266,13],[2267,4,2267,7],[2267,11,2267,13],[2268,4,2268,7],[2268,11,2268,13],[2263,4,2263,7],[2263,11,2263,13],[2264,4,2264,7],[2264,11,2264,13],[2265,4,2265,7],[2265,11,2265,13],[2260,4,2260,7],[2260,11,2260,13],[2261,4,2261,7],[2261,11,2261,13],[2262,4,2262,7],[2262,11,2262,13],[2257,4,2257,7],[2257,11,2257,13],[2258,4,2258,7],[2258,11,2258,13],[2259,4,2259,7],[2259,11,2259,13],[2254,4,2254,7],[2254,11,2254,13],[2255,4,2255,7],[2255,11,2255,13],[2256,4,2256,7],[2256,11,2256,13],[2251,4,2251,7],[2251,11,2251,13],[2252,4,2252,7],[2252,11,2252,13],[2253,4,2253,7],[2253,11,2253,13],[2248,4,2248,7],[2248,11,2248,13],[2249,4,2249,7],[2249,11,2249,13],[2250,4,2250,7],[2250,11,2250,13],[2245,4,2245,7],[2245,11,2245,13],[2246,4,2246,7],[2246,11,2246,13],[2247,4,2247,7],[2247,11,2247,13],[2241,4,2241,7],[2241,11,2241,13],[2243,4,2243,7],[2243,11,2243,13],[2244,4,2244,7],[2244,11,2244,13],[2242,4,2242,7],[2242,11,2242,13],[2238,4,2238,7],[2238,11,2238,13],[2239,4,2239,7],[2239,11,2239,13],[2240,4,2240,7],[2240,11,2240,13],[2236,4,2236,7],[2236,11,2236,13],[2237,4,2237,7],[2237,11,2237,13],[2232,4,2232,7],[2232,11,2232,13],[2233,4,2233,7],[2233,11,2233,13],[2234,4,2234,7],[2234,11,2234,13],[2229,4,2229,7],[2229,11,2229,13],[2230,4,2230,7],[2230,11,2230,13],[2231,4,2231,7],[2231,11,2231,13],[2226,4,2226,7],[2226,11,2226,13],[2227,4,2227,7],[2227,11,2227,13],[2228,4,2228,13],[2235,4,2235,7],[2235,11,2235,13],[2223,4,2223,7],[2223,11,2223,13],[2224,4,2224,7],[2224,11,2224,13],[2225,4,2225,7],[2225,11,2225,13],[2220,4,2220,7],[2220,11,2220,13],[2221,4,2221,7],[2221,11,2221,13],[2222,4,2222,7],[2222,11,2222,13],[2217,4,2217,7],[2217,11,2217,13],[2218,4,2218,7],[2218,11,2218,13],[2219,4,2219,7],[2219,11,2219,13],[2214,4,2214,7],[2214,11,2214,13],[2215,4,2215,7],[2215,11,2215,13],[2216,4,2216,7],[2216,11,2216,13],[2211,4,2211,7],[2211,11,2211,13],[2212,4,2212,7],[2212,11,2212,13],[2213,4,2213,7],[2213,11,2213,13],[2208,4,2208,7],[2208,11,2208,13],[2209,4,2209,7],[2209,11,2209,13],[2210,4,2210,7],[2210,11,2210,13],[2205,4,2205,7],[2205,11,2205,13],[2206,4,2206,7],[2206,11,2206,13],[2207,4,2207,7],[2207,11,2207,13],[2202,4,2202,7],[2202,11,2202,13],[2203,4,2203,7],[2203,11,2203,13],[2204,4,2204,7],[2204,11,2204,13],[2199,4,2199,7],[2199,11,2199,13],[2200,4,2200,7],[2200,11,2200,13],[2201,4,2201,7],[2201,11,2201,13],[2196,4,2196,7],[2196,11,2196,13],[2197,4,2197,7],[2197,11,2197,13],[2198,4,2198,7],[2198,11,2198,13],[2193,4,2193,7],[2193,11,2193,13],[2194,4,2194,7],[2194,11,2194,13],[2195,4,2195,7],[2195,11,2195,13],[2190,4,2190,7],[2190,11,2190,13],[2191,4,2191,7],[2191,11,2191,13],[2192,4,2192,7],[2192,11,2192,13],[2187,4,2187,7],[2187,11,2187,13],[2188,4,2188,7],[2188,11,2188,13],[2189,4,2189,7],[2189,11,2189,13],[2184,4,2184,7],[2184,11,2184,13],[2185,4,2185,7],[2185,11,2185,13],[2186,4,2186,7],[2186,11,2186,13],[2181,4,2181,7],[2181,11,2181,13],[2182,4,2182,7],[2182,11,2182,13],[2183,4,2183,7],[2183,11,2183,13],[2178,4,2178,7],[2178,11,2178,13],[2179,4,2179,7],[2179,11,2179,13],[2180,4,2180,7],[2180,11,2180,13],[2175,4,2175,7],[2175,11,2175,13],[2176,4,2176,7],[2176,11,2176,13],[2172,4,2172,7],[2172,11,2172,13],[2173,4,2173,7],[2173,11,2173,13],[2174,4,2174,7],[2174,11,2174,13],[2177,4,2177,13],[2169,4,2169,7],[2169,11,2169,13],[2170,4,2170,7],[2170,11,2170,13],[2171,4,2171,7],[2171,11,2171,13],[2166,4,2166,7],[2166,11,2166,13],[2167,4,2167,7],[2167,11,2167,13],[2168,4,2168,7],[2168,11,2168,13],[2163,4,2163,7],[2163,11,2163,13],[2164,4,2164,7],[2164,11,2164,13],[2165,4,2165,7],[2165,11,2165,13],[2160,4,2160,7],[2160,11,2160,13],[2161,4,2161,7],[2161,11,2161,13],[2162,4,2162,7],[2162,11,2162,13],[2157,4,2157,7],[2157,11,2157,13],[2158,4,2158,7],[2158,11,2158,13],[2159,4,2159,7],[2159,11,2159,13],[2154,4,2154,7],[2154,11,2154,13],[2155,4,2155,7],[2155,11,2155,13],[2156,4,2156,7],[2156,11,2156,13],[2151,4,2151,7],[2151,11,2151,13],[2152,4,2152,7],[2152,11,2152,13],[2153,4,2153,7],[2153,11,2153,13],[2148,4,2148,7],[2148,11,2148,13],[2149,4,2149,7],[2149,11,2149,13],[2150,4,2150,7],[2150,11,2150,13],[2145,4,2145,7],[2145,11,2145,13],[2146,4,2146,7]],"merged_total":5260,"flags":["merged_cut"]}
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Simulação da Tabela de Preços - Sanepar "]
[]
[]
[null,null,null,"MOS 5 - DEZEMBRO 23",null,null,null,"Aprovação: "]
[]
[]
[null,null,null,null,"",null,null,null,"","","",""]
[null,null,null,"Código","Descrição",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M.O","Mat."]
[null,null,null,"001   ","CANTEIRO DE OBRAS"]
[null,null,null,"001.001","CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"001001001","Escritório",null,null,null,"m²",747.56,526.64,220.92]
[null,null,null,"001001002","Alojamento / Vestiário",null,null,null,"m²",573.59,409.87,163.72]
[null,null,null,"001001003","Local para refeições / Refeitório",null,null,null,"m²",683.26,481.74,201.51]
[null,null,null,"001001004","Barracão fechado para materiais",null,null,null,"m²",458.47,309.91000000000003,148.55000000000001]
[null,null,null,"001001005","Barracão aberto",null,null,null,"m²",210.99,162.35,48.64]
[null,null,null,"001001006","Sanitário isolado",null,null,null,"m²",882.47,541.39,341.07]
[null,null,null,"001001007","Chuveiro isolado",null,null,null,"m²",679.98,439.22,240.76]
[null,null,null,"001001008","Sanitário químico",null,null,null,"udxmês",548.54999999999995,247.8,300.75]
[null,null,null,"001.002","ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"001002001","Entrada provisória de energia trifásica 70A",null,null,null,"ud",2896.46,609.62,2286.84]
[null,null,null,"001.003","ABASTECIMENTO DE ÁGUA",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"001003001","Entrada provisória de água",null,null,null,"ud",196.68,196.68,0]
[null,null,null,"001003002","Poço freático sem revestimento",null,null,null,"m",443.54,416.03,27.5]
[null,null,null,"001003003","Poço freático com revestimento com tijolos não rejuntados",null,null,null,"m",598.41,476.58,121.82]
[null,null,null,"001003004","Poço freático com revestimento com tijolos rejuntados",null,null,null,"m",812.97,681.85,131.11000000000001]
[null,null,null,"001.004","PROTEÇÃO DA ÁREA",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"001004001","Cerca provisória de arame farpado",null,null,null,"m",53.26,50.08,3.17]
[null,null,null,"001004002","Tapume de tábuas contínuas",null,null,null,"m",159.35,132.34,27]
[null,null,null,"001004003","Tapume de chapa de madeira compensada",null,null,null,"m",121.99,102.06,19.920000000000002]
[null,null,null,"001004004","Tapume de chapas metálicas",null,null,null,"m",184.64,24.01,160.63]
[null,null,null,"001.005","PLACA DE OBRA",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"001005001","Em chapa metálica",null,null,null,"m²",388.03,90.48,297.55]
[null,null,null,"002   ","SERVIÇOS TÉCNICOS"]
[null,null,null,"002.001","TOPOGRAFIA E GEODÉSIA - SERVIÇOS",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"002001001","Cadastro de unidade existente",null,null,null,"m²",2.7,2.67,0.03]
[null,null,null,"002001002","Cadastro de poço de visita e tubulação existente - esparsas",null,null,null,"ud",172.67,168.84,3.83]
[null,null,null,"002001003","Cadastro de poço de visita e tubulação existente - concentradas",null,null,null,"ud",103.69,101.51,2.17]
[null,null,null,"002001004","Locação de furos de sondagem",null,null,null,"ud",44.21,35.32,8.89]
[null,null,null,"002001005","Transporte de Altitude (Cota): extensão < 2 km",null,null,null,"km",568.75,517.44000000000005,51.31]
[null,null,null,"002001006","Transporte de Altitude (Cota): 2 km < extensão < 10 km",null,null,null,"km",341.25,310.45999999999998,30.78]
[null,null,null,"002001007","Transporte de Altitude (Cota): 10 km < extensão",null,null,null,"km",227.5,206.97,20.52]
[null,null,null,"002001008","Levantamento planialtimétrico cadastral de área: 0,00 m² < área < 1.000 m²",null,null,null,"m²",1.1100000000000001,0.95,0.15]
[null,null,null,"002001009","Levantamento planialtimétrico cadastral de área: 1.000 m² < área < 20.000 m²",null,null,null,"m²",0.22,0.19,0.03]
[null,null,null,"002001010","Levantamento planialtimétrico cadastral de área: 20.000 m² < área",null,null,null,"m²",0.11,0.09,0.01]
[null,null,null,"002001011","Locação e nivelamento de linha (levantamento planialtimétrico de faixa) - para projeto de água",null,null,null,"km",1733.06,1486.01,247.05]
[null,null,null,"002001012","Locação e nivelamento de linha (levantamento planialtimétrico de faixa) - para projeto de esgoto",null,null,null,"km",2976.24,2460.23,516]
[null,null,null,"002001013","Levantamento planimétrico cadastral de faixa",null,null,null,"km",848.43,695.03,153.4]
[null,null,null,"002001014","Levantamento planimétrico cadastral de área: 0,00 m² < área < 1.000 m²",null,null,null,"m²",0.44,0.34,0.09]
[null,null,null,"002001015","Levantamento planimétrico cadastral de área: 1.000 m² < área < 20.000 m²",null,null,null,"m²",0.08,0.06,0.01]
[null,null,null,"002001016","Levantamento planimétrico cadastral de área: 20.000 m² < área",null,null,null,"m²",0.04,0.03,0]
[null,null,null,"002001017","Seção batimétrica - seca",null,null,null,"m",2.93,2.82,0.11]
[null,null,null,"002001018","Seção batimétrica - molhada",null,null,null,"m",10,9.93,7.0000000000000007E-2]
[null,null,null,"002001019","Seção batimétrica - molhada com auxílio de embarcação",null,null,null,"m",12.82,12.74,7.0000000000000007E-2]
[null,null,null,"002001020","Locação e levantamento planialtimétrico de seções topográficas",null,null,null,"km",3912.74,2960.8,951.94]
[null,null,null,"002001021","Locação, demarcação e levantamento de Curva de Nível",null,null,null,"km",1387.9,633.78,754.12]
[null,null,null,"002001022","Locação de linha",null,null,null,"km",3149.31,2318.65,830.66]
[null,null,null,"002001023","Mapa cadastral",null,null,null,"km²",487.85,480.48,7.37]
[null,null,null,"002001024","Mapa altimétrico",null,null,null,"km²",2901.84,2414.0300000000002,487.8]
[null,null,null,"002001025","Mapa altimétrico cadastral",null,null,null,"km²",3590.23,3088.53,501.69]
[null,null,null,"002001026","Mapa planimétrico cadastral",null,null,null,"km²",4311.68,3803.91,507.77]
[null,null,null,"002001027","Mapa planialtimétrico cadastral",null,null,null,"km²",8781.11,8148.55,632.55999999999995]
[null,null,null,"002001028","Elementos para Legalização (busca documental e identificação do imóvel – Unidades Operacionais ou Lineares em área Rural)",null,null,null,"ud",952.58,869.58,82.99]
[null,null,null,"002001029","Elementos para Legalização (busca documental e identificação do imóvel – Unidades Lineares em área Urbana)",null,null,null,"ud",158.79,144.94999999999999,13.83]
[null,null,null,"002001030","Elementos para Legalização - Levantamento Topográfico de limites de imóvel urbano para legalização",null,null,null,"m²",0.45,0.34,0.11]
[null,null,null,"002001031","Elementos para Legalização - Levantamento Topográfico de limites de imóvel Rural para legalização: Área: 0,00 m² < área < 10.000 m²",null,null,null,"m²",0.14000000000000001,0.11,0.03]
[null,null,null,"002001032","Elementos para Legalização - Levantamento Topográfico de limites de imóvel Rural para legalização: 10.000 m² < área < 100.000 m²",null,null,null,"m²",1.33,1.05,0.28000000000000003]
[null,null,null,"002001033","Elementos para Legalização - Levantamento Topográfico de limites de imóvel Rural para legalização: 100.000 m² < área",null,null,null,"m²",1.48,1.17,0.31]
[null,null,null,"002001034","Elementos para Legalização - Confecção de Planta de Imóvel Urbano ou Rural",null,null,null,"ud",334.02,334.02,0]
[null,null,null,"002001035","Elementos para Legalização - Confecção de Planta Geral de Elementos de Legalização",null,null,null,"ud",334.02,334.02,0]
[null,null,null,"002001036","Elementos para Legalização - Confecção de Material  e procedimentos para inclusão de imóvel no Cadastro Ambiental Rural (CAR)",null,null,null,"m²",0.83,0.82,0]
[null,null,null,"002001037","Elementos para Legalização - (memorial descritivo)",null,null,null,"ud",200.41,200.41,0]
[null,null,null,"002001038","Atualização de bases cartográficas",null,null,null,"km",1186.22,1012.13,174.09]
[null,null,null,"002001039","Locação e nivelamento para assentamento de tubulação de esgoto (Ordem de Serviço para Execução – OSE)",null,null,null,"m",2.78,2.2599999999999998,0.52]
[null,null,null,"002001040","Planta Geral com representação de OSE’s",null,null,null,"ud",200.95,200.41,0.54]
[null,null,null,"002001041","Acompanhamento de assentamento de tubulação de esgoto - DN < 400 mm",null,null,null,"m",10.029999999999999,10.029999999999999,0]
[null,null,null,"002001042","Acompanhamento de assentamento de tubulação de esgoto - DN = 400 mm",null,null,null,"m",16.8,16.8,0]
[null,null,null,"002001043","Locação da obra com auxílio de equipamento topográfico",null,null,null,"m²",3.25,2.41,0.84]
[null,null,null,"002001044","Locação da obra sem auxílio de equipamento topográfico",null,null,null,"m²",2.91,2.06,0.84]
[null,null,null,"002001045","Reconstituição topográfica de OSE (materialização de piquetes)",null,null,null,"m",1.29,1.1399999999999999,0.15]
[null,null,null,"002001046","Monumentação de vértices de controle imediato",null,null,null,"ud",199.94,172.45,27.48]
[null,null,null,"002001047","Monumentação de vértices de controle básico ",null,null,null,"ud",538.49,508.41,30.08]
[null,null,null,"002001048","Abertura de Picada - vegetação de pequeno porte",null,null,null,"m",0.44,0.44,0]
[null,null,null,"002001049","Abertura de Picada - vegetação de grande porte",null,null,null,"m",0.89,0.89,0]
[null,null,null,"002.002","TOPOGRAFIA E GEODÉSIA - ESTADIA DA EQUIPE",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"002002001","Cadastro de unidade existente",null,null,null,"m²",0.54,0.54,0]
[null,null,null,"002002002","Cadastro de poço de visita e tubulação existente – esparsas",null,null,null,"ud",32.159999999999997,32.159999999999997,0]
[null,null,null,"002002003","Cadastro de poço de visita e tubulação existente - concentradas",null,null,null,"ud",19.489999999999998,19.489999999999998,0]
[null,null,null,"002002004","Locação de furos de sondagem",null,null,null,"ud",7.79,7.79,0]
[null,null,null,"002002005","Transporte de Altitude (cota): extensão < 2 km",null,null,null,"km",102.91,102.91,0]
[null,null,null,"002002006","Transporte de Altitude (cota): 2 km < extensão < 10 km",null,null,null,"km",341.25,310.45999999999998,30.78]
[null,null,null,"002002007","Transporte de Altitude (cota): 10 km < extensão",null,null,null,"km",41.16,41.16,0]
[null,null,null,"002002008","Lev. Planialtimétrico Cadastral de área: 0,00 m² < área < 1.000 m²",null,null,null,"m²",0.13,0.13,0]
[null,null,null,"002002009","Lev. Planialtimétrico Cadastral de área: 1.000 m² < área < 20.000 m²",null,null,null,"m²",0.02,0.02,0]
[null,null,null,"002002010","Lev. Planialtimétrico Cadastral de área: 20.000 m² < área",null,null,null,"m²",0.01,0.01,0]
[null,null,null,"002002011","Loc. e nivelamento de linha (levantamento planialtimétrico de faixa) - para projeto de água",null,null,null,"km",302.68,302.68,0]
[null,null,null,"002002012","Loc. e nivelamento de linha (levantamento planialtimétrico de faixa) - para projeto de esgoto",null,null,null,"km",514.55999999999995,514.55999999999995,0]
[null,null,null,"002002013","Levantamento planimétrico cadastral de faixa",null,null,null,"km",102.91,102.91,0]
[null,null,null,"002002014","Levantamento Planimétrico Cadastral de Área: 0,00 m² < área < 1.000 m²",null,null,null,"m²",0.06,0.06,0]
[null,null,null,"002002015","Levantamento Planimétrico Cadastral de Área: 1.000 m² < área < 20.000 m²",null,null,null,"m²",0.08,0.06,0.01]
[null,null,null,"002002016","Levantamento Planimétrico Cadastral de Área: 20.000 m² < área",null,null,null,"m²",0.01,0.01,0]
[null,null,null,"002002017","Seção Batimétrica - seca",null,null,null,"m",0.5,0.5,0]
[null,null,null,"002002018","Seção Batimétrica - molhada",null,null,null,"m",2.09,2.09,0]
[null,null,null,"002002019","Seções Batimétricas – molhada com embarcação",null,null,null,"m",2.09,2.09,0]
[null,null,null,"002002020","Locação e levantamento planialtimétrico de seções topográficas",null,null,null,"km",329.85,329.85,0]
[null,null,null,"002002021","Locação, demarcação e levantamento de Curva de Nível",null,null,null,"km",64.319999999999993,64.319999999999993,0]
[null,null,null,"002002022","Locação de linha",null,null,null,"km",334.12,334.12,0]
[null,null,null,"002002023","Mapa cadastral",null,null,null,"km²",98.94,98.94,0]
[null,null,null,"002002024","Mapa altimétrico",null,null,null,"km²",428.8,428.8,0]
[null,null,null,"002002025","Mapa altimétrico cadastral",null,null,null,"km²",559.29999999999995,559.29999999999995,0]
[null,null,null,"002002026","Mapa planimétrico cadastral",null,null,null,"km²",714.66,714.66,0]
[null,null,null,"002002027","Mapa planialtimétrico cadastral",null,null,null,"km²",1608,1608,0]
[null,null,null,"002002028","Elementos para legalização (busca documental e identificação do imóvel – Unidades Operacionais ou Lineares em área Rural)",null,null,null,"ud",85.76,85.76,0]
[null,null,null,"002002029","Elementos para legalização (busca documental e identificação do imóvel – Unidades Lineares em área Urbana)",null,null,null,"ud",14.29,14.29,0]
[null,null,null,"002002030","Elementos para legalização Levantamento Topográfico de limites de imóvel urbano para legalização",null,null,null,"m²",0.05,0.05,0]
[null,null,null,"002002031","Elementos para legalização Levantamento Topográfico de limites de imóvel Rural para legalização: Área: 0,00 m² < área < 10.000 m²",null,null,null,"m²",0.05,0.05,0]
[null,null,null,"002002032","Elementos para legalização Levantamento Topográfico de limites de imóvel Rural para legalização: 10.000 m² < área < 100.000 m²",null,null,null,"m²",0.02,0.02,0]
[null,null,null,"002002033","Elementos para legalização Levantamento Topográfico de limites de imóvel Rural para legalização: 100.000 m² < área",null,null,null,"m²",0.06,0.06,0]
[null,null,null,"002002036","Elementos para legalização Confecção de Material  e procedimentos para inclusão de imóvel no Cadastro Ambiental Rural (CAR)",null,null,null,"m²",0.12,0.12,0]
[null,null,null,"002002038","Atualização de bases cartográficas",null,null,null,"km",114.34,114.34,0]
[null,null,null,"002002039","Locação e nivelamento para assentamento de tubulação de esgoto (Ordem de serviço para execução – OSE)",null,null,null,"m",0.47,0.47,0]
[null,null,null,"002002041","Acompanhamento de assentamento de tubulação de esgoto - DN < 400 mm",null,null,null,"m",2.77,2.77,0]
[null,null,null,"002002042","Acompanhamento de assentamento de tubulação de esgoto - DN = 400 mm",null,null,null,"m",4.63,4.63,0]
[null,null,null,"002002043","Locação da obra com auxilio de equipamento topográfico",null,null,null,"m²",0.55000000000000004,0.55000000000000004,0]
[null,null,null,"002002044","Locação da obra sem auxilio de equipamento topográfico",null,null,null,"m²",0.48,0.48,0]
[null,null,null,"002002045","Reconstituição Topográfica de OSE (Materialização de piquetes)",null,null,null,"m",0.24,0.24,0]
[null,null,null,"002002046","Monumentação de Vértices de Controle Imediato ",null,null,null,"ud",35.24,35.24,0]
[null,null,null,"002002047","Monumentação de Vértices de Controle Básico ",null,null,null,"ud",105.01,105.01,0]
[null,null,null,"002002048","Abertura de picada - vegetação de pequeno porte",null,null,null,"m",0.08,0.08,0]
[null,null,null,"002002049","Abertura de picada - vegetação de grande porte",null,null,null,"m",0.16,0.16,0]
[null,null,null,"002.003","TOPOGRAFIA E GEODÉSIA - TRANSPORTE DA EQUIPE",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"002003001","Deslocamento da equipe topográfica / equipe de serviços técnicos especializados",null,null,null,"km",5.1100000000000003,5.1100000000000003,0]
[null,null,null,"002.004","SONDAGEM A PERCUSSÃO",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"002004001","Perfuração em solo (SPT) sem estadia da equipe - Cidade Pólo",null,null,null,"m",189.51,189.51,0]
[null,null,null,"002004002","Perfuração em solo (SPT) com estadia da equipe",null,null,null,"m",258.41000000000003,258.41000000000003,0]
[null,null,null,"002004003","Transporte de equipe de sondagem a percussão e de topografia – distância até 20km – Cidade Pólo",null,null,null,"ud",438.61,438.61,0]
[null,null,null,"002004004","Transporte de equipe de sondagem a percussão e de topografia – distância acima de 20km até 100km",null,null,null,"ud",2193.0500000000002,2193.0500000000002,0]
[null,null,null,"002004005","Transporte de equipe de sondagem a percussão e de topografia – distância acima de 100km até 200km",null,null,null,"ud",4386.1000000000004,4386.1000000000004,0]
[null,null,null,"002004006","Transporte de equipe de sondagem a percussão e de topografia – distância acima de 200km até 300km",null,null,null,"ud",6579.16,6579.16,0]
[null,null,null,"002.005","SONDAGEM ROTATIVA",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"002005001","Perfuração em solo – SPT (sem estadia da equipe - Cidade Pólo)",null,null,null,"m",197.17,193.86,3.31]
[null,null,null,"002005002","Em rocha alterada - BX (sem estadia da equipe - Cidade Pólo)",null,null,null,"m",350.39,347.85,2.54]
[null,null,null,"002005003","Em rocha (arenito, siltito, folhelho e calcário) - BX (sem estadia da equipe - Cidade Pólo)",null,null,null,"m",371.29,368.59,2.7]
[null,null,null,"002005004","Em rocha (basalto, diabásio e granito) - BX (sem estadia da equipe - Cidade Pólo)",null,null,null,"m",519.80999999999995,516.03,3.78]
[null,null,null,"002005005","Em rocha (gnaisse,  migmatito) - BX (sem estadia da equipe - Cidade Pólo)",null,null,null,"m",727.74,722.45,5.29]
[null,null,null,"002005006","Perfuração em solo – SPT (com estadia da equipe)",null,null,null,"m",266.08,262.76,3.31]
[null,null,null,"002005007","Em rocha alterada - BX (com estadia da equipe)",null,null,null,"m",352.23,349.68,2.54]
[null,null,null,"002005008","Em rocha (arenito, siltito, folhelho e calcário) - BX (com estadia da equipe)",null,null,null,"m",373.23,370.53,2.7]
[null,null,null,"002005009","Em rocha (basalto, diabásio e granito) - BX (com estadia da equipe)",null,null,null,"m",522.52,518.73,3.78]
[null,null,null,"002005010","Em rocha (gnaisse,  migmatito) - BX (com estadia da equipe)",null,null,null,"m",731.52,726.23,5.29]
[null,null,null,"002005011","Transporte de equipe de sondagem mista e de topografia – distância até 20km – Cidade Pólo",null,null,null,"ud",438.61,438.61,0]
[null,null,null,"002005012","Transporte de equipe de sondagem mista e de topografia – distância acima de 20km até 100km",null,null,null,"ud",2193.0500000000002,2193.0500000000002,0]
[null,null,null,"002005013","Transporte de equipe de sondagem mista e de topografia – distância acima de 100km até 200km",null,null,null,"ud",4386.1000000000004,4386.1000000000004,0]
[null,null,null,"002005014","Transporte de equipe de sondagem mista e de topografia – distância acima de 200km até 300km",null,null,null,"ud",6579.16,6579.16,0]
[null,null,null,"002.006","SONDAGEM A TRADO",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"002006001","Perfuração em solo (trado) sem estadia da equipe - Cidade Pólo",null,null,null,"m",54.33,54.33,0]
[null,null,null,"002006002","Perfuração em solo (trado) com estadia da equipe",null,null,null,"m",85.78,85.78,0]
[null,null,null,"002006003","Transporte de equipe de sondagem a trado e de topografia – distância até 20km – Cidade Pólo",null,null,null,"ud",246,246,0]
[null,null,null,"002006004","Transporte de equipe de sondagem a trado e de topografia – distância acima de 20km até 100km",null,null,null,"ud",1230,1230,0]
[null,null,null,"002006005","Transporte de equipe de sondagem a trado e de topografia – distância acima de 100km até 200km",null,null,null,"ud",2460,2460,0]
[null,null,null,"002006006","Transporte de equipe de sondagem a trado e de topografia – distância acima de 200km até 300km",null,null,null,"ud",3690.01,3690.01,0]
[null,null,null,"002.007","CADASTRO DE OBRAS",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"002007001","Cadastro linear de água - CAD",null,null,null,"m",0.54,0.54,0]
[null,null,null,"002007002","Cadastro linear de esgoto - CAD",null,null,null,"m",0.54,0.54,0]
[null,null,null,"002007003","Cadastro linear de água - CADAGUA",null,null,null,"m",0.54,0.54,0]
[null,null,null,"002007004","Cadastro linear de esgoto - CADESG",null,null,null,"m",0.54,0.54,0]
[null,null,null,"002007005","Cadastro de obra localizada \"as built\"",null,null,null,"ud",160.37,160.37,0]
[null,null,null,"003   ","SERVIÇOS PRELIMINARES"]
[null,null,null,"003.001","PESQUISA E REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIAS",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"003001001","Pesquisa",null,null,null,"m³",140.91,140.91,0]
[null,null,null,"003001002","Remanejamento de galerias DN 200",null,null,null,"m",52.21,52.21,0]
[null,null,null,"003001003","Remanejamento de galerias DN 300",null,null,null,"m",56.75,56.75,0]
[null,null,null,"003001004","Remanejamento de galerias DN 400",null,null,null,"m",63.56,63.56,0]
[null,null,null,"003001005","Remanejamento de galerias DN 500",null,null,null,"m",66.59,66.59,0]
[null,null,null,"003001006","Remanejamento de galerias DN 600",null,null,null,"m",77.09,77.09,0]
[null,null,null,"003001007","Remanejamento de galerias DN 800",null,null,null,"m",103.37,103.37,0]
[null,null,null,"003001008","Remanejamento de galerias DN 1000",null,null,null,"m",141.88,141.88,0]
[null,null,null,"003001009","Remanejamento de galerias DN 1200",null,null,null,"m",208.48,208.48,0]
[null,null,null,"003.002","ACESSO PROVISÓRIO",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"003002001","Acesso provisório",null,null,null,"m²",6.02,6.02,0]
[null,null,null,"003.003","ESTIVA",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"003003001","Estiva de madeira para acesso ",null,null,null,"m³",657.22,79.44,577.78]
[null,null,null,"003003002","Estiva de madeira para acesso - com material local",null,null,null,"m³",199.71,199.71,0]
[null,null,null,"003003003","Estiva de madeira para suporte de retroescavadeira",null,null,null,"m",19.02,13.71,5.31]
[null,null,null,"003003004","Estiva de madeira para suporte de escavadeira hidráulica",null,null,null,"m",25.79,18.190000000000001,7.6]
[null,null,null,"003.004","PREPARO DO TERRENO",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"003004001","Roçada fina",null,null,null,"m²",2.11,2.11,0]
[null,null,null,"003004002","Roçada densa",null,null,null,"m²",3.17,3.17,0]
[null,null,null,"003004003","Raspagem de camada vegetal",null,null,null,"m²",1.27,1.27,0]
[null,null,null,"003004004","Destoca manual 0 < d  =15 cm",null,null,null,"m²",8.73,8.73,0]
[null,null,null,"003004005","Destoca manual 15 <  d = 30 cm",null,null,null,"ud",79.44,79.44,0]
[null,null,null,"003004006","Destoca manual 30 <  d = 75 cm",null,null,null,"ud",158.88,158.88,0]
[null,null,null,"003004007","Destoca mecânica 0 <  d = 15 cm",null,null,null,"m²",1.52,1.52,0]
[null,null,null,"003004008","Destoca mecânica 15 < d = 30 cm",null,null,null,"ud",21.77,21.77,0]
[null,null,null,"003004009","Destoca mecânica 30 < d = 75 cm",null,null,null,"ud",45.84,45.84,0]
[null,null,null,"003.005","SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"003005001","Fita plástica",null,null,null,"m",0.35,0.21,0.14000000000000001]
[null,null,null,"003005002","Tapume móvel contínuo",null,null,null,"m",7.57,3.02,4.55]
[null,null,null,"003005003","Tapume móvel descontínuo",null,null,null,"m",3.78,1.51,2.27]
[null,null,null,"003005004","Tapume em tela plástica",null,null,null,"m",1.62,1.47,0.15]
[null,null,null,"003.006","SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"003006001","Placa de advertência 1,00 x 1,00 m",null,null,null,"ud",142.61000000000001,62.82,79.790000000000006]
[null,null,null,"003006002","Placa de advertência 1,00 x 2,00 m",null,null,null,"ud",234.95,95.37,139.57]
[null,null,null,"003006003","Placa de Barragem",null,null,null,"m",12,8.4700000000000006,3.52]
[null,null,null,"003006004","Sinalização com energia elétrica",null,null,null,"udxdia",14.12,7.41,6.71]
[null,null,null,"003006005","Sinalização com lamparinas a óleo",null,null,null,"udxdia",3.97,3.97,0]
[null,null,null,"003.007","DEMOLIÇÃO",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"003007001","Alvenaria de tijolos maciços sem reaproveitamento",null,null,null,"m³",119.54,119.54,0]
[null,null,null,"003007002","Alvenaria de tijolos furados sem reaproveitamento",null,null,null,"m³",149.43,149.43,0]
[null,null,null,"003007003","Manual de concreto simples",null,null,null,"m³",358.64,358.64,0]
[null,null,null,"003007004","Mecânica de concreto simples",null,null,null,"m³",431.16,431.16,0]
[null,null,null,"003007005","Manual de concreto ciclópico",null,null,null,"m³",537.96,537.96,0]
[null,null,null,"003007006","Mecânica de concreto ciclópico",null,null,null,"m³",646.74,646.74,0]
[null,null,null,"003007007","Manual de concreto armado",null,null,null,"m³",717.28,717.28,0]
[null,null,null,"003007008","Mecânica de concreto armado",null,null,null,"m³",862.32,862.32,0]
[null,null,null,"003007009","Enrocamento",null,null,null,"m³",179.32,179.32,0]
[null,null,null,"003007010","Revestimento de argamassa de cimento",null,null,null,"m²",29.88,29.88,0]
[null,null,null,"003007011","Revestimento de argamassa de cal e areia",null,null,null,"m²",17.93,17.93,0]
[null,null,null,"003007012","Revestimento de azulejo ou pedra natural",null,null,null,"m²",29.88,29.88,0]
[null,null,null,"003007013","Piso cimentado sobre lastro de concreto",null,null,null,"m²",35.86,35.86,0]
[null,null,null,"003007014","Piso em cerâmica",null,null,null,"m²",20.92,20.92,0]
[null,null,null,"003.008","RETIRADA",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"003008001","Taco de madeira ou parquê, sem reaproveitamento",null,null,null,"m²",14.94,14.94,0]
[null,null,null,"003008002","Assoalho simples, sem reaproveitamento",null,null,null,"m²",11.95,11.95,0]
[null,null,null,"003008003","Forro de madeira ou lambri, sem reaproveitamento",null,null,null,"m²",8.9600000000000009,8.9600000000000009,0]
[null,null,null,"003008004","Cobertura com telhas cerâmicas, sem reaproveitamento",null,null,null,"m²",17.93,17.93,0]
[null,null,null,"003008005","Cobertura com telhas cerâmicas com reaproveitamento",null,null,null,"m²",26.1,26.1,0]
[null,null,null,"003008006","Cobertura com telhas de fibrocimento, sem reaproveitamento",null,null,null,"m²",8.9600000000000009,8.9600000000000009,0]
[null,null,null,"003008007","Cobertura com telhas de fibrocimento, com reaproveitamento",null,null,null,"m²",13.05,13.05,0]
[null,null,null,"003008008","Armação de madeira para telhado, sem reaproveitamento",null,null,null,"m²",35.86,35.86,0]
[null,null,null,"003008009","Armação de madeira para telhado, com reaproveitamento",null,null,null,"m²",52.21,52.21,0]
[null,null,null,"003008010","Cerca de arame farpado, sem reaproveitamento",null,null,null,"m",34.81,34.81,0]
[null,null,null,"003008011","Cerca de arame farpado, com reaproveitamento",null,null,null,"m",43.51,43.51,0]
[null,null,null,"003008012","Cerca de tela tipo alambrado, sem reaproveitamento",null,null,null,"m",26.89,26.89,0]
[null,null,null,"003008013","Cerca de tela tipo alambrado, com reaproveitamento",null,null,null,"m",33.07,33.07,0]
[null,null,null,"003008014","Cerca de madeira, sem reaproveitamento",null,null,null,"m",23.9,23.9,0]
[null,null,null,"003008015","Cerca de madeira, com reaproveitamento",null,null,null,"m",34.81,34.81,0]
[null,null,null,"003008016","Portas e janelas, sem reaproveitamento",null,null,null,"m²",14.94,14.94,0]
[null,null,null,"003008017","Portas e janelas, com reaproveitamento",null,null,null,"m²",21.75,21.75,0]
[null,null,null,"003.009","TRANSPORTE DE ENTULHO",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"003009001","Com caminhão carroceria",null,null,null,"m³",50.1,50.1,0]
[null,null,null,"003009002","Com sacolão tipo “bag”",null,null,null,"ud",29.62,29.62,0]
[null,null,null,"003009003","Com caçamba tipo “brooks”",null,null,null,"ud",230.13,230.13,0]
[null,null,null,"004   ","MOVIMENTO DE SOLOS"]
[null,null,null,"004.001","ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"004001001","Em solo arenoso, prof. 0 m < h = 1 m",null,null,null,"m³",21.18,21.18,0]
[null,null,null,"004001002","Em solo arenoso, prof. 1 m < h = 2 m",null,null,null,"m³",23.83,23.83,0]
[null,null,null,"004001003","Em solo arenoso, prof. 2 m < h = 3 m",null,null,null,"m³",31.77,31.77,0]
[null,null,null,"004001004","Em solo arenoso, prof. 3 m < h = 4 m",null,null,null,"m³",42.36,42.36,0]
[null,null,null,"004001005","Em solo lamacento, prof. 0 m < h = 1 m",null,null,null,"m³",68.84,68.84,0]
[null,null,null,"004001006","Em solo lamacento, prof. 1 m < h = 2 m",null,null,null,"m³",80.760000000000005,80.760000000000005,0]
[null,null,null,"004001007","Em solo lamacento, prof. 2 m < h = 3 m",null,null,null,"m³",92.68,92.68,0]
[null,null,null,"004001008","Em solo lamacento, prof. 3 m < h = 4 m",null,null,null,"m³",104.59,104.59,0]
[null,null,null,"004001009","Em terra compacta, prof. 0 m < h = 1 m",null,null,null,"m³",52.96,52.96,0]
[null,null,null,"004001010","Em terra compacta, prof. 1 m < h = 2 m",null,null,null,"m³",66.2,66.2,0]
[null,null,null,"004001011","Em terra compacta, prof. 2 m < h = 3 m",null,null,null,"m³",74.14,74.14,0]
[null,null,null,"004001012","Em terra compacta, prof. 3 m < h = 4 m",null,null,null,"m³",79.44,79.44,0]
[null,null,null,"004001013","Moledo ou cascalho, prof. 0 m < h = 1 m",null,null,null,"m³",92.68,92.68,0]
[null,null,null,"004001014","Moledo ou cascalho, prof. 1 m < h = 2 m",null,null,null,"m³",105.92,105.92,0]
[null,null,null,"004001015","Moledo ou cascalho, prof. 2 m < h = 3 m",null,null,null,"m³",119.16,119.16,0]
[null,null,null,"004001016","Moledo ou cascalho, prof. 3 m < h = 4 m",null,null,null,"m³",132.4,132.4,0]
[null,null,null,"004.002","ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS EM QUALQUER TIPO DE SOLO, EXCETO ROCHA",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"004002001","Solos em geral, profundidade 0 m < h = 2 m",null,null,null,"m³",17.72,17.72,0]
[null,null,null,"004002002","Solos em geral, profundidade 0 m < h = 4 m",null,null,null,"m³",19.13,19.13,0]
[null,null,null,"004002003","Solos em geral, profundidade 0 m < h = 6 m",null,null,null,"m³",32.43,32.43,0]
[null,null,null,"004002004","Solos em geral, profundidade 0 m < h = 8 m",null,null,null,"m³",32.43,32.43,0]
[null,null,null,"004002005","Solo arenoso compacto ou argila dura (moledo ou cascalho), profundidade 0 m < h = 2 m",null,null,null,"m³",21.26,21.26,0]
[null,null,null,"004002006","Solo arenoso compacto ou argila dura (moledo ou cascalho), profundidade 0 m < h = 4 m",null,null,null,"m³",22.96,22.96,0]
[null,null,null,"004002007","Solo arenoso compacto ou argila dura (moledo ou cascalho), profundidade 0 m < h = 6 m",null,null,null,"m³",40.090000000000003,40.090000000000003,0]
[null,null,null,"004002008","Solo arenoso compacto ou argila dura (moledo ou cascalho), profundidade 0 m < h = 8 m",null,null,null,"m³",40.090000000000003,40.090000000000003,0]
[null,null,null,"004.003","DESMONTE DE ROCHA BRANDA, EM VALAS",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"004003001","Com uso de explosivo",null,null,null,"m³",167.68,119.36,48.32]
[null,null,null,"004003002","Sem uso de explosivo",null,null,null,"m³",265.04000000000002,265.04000000000002,0]
[null,null,null,"004.004","DESMONTE DE ROCHA DURA, EM VALAS",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"004004001","Com uso de explosivo",null,null,null,"m³",275.33999999999997,205.34,69.989999999999995]
[null,null,null,"004004002","Sem uso de explosivo",null,null,null,"m³",414.12,414.12,0]
[null,null,null,"004.005","RETIRADA DE ROCHA DESMONTADA, EM VALAS",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"004005001","Manual prof. 0 m < h = 1 m",null,null,null,"m³",132.4,132.4,0]
[null,null,null,"004005002","Manual prof. 1 m < h = 2 m",null,null,null,"m³",145.63999999999999,145.63999999999999,0]
[null,null,null,"004005003","Manual prof. 2 m < h = 3 m",null,null,null,"m³",158.88,158.88,0]
[null,null,null,"004005004","Manual prof. 3 m < h = 4 m",null,null,null,"m³",172.12,172.12,0]
[null,null,null,"004005005","Mecânica prof. 0 m < h = 2 m",null,null,null,"m³",59.68,59.68,0]
[null,null,null,"004005006","Mecânica prof. 0 m < h = 4 m",null,null,null,"m³",66.23,66.23,0]
[null,null,null,"004005007","Mecânica prof. 0 m < h = 6 m",null,null,null,"m³",69.19,69.19,0]
[null,null,null,"004005008","Mecânica prof. 0 m < h = 8 m",null,null,null,"m³",76.56,76.56,0]
[null,null,null,"004.006","ESCAVAÇÃO MANUAL, NÃO EM VALAS, EM QUALQUER TIPO DE SOLO, EXCETO ROCHA",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"004006001","profundidade 0 m < h = 1 m",null,null,null,"m³",50.31,50.31,0]
[null,null,null,"004006002","profundidade 1 m < h = 2 m",null,null,null,"m³",63.55,63.55,0]
[null,null,null,"004006003","profundidade 2 m < h = 3 m",null,null,null,"m³",71.489999999999995,71.489999999999995,0]
[null,null,null,"004006004","profundidade 3 m < h = 4 m",null,null,null,"m³",76.790000000000006,76.790000000000006,0]
[null,null,null,"004.007","ESCAVAÇÃO MECÂNICA, NÃO EM VALAS, EM QUALQUER TIPO DE SOLO, EXCETO ROCHA",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"004007001","Solos em geral, profundidade 0 m < h = 2 m",null,null,null,"m³",12.76,12.76,0]
[null,null,null,"004007002","Solos em geral, profundidade 0 m < h = 4 m",null,null,null,"m³",14.88,14.88,0]
[null,null,null,"004007003","Solos em geral, profundidade 0 m < h = 6 m",null,null,null,"m³",17.47,17.47,0]
[null,null,null,"004007004","Solos em geral, profundidade 0 m < h = 8 m",null,null,null,"m³",18.7,18.7,0]
[null,null,null,"004007005","Solo arenoso compacto ou argila dura (moledo ou cascalho), profundidade 0 m < h = 2 m ",null,null,null,"m³",15.63,15.63,0]
[null,null,null,"004007006","Solo arenoso compacto ou argila dura (moledo ou cascalho), profundidade 0 m < h = 4 m",null,null,null,"m³",18.239999999999998,18.239999999999998,0]
[null,null,null,"004007007","Solo arenoso compacto ou argila dura (moledo ou cascalho), profundidade 0 m < h = 6 m",null,null,null,"m³",30.52,30.52,0]
[null,null,null,"004007008","Solo arenoso compacto ou argila dura (moledo ou cascalho), profundidade 0 m < h = 8 m",null,null,null,"m³",32.700000000000003,32.700000000000003,0]
[null,null,null,"004.008","DESMONTE DE ROCHA BRANDA, NÃO EM VALAS",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"004008001","Com uso de explosivo",null,null,null,"m³",132.25,83.93,48.32]
[null,null,null,"004008002","Sem uso de explosivo",null,null,null,"m³",231.91,231.91,0]
[null,null,null,"004.009","DESMONTE DE ROCHA DURA, NÃO EM VALAS",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"004009001","Com uso de explosivo",null,null,null,"m³",213.43,143.43,69.989999999999995]
[null,null,null,"004009002","Sem uso de explosivo",null,null,null,"m³",331.3,331.3,0]
[null,null,null,"004.010","RETIRADA DE ROCHA DESMONTADA, NÃO EM VALAS",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"004010001","Manual prof. 0 m < h = 1 m",null,null,null,"m³",119.16,119.16,0]
[null,null,null,"004010002","Manual prof. 1 m < h = 2 m",null,null,null,"m³",132.4,132.4,0]
[null,null,null,"004010003","Manual prof. 2 m < h = 3 m",null,null,null,"m³",145.63999999999999,145.63999999999999,0]
[null,null,null,"004010004","Manual prof. 3 m < h = 4 m",null,null,null,"m³",158.88,158.88,0]
[null,null,null,"004010005","Mecânica prof. 0 m < h = 2 m",null,null,null,"m³",44.2,44.2,0]
[null,null,null,"004010006","Mecânica prof. 0 m < h = 4 m",null,null,null,"m³",46.44,46.44,0]
[null,null,null,"004010007","Mecânica prof. 0 m < h = 6 m",null,null,null,"m³",51.03,51.03,0]
[null,null,null,"004010008","Mecânica prof. 0 m < h = 8 m",null,null,null,"m³",55.95,55.95,0]
[null,null,null,"004.011","RETIRADA MECÂNICA DE SOLO LAMACENTO",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"004011001","Retirada mecânica de solo lamacento",null,null,null,"m³",9.7200000000000006,9.7200000000000006,0]
[null,null,null,"004.012","CONFORMAÇÃO DE TALUDES",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"004012001","Conformação de taludes",null,null,null,"m²",15.88,15.88,0]
[null,null,null,"004.013","ATERRO/REATERRO EM VALAS E CAVAS",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"004013001","Manual",null,null,null,"m³",11.91,11.91,0]
[null,null,null,"004013002","Mecânico",null,null,null,"m³",2.42,2.42,0]
[null,null,null,"004.014","COMPACTAÇÃO EM VALAS",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"004014001","Manual",null,null,null,"m³",33.1,33.1,0]
[null,null,null,"004014002","Mecânico",null,null,null,"m³",6.34,6.34,0]
[null,null,null,"004.015","COMPACTAÇÃO NÃO EM VALAS",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"004015001","Sem controle do GC",null,null,null,"m³",7.93,7.93,0]
[null,null,null,"004015002","Com controle do GC -  95% PN",null,null,null,"m³",9.84,9.84,0]
[null,null,null,"004015003","Com controle do GC -  100% PN",null,null,null,"m³",12.82,12.82,0]
[null,null,null,"004.016","JAZIDA",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"004016001","Escavação de material em jazidas",null,null,null,"m³",36.51,0,36.51]
[null,null,null,"004.017","CORTE E ATERRO COMPENSADO",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"004017001","Corte e aterro compensado",null,null,null,"m³",6.78,6.78,0]
[null,null,null,"004.018","CARGA E DESCARGA DE SOLOS",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"004018001","Qualquer tipo de solo exceto rocha",null,null,null,"m³",3.81,3.81,0]
[null,null,null,"004018002","Rocha",null,null,null,"m³",4.58,4.58,0]
[null,null,null,"004.019","TRANSPORTE DE SOLOS",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"004019001","Qualquer tipo de solo, exceto rocha, em rodovia ou rua",null,null,null,"m³xkm",1.68,1.68,0]
[null,null,null,"004019002","Qualquer tipo de solo, exceto rocha, em caminho de serviço",null,null,null,"m³xkm",4.4400000000000004,4.4400000000000004,0]
[null,null,null,"004019003","Rocha em rodovia ou rua",null,null,null,"m³xkm",2.02,2.02,0]
[null,null,null,"004019004","Rocha em caminho de serviço",null,null,null,"m³xkm",5.33,5.33,0]
[null,null,null,"004.020","PROTEÇÃO PARA DESMONTE COM USO DE EXPLOSIVO",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"004020001","Com rede metálica simples 1/2”",null,null,null,"m²",24.88,4.37,20.5]
[null,null,null,"004020002","Com rede metálica simples 5/8”",null,null,null,"m²",29.75,5.16,24.58]
[null,null,null,"004020003","Com rede metálica dupla",null,null,null,"m²",54.55,9.5299999999999994,45.01]
[null,null,null,"004020004","Com terra",null,null,null,"m³",45.01,45.01,0]
[null,null,null,"004020005","Com Manta de Borracha",null,null,null,"m²",242.06,45.01,197.05]
[null,null,null,"004.021","TRANSPORTE DE EXPLOSIVOS E ACESSÓRIOS",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"004021001","Transporte de explosivos e acessórios",null,null,null,"ud",3231,3231,0]
[null,null,null,"004.022","SERVIÇOS GEOTÉCNICOS",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"004022001","Acesso a Coleta de Amostra Deformada /  Indeformada - Poço à pá e picareta (poços c/ h=3,00m)",null,null,null,"ud",635.41999999999996,635.41999999999996,0]
[null,null,null,"004022002","Acesso a Coleta de Amostra Deformada /  Indeformada - Poço com retroescavadeira (poços c/ h=3,00m)",null,null,null,"ud",353.55,353.55,0]
[null,null,null,"004022003","Perfuração com tubo camisa 6\" para acesso do amostrador Shelby",null,null,null,"ud",278.66000000000003,265.79000000000002,12.86]
[null,null,null,"004022004","Coleta de amostra indeformada (bloco 30x30x30)",null,null,null,"ud",497.4,497.4,0]
[null,null,null,"004022005","Coleta de amostra indeformada com Amostrador Shelby",null,null,null,"ud",218.97,218.97,0]
[null,null,null,"004022006","Coleta de amostra deformada (60Kg)",null,null,null,"ud",132.4,132.4,0]
[null,null,null,"004.023","ENSAIOS GEOTÉCNICOS",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"004023001","Resistência à compressão simples",null,null,null,"ud",475.32,475.32,0]
[null,null,null,"004023002","Cisalhamento direto - por ponto",null,null,null,"ud",251.88,251.88,0]
[null,null,null,"004023003","Cisalhamento triaxial - CD - por ponto",null,null,null,"ud",859.16,859.16,0]
[null,null,null,"004023004","Cisalhamento triaxial - CU - por ponto",null,null,null,"ud",859.16,859.16,0]
[null,null,null,"004023005","Cisalhamento triaxial - UU - por ponto",null,null,null,"ud",479.03,479.03,0]
[null,null,null,"004023006","Adensamento",null,null,null,"ud",136.57,136.57,0]
[null,null,null,"004023007","Adensamento com colapsividade",null,null,null,"ud",200.67,200.67,0]
[null,null,null,"004023008","Permeabilidade carga constante ou variável (amostras indeformadas ou compactadas)",null,null,null,"ud",396.86,396.86,0]
[null,null,null,"004023009","Permeabilidade in situ Vertical",null,null,null,"ud",806.4,806.4,0]
[null,null,null,"004023010","Permeabilidade in situ Horizontal",null,null,null,"ud",839.51,839.51,0]
[null,null,null,"004023011","Ensaio de granulometria",null,null,null,"ud",207.75,207.75,0]
[null,null,null,"004023012","Ensaio de granulometria com sedimentação",null,null,null,"ud",249.32,249.32,0]
[null,null,null,"004023013","Ensaio de limite de liquidez",null,null,null,"ud",129.86000000000001,129.86000000000001,0]
[null,null,null,"004023014","Ensaio de limite de plasticidade",null,null,null,"ud",116.85,116.85,0]
[null,null,null,"004023015","Ensaio de massa específica real de grãos",null,null,null,"ud",246.7,246.7,0]
[null,null,null,"004023016","Ensaio de massa específica natural",null,null,null,"ud",103.87,103.87,0]
[null,null,null,"004023017","Ensaio de umidade natural",null,null,null,"ud",77.900000000000006,77.900000000000006,0]
[null,null,null,"004023018","Compactação Proctor Normal",null,null,null,"ud",249.32,249.32,0]
[null,null,null,"004023019","CBR na umidade ótima",null,null,null,"ud",298.67,298.67,0]
[null,null,null,"004023020","Transporte de amostras coletadas em campo para laboratório",null,null,null,"km",7.74,7.74,0]
[null,null,null,"004.024","CONTROLE DA COMPACTAÇÃO DE SOLOS",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"004024001","Ensaio de compactação",null,null,null,"ud",249.32,249.32,0]
[null,null,null,"004024002","Ensaio de umidade e peso específico seco em campo",null,null,null,"ud",181.77,181.77,0]
[null,null,null,"004024003","Ensaio de massa específica aparente",null,null,null,"ud",103.87,103.87,0]
[null,null,null,"004024004","Ensaio de granulometria",null,null,null,"ud",207.75,207.75,0]
[null,null,null,"004024005","Ensaio de limite de liquidez",null,null,null,"ud",129.86000000000001,129.86000000000001,0]
[null,null,null,"004024006","Ensaio de limite de plasticidade",null,null,null,"ud",116.85,116.85,0]
[null,null,null,"005   ","ESCORAMENTO"]
[null,null,null,"005.001","ESCORAMENTO METÁLICO",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"005001001","Pontalete metálico",null,null,null,"m²",14.82,14.26,0.56000000000000005]
[null,null,null,"005001002","Descontínuo",null,null,null,"m²",45.2,32.200000000000003,12.99]
[null,null,null,"005001003","Contínuo",null,null,null,"m²",65.31,56.42,8.89]
[null,null,null,"005001004","Contínuo com chapa metálica",null,null,null,"m²",8.76,4.1399999999999997,4.6100000000000003]
[null,null,null,"005001005","Contínuo com chapa e perfis metálicos",null,null,null,"m²",17.75,8.8699999999999992,8.8800000000000008]
[null,null,null,"005001006","Contínuo de Estaca Prancha Metálica – Laminado a frio",null,null,null,"m²",16.78,8.8699999999999992,7.91]
[null,null,null,"005001007","Vala Blindada Escoramento Metálico Tipo Blindagem",null,null,null,"m²",16.78,8.8699999999999992,7.91]
[null,null,null,"005.002","ESCORAMENTO MISTO",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"005002001","Tipo Hamburguês",null,null,null,"m²",163.58000000000001,155.63999999999999,7.93]
[null,null,null,"005.003","ESCORAMENTO METÁLICO TIPO CAIXA “GAIOLA”",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"005003001","Com chapa metálica - largura < 1,50 m",null,null,null,"m²",11.43,9.07,2.36]
[null,null,null,"005003002","Com chapa metálica - 1,50 m < largura < 2,00 m",null,null,null,"m²",12.24,9.85,2.38]
[null,null,null,"005003003","Com chapa metálica - 2,00 m < largura < 2,50 m",null,null,null,"m²",13.14,10.65,2.48]
[null,null,null,"006   ","ESGOTAMENTO"]
[null,null,null,"006.001","ESGOTAMENTO COM BOMBAS",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"006001001","Motor-bomba até 20 m³/h",null,null,null,"h",9.6300000000000008,9.6300000000000008,0]
[null,null,null,"006001002","Motor-bomba de 20 a 40 m³/h",null,null,null,"h",13.13,13.13,0]
[null,null,null,"006.002","REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO - PONTEIRAS FILTRANTES",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"006002001","Mobilização e desmobilização (obras)",null,null,null,"ud",320.92,320.92,0]
[null,null,null,"006002002","Mobilização e desmobilização (serviços de manutenção, SAR, etc.)",null,null,null,"ud",320.92,320.92,0]
[null,null,null,"006002003","Cravação de ponteiras",null,null,null,"ud",23.98,23.98,0]
[null,null,null,"006002004","Instalação de tubos coletores",null,null,null,"m",3.28,3.28,0]
[null,null,null,"006002005","Operação do conjunto",null,null,null,"h",50.86,50.86,0]
[null,null,null,"006.003","REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO - COM POÇOS",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"006003001","Tubo de aço DN 300",null,null,null,"m",130.61000000000001,82.85,47.76]
[null,null,null,"006003002","Tubo de aço DN 400",null,null,null,"m",146.54,82.85,63.69]
[null,null,null,"006003003","Tubo de concreto DN 600",null,null,null,"m",110.81,35.81,75]
[null,null,null,"006003004","Tubo de concreto DN 800",null,null,null,"m",180.74,55.96,124.78]
[null,null,null,"007   ","OBRAS DE CONTENÇÃO"]
[null,null,null,"007.001","ENSECADEIRA",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"007001001","Ensecadeira de madeira com parede simples",null,null,null,"m²",222.46,121.1,101.36]
[null,null,null,"007001002","Ensecadeira de madeira com parede dupla",null,null,null,"m²",562.75,302.75,260]
[null,null,null,"007001003","Ensecadeira metálica com parede simples - Estaca Prancha Metálica Laminada a quente.",null,null,null,"m²",134.88999999999999,116.85,18.04]
[null,null,null,"007001004","Ensecadeira de sacos com areia",null,null,null,"m³",275.44,48.19,227.25]
[null,null,null,"007001005","Ensecadeira de sacos com material local",null,null,null,"m³",131.44,48.19,83.25]
[null,null,null,"007.002","MURO DE ARRIMO",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"007002001","Alvenaria de pedra argamassada",null,null,null,"m³",789.23,617.89,171.34]
[null,null,null,"007002002","Alvenaria de tijolo",null,null,null,"m³",836.44,426.96,409.47]
[null,null,null,"007002003","Concreto ciclópico com 30% de pedra-de-mão",null,null,null,"m³",640.48,404.36,236.12]
[null,null,null,"007.003","GABIÃO TIPO CAIXA",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"007003001","Com diafragma - galvanizado",null,null,null,"m³",608.91,117.25,491.66]
[null,null,null,"007003002","Com diafragma - galvanizado plastificado",null,null,null,"m³",691.42,117.25,574.16999999999996]
[null,null,null,"007.004","GABIÃO TIPO SACO",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"007004001","Saco",null,null,null,"m³",727.07,117.25,609.82000000000005]
[null,null,null,"007.005","GABIÃO TIPO COLCHÃO RENO",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"007005001","Com altura de 0,17 m",null,null,null,"m²",223.61,35.18,188.42]
[null,null,null,"007005002","Com altura de 0,23 m",null,null,null,"m²",233.56,40.1,193.46]
[null,null,null,"007005003","Com altura de 0,30 m",null,null,null,"m²",244.86,45.55,199.3]
[null,null,null,"007.006","ENROCAMENTO – PROTEÇÃO DE MARGEM",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"007006001","Enrocamento com pedra-de-mão",null,null,null,"m³",126.57,55.6,70.959999999999994]
[null,null,null,"007006002","Enrocamento com pedra-de-mão rejuntada",null,null,null,"m³",377.57,179.71,197.86]
[null,null,null,"007.007","BOLSA DE GEOSSINTÉTICO",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"007007001","Bolsacreto",null,null,null,"m³",126.57,55.6,70.959999999999994]
[null,null,null,"007007002","Colchacreto",null,null,null,"m³",377.57,179.71,197.86]
[null,null,null,"008   ","FUNDAÇÕES E ESTRUTURA"]
[null,null,null,"008.001","ESTACA MOLDADA “IN LOCO”",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"008001001","Perfuração manual Ø 15 cm",null,null,null,"m",59.77,59.77,0]
[null,null,null,"008001002","Perfuração manual Ø 20 cm",null,null,null,"m",65.75,65.75,0]
[null,null,null,"008001003","Perfuração manual Ø 25 cm",null,null,null,"m",83.68,83.68,0]
[null,null,null,"008001004","Perfuração mec. rotativa Ø 20 cm sem lama bentonítica",null,null,null,"m",59.77,59.77,0]
[null,null,null,"008001005","Perfuração mec. rotativa Ø 25 cm sem lama bentonítica",null,null,null,"m",83.68,83.68,0]
[null,null,null,"008001006","Perfuração mec. rotativa Ø 30 cm sem lama bentonítica",null,null,null,"m",83.68,83.68,0]
[null,null,null,"008001007","Perfuração mec. rotativa Ø 40 cm sem lama bentonítica",null,null,null,"m",117.15,117.15,0]
[null,null,null,"008001008","Perfuração mec. rotativa Ø 50 cm sem lama bentonítica",null,null,null,"m",117.15,117.15,0]
[null,null,null,"008001009","Perfuração mec. rotativa Ø 60 cm sem lama bentonítica",null,null,null,"m",163.99,163.99,0]
[null,null,null,"008001010","Perfuração mec. rotativa Ø 70 cm sem lama bentonítica",null,null,null,"m",163.99,163.99,0]
[null,null,null,"008001011","Perfuração mec. rotativa Ø 80 cm sem lama bentonítica",null,null,null,"m",222.12,222.12,0]
[null,null,null,"008001012","Perfuração mec. rotativa Ø 90 cm sem lama bentonítica",null,null,null,"m",222.12,222.12,0]
[null,null,null,"008001013","Perf. mec. rotativa com lama bentonítica Ø 50 cm",null,null,null,"m",167.73,129.94,37.79]
[null,null,null,"008001014","Perf. mec. rotativa com lama bentonítica Ø 60 cm",null,null,null,"m",218.41,163.99,54.42]
[null,null,null,"008001015","Perf. mec. rotativa com lama bentonítica Ø 70 cm",null,null,null,"m",238.07,163.99,74.08]
[null,null,null,"008001016","Perf. mec. rotativa com lama bentonítica Ø 80 cm",null,null,null,"m",318.87,222.12,96.75]
[null,null,null,"008001017","Perf. mec. rotativa com lama bentonítica Ø 90 cm",null,null,null,"m",344.58,222.12,122.46]
[null,null,null,"008001030","Escavada, injetada (Microestaca, Estaca-raiz) Ø 10 cm",null,null,null,"m",308.67,308.67,0]
[null,null,null,"008001031","Escavada, injetada (Microestaca, Estaca-raiz) Ø 12 cm",null,null,null,"m",370.39,370.39,0]
[null,null,null,"008001032","Escavada, injetada (Microestaca, Estaca-raiz) Ø 15 cm",null,null,null,"m",462.99,462.99,0]
[null,null,null,"008001033","Escavada, injetada (Microestaca, Estaca-raiz) Ø 20 cm",null,null,null,"m",577.11,577.11,0]
[null,null,null,"008001034","Escavada, injetada (Microestaca, Estaca-raiz) Ø 25 cm",null,null,null,"m",779.65,779.65,0]
[null,null,null,"008001035","Escavada, injetada (Microestaca, Estaca-raiz) Ø 31 cm",null,null,null,"m",1271.7,1271.7,0]
[null,null,null,"008001036","Escavada, injetada (Microestaca, Estaca-raiz) Ø 41 cm",null,null,null,"m",1853.52,1853.52,0]
[null,null,null,"008001037","Estaca Hélice contínua Ø 35 cm",null,null,null,"m",35.85,35.85,0]
[null,null,null,"008001038","Estaca Hélice contínua Ø 40 cm",null,null,null,"m",39.85,39.85,0]
[null,null,null,"008001039","Estaca Hélice contínua Ø 50 cm",null,null,null,"m",43.86,43.86,0]
[null,null,null,"008001040","Estaca Hélice contínua Ø 60 cm",null,null,null,"m",47.42,47.42,0]
[null,null,null,"008001041","Estaca Hélice contínua Ø 70 cm",null,null,null,"m",50.98,50.98,0]
[null,null,null,"008001042","Estaca Hélice contínua Ø 80 cm",null,null,null,"m",57.14,57.14,0]
[null,null,null,"008001043","Estaca Hélice contínua Ø 90cm",null,null,null,"m",65.489999999999995,65.489999999999995,0]
[null,null,null,"008001044","Estaca Hélice contínua Ø 100cm",null,null,null,"m",72.040000000000006,72.040000000000006,0]
[null,null,null,"008001045","Estaca Hélice contínua Ø 110cm",null,null,null,"m",80.03,80.03,0]
[null,null,null,"008001046","Estaca Hélice contínua Ø 120cm",null,null,null,"m",87.31,87.31,0]
[null,null,null,"008.002","TUBULÃO A CÉU ABERTO",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"008002001","Sem camisa",null,null,null,"m³",1112.5,1112.5,0]
[null,null,null,"008002002","Com camisa de concreto perdida",null,null,null,"m³",1147.1500000000001,1147.1500000000001,0]
[null,null,null,"008002003","Com camisa metálica perdida",null,null,null,"m³",1147.1500000000001,1147.1500000000001,0]
[null,null,null,"008002004","Com camisa metálica recuperada",null,null,null,"m³",1147.1500000000001,1147.1500000000001,0]
[null,null,null,"008.003","TUBULÃO A AR COMPRIMIDO",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"008003001","Com camisa metálica perdida",null,null,null,"m³",1147.1500000000001,1147.1500000000001,0]
[null,null,null,"008003002","Com camisa metálica recuperada",null,null,null,"m³",1147.1500000000001,1147.1500000000001,0]
[null,null,null,"008.004","ESTACA PRÉ-FABRICADA DE CONCRETO",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"008004001","Concreto armado 15x15 cm",null,null,null,"m",112.59,22.69,89.89]
[null,null,null,"008004002","Concreto armado 18x18 cm",null,null,null,"m",119.15,22.69,96.45]
[null,null,null,"008004003","Concreto armado 20x20 cm",null,null,null,"m",125.97,23.04,102.92]
[null,null,null,"008004004","Concreto armado 23x23 cm",null,null,null,"m",132.44999999999999,23.04,109.4]
[null,null,null,"008004005","Concreto armado 25x25 cm",null,null,null,"m",139.26,23.39,115.86]
[null,null,null,"008004006","Concreto armado 28x28 cm",null,null,null,"m",142.84,20.59,122.24]
[null,null,null,"008004007","Concreto armado 30x30 cm ",null,null,null,"m",142.94999999999999,20.59,122.35]
[null,null,null,"008004008","Concreto armado 40x40 cm ",null,null,null,"m",271.07,21.37,249.7]
[null,null,null,"008004009","Concreto armado 50x50 cm ",null,null,null,"m",413.16,23.02,390.13]
[null,null,null,"008004010","Concreto protendido 16 x 16 cm ",null,null,null,"m",102.43,22.69,79.739999999999995]
[null,null,null,"008004011","Concreto protendido 18 x 18 cm ",null,null,null,"m",120.1,22.69,97.41]
[null,null,null,"008004012","Concreto protendido 20 x 20 cm ",null,null,null,"m",144.01,23.04,120.96]
[null,null,null,"008004013","Concreto protendido 23 x 23 cm ",null,null,null,"m",183.94,23.04,160.9]
[null,null,null,"008004014","Concreto protendido 26 x 26 cm ",null,null,null,"m",227.81,23.39,204.41]
[null,null,null,"008004015","Concreto protendido 30 x 30 cm ",null,null,null,"m",243.79,20.59,223.2]
[null,null,null,"008.005","ESTACA METÁLICA",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"008005001","Com trilhos TR-32 simples (30 tf)",null,null,null,"m",190.11,27.87,162.24]
[null,null,null,"008005002","Com trilhos TR-32  duplo (60 tf)",null,null,null,"m",355.41,30.93,324.48]
[null,null,null,"008005003","Com trilhos TR-37 simples (40 tf)",null,null,null,"m",217.55,29.45,188.09]
[null,null,null,"008005004","Com trilhos TR-37  duplo (80 tf)",null,null,null,"m",408.92,32.72,376.19]
[null,null,null,"008005005","Com trilhos TR-45 simples (50 tf)",null,null,null,"m",256.64,30.52,226.12]
[null,null,null,"008005006","Com trilhos TR-45  duplo (100 tf)",null,null,null,"m",486.16,33.909999999999997,452.24]
[null,null,null,"008005007","Com trilhos TR-68 simples",null,null,null,"m",376.31,33.57,342.73]
[null,null,null,"008005008","Com trilhos TR-68  duplo",null,null,null,"m",722.77,37.299999999999997,685.46]
[null,null,null,"008.006","EMENDA DE ESTACA",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"008006001","De concreto armado",null,null,null,"ud",198.37,0.37,198]
[null,null,null,"008006002","Metálica simples ",null,null,null,"ud",145.08000000000001,72.239999999999995,72.84]
[null,null,null,"008006003","Metálica dupla",null,null,null,"ud",226.35,112.71,113.63]
[null,null,null,"008.007","CORTE E ARRASAMENTO DE ESTACA",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"008007001","De concreto armado",null,null,null,"ud",95.73,95.73,0]
[null,null,null,"008007002","Metálica simples",null,null,null,"ud",7,1.71,5.29]
[null,null,null,"008007003","Metálica dupla",null,null,null,"ud",13.54,2.95,10.58]
[null,null,null,"008.008","FÔRMA PARA LAJE",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"008008001","Chapa resinada e= 12 mm",null,null,null,"m²",88.15,68.28,19.86]
[null,null,null,"008008002","Chapa resinada e= 14 mm",null,null,null,"m²",83.95,68.28,15.67]
[null,null,null,"008008003","Chapa resinada e= 18 mm",null,null,null,"m²",85.87,68.28,17.579999999999998]
[null,null,null,"008008004","Chapa plastificada e= 12 mm",null,null,null,"m²",88.15,68.28,19.86]
[null,null,null,"008008005","Chapa plastificada e= 14 mm",null,null,null,"m²",90.16,68.28,21.88]
[null,null,null,"008008006","Chapa plastificada e= 18 mm",null,null,null,"m²",93.03,68.28,24.74]
[null,null,null,"008.009","FÔRMA PARA VIGA, PILAR E PAREDE",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"008009001","Plana em madeira não aparelhada",null,null,null,"m²",133.69999999999999,80.7,52.99]
[null,null,null,"008009002","Curva em madeira não aparelhada",null,null,null,"m²",186.93,124.16,62.77]
[null,null,null,"008009003","Plana em madeira aparelhada",null,null,null,"m²",187.96,80.7,107.25]
[null,null,null,"008009004","Curva em madeira aparelhada",null,null,null,"m²",258.61,124.16,134.44999999999999]
[null,null,null,"008009005","Plana em chapa resinada e= 10 mm",null,null,null,"m²",108.1,68.28,39.81]
[null,null,null,"008009006","Plana em chapa resinada e= 12 mm",null,null,null,"m²",112.98,68.28,44.69]
[null,null,null,"008009007","Plana em chapa resinada e= 14 mm",null,null,null,"m²",109.62,68.28,41.34]
[null,null,null,"008009008","Plana em chapa resinada e= 18 mm",null,null,null,"m²",111.16,68.28,42.87]
[null,null,null,"008009009","Plana em chapa resinada e= 21 mm",null,null,null,"m²",113.15,68.28,44.86]
[null,null,null,"008009010","Curva em chapa resinada e= 10 mm",null,null,null,"m²",151.34,105.53,45.8]
[null,null,null,"008009011","Curva em chapa resinada e= 12 mm",null,null,null,"m²",159.38999999999999,105.53,53.85]
[null,null,null,"008009012","Curva em chapa resinada e= 14 mm",null,null,null,"m²",153.85,105.53,48.31]
[null,null,null,"008009013","Plana em chapa plastificada e= 10 mm",null,null,null,"m²",110.67,68.28,42.38]
[null,null,null,"008009014","Plana em chapa plastificada e= 12 mm",null,null,null,"m²",112.62,68.28,44.33]
[null,null,null,"008009015","Plana em chapa plastificada e= 14 mm",null,null,null,"m²",114.23,68.28,45.94]
[null,null,null,"008009016","Plana em chapa plastificada e= 18 mm",null,null,null,"m²",116.52,68.28,48.24]
[null,null,null,"008009017","Plana em chapa plastificada e= 21 mm",null,null,null,"m²",164.07,68.28,95.78]
[null,null,null,"008009018","Curva em chapa plastificada e= 10 mm",null,null,null,"m²",156.16999999999999,105.53,50.64]
[null,null,null,"008009019","Curva em chapa plastificada e= 12 mm",null,null,null,"m²",159.38999999999999,105.53,53.85]
[null,null,null,"008009020","Curva em chapa plastificada e= 14 mm",null,null,null,"m²",162.05000000000001,105.53,56.51]
[null,null,null,"008.010","FÔRMA PARA FUNDAÇÃO E BALDRAME",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"008010001","Plana em madeira não aparelhada",null,null,null,"m²",83.86,68.28,15.57]
[null,null,null,"008010002","Curva em madeira não aparelhada",null,null,null,"m²",125.05,105.53,19.510000000000002]
[null,null,null,"008010003","Plana em chapa resinada e= 10 mm",null,null,null,"m²",75.77,62.08,13.69]
[null,null,null,"008010004","Plana em chapa resinada e= 12 mm",null,null,null,"m²",81.87,62.08,19.79]
[null,null,null,"008010005","Plana em chapa resinada e= 14 mm",null,null,null,"m²",77.67,62.08,15.59]
[null,null,null,"008010006","Plana em chapa resinada e= 18 mm",null,null,null,"m²",79.59,62.08,17.510000000000002]
[null,null,null,"008010007","Plana em chapa resinada e= 21 mm",null,null,null,"m²",82.07,62.08,19.989999999999998]
[null,null,null,"008010008","Curva em chapa resinada e= 10 mm",null,null,null,"m²",107.38,93.12,14.26]
[null,null,null,"008010009","Curva em chapa resinada e= 12 mm",null,null,null,"m²",113.48,93.12,20.36]
[null,null,null,"008010010","Curva em chapa resinada e= 14 mm",null,null,null,"m²",109.28,93.12,16.16]
[null,null,null,"008010011","Curva em chapa resinada e= 18 mm",null,null,null,"m²",111.2,93.12,18.079999999999998]
[null,null,null,"008.011","FÔRMA PERDIDA",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"008011001","Plana em madeira",null,null,null,"m²",121.14,62.08,59.06]
[null,null,null,"008011002","Plana em chapa resinada e= 10 mm",null,null,null,"m²",99.02,52.76,46.26]
[null,null,null,"008011003","Plana em chapa resinada e= 12 mm",null,null,null,"m²",123.42,52.76,70.66]
[null,null,null,"008011004","Plana em chapa resinada e= 14 mm",null,null,null,"m²",106.64,52.76,53.88]
[null,null,null,"008011005","Plana em chapa resinada e= 18 mm",null,null,null,"m²",114.3,52.76,61.54]
[null,null,null,"008011006","Plana em chapa resinada e= 21 mm",null,null,null,"m²",124.25,52.76,71.489999999999995]
[null,null,null,"008.014","FÔRMA PARA PEÇAS PRÉ-MOLDADAS",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"008014001","Em madeira",null,null,null,"m²",47.41,34.090000000000003,13.32]
[null,null,null,"008014002","Em chapa resinada e=12 mm",null,null,null,"m²",44.01,31.04,12.97]
[null,null,null,"008014003","Metálica",null,null,null,"m²",40.049999999999997,31.33,8.7100000000000009]
[null,null,null,"008.016","PASSARELA DE SERVIÇO",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"008016001","Passarela de serviço em madeira",null,null,null,"m",46.35,31.04,15.31]
[null,null,null,"008.017","RAMPA DE ACESSO",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"008017001","Rampa de acesso em madeira",null,null,null,"m³",131.72999999999999,64.849999999999994,66.88]
[null,null,null,"008.018","CIMBRAMENTO",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"008018001","De madeira",null,null,null,"m³",77.959999999999994,28.84,49.11]
[null,null,null,"008018002","Metálico",null,null,null,"m³",37.53,37.53,0]
[null,null,null,"008.019","ARMADURA",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"008019001","Em aço CA-50",null,null,null,"kg",13.26,6.2,7.05]
[null,null,null,"008019002","Em aço CA-60",null,null,null,"kg",13.86,6.2,7.65]
[null,null,null,"008.020","COBRIMENTO DE ARMADURA",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"008020001","Pastilhas de concreto e=2,5 cm",null,null,null,"ud",0.5,0,0.5]
[null,null,null,"008020002","Pastilhas de concreto e=3,0 cm",null,null,null,"ud",0.69,0,0.69]
[null,null,null,"008020003","Pastilhas de concreto e=3,5 cm",null,null,null,"ud",0.7,0,0.7]
[null,null,null,"008020004","Pastilhas de concreto e=4,0 cm",null,null,null,"ud",0.72,0,0.72]
[null,null,null,"008020005","Pastilhas de concreto e=4,5 cm",null,null,null,"ud",0.9,0,0.9]
[null,null,null,"008020006","Pastilhas de concreto e=5,0 cm",null,null,null,"ud",1.02,0,1.02]
[null,null,null,"008.021","CONCRETO CONVENCIONAL",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"008021001","Não estrutural",null,null,null,"m³",581.91999999999996,345.38,236.53]
[null,null,null,"008021002","fck = 15,0 MPa",null,null,null,"m³",745.51,458.89,286.62]
[null,null,null,"008021003","fck = 20,0 MPa",null,null,null,"m³",773.95,458.89,315.06]
[null,null,null,"008021004","fck = 25,0 Mpa",null,null,null,"m³",800.88,458.89,341.98]
[null,null,null,"008021005","fck = 30,0 MPa",null,null,null,"m³",827.53,458.89,368.64]
[null,null,null,"008021006","fck = 35,0 Mpa",null,null,null,"m³",857.35,458.89,398.46]
[null,null,null,"008021007","fck = 40,0 MPa",null,null,null,"m³",889.81,458.89,430.92]
[null,null,null,"008021008","Ciclópico com 30% de pedra-de-mão",null,null,null,"m³",578.07000000000005,343.81,234.26]
[null,null,null,"008.022","CONCRETO USINADO",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"008022001","fck = 15,0 MPa - slump  5",null,null,null,"m³",453.66,453.66,0]
[null,null,null,"008022002","fck = 15,0 MPa - slump  8",null,null,null,"m³",477.21,477.21,0]
[null,null,null,"008022003","fck = 20,0 MPa - slump  5",null,null,null,"m³",477.85,477.85,0]
[null,null,null,"008022004","fck = 20,0 MPa - slump  8",null,null,null,"m³",494.51,494.51,0]
[null,null,null,"008022005","fck = 20,0 MPa - slump 12",null,null,null,"m³",509.85,509.85,0]
[null,null,null,"008022006","fck = 20,0 MPa - autoadensável",null,null,null,"m³",567.04999999999995,567.04999999999995,0]
[null,null,null,"008022007","fck = 25,0 MPa - slump  5",null,null,null,"m³",514.21,514.21,0]
[null,null,null,"008022008","fck = 25,0 MPa - slump  8",null,null,null,"m³",506.58,506.58,0]
[null,null,null,"008022009","fck = 25,0 MPa - slump 12",null,null,null,"m³",523.54,523.54,0]
[null,null,null,"008022010","fck = 25,0 MPa - autoadensável",null,null,null,"m³",572.66999999999996,572.66999999999996,0]
[null,null,null,"008022011","fck = 30,0 MPa - slump  5",null,null,null,"m³",535.36,535.36,0]
[null,null,null,"008022012","fck = 30,0 MPa - slump  8",null,null,null,"m³",521.27,521.27,0]
[null,null,null,"008022013","fck = 30,0 MPa - slump 12",null,null,null,"m³",549.13,549.13,0]
[null,null,null,"008022014","fck = 30,0 MPa - autoadensável",null,null,null,"m³",587.36,587.36,0]
[null,null,null,"008022015","fck = 35,0 MPa - slump  5",null,null,null,"m³",535.36,535.36,0]
[null,null,null,"008022016","fck = 35,0 MPa - slump  8",null,null,null,"m³",535.95000000000005,535.95000000000005,0]
[null,null,null,"008022017","fck = 35,0 MPa - slump 12",null,null,null,"m³",590.85,590.85,0]
[null,null,null,"008022018","fck = 35,0 MPa - autoadensável",null,null,null,"m³",639.98,639.98,0]
[null,null,null,"008022020","fck = 40,0 MPa - slump  8",null,null,null,"m³",556.24,556.24,0]
[null,null,null,"008022021","fck = 40,0 MPa - slump 12",null,null,null,"m³",622.66,622.66,0]
[null,null,null,"008022022","fck = 40,0 MPa - autoadensável",null,null,null,"m³",688.01,688.01,0]
[null,null,null,"008.023","BOMBEAMENTO DE CONCRETO",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"008023001","Bombeamento de concreto usinado",null,null,null,"m³",50.86,50.86,0]
[null,null,null,"008.024","ARGAMASSA / NATA DE CIMENTO PARA ESTACA RAIZ / INJETADA",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"008024001","Argamassa de cimento e areia para estaca Raiz",null,null,null,"m³",848.72,458.72,390]
[null,null,null,"008024002","Nata de cimento para estaca Injetada",null,null,null,"m³",800.72,458.72,342]
[null,null,null,"008.025","ADITIVO",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"008025001","Plastificante",null,null,null,"kg",22.94,3.4,19.54]
[null,null,null,"008025002","Retardador de tempo de pega",null,null,null,"kg",11.16,3.4,7.76]
[null,null,null,"008025003","Acelerador de tempo de pega",null,null,null,"kg",21.85,3.4,18.45]
[null,null,null,"008025004","Plastificante e retardador (PR)",null,null,null,"kg",9.7899999999999991,3.4,6.39]
[null,null,null,"008025005","Plastificante e acelerador (PA)",null,null,null,"kg",18.600000000000001,3.4,15.2]
[null,null,null,"008025006","Incorporador de ar (IAR)",null,null,null,"kg",48.21,3.4,44.81]
[null,null,null,"008025007","Superplastificante (SP)",null,null,null,"kg",32.380000000000003,3.4,28.98]
[null,null,null,"008025008","Expansor",null,null,null,"kg",19.59,3.4,16.190000000000001]
[null,null,null,"008025009","Impermeabilizante e hidrofugante",null,null,null,"kg",20.2,3.4,16.8]
[null,null,null,"008025010","Redutor de retração",null,null,null,"kg",20.329999999999998,3.4,16.93]
[null,null,null,"008.026","JUNTA DE DILATAÇÃO",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"008026001","Junta de dilatação com isopor",null,null,null,"m",6.44,3.66,2.77]
[null,null,null,"008026002","Junta de dilatação com mastique asfáltico",null,null,null,"m",19.72,4.76,14.95]
[null,null,null,"008.027","CURA DO CONCRETO",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"008027001","Lâmina de água",null,null,null,"m²",1.4,1.4,0]
[null,null,null,"008027002","Gotejamento contínuo",null,null,null,"m",7.42,6.62,0.79]
[null,null,null,"008027003","Cura química",null,null,null,"m²",14.94,12.41,2.5299999999999998]
[null,null,null,"008.028","GRAUTEAMENTO",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"008028001","Argamassa de grauteamento",null,null,null,"m³",4160.4399999999996,422.44,3738]
[null,null,null,"008028002","Argamassa de grauteamento com pedrisco",null,null,null,"m³",3133.06,422.44,2710.62]
[null,null,null,"008.030","PROTEÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"008030001","Impermeabilização flexível com poliuretano ou poliuréia ",null,null,null,"m²",215.84,45.2,170.63]
[null,null,null,"008030002","Impermeabilização flexível com poliuretano",null,null,null,"m²",215.84,45.2,170.63]
[null,null,null,"008030003","Impermeabilização flexível com poliuréia",null,null,null,"m²",387.43,28.25,359.17]
[null,null,null,"008030004","Impermeabilização com manta asfáltica",null,null,null,"m²",137.57,22,115.57]
[null,null,null,"008030005","Sombreamento – placas de concreto apoiadas em pilaretes",null,null,null,"m²",249.95,161.87,88.08]
[null,null,null,"008030006","Sombreamento – placas de concreto apoiadas em EPS",null,null,null,"m²",189.17,100.78,88.39]
[null,null,null,"008030007","Proteção de Paredes em Contato com o Solo",null,null,null,"m²",47.25,1.1200000000000001,46.13]
[null,null,null,"008.031","LAJE PRÉ-FABRICADA",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"008031001","Para forro, vão até 4,00 metros",null,null,null,"m²",123.25,44.27,78.98]
[null,null,null,"008031002","Para forro, vão entre 4.01 e 5,50 metros",null,null,null,"m²",127.31,44.27,83.04]
[null,null,null,"008031003","Para piso, vão até 4,00 metros",null,null,null,"m²",128.27000000000001,44.27,84]
[null,null,null,"008031004","Para piso, vão entre 4,01 e 5,50 metros",null,null,null,"m²",131.16,44.27,86.89]
[null,null,null,"008.032","RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"008032001","Reparos superficiais com argamassa base cimento modificada com polímeros, agente adesivo e protetor contra corrosão integrados, espessura = 1,0 cm [m²]",null,null,null,"m²",412.8,292.94,119.85]
[null,null,null,"008032002","Reparos rasos com argamassa base cimento modificada com polímeros, agente adesivo e protetor contra corrosão integrados (1,0 cm < espessura = 3,0 cm) [m²]",null,null,null,"m²",664.13,432.87,231.25]
[null,null,null,"008032003","Reparos semi profundos com argamassa base cimento modificada com polímeros, agente adesivo e protetor contra corrosão integrados (3,0 cm < espessura = 5,0 cm) [m²]",null,null,null,"m²",1026.8599999999999,572.79999999999995,454.05]
[null,null,null,"008032004","Reparos semi-profundos com concreto projetado (1,0 cm  <  espessura = 5,0 cm) [m²]",null,null,null,"m²",1086.81,632.75,454.05]
[null,null,null,"008032005","Reparos profundos executados com graute base cimento ou microconcreto fluido (3,0 cm < espessura = 30 cm) [m³]",null,null,null,"m³",1587.1,765.45,821.64]
[null,null,null,"008032006","Reposição ou reforço de armaduras - Emendas por traspasse em barras de aço para reconstituição da seção da armadura [kg]",null,null,null,"kg",13.26,6.2,7.05]
[null,null,null,"008032007","Reposição ou reforço de armaduras - Emendas por solda em barras de aço para reconstituição da seção de armadura [kg] ",null,null,null,"kg",39.369999999999997,19.21,20.16]
[null,null,null,"008032008","Injeção de gel de poliuretano bi-componente em fissuras com movimentação de 0,1 mm a 2,0 mm de espessura [m]",null,null,null,"m",619.44000000000005,159.19999999999999,460.24]
[null,null,null,"008032009","Injeção de espuma e gel de poliuretano hidroativada e gel de poliuretano bi-componente em fissuras com movimentação de 0,1 mm a 2,0 mm de espessura, com fluxo de água ou água sob pressão [m]",null,null,null,"m",578.13,159.19999999999999,418.93]
[null,null,null,"008032010","Mobilização e desmobilização para serviços de recuperação estrutural",null,null,null,"ud",416.92,416.92,0]
[null,null,null,"008.034","CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"008034001","Dosagem",null,null,null,"ud",1564.74,1564.74,0]
[null,null,null,"008034002","Controle de resistência do concreto",null,null,null,"ud",56.14,56.14,0]
[null,null,null,"009   ","ASSENTAMENTOS"]
[null,null,null,"009.001","TUBULAÇÃO DE PVC JE / JEI PARA ÁGUA",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"009001001","DN 50",null,null,null,"m",2.94,2.8,0.14000000000000001]
[null,null,null,"009001002","DN 75",null,null,null,"m",4.01,3.79,0.21]
[null,null,null,"009001003","DN 100",null,null,null,"m",5.01,4.74,0.27]
[null,null,null,"009001004","DN 150",null,null,null,"m",6.48,6.07,0.41]
[null,null,null,"009001005","DN 200",null,null,null,"m",7.95,7.41,0.54]
[null,null,null,"009001006","DN 250",null,null,null,"m",9.69,9.02,0.66]
[null,null,null,"009001007","DN 300",null,null,null,"m",12.43,11.62,0.8]
[null,null,null,"009001008","DN 400",null,null,null,"m",19.64,18.61,1.02]
[null,null,null,"009001009","DN 500",null,null,null,"m",23.58,22.15,1.42]
[null,null,null,"009001010","DN 600",null,null,null,"m",28.02,26.4,1.62]
[null,null,null,"009001011","DN 700",null,null,null,"m",32.61,30.77,1.83]
[null,null,null,"009001012","DN 800",null,null,null,"m",37.590000000000003,35.54,2.04]
[null,null,null,"009001013","DN 900",null,null,null,"m",42.97,40.54,2.4300000000000002]
[null,null,null,"009001014","DN 1000",null,null,null,"m",48.38,45.73,2.65]
[null,null,null,"009.002","TUBULAÇÃO DE PVC JE / JEI PARA ESGOTO",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"009002001","DN 100",null,null,null,"m",6.75,6.48,0.27]
[null,null,null,"009002002","DN 150",null,null,null,"m",8.23,7.81,0.41]
[null,null,null,"009002003","DN 200",null,null,null,"m",9.68,9.15,0.52]
[null,null,null,"009002004","DN 250",null,null,null,"m",11.43,10.76,0.66]
[null,null,null,"009002005","DN 300",null,null,null,"m",13.3,12.49,0.8]
[null,null,null,"009002006","DN 400",null,null,null,"m",20.51,19.48,1.02]
[null,null,null,"009002007","DN 500",null,null,null,"m",24.45,23.02,1.42]
[null,null,null,"009002008","DN 600",null,null,null,"m",28.89,27.27,1.62]
[null,null,null,"009002009","DN 700",null,null,null,"m",33.479999999999997,31.64,1.83]
[null,null,null,"009002010","DN 800",null,null,null,"m",38.64,36.409999999999997,2.23]
[null,null,null,"009002011","DN 900",null,null,null,"m",43.84,41.41,2.4300000000000002]
[null,null,null,"009002012","DN 1000",null,null,null,"m",49.25,46.6,2.65]
[null,null,null,"009.003","TUBULAÇÃO DE PVC JS",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"009003001","Diam. 20 mm",null,null,null,"m",2.95,1.88,1.06]
[null,null,null,"009003002","Diam. 25 mm",null,null,null,"m",3,1.88,1.1200000000000001]
[null,null,null,"009003003","Diam. 32 mm",null,null,null,"m",3.24,2.08,1.1599999999999999]
[null,null,null,"009003004","Diam. 40 mm",null,null,null,"m",3.53,2.29,1.23]
[null,null,null,"009003005","Diam. 50 mm",null,null,null,"m",3.84,2.61,1.23]
[null,null,null,"009.004","TUBULAÇÃO DE PEAD",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"009004001","DE 20 mm",null,null,null,"m",0.66,0.66,0]
[null,null,null,"009004002","DE 25 mm",null,null,null,"m",0.66,0.66,0]
[null,null,null,"009004003","DE 32 mm",null,null,null,"m",0.83,0.83,0]
[null,null,null,"009004004","DE 40 mm",null,null,null,"m",0.86,0.86,0]
[null,null,null,"009004005","DE 50 mm",null,null,null,"m",1.08,1.08,0]
[null,null,null,"009004006","DE 63 mm",null,null,null,"m",1.21,1.21,0]
[null,null,null,"009004007","DE 75 mm",null,null,null,"m",1.36,1.36,0]
[null,null,null,"009004008","DE 90 mm",null,null,null,"m",1.43,1.43,0]
[null,null,null,"009004009","DE 110 mm",null,null,null,"m",2.78,2.78,0]
[null,null,null,"009004010","DE 125 mm",null,null,null,"m",3.05,3.05,0]
[null,null,null,"009004011","DE 140 mm",null,null,null,"m",3.84,3.84,0]
[null,null,null,"009004012","DE 160 mm",null,null,null,"m",3.84,3.84,0]
[null,null,null,"009004013","DE 180 mm",null,null,null,"m",4.5999999999999996,4.5999999999999996,0]
[null,null,null,"009004014","DE 200 mm",null,null,null,"m",4.5999999999999996,4.5999999999999996,0]
[null,null,null,"009004015","DE 225 mm",null,null,null,"m",4.9000000000000004,4.9000000000000004,0]
[null,null,null,"009004016","DE 250 mm",null,null,null,"m",5.94,5.94,0]
[null,null,null,"009004017","DE 280 mm",null,null,null,"m",7.1,7.1,0]
[null,null,null,"009004018","DE 315 mm",null,null,null,"m",7.7,7.7,0]
[null,null,null,"009004019","DE 355 mm",null,null,null,"m",9.73,9.73,0]
[null,null,null,"009004020","DE 400 mm",null,null,null,"m",15.29,15.29,0]
[null,null,null,"009004021","DE 450 mm",null,null,null,"m",15.76,15.76,0]
[null,null,null,"009004022","DE 500 mm",null,null,null,"m",18.55,18.55,0]
[null,null,null,"009004023","DE 560 mm",null,null,null,"m",19.03,19.03,0]
[null,null,null,"009004024","DE 630 mm",null,null,null,"m",21.76,21.76,0]
[null,null,null,"009004025","DE 680 mm",null,null,null,"m",25.31,25.31,0]
[null,null,null,"009004026","DE 710 mm",null,null,null,"m",25.79,25.79,0]
[null,null,null,"009004027","DE 730 mm",null,null,null,"m",25.79,25.79,0]
[null,null,null,"009004028","DE 800 mm",null,null,null,"m",29.59,29.59,0]
[null,null,null,"009004029","DE 900 mm",null,null,null,"m",34.17,34.17,0]
[null,null,null,"009004030","DE 1000 mm",null,null,null,"m",38.619999999999997,38.619999999999997,0]
[null,null,null,"009004031","DE 1200 mm",null,null,null,"m",43.93,43.93,0]
[null,null,null,"009.005","TUBULAÇÃO DE RPVC / PRFV JE PARA ÁGUA",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"009005001","DN 100",null,null,null,"m",5.23,4.96,0.27]
[null,null,null,"009005002","DN 150",null,null,null,"m",6.75,6.33,0.41]
[null,null,null,"009005003","DN 200",null,null,null,"m",8.26,7.71,0.54]
[null,null,null,"009005004","DN 250",null,null,null,"m",10.029999999999999,9.3699999999999992,0.66]
[null,null,null,"009005005","DN 300",null,null,null,"m",12.86,12.05,0.8]
[null,null,null,"009005006","DN 400",null,null,null,"m",20.27,19.239999999999998,1.02]
[null,null,null,"009005007","DN 500",null,null,null,"m",24.27,22.84,1.42]
[null,null,null,"009005008","DN 600",null,null,null,"m",28.77,27.15,1.62]
[null,null,null,"009005009","DN 700",null,null,null,"m",33.44,31.61,1.83]
[null,null,null,"009005010","DN 800",null,null,null,"m",38.479999999999997,36.43,2.04]
[null,null,null,"009.006","TUBULAÇÃO DE RPVC / PRFV JE PARA ESGOTO",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"009006001","DN 100",null,null,null,"m",7.06,6.79,0.27]
[null,null,null,"009006002","DN 150",null,null,null,"m",8.57,8.16,0.41]
[null,null,null,"009006003","DN 200",null,null,null,"m",10.07,9.5399999999999991,0.52]
[null,null,null,"009006004","DN 250",null,null,null,"m",11.86,11.19,0.66]
[null,null,null,"009006005","DN 300",null,null,null,"m",13.77,12.97,0.8]
[null,null,null,"009006006","DN 400",null,null,null,"m",21.18,20.16,1.02]
[null,null,null,"009006007","DN 500",null,null,null,"m",25.18,23.76,1.42]
[null,null,null,"009006008","DN 600",null,null,null,"m",29.69,28.06,1.62]
[null,null,null,"009006009","DN 700",null,null,null,"m",34.35,32.520000000000003,1.83]
[null,null,null,"009006010","DN 800",null,null,null,"m",39.58,37.35,2.23]
[null,null,null,"009006011","DN 1000",null,null,null,"m",50.37,47.72,2.65]
[null,null,null,"009.007","TUBULAÇÃO DE FERRO DÚCTIL JE/JE2GS/JTI",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"009007001","DN 80",null,null,null,"m",6.52,6.31,0.21]
[null,null,null,"009007002","DN 100",null,null,null,"m",8.1999999999999993,7.92,0.27]
[null,null,null,"009007003","DN 150",null,null,null,"m",12.81,12.4,0.41]
[null,null,null,"009007004","DN 200",null,null,null,"m",16.41,15.86,0.54]
[null,null,null,"009007005","DN 250",null,null,null,"m",20.149999999999999,19.48,0.66]
[null,null,null,"009007006","DN 300",null,null,null,"m",23.21,22.4,0.8]
[null,null,null,"009007007","DN 350",null,null,null,"m",29.71,28.79,0.92]
[null,null,null,"009007008","DN 400",null,null,null,"m",34.200000000000003,33.18,1.02]
[null,null,null,"009007009","DN 450",null,null,null,"m",38.799999999999997,37.67,1.1200000000000001]
[null,null,null,"009007010","DN 500",null,null,null,"m",43.42,42.18,1.24]
[null,null,null,"009007011","DN 600",null,null,null,"m",53.39,51.77,1.62]
[null,null,null,"009007012","DN 700",null,null,null,"m",65.069999999999993,63.24,1.83]
[null,null,null,"009007013","DN 800",null,null,null,"m",78.83,76.599999999999994,2.23]
[null,null,null,"009007014","DN 900",null,null,null,"m",92.73,90.29,2.4300000000000002]
[null,null,null,"009007015","DN 1000",null,null,null,"m",101.61,98.96,2.65]
[null,null,null,"009007016","DN 1200",null,null,null,"m",140.33000000000001,137.08000000000001,3.24]
[null,null,null,"009.008","TUBULAÇÃO DE AÇO JE",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"009008001","DN 150",null,null,null,"m",13.68,13.27,0.41]
[null,null,null,"009008002","DN 200",null,null,null,"m",17.510000000000002,16.97,0.54]
[null,null,null,"009008003","DN 250",null,null,null,"m",21.45,20.78,0.66]
[null,null,null,"009008004","DN 300",null,null,null,"m",24.64,23.83,0.8]
[null,null,null,"009008005","DN 350",null,null,null,"m",31.59,30.67,0.92]
[null,null,null,"009008006","DN 400",null,null,null,"m",36.33,35.299999999999997,1.02]
[null,null,null,"009008007","DN 450",null,null,null,"m",41.15,40.020000000000003,1.1200000000000001]
[null,null,null,"009008008","DN 500",null,null,null,"m",46.18,44.76,1.42]
[null,null,null,"009008009","DN 600",null,null,null,"m",56.4,54.78,1.62]
[null,null,null,"009008010","DN 700",null,null,null,"m",68.88,67.040000000000006,1.83]
[null,null,null,"009008011","DN 800",null,null,null,"m",83.09,80.86,2.23]
[null,null,null,"009008012","DN 900",null,null,null,"m",97.66,95.22,2.4300000000000002]
[null,null,null,"009008013","DN 1000",null,null,null,"m",106.64,103.99,2.65]
[null,null,null,"009008014","DN 1100",null,null,null,"m",125.73,122.75,2.97]
[null,null,null,"009008015","DN 1200",null,null,null,"m",147.55000000000001,144.31,3.24]
[null,null,null,"009.009","TUBULAÇÃO DE AÇO JS",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"009009001","DN 600",null,null,null,"m",143.72,102.55,41.16]
[null,null,null,"009009002","DN 700",null,null,null,"m",171.16,120.03,51.12]
[null,null,null,"009009003","DN 800",null,null,null,"m",186.6,131.54,55.06]
[null,null,null,"009009004","DN 900",null,null,null,"m",207.81,146.19,61.61]
[null,null,null,"009009005","DN 1000",null,null,null,"m",229.67,161.5,68.17]
[null,null,null,"009009006","DN 1100",null,null,null,"m",258.83,182.79,76.03]
[null,null,null,"009009007","DN 1200",null,null,null,"m",286.42,203.82,82.59]
[null,null,null,"009.010","TUBULAÇÃO DE CONCRETO JE",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"009010001","DN 400",null,null,null,"m",57.8,57.8,0]
[null,null,null,"009010002","DN 500",null,null,null,"m",77.680000000000007,77.680000000000007,0]
[null,null,null,"009010003","DN 600",null,null,null,"m",99.75,99.75,0]
[null,null,null,"009010004","DN 700",null,null,null,"m",128.22,128.22,0]
[null,null,null,"009010005","DN 800",null,null,null,"m",153.52000000000001,153.52000000000001,0]
[null,null,null,"009010006","DN 900",null,null,null,"m",188.02,188.02,0]
[null,null,null,"009010007","DN 1000",null,null,null,"m",228.54,228.54,0]
[null,null,null,"009010008","DN 1100",null,null,null,"m",290.39,290.39,0]
[null,null,null,"009010009","DN 1200",null,null,null,"m",339.72,339.72,0]
[null,null,null,"009.011","TUBO DE INSPEÇÃO E LIMPEZA (TIL) PARA REDE COLETORA",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"009011001","PVC JE  DN 100 x 100",null,null,null,"ud",50.87,36.33,14.54]
[null,null,null,"009011002","PVC JE  DN 150 x 150",null,null,null,"ud",60.6,42.38,18.22]
[null,null,null,"009011003","PVC JE  DN 200 x 150",null,null,null,"ud",66.760000000000005,48.44,18.32]
[null,null,null,"009011004","PVC JE  DN 250 x 150",null,null,null,"ud",83.16,60.55,22.61]
[null,null,null,"009.012","TUBO DE INSPEÇÃO E LIMPEZA (TIL) PARA LIGAÇÃO PREDIAL",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"009012001","PVC JE DN 100 x 100",null,null,null,"ud",50.87,36.33,14.54]
[null,null,null,"009.013","TERMINAL DE LIMPEZA (TL)",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"009013001","PVC JE  DN 100",null,null,null,"ud",45.57,30.27,15.29]
[null,null,null,"009013002","PVC JE  DN 150",null,null,null,"ud",55.21,36.33,18.88]
[null,null,null,"009.014","TUBO DE QUEDA (TQ)",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"009014001","PVC JE  DN 100",null,null,null,"ud",134.22,79.94,54.27]
[null,null,null,"009014002","PVC JE  DN 150",null,null,null,"ud",150.97999999999999,89.52,61.45]
[null,null,null,"009014003","PVC JE  DN 200",null,null,null,"ud",165.06,97.25,67.81]
[null,null,null,"009014004","PVC JE  DN 250",null,null,null,"ud",183.33,108.62,74.709999999999994]
[null,null,null,"009014005","PVC JE  DN 300",null,null,null,"ud",192.47,114.3,78.16]
[null,null,null,"009014006","PVC JE  DN 350",null,null,null,"ud",215.44,130.12,85.31]
[null,null,null,"009014007","PVC JE  DN 400",null,null,null,"ud",234.51,141.49,93.01]
[null,null,null,"009.015","POÇO DE VISITA TIPO A - DN 800",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"009015001","Com profundidade até 1,00 m",null,null,null,"ud",1281.46,369.9,911.56]
[null,null,null,"009015002","Acréscimo para prof. superior a 1,00 m",null,null,null,"m",619.88,94.33,525.54999999999995]
[null,null,null,"009.016","POÇO DE VISITA TIPO B - DN 1500",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"009016001","Para profundidade até 2,50 m",null,null,null,"ud",5531.62,1403.98,4127.6400000000003]
[null,null,null,"009016002","Acréscimo para prof. superior a 2,50 m",null,null,null,"m",569.78,76.2,493.58]
[null,null,null,"009.017","POÇO DE VISITA TIPO C - DN 800",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"009017001","Com profundidade até 1,00 m",null,null,null,"ud",869.1,236.13,632.97]
[null,null,null,"009017002","Acréscimo para prof. superior a 1,00 m",null,null,null,"m",573.52,79.94,493.58]
[null,null,null,"009.018","POÇO DE VISITA TIPO D - DN 1200",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"009018001","Para profundidade até 2,00 m",null,null,null,"ud",3439.59,1056.9000000000001,2382.69]
[null,null,null,"009018002","Acréscimo para prof. superior a 2,00 m",null,null,null,"m",1119.73,265.35000000000002,854.37]
[null,null,null,"009.019","POÇO DE VISITA TIPO E - DN 600",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"009019001","Com profundidade até 1,00 m",null,null,null,"ud",967.77,253.23,714.53]
[null,null,null,"009019002","Com profundidade de 1,01 a 1,50 m",null,null,null,"ud",1122.21,270.58,851.63]
[null,null,null,"009.020","POÇO DE VISITA TIPO F - DN 600",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"009020001","Com profundidade até 1,00 m",null,null,null,"ud",672.73,185.53,487.19]
[null,null,null,"009020002","Com profundidade de 1,01 a 1,50 m",null,null,null,"ud",968.78,209.98,758.8]
[null,null,null,"009.021","POÇO DE VISITA TIPO G - DN 1200",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"009021001","Para profundidade até 2,00 m",null,null,null,"ud",4709.4399999999996,1127.19,3582.24]
[null,null,null,"009021002","Acréscimo para prof. superior a 2,00 m",null,null,null,"m",1119.73,265.35000000000002,854.37]
[null,null,null,"009.022","POÇO DE VISITA TIPO H - DN 1500",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"009022001","Para profundidade até 2,50 m",null,null,null,"ud",7760.06,1403.98,6356.08]
[null,null,null,"009022002","Acréscimo para prof. superior a 2,50 m",null,null,null,"m",569.78,76.2,493.58]
[null,null,null,"009.023","POÇO DE VISITA TIPO I - Polietileno - DN 600",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"009023001","Com profundidade até 1,00 m",null,null,null,"ud",208.51,159.86000000000001,48.65]
[null,null,null,"009023002","Com profundidade de 1,01 a 1,60 m",null,null,null,"ud",363.06,188.92,174.13]
[null,null,null,"009.024","POÇO DE VISITA TIPO J - Polietileno - DN 800",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"009024001","Com profundidade até 1,00 m",null,null,null,"ud",408.6,225.35,183.24]
[null,null,null,"009024002","Acréscimo para prof. superior a 1,00 m",null,null,null,"m",99.98,99.98,0]
[null,null,null,"009.025","POÇO DE VISITA TIPO K - Polietileno - DN 1000",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"009025001","Com profundidade até 1,00 m",null,null,null,"ud",473.86,280.20999999999998,193.65]
[null,null,null,"009025002","Acréscimo para prof. superior a 1,00 m",null,null,null,"m",106.26,106.26,0]
[null,null,null,"009.026","TIL RADIAL DE REDE",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"009026001","DN 150 ",null,null,null,"ud",228.73,169.98,58.75]
[null,null,null,"009.027","PROTEÇÃO PARA REGISTRO EM PASSEIO",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"009027001","Com tubo de PVC DN 150 prof. até 1,00 m",null,null,null,"ud",148.6,35.97,112.63]
[null,null,null,"009027002","Acréscimo para profundidade superior a 1,00 m",null,null,null,"m",118.59,12.41,106.18]
[null,null,null,"009.028","PROTEÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM ANÉIS DE CONCRETO DN 800",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"009028001","Com anel de concreto DN 800 prof. até 1,00 m",null,null,null,"ud",783.49,314.41000000000003,469.08]
[null,null,null,"009028002","Acréscimo para profundidade superior a 1,00 m",null,null,null,"m",557.87,64.739999999999995,493.12]
[null,null,null,"009.029","EMBASAMENTO",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"009029001","Concreto não estrutural",null,null,null,"m³",581.91999999999996,345.38,236.53]
[null,null,null,"009029002","Areia",null,null,null,"m³",171.96,33.96,138]
[null,null,null,"009029003","Areia reciclada",null,null,null,"m³",65.59,33.96,31.62]
[null,null,null,"009029004","Pedrisco",null,null,null,"m³",139.66999999999999,52.5,87.17]
[null,null,null,"009029005","Brita",null,null,null,"m³",128.4,52.5,75.900000000000006]
[null,null,null,"009029006","Rachão",null,null,null,"m³",117.67,52.96,64.709999999999994]
[null,null,null,"009029007","Pedra de mão",null,null,null,"m³",123.92,52.96,70.959999999999994]
[null,null,null,"009.030","ANCORAGEM",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"009030001","Pontalete de madeira",null,null,null,"ud",45.14,2.83,42.31]
[null,null,null,"009030002","Pontalete metálico (TR-37)",null,null,null,"m",332.38,40.82,291.56]
[null,null,null,"009.031","IDENTIFICAÇÃO DE TUBULAÇÃO",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"009031001","Fita plástica adesiva",null,null,null,"m",3.54,3.4,0.14000000000000001]
[null,null,null,"010   ","PAVIMENTAÇÃO"]
[null,null,null,"010.001","RETIRADA DE PAVIMENTOS, GUIAS E SARJETAS",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"010001001","Lajota pré-moldada de concreto – 45 x 45 x 5 cm",null,null,null,"m²",16.91,16.91,0]
[null,null,null,"010001002","Ladrilho hidráulico ou cerâmico",null,null,null,"m²",10.59,10.59,0]
[null,null,null,"010001003","Paralelepípedo",null,null,null,"m²",18.329999999999998,18.329999999999998,0]
[null,null,null,"010001004","Lousa de pedra",null,null,null,"m²",18.329999999999998,18.329999999999998,0]
[null,null,null,"010001005","Petit-pavet",null,null,null,"m²",18.329999999999998,18.329999999999998,0]
[null,null,null,"010001006","Pedra irregular",null,null,null,"m²",18.329999999999998,18.329999999999998,0]
[null,null,null,"010001007","Lajota sextavada de concreto",null,null,null,"m²",18.329999999999998,18.329999999999998,0]
[null,null,null,"010001008","Pavi-s",null,null,null,"m²",18.329999999999998,18.329999999999998,0]
[null,null,null,"010001009","Bloco de concreto tipo Paver ",null,null,null,"m²",18.329999999999998,18.329999999999998,0]
[null,null,null,"010001010","Grama",null,null,null,"m²",7.04,7.04,0]
[null,null,null,"010001011","Ardósia",null,null,null,"m²",10.59,10.59,0]
[null,null,null,"010001012","Basalto",null,null,null,"m²",10.59,10.59,0]
[null,null,null,"010001013","Tijolo maciço rejuntado com argamassa",null,null,null,"m²",10.59,10.59,0]
[null,null,null,"010001014","Piso de concreto desempenado",null,null,null,"m²",10.59,10.59,0]
[null,null,null,"010001015","Antipó",null,null,null,"m²",10.59,10.59,0]
[null,null,null,"010001016","Asfalto",null,null,null,"m²",10.59,10.59,0]
[null,null,null,"010001017","Guia de pedra",null,null,null,"m",14.09,14.09,0]
[null,null,null,"010001018","Sarjeta de pedra",null,null,null,"m",14.09,14.09,0]
[null,null,null,"010001019","Guia de concreto pré-moldada",null,null,null,"m",14.09,14.09,0]
[null,null,null,"010001020","Guia de concreto moldada “in loco”",null,null,null,"m",14.09,14.09,0]
[null,null,null,"010001021","Guia-sarjeta de concreto pré-moldada",null,null,null,"m",15.5,15.5,0]
[null,null,null,"010001022","Guia-sarjeta de concreto moldada “in loco”",null,null,null,"m",15.5,15.5,0]
[null,null,null,"010001023","Corte de pavimento com disco",null,null,null,"m",3.17,3.17,0]
[null,null,null,"010.002","EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS, GUIAS E SARJETAS",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"010002001","Regularização do subleito",null,null,null,"m²",0.72,0.72,0]
[null,null,null,"010002002","Sub-base em saibro",null,null,null,"m³",82.34,22.42,59.91]
[null,null,null,"010002003","Sub-base em moledo",null,null,null,"m³",107.47,22.42,85.05]
[null,null,null,"010002004","Sub-base em rachão",null,null,null,"m³",88.95,24.24,64.709999999999994]
[null,null,null,"010002005","Base em brita graduada",null,null,null,"m³",100.32,24.24,76.069999999999993]
[null,null,null,"010002006","Revestimento com pintura asfáltica (imprimação)",null,null,null,"m²",13.09,2.1800000000000002,10.9]
[null,null,null,"010002007","Revestimento com concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ)",null,null,null,"m³",1216.19,160.19,1056]
[null,null,null,"010002008","Revestimento com pré-misturado a frio (PMF)",null,null,null,"m³",904.43,112.4,792.03]
[null,null,null,"010002009","Revestimento com lajota pré-moldada de concreto 45 x 45 x 5 cm",null,null,null,"m²",88,43.52,44.47]
[null,null,null,"010002010","Revestimento com lajota sextavada de concreto esp. 8 cm",null,null,null,"m²",102.59,42.38,60.21]
[null,null,null,"010002011","Revestimento com lajota sextavada de concreto esp. 10 cm",null,null,null,"m²",107.66,42.38,65.28]
[null,null,null,"010002012","Revestimento com lajota sextavada de concreto esp. 12 cm",null,null,null,"m²",123.04,46.62,76.42]
[null,null,null,"010002013","Revestimento com petit-pavet",null,null,null,"m²",182.68,47.31,135.37]
[null,null,null,"010002014","Revestimento com lousa de pedra",null,null,null,"m²",120.15,42.38,77.77]
[null,null,null,"010002015","Revestimento com paralelepípedo",null,null,null,"m²",120.49,54.49,66]
[null,null,null,"010002016","Revestimento com pedra irregular",null,null,null,"m²",82.25,60.55,21.7]
[null,null,null,"010002017","Revestimento com pedrisco ",null,null,null,"m²",7.47,3.31,4.16]
[null,null,null,"010002018","Revestimento com saibro",null,null,null,"m²",11.41,5.42,5.99]
[null,null,null,"010002019","Revestimento com ladrilho hidráulico",null,null,null,"m²",136.08000000000001,65.7,70.37]
[null,null,null,"010002020","Revestimento com bloco de concreto tipo Paver – esp. 6 cm - natural",null,null,null,"m²",94.3,49.1,45.2]
[null,null,null,"010002021","Revestimento com bloco de concreto tipo Paver – esp. 6 cm - pigmentado",null,null,null,"m²",100.31,49.1,51.21]
[null,null,null,"010002022","Revestimento com bloco de concreto tipo Paver – esp. 8 cm - natural",null,null,null,"m²",111.46,49.1,62.36]
[null,null,null,"010002023","Revestimento com bloco de concreto tipo Paver – esp. 8 cm - pigmentado",null,null,null,"m²",110.32,49.1,61.22]
[null,null,null,"010002024","Revestimento com ladrilho cerâmico",null,null,null,"m²",123.4,71.760000000000005,51.64]
[null,null,null,"010002025","Revestimento com ardósia ",null,null,null,"m²",117.15,65.7,51.44]
[null,null,null,"010002026","Revestimento com basalto",null,null,null,"m²",152.43,65.7,86.72]
[null,null,null,"010002027","Revestimento com piso de concreto desempenado",null,null,null,"m³",804.13,527.03,277.08999999999997]
[null,null,null,"010002028","Guia-sarjeta de concreto moldada “in loco”",null,null,null,"m³",1358.47,998.72,359.74]
[null,null,null,"010002029","Guia de concreto moldada “in loco”",null,null,null,"m³",1358.47,998.72,359.74]
[null,null,null,"010002030","Guia-sarjeta de concreto pré-moldada",null,null,null,"m",81.55,44.88,36.67]
[null,null,null,"010002031","Guia de concreto pré-moldada ",null,null,null,"m",71.78,36.97,34.799999999999997]
[null,null,null,"010002032","Guia de pedra",null,null,null,"m",103.42,36.76,66.650000000000006]
[null,null,null,"010002033","Guia para bloco de concreto tipo Paver",null,null,null,"m",24.04,18.16,5.87]
[null,null,null,"010.003","RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS, GUIAS E SARJETAS COM REAPROVEITAMENTO TOTAL DO MATERIAL",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"010003001","Lajota sextavada de concreto",null,null,null,"m²",51.98,42.38,9.6]
[null,null,null,"010003002","Petit-pavet",null,null,null,"m²",56.68,47.31,9.3699999999999992]
[null,null,null,"010003003","Lousa de pedra",null,null,null,"m²",53.75,42.38,11.37]
[null,null,null,"010003004","Paralelepípedo",null,null,null,"m²",66.489999999999995,54.49,12]
[null,null,null,"010003005","Pedra irregular",null,null,null,"m²",72.55,60.55,12]
[null,null,null,"010003006","Pavi-s",null,null,null,"m²",60.28,47.31,12.97]
[null,null,null,"010003007","Bloco de concreto tipo Paver",null,null,null,"m²",56.3,49.1,7.2]
[null,null,null,"010003008","Grama",null,null,null,"m²",8.9600000000000009,8.9600000000000009,0]
[null,null,null,"010003009","Guia-sarjeta de concreto pré-moldada",null,null,null,"m",48.12,44.88,3.24]
[null,null,null,"010003010","Guia de concreto pré-moldada",null,null,null,"m",38.36,36.97,1.38]
[null,null,null,"010003011","Guia de pedra",null,null,null,"m",37.25,36.76,0.48]
[null,null,null,"010003012","Sarjeta de pedra",null,null,null,"m",30.64,27.92,2.71]
[null,null,null,"010003013","Guia para bloco de concreto tipo Paver",null,null,null,"m",18.64,18.16,0.48]
[null,null,null,"010.004","RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS, GUIAS E SARJETAS COM REAPROVEITAMENTO PARCIAL DO MATERIAL",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"010004001","Lajota pré-moldada de concreto - 45 x 45 x 5 cm",null,null,null,"m²",60.86,43.52,17.329999999999998]
[null,null,null,"010004002","Lajota sextavada de concreto",null,null,null,"m²",61.62,42.38,19.239999999999998]
[null,null,null,"010004003","Petit-pavet",null,null,null,"m²",81.88,47.31,34.57]
[null,null,null,"010004004","Lousa de pedra",null,null,null,"m²",63.71,42.38,21.33]
[null,null,null,"010004005","Paralelepípedo",null,null,null,"m²",71.89,54.49,17.399999999999999]
[null,null,null,"010004006","Pedra irregular",null,null,null,"m²",74.489999999999995,60.55,13.94]
[null,null,null,"010004007","Pavi-s",null,null,null,"m²",67.88,47.31,20.57]
[null,null,null,"010004008","Grama",null,null,null,"m²",9.39,8.9600000000000009,0.42]
[null,null,null,"010004009","Basalto",null,null,null,"m²",116.7,65.7,50.99]
[null,null,null,"010004010","Tijolo maciço rejuntado com argamassa",null,null,null,"m²",81.290000000000006,62.53,18.75]
[null,null,null,"010004011","Guia-sarjeta de concreto pré-moldada",null,null,null,"m",51.47,44.88,6.58]
[null,null,null,"010004012","Guia de concreto pré-moldada",null,null,null,"m",41.7,36.97,4.7300000000000004]
[null,null,null,"010004013","Guia de pedra",null,null,null,"m",43.86,36.76,7.1]
[null,null,null,"010004014","Sarjeta de pedra",null,null,null,"m",32.44,27.92,4.51]
[null,null,null,"010.005","RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO, GUIAS E SARJETAS SEM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"010005001","Piso de concreto desempenado",null,null,null,"m³",804.13,527.03,277.08999999999997]
[null,null,null,"010005002","Saibro",null,null,null,"m³",75.19,15.28,59.91]
[null,null,null,"010005003","Pré-misturado a frio (PMF)",null,null,null,"m³",1231.68,166.95,1064.73]
[null,null,null,"010005005","Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ)",null,null,null,"m³",1487.92,276.08999999999997,1211.82]
[null,null,null,"010.006","DESLOCAMENTO URBANO PARA RECOMPOSIÇÕES ESPARSAS",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"010006001","Distância média = 1,00 km",null,null,null,"ud",5.38,5.38,0]
[null,null,null,"010006002","1,01 km < distância média = 2,00 km",null,null,null,"ud",9.32,9.32,0]
[null,null,null,"010006003","2,01 km < distância média =  3,00 km",null,null,null,"ud",13.48,13.48,0]
[null,null,null,"010006004","3,01 km < distância média =  4,00 km",null,null,null,"ud",18.88,18.88,0]
[null,null,null,"010006005","4,01 km < distância média =  5,00 km",null,null,null,"ud",24.27,24.27,0]
[null,null,null,"010006006","5,01 km < distância média =  6,00 km",null,null,null,"ud",29.66,29.66,0]
[null,null,null,"010006007","6,01 km < distância média =  7,00 km",null,null,null,"ud",35.07,35.07,0]
[null,null,null,"010006008","7,01 km < distância média =  8,00 km",null,null,null,"ud",36.78,36.78,0]
[null,null,null,"010006009","8,01 km < distância média =  9,00 km",null,null,null,"ud",39.31,39.31,0]
[null,null,null,"010006010","9,01 km < distância média = 10,00 km",null,null,null,"ud",43.92,43.92,0]
[null,null,null,"010006011","10,01 km < distância média = 15,00 km",null,null,null,"ud",57.79,57.79,0]
[null,null,null,"010006012","15,01 km < distância média = 20,00 km",null,null,null,"ud",70.8,70.8,0]
[null,null,null,"010006013","20,01 km < distância média = 25,00 km",null,null,null,"ud",91.03,91.03,0]
[null,null,null,"010006014","25,01 km < distância média = 30,00 km",null,null,null,"ud",111.26,111.26,0]
[null,null,null,"010.007","DESLOCAMENTO URBANO PARA RECOMPOSIÇÕES ASFÁLTICAS (PMF) ESPARSAS",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"010007001","distância média = 1,00 km",null,null,null,"ud",37.01,37.01,0]
[null,null,null,"010007002","1,01 km < distância média = 2,00 km",null,null,null,"ud",55.52,55.52,0]
[null,null,null,"010007003","2,01 km < distância média = 3,00 km",null,null,null,"ud",92.53,92.53,0]
[null,null,null,"010007004","3,01 km < distância média = 4,00 km",null,null,null,"ud",129.54,129.54,0]
[null,null,null,"010007005","4,01 km < distância média = 5,00 km",null,null,null,"ud",166.56,166.56,0]
[null,null,null,"010007006","5,01 km < distância média = 6,00 km",null,null,null,"ud",203.57,203.57,0]
[null,null,null,"010007007","6,01 km < distância média ? 7,00 km",null,null,null,"ud",218.75,218.75,0]
[null,null,null,"010007008","7,01 km < distância média = 8,00 km",null,null,null,"ud",231.33,231.33,0]
[null,null,null,"010007009","8,01 km < distância média = 9,00 km",null,null,null,"ud",251.69,251.69,0]
[null,null,null,"010007010","9,01 km < distância média = 10,00 km",null,null,null,"ud",281.3,281.3,0]
[null,null,null,"010007011","10,01 km < distância média = 15,00 km",null,null,null,"ud",370.14,370.14,0]
[null,null,null,"010007012","15,01 km < distância média = 20,00 km",null,null,null,"ud",431.8,431.8,0]
[null,null,null,"010007013","20,01 km < distância média = 25,00 km",null,null,null,"ud",555.21,555.21,0]
[null,null,null,"010007014","25,01 km < distância média = 30,00 km",null,null,null,"ud",678.61,678.61,0]
[null,null,null,"010.008","DESLOCAMENTO URBANO PARA RECOM-POSIÇÕES  ASFÁLTICAS (CBUQ) ESPARSAS",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"010008001","distância média = 1,00 km",null,null,null,"ud",37.01,37.01,0]
[null,null,null,"010008002","1,01 km < distância média = 2,00 km",null,null,null,"ud",55.52,55.52,0]
[null,null,null,"010008003","2,01 km < distância média = 3,00 km",null,null,null,"ud",92.53,92.53,0]
[null,null,null,"010008004","3,01 km < distância média =  4,00 km",null,null,null,"ud",129.54,129.54,0]
[null,null,null,"010008005","4,01 km < distância média =  5,00 km",null,null,null,"ud",166.56,166.56,0]
[null,null,null,"010008006","5,01 km < distância média =  6,00 km",null,null,null,"ud",203.57,203.57,0]
[null,null,null,"010008007","6,01 km < distância média =  7,00 km",null,null,null,"ud",218.75,218.75,0]
[null,null,null,"010008008","7,01 km < distância média =  8,00 km",null,null,null,"ud",231.33,231.33,0]
[null,null,null,"010008009","8,01 km < distância média =  9,00 km",null,null,null,"ud",251.69,251.69,0]
[null,null,null,"010008010","9,01 km < distância média = 10,00 km",null,null,null,"ud",281.3,281.3,0]
[null,null,null,"010008011","10,01 km < distância média = 15,00 km",null,null,null,"ud",370.14,370.14,0]
[null,null,null,"010008012","15,01 km < distância média = 20,00 km",null,null,null,"ud",431.8,431.8,0]
[null,null,null,"010008013","20,01 km < distância média = 25,00 km",null,null,null,"ud",555.21,555.21,0]
[null,null,null,"010008014","25,01 km < distância média = 30,00 km",null,null,null,"ud",678.61,678.61,0]
[null,null,null,"010.009","DESLOCAMENTO INTERURBANO PARA RECOMPOSIÇÕES DE PAVIMENTOS ",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"010009001","Pavimentos diversos",null,null,null,"km",2.75,2.75,0]
[null,null,null,"010009002","Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ)",null,null,null,"km",18.5,18.5,0]
[null,null,null,"010009003","Pré-misturado a frio (PMF)",null,null,null,"km",18.5,18.5,0]
[null,null,null,"011   ","FECHAMENTO"]
[null,null,null,"011.001","PAREDE",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"011001001","Alvenaria de tijolo maciço 1/2 vez",null,null,null,"m²",144.6,84.38,60.22]
[null,null,null,"011001002","Alvenaria de tijolo maciço 1 vez",null,null,null,"m²",252.88,132.41999999999999,120.46]
[null,null,null,"011001003","Alvenaria de tijolo furado 1/2 vez",null,null,null,"m²",90.2,63.62,26.58]
[null,null,null,"011001004","Alvenaria de tijolo furado 1 vez",null,null,null,"m²",150.11000000000001,96.94,53.17]
[null,null,null,"011001005","Alvenaria de tijolo especial à vista numa face",null,null,null,"m²",202.95,90.5,112.45]
[null,null,null,"011001006","Alvenaria de tijolo comum à vista numa face",null,null,null,"m²",150.66,90.43,60.23]
[null,null,null,"011001007","Alvenaria de tijolo especial à vista em duas faces",null,null,null,"m²",209.01,96.56,112.45]
[null,null,null,"011001008","Alvenaria de tijolo comum à vista em duas faces",null,null,null,"m²",156.71,96.48,60.23]
[null,null,null,"011001009","Alvenaria de bloco de concreto e= 15 cm",null,null,null,"m²",102.98,47.96,55.01]
[null,null,null,"011001010","Alvenaria de elemento vazado cerâmico",null,null,null,"m²",142.97999999999999,75.83,67.14]
[null,null,null,"011001011","Alvenaria de tijolo de vidro",null,null,null,"m²",768.31,249.08,519.23]
[null,null,null,"011001012","Parede em gesso acartonado (drywall)",null,null,null,"m²",97.21,0,97.21]
[null,null,null,"011001013","Alvenaria de pedra",null,null,null,"m³",767.84,617.89,149.94999999999999]
[null,null,null,"011.002","ARMAÇÃO PARA COBERTURA",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"011002001","ARMAÇÃO PARA COBERTURA Estrutura de madeira para cobertura com telhas cerâmicas  3,00 m < vão <=   7,00 m",null,null,null,"m²",120.7,74.489999999999995,46.21]
[null,null,null,"011002002","Estrutura de madeira para cobertura com telhas cerâmicas  7,00 m < vão <= 10,00 m",null,null,null,"m²",136.56,86.91,49.65]
[null,null,null,"011002003","Estrutura de madeira para cobertura com telhas cerâmicas 10,00 m < vão <= 12,00 m",null,null,null,"m²",146.28,93.12,53.16]
[null,null,null,"011002004","Estrutura de madeira para cobertura com telhas de fibrocimento, PVC ou fibra-de-vidro",null,null,null,"m²",117.72,80.7,37.020000000000003]
[null,null,null,"011.003","ISOLAMENTO TÉRMICO",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"011003001","Manta refletiva com alumínio em ambas as faces",null,null,null,"m²",13.53,6.05,7.48]
[null,null,null,"011.004","COBERTURA",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"011004001","Telha cerâmica - tipo romana/portuguesa",null,null,null,"m²",58.89,30.27,28.62]
[null,null,null,"011004002","Telha de fibrocimento ondulada - e= 4 mm",null,null,null,"m²",48.15,24.83,23.32]
[null,null,null,"011004003","Telha de fibrocimento ondulada - e= 6 mm",null,null,null,"m²",58.38,24.83,33.54]
[null,null,null,"011004004","Telha de fibrocimento ondulada - e= 8 mm",null,null,null,"m²",82.08,24.83,57.24]
[null,null,null,"011004005","Telha de fibrocimento modulada - e= 8 mm",null,null,null,"m²",207.92,24.83,183.09]
[null,null,null,"011004006","Telha de fibra-de-vidro ondulada translúcida – e = 0,8 mm",null,null,null,"m²",103.42,24.83,78.59]
[null,null,null,"011004007","Telha de fibrocimento Canalete 49, ou similar",null,null,null,"m²",173.34,48.45,124.89]
[null,null,null,"011004008","Telha de fibrocimento Canalete 90, ou similar",null,null,null,"m²",141.22,48.45,92.77]
[null,null,null,"011004009","Cumeeira cerâmica",null,null,null,"m",38.619999999999997,24.83,13.79]
[null,null,null,"011004010","Cumeeira de fibrocimento para telha ondulada",null,null,null,"m",90.68,30.43,60.24]
[null,null,null,"011004011","Cumeeira de fibrocimento para telha modulada",null,null,null,"m",170.55,30.43,140.11000000000001]
[null,null,null,"011004012","Cumeeira de fibrocimento para telha Canalete 49, ou similar",null,null,null,"m",165.27,30.43,134.83000000000001]
[null,null,null,"011004013","Cumeeira de fibrocimento para telha Canalete 90, ou similar",null,null,null,"m",104.22,30.43,73.78]
[null,null,null,"011004014","Forro de madeira",null,null,null,"m²",187.65,66.599999999999994,121.05]
[null,null,null,"011004015","Forro de gesso convencional 0,60x0,60 m",null,null,null,"m²",53.18,0,53.18]
[null,null,null,"011004016","Forro de gesso acartonado (drywall)",null,null,null,"m²",81.78,0,81.78]
[null,null,null,"011004017","Forro de PVC",null,null,null,"m²",85.1,31.04,54.06]
[null,null,null,"011004018","Cimalha (meia-cana) de madeira",null,null,null,"m",10.81,6.05,4.75]
[null,null,null,"011004019","Cimalha (meia-cana) de PVC",null,null,null,"m",12.91,6.05,6.85]
[null,null,null,"011004020","Testeira de madeira",null,null,null,"m",12.24,6.05,6.18]
[null,null,null,"011.005","ESQUADRIA DE MADEIRA",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"011005001","Porta de 1 folha lisa de 0,60 x 2,10 m",null,null,null,"ud",905.85,220.31,685.54]
[null,null,null,"011005002","Porta de 1 folha lisa de 0,70 x 2,10 m",null,null,null,"ud",907.7,220.31,687.39]
[null,null,null,"011005003","Porta de 1 folha lisa de 0,80 x 2,10 m",null,null,null,"ud",926.73,220.31,706.42]
[null,null,null,"011005004","Porta de 1 folha almofadada de 0,80 x 2,10 m",null,null,null,"ud",1423.04,220.31,1202.73]
[null,null,null,"011005005","Porta de 1 folha mexicana de 0,80 x 2,10 m",null,null,null,"ud",2048.39,220.31,1828.08]
[null,null,null,"011.006","ESQUADRIA DE FERRO OU AÇO",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"011006001","Porta pré-fabricada em chapa estruturada de 0,80 x 2,10 m",null,null,null,"ud",1392.3,302.75,1089.55]
[null,null,null,"011006002","Janela de correr em ferro",null,null,null,"m²",786.37,129.82,656.55]
[null,null,null,"011006003","Janela basculante em ferro",null,null,null,"m²",976.6,129.82,846.78]
[null,null,null,"011006004","Janela tipo máximo-ar em ferro",null,null,null,"m²",1336.53,129.82,1206.71]
[null,null,null,"011.007","ESQUADRIA DE ALUMÍNIO",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"011007001","Janela máximo-ar linha 20 em alumínio anodizado",null,null,null,"m²",1336.53,129.82,1206.71]
[null,null,null,"011007002","Janela basculante linha 20 em alumínio anodizado",null,null,null,"m²",976.6,129.82,846.78]
[null,null,null,"011007003","Janela de correr linha 20 em alumínio anodizado",null,null,null,"m²",786.37,129.82,656.55]
[null,null,null,"011007004","Porta  tipo veneziana, de 0,80 m x 2,10 m linha 30 em alumínio anodizado",null,null,null,"ud",1579.77,197.07,1382.69]
[null,null,null,"011007005","Janela máximo-ar linha 20 com pintura eletrostática epoxI",null,null,null,"m²",1336.53,129.82,1206.71]
[null,null,null,"011007006","Janela basculante linha 20 com pintura eletrostática epoxi",null,null,null,"m²",976.6,129.82,846.78]
[null,null,null,"011007007","Janela de correr linha 20 com pintura eletrostática epoxi",null,null,null,"m²",786.37,129.82,656.55]
[null,null,null,"011007008","Porta tipo veneziana, de 0,80 x 2,10 m linha 30 com pintura eletrostática epoxi",null,null,null,"ud",1579.77,197.07,1382.69]
[null,null,null,"011.008","VIDRO",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"011008001","Liso transparente 3 mm",null,null,null,"m²",98.94,98.94,0]
[null,null,null,"011008002","Liso transparente 4 mm",null,null,null,"m²",127.42,127.42,0]
[null,null,null,"011008003","Liso transparente 5 mm",null,null,null,"m²",149.91,149.91,0]
[null,null,null,"011008005","Fantasia (martelado, canelado, etc.)",null,null,null,"m²",107.08,107.08,0]
[null,null,null,"011.009","BOX PARA BANHEIRO",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"011009001","Em acrílico",null,null,null,"m²",169.92,0,169.92]
[null,null,null,"011009002","Em vidro temperado 8mm incolor",null,null,null,"m²",339.84,0,339.84]
[null,null,null,"012   ","REVESTIMENTO E TRATMENTO DE SUPERFÍCIE"]
[null,null,null,"012.001","PISO, SOLEIRA E DEGRAU",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"012001001","Lastro de brita",null,null,null,"m²",3.89,1.58,2.31]
[null,null,null,"012001002","Contrapiso em concreto não estrutural",null,null,null,"m²",35.15,23.32,11.82]
[null,null,null,"012001003","Camada de regularização com argamassa desempenada sem impermeabilizante",null,null,null,"m³",1421.99,998.99,423]
[null,null,null,"012001004","Camada de regularização com argamassa desempenada com impermeabilizante",null,null,null,"m³",1572.99,998.99,574]
[null,null,null,"012001005","Cimento alisado com corante",null,null,null,"m²",10.4,8.51,1.88]
[null,null,null,"012001006","Cimento alisado sem corante",null,null,null,"m²",9.17,8.51,0.66]
[null,null,null,"012001007","Piso cerâmico PEI-4",null,null,null,"m²",86.49,48.44,38.049999999999997]
[null,null,null,"012001008","Piso cerâmico PEI-5 ou porcelanato",null,null,null,"m²",120.88,48.44,72.44]
[null,null,null,"012001009","Piso vinílico em placa - e= 2,0 mm",null,null,null,"m²",133.35,10.55,122.79]
[null,null,null,"012001010","Piso vinílico em placa - e= 3,0 mm",null,null,null,"m²",211.34,10.55,200.79]
[null,null,null,"012001011","Piso de borracha em placa pastilhada",null,null,null,"m²",85.34,10.55,74.790000000000006]
[null,null,null,"012001012","Piso de borracha em placa estriada",null,null,null,"m²",107.23,10.55,96.68]
[null,null,null,"012001013","Piso laminado",null,null,null,"m²",79.16,71.17,7.99]
[null,null,null,"012001014","Piso laminado alto tráfego",null,null,null,"m²",101.21,10.55,90.65]
[null,null,null,"012001015","Soleira / peitoril de granito larg. <= 15 cm",null,null,null,"m",57.14,7.44,49.7]
[null,null,null,"012001016","Soleira / peitoril de granito 15 cm < larg. <= 20 cm",null,null,null,"m",67.8,8.69,59.1]
[null,null,null,"012.002","RODAPÉ",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"012002001","De madeira - h= 5 cm",null,null,null,"m",24.36,9.08,15.28]
[null,null,null,"012002002","De madeira - h= 7 cm",null,null,null,"m",26.74,9.08,17.66]
[null,null,null,"012002003","Cerâmico",null,null,null,"m",30.31,12.11,18.2]
[null,null,null,"012002004","Vinílico - h= 5 cm",null,null,null,"m",30.31,2.38,27.93]
[null,null,null,"012002005","Vinílico - h= 7,5 cm",null,null,null,"m",41.38,2.38,39]
[null,null,null,"012.003","PAREDE, TETO E BEIRAL",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"012003001","Chapisco fino, traço 1:3 em parede",null,null,null,"m²",10.97,8.89,2.08]
[null,null,null,"012003002","Chapisco fino, traço 1:3 em teto e beiral",null,null,null,"m²",13.27,11.19,2.08]
[null,null,null,"012003003","Chapisco grosso, traço 1:3 em parede",null,null,null,"m²",15.66,13.69,1.96]
[null,null,null,"012003004","Chapisco grosso, traço 1:3 em teto e beiral",null,null,null,"m²",18.690000000000001,16.72,1.96]
[null,null,null,"012003005","Chapisco fino, traço 1:2 com impermeabilizante em parede",null,null,null,"m²",22.8,19.350000000000001,3.45]
[null,null,null,"012003006","Chapisco fino, traço 1:2 com impermeabilizante. em teto e beiral",null,null,null,"m²",28.25,24.8,3.45]
[null,null,null,"012003007","Emboço, traço 1:3:8 em parede",null,null,null,"m²",46.63,40.03,6.59]
[null,null,null,"012003008","Emboço, traço 1:3:8 em teto e beiral",null,null,null,"m²",57.53,50.93,6.59]
[null,null,null,"012003009","Emboço, traço 1:3 em parede",null,null,null,"m²",46.41,40.03,6.37]
[null,null,null,"012003010","Emboço, traço 1:3 em teto e beiral",null,null,null,"m²",57.31,50.93,6.37]
[null,null,null,"012003011","Emboço, traço 1:3 com impermeabilizante em parede",null,null,null,"m²",60.33,52.14,8.18]
[null,null,null,"012003012","Emboço, traço 1:3 com impermeabilizante em teto e beiral",null,null,null,"m²",74.86,66.67,8.18]
[null,null,null,"012003013","Emboço desempenado com feltro (paulista)",null,null,null,"m²",74.86,66.67,8.18]
[null,null,null,"012003014","Reboco (calfino) em parede",null,null,null,"m²",35.47,33.6,1.87]
[null,null,null,"012003015","Reboco (calfino) em teto e beiral",null,null,null,"m²",43.95,42.07,1.87]
[null,null,null,"012003016","Azulejo",null,null,null,"m²",100.81,49.66,51.14]
[null,null,null,"012003017","Revestimento cerâmico de fachadas 10 x 10 cm",null,null,null,"m²",181.02,62.08,118.94]
[null,null,null,"012003018","Revestimento cerâmico de fachadas 5 x 5 cm",null,null,null,"m²",253.75,62.08,191.67]
[null,null,null,"012.004","PINTURA",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"012004001","Raspagem, lixamento e limpeza ",null,null,null,"m²",5.29,5.29,0]
[null,null,null,"012004002","Emassamento com massa acrílica",null,null,null,"m²",14.21,9.31,4.9000000000000004]
[null,null,null,"012004003","Emassamento com massa vinílica",null,null,null,"m²",10.76,7.75,3.01]
[null,null,null,"012004004","Emassamento com massa a óleo",null,null,null,"m²",15.58,9.31,6.26]
[null,null,null,"012004005","Remoção de pintura",null,null,null,"m²",9.26,9.26,0]
[null,null,null,"012004006","Hidrojateamento",null,null,null,"m²",5.21,5.21,0]
[null,null,null,"012004008","Tratamento de trincas com massa elástica",null,null,null,"m",46.65,23.62,23.03]
[null,null,null,"012004009","Tratamento de trincas com tela ",null,null,null,"m",25.38,23.68,1.7]
[null,null,null,"012004010","Fundo com selador (alvenaria de tijolos)",null,null,null,"m²",8,7.22,0.77]
[null,null,null,"012004011","Fundo com selador acrílico (alvenaria de tijolos)",null,null,null,"m²",8.34,7.22,1.1200000000000001]
[null,null,null,"012004012","Fundo com primer antiferruginoso (ferro e aço)",null,null,null,"m²",9.61,6.43,3.17]
[null,null,null,"012004013","Fundo com primer de aderência (ferro galvanizado)",null,null,null,"m²",10,6.43,3.57]
[null,null,null,"012004014","Fundo epóxi",null,null,null,"m²",18.43,8.1300000000000008,10.29]
[null,null,null,"012004015","Fundo com base fenólica (tijolo à vista ou concreto)",null,null,null,"m²",20.58,14.91,5.67]
[null,null,null,"012004016","Fundo com selador plástico (madeira)",null,null,null,"m²",22.38,14.91,7.47]
[null,null,null,"012004017","Látex PVA",null,null,null,"m²",15.41,12.11,3.3]
[null,null,null,"012004018","Látex acrílico - cores de catálogo",null,null,null,"m²",17.13,12.11,5.0199999999999996]
[null,null,null,"012004019","Látex acrílico - azul claro padrão Sanepar",null,null,null,"m²",25.06,12.11,12.95]
[null,null,null,"012004020","Látex acrílico - azul escuro padrão Sanepar",null,null,null,"m²",25.06,12.11,12.95]
[null,null,null,"012004021","Látex acrílico para piso",null,null,null,"m²",17.010000000000002,13.32,3.69]
[null,null,null,"012004022","Esmalte sintético",null,null,null,"m²",21.25,16.27,4.97]
[null,null,null,"012004023","Esmalte epóxi",null,null,null,"m²",27.51,16.27,11.23]
[null,null,null,"012004024","Óleo",null,null,null,"m²",20.56,16.27,4.29]
[null,null,null,"012004025","Verniz sintético",null,null,null,"m²",19.399999999999999,14.91,4.4800000000000004]
[null,null,null,"012004026","Verniz sintético com filtro solar",null,null,null,"m²",19.93,14.91,5.0199999999999996]
[null,null,null,"012004027","Grafite",null,null,null,"m²",31.22,25.73,5.48]
[null,null,null,"012004028","Demarcação - tráfego leve",null,null,null,"m²",19.97,16.27,3.69]
[null,null,null,"012004029","Demarcação - tráfego intenso",null,null,null,"m²",24.3,19.68,4.62]
[null,null,null,"012004030","Símbolo de cadeirante",null,null,null,"ud",81.99,60.55,21.44]
[null,null,null,"012.005","REVESTIMENTO ESPECIAL",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"012005001","Textura base",null,null,null,"m²",25.71,15.13,10.57]
[null,null,null,"012005002","Textura colorida",null,null,null,"m²",30.44,15.13,15.3]
[null,null,null,"012005003","Grafiato",null,null,null,"m²",45.2,18.16,27.04]
[null,null,null,"012.006","IMPERMEABILIZAÇÃO",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"012006001","Manta asfáltica 3 mm, com véu de fibra de vidro",null,null,null,"m²",75.03,22,53.02]
[null,null,null,"012006002","Manta asfáltica 4 mm, com véu de fibra de vidro",null,null,null,"m²",102.28,22,80.28]
[null,null,null,"012006003","Emulsão de asfalto (hidroasfalto)",null,null,null,"m²",18.07,13.62,4.4400000000000004]
[null,null,null,"013   ","INSTALAÇÕES PREDIAIS"]
[null,null,null,"013.001","ÁGUA",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"013001001","Entrada de água em PVC diam. 20 mm",null,null,null,"m",6.8,2.17,4.62]
[null,null,null,"013001002","Entrada de água em PVC diam. 25 mm",null,null,null,"m",7.83,2.42,5.41]
[null,null,null,"013001003","Entrada de água em PVC diam  32 mm",null,null,null,"m",13.92,2.72,11.19]
[null,null,null,"013001004","Entrada de água em PVC diam. 40 mm",null,null,null,"m",20.3,2.96,17.329999999999998]
[null,null,null,"013001005","Ponto de água predial",null,null,null,"ud",330.89,310.39999999999998,20.49]
[null,null,null,"013001006","Ramal de jardim",null,null,null,"m",89.92,82.54,7.38]
[null,null,null,"013001007","Reservatório de polietileno 250 l",null,null,null,"ud",886.39,372.48,513.91]
[null,null,null,"013001008","Reservatório de polietileno 500 l",null,null,null,"ud",908.34,372.48,535.86]
[null,null,null,"013001009","Reservatório de polietileno 1000 l",null,null,null,"ud",1161.82,372.48,789.34]
[null,null,null,"013001010","Reservatório de fibra de vidro 250 l",null,null,null,"ud",1209.6300000000001,372.48,837.15]
[null,null,null,"013001011","Reservatório de fibra de vidro 500 l",null,null,null,"ud",1134.3,372.48,761.82]
[null,null,null,"013001012","Reservatório de fibra de vidro 1000 l",null,null,null,"ud",1360.98,372.48,988.5]
[null,null,null,"013.002","ESGOTO",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"013002001","Fossa séptica pré-fabricada para   5 pessoas",null,null,null,"ud",2301.17,277.19,2023.98]
[null,null,null,"013002002","Fossa séptica pré-fabricada para 10 pessoas",null,null,null,"ud",3823.02,354.73,3468.29]
[null,null,null,"013002003","Fossa séptica pré-fabricada para 15 pessoas",null,null,null,"ud",2134.56,0,2134.56]
[null,null,null,"013002004","Fossa séptica pré-fabricada para 20 pessoas",null,null,null,"ud",3341.17,0,3341.17]
[null,null,null,"013002005","Sumidouro",null,null,null,"m",336.59,302.75,33.840000000000003]
[null,null,null,"013002006","Ponto de esgoto predial",null,null,null,"ud",493.8,372.48,121.32]
[null,null,null,"013.003","APARELHO E ACESSÓRIO HIDROSSANITÁRIO",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"013003001","Armário de embutir de plástico 40 x 50 cm",null,null,null,"ud",151.16999999999999,14,137.16999999999999]
[null,null,null,"013003002","Bacia de louça com caixa acoplada",null,null,null,"ud",595.97,93.12,502.85]
[null,null,null,"013003004","Cabide de metal cromado",null,null,null,"ud",67.48,10.220000000000001,57.26]
[null,null,null,"013003005","Chuveiro elétrico plástico",null,null,null,"ud",109.63,23.73,85.9]
[null,null,null,"013003006","Lavatório de louça completo com coluna",null,null,null,"ud",362.19,111.67,250.52]
[null,null,null,"013003007","Lavatório de louça completo sem coluna",null,null,null,"ud",238.29,96.15,142.13999999999999]
[null,null,null,"013003008","Mictório de louça individual",null,null,null,"ud",631.38,186.24,445.14]
[null,null,null,"013003010","Papeleira de metal",null,null,null,"ud",96.68,10.220000000000001,86.46]
[null,null,null,"013003012","Porta-toalha de metal - tipo bastão",null,null,null,"ud",119.88,17.03,102.85]
[null,null,null,"013003014","Saboneteira de metal",null,null,null,"ud",94.5,10.220000000000001,84.28]
[null,null,null,"013003015","Cuba inox para pia",null,null,null,"ud",349.57,181.65,167.92]
[null,null,null,"013003016","Cuba inox para laboratório",null,null,null,"ud",1202.9100000000001,181.65,1021.26]
[null,null,null,"013003017","Tampo em aço inox 1,30 m x 0,60 m com 1 cuba",null,null,null,"ud",563.23,181.65,381.58]
[null,null,null,"013003018","Tampo em granito esp. 2 cm",null,null,null,"m²",782.47,20.18,762.29]
[null,null,null,"013003019","Balcão para laboratório (fórmica)",null,null,null,"m²",1130.19,0,1130.19]
[null,null,null,"013003020","Torneira metálica para jardim",null,null,null,"ud",55.35,17.03,38.31]
[null,null,null,"013003021","Torneira cromada para lavatório",null,null,null,"ud",134.22,17.03,117.18]
[null,null,null,"013003022","Torneira cromada bica alta para pia",null,null,null,"ud",120.87,17.03,103.83]
[null,null,null,"013003023","Torneira cromada para pia",null,null,null,"ud",95.94,17.03,78.900000000000006]
[null,null,null,"013003024","Torneira com fechamento automático",null,null,null,"ud",140.15,17.03,123.11]
[null,null,null,"013.004","ÁGUA PLUVIAL",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"013004001","Calha de platibanda de chapa galvanizada nº 26, corte 35 cm",null,null,null,"m",32.64,32.64,0]
[null,null,null,"013004002","Calha de beiral de chapa galvanizada nº 26, corte 45 cm",null,null,null,"m",32.64,32.64,0]
[null,null,null,"013004003","Rincão de chapa galvanizada nº26, corte 50 cm",null,null,null,"m",32.64,32.64,0]
[null,null,null,"013004004","Rufo de chapa galvanizada nº26, corte 35 cm",null,null,null,"m",27.4,27.4,0]
[null,null,null,"013004005","Condutor de chapa galvanizada nº26, 100 mm",null,null,null,"m",27.4,0,27.4]
[null,null,null,"013004006","Calha de beiral de PVC",null,null,null,"m",108.53,49.66,58.86]
[null,null,null,"013004007","Condutor de PVC",null,null,null,"m",135.86000000000001,69.52,66.33]
[null,null,null,"013.005","INSTALAÇÃO ELÉTRICA",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"013005001","Entrada em BT trifásica 40A ",null,null,null,"ud",4171.5600000000004,1876.84,2294.71]
[null,null,null,"013005002","Entrada em BT trifásica 50A ",null,null,null,"ud",4871.74,1876.84,2994.89]
[null,null,null,"013005003","Entrada em BT trifásica 70A ",null,null,null,"ud",4897.8100000000004,1876.84,3020.96]
[null,null,null,"013005004","Entrada em BT trifásica 100A",null,null,null,"ud",5300.65,1898.28,3402.36]
[null,null,null,"013005005","Ramal de alim. do QDLF Trif. - 10(10)mm², 40A",null,null,null,"m",61.2,12.15,49.04]
[null,null,null,"013005006","Ramal de alim. do QDLF Trif. - 25(16)mm², 50A",null,null,null,"m",112.14,12.15,99.98]
[null,null,null,"013005007","Ramal de alim. do QDLF Trif. - 35(25)mm², 70A",null,null,null,"m",149.12,12.15,136.96]
[null,null,null,"013005008","Ramal de alim. do QDLF Trif. - 50(35)mm²,100A",null,null,null,"m",210.18,12.4,197.77]
[null,null,null,"013005009","QDLF em instalação embutida, até 04 disjuntores",null,null,null,"ud",166.17,121.52,44.65]
[null,null,null,"013005010","QDLF em instalação embutida, até 08 disjuntores",null,null,null,"ud",191.67,121.52,70.150000000000006]
[null,null,null,"013005011","QDLF em instalação embutida, até 12 disjuntores",null,null,null,"ud",299.2,151.79,147.41]
[null,null,null,"013005012","QDLF em instalação de sobrepor até 04 disjuntores",null,null,null,"ud",69.38,21.19,48.19]
[null,null,null,"013005013","QDLF em instalação de sobrepor até 08 disjuntores",null,null,null,"ud",94.88,21.19,73.69]
[null,null,null,"013005014","QDLF em instalação de sobrepor até 12 disjuntores",null,null,null,"ud",172.14,21.19,150.94999999999999]
[null,null,null,"013005015","Disjuntor trifásico até 50A",null,null,null,"ud",94.93,17.03,77.900000000000006]
[null,null,null,"013005016","Disjuntor trifásico de 70A a 100A",null,null,null,"ud",121,17.03,103.97]
[null,null,null,"013005017","Eletroduto rígido aparente ½”",null,null,null,"m",26.17,15.13,11.03]
[null,null,null,"013005018","Eletroduto rígido aparente ¾”",null,null,null,"m",30.74,18.16,12.57]
[null,null,null,"013005019","Eletroduto rígido aparente 1”",null,null,null,"m",38.35,21.19,17.16]
[null,null,null,"013005020","Eletroduto rígido aparente 1 ¼”",null,null,null,"m",49.07,24.22,24.85]
[null,null,null,"013005021","Eletroduto flexível corrugado embutido 20 mm",null,null,null,"m",13.08,9.5,3.58]
[null,null,null,"013005022","Eletroduto flexível corrugado embutido 25 mm",null,null,null,"m",15.63,12.02,3.61]
[null,null,null,"013005023","Eletroduto flexível corrugado embutido 32 mm",null,null,null,"m",20.43,14.27,6.15]
[null,null,null,"013005024","Condutor isolado - fio 1,5 mm²",null,null,null,"m",2.54,0.6,1.94]
[null,null,null,"013005025","Condutor isolado - fio 2,5 mm²",null,null,null,"m",3.77,0.9,2.87]
[null,null,null,"013005026","Condutor isolado - fio 4,0 mm²",null,null,null,"m",5.42,1.08,4.34]
[null,null,null,"013005027","Condutor isolado - fio 6,0 mm²",null,null,null,"m",7.43,1.21,6.22]
[null,null,null,"013005028","Condutor isolado - fio 10,0 mm²",null,null,null,"m",12.31,1.81,10.5]
[null,null,null,"013005029","Condutor isolado - fio 16,0 mm²",null,null,null,"m",18.079999999999998,2.11,15.97]
[null,null,null,"013005030","Condutor isolado - cabo 2,5 mm²",null,null,null,"m",3.05,1.21,1.84]
[null,null,null,"013005031","Condutor isolado - cabo 4,0 mm²",null,null,null,"m",4.37,1.81,2.56]
[null,null,null,"013005032","Condutor isolado - cabo 6,0 mm²",null,null,null,"m",8.14,2.42,5.72]
[null,null,null,"013005033","Condutor isolado - cabo 10,0 mm²",null,null,null,"m",12.93,3.02,9.91]
[null,null,null,"013005034","Condutor isolado - cabo 16,0 mm²",null,null,null,"m",18.89,3.63,15.26]
[null,null,null,"013005035","Condutor isolado - cabo 25,0 mm²",null,null,null,"m",27.97,4.2300000000000004,23.74]
[null,null,null,"013005036","Luminária fluorescente, completa, em instalação embutida 1 X 20 W",null,null,null,"ud",145.86000000000001,62.08,83.78]
[null,null,null,"013005037","Luminária fluorescente, completa, em instalação embutida 1 X 40 W",null,null,null,"ud",184.17,62.08,122.09]
[null,null,null,"013005038","Luminária fluorescente, completa, em instalação embutida 2 X 20 W",null,null,null,"ud",183.15,68.28,114.87]
[null,null,null,"013005039","Luminária   fluorescente, completa, em instalação embutida 2 X 40 W",null,null,null,"ud",229.42,68.28,161.13999999999999]
[null,null,null,"013005040","Luminária fluorescente, completa, em instalação embutida 3 X 20 W",null,null,null,"ud",279.57,68.28,211.29]
[null,null,null,"013005041","Luminária fluorescente, completa, em instalação embutida 3 X 40 W",null,null,null,"ud",299.86,68.28,231.58]
[null,null,null,"013005042","Luminária fluorescente, completa, em instalação embutida 4 X 40 W",null,null,null,"ud",367.32,71.39,295.93]
[null,null,null,"013005043","Luminária redonda para 100 W - E 27 - completa",null,null,null,"ud",125.22,46.56,78.66]
[null,null,null,"013005044","Interruptor simples, aparente, com 1 tecla",null,null,null,"ud",52.03,17.52,34.51]
[null,null,null,"013005045","Interruptor paralelo, aparente, com 1 tecla",null,null,null,"ud",50.17,20.63,29.54]
[null,null,null,"013005046","Interruptor simples, aparente, com 2 teclas",null,null,null,"ud",66.290000000000006,26.83,39.46]
[null,null,null,"013005047","Interruptor simples, aparente, com 3 teclas",null,null,null,"ud",93.9,36.15,57.75]
[null,null,null,"013005048","Interruptor simples, aparente, com 1 tecla e tomada universal",null,null,null,"ud",71.150000000000006,26.83,44.32]
[null,null,null,"013005049","Interruptor simples, aparente, com 2 teclas e tomada universal",null,null,null,"ud",92.94,36.770000000000003,56.17]
[null,null,null,"013005050","Tomada universal, aparente",null,null,null,"ud",52.03,17.52,34.51]
[null,null,null,"013005051","Tomada universal dupla, aparente",null,null,null,"ud",50.72,26.83,23.89]
[null,null,null,"013005052","Tomada com 2 pólos e 1 terra, aparente",null,null,null,"ud",54.61,22.49,32.119999999999997]
[null,null,null,"013005053","Campainha, para tubulação aparente",null,null,null,"ud",114.57,65.59,48.98]
[null,null,null,"013005054","Interruptor simples, embutido, com 1 tecla",null,null,null,"ud",45.78,19.23,26.55]
[null,null,null,"013005055","Interruptor paralelo, embutido, com 1 tecla",null,null,null,"ud",48.88,22.33,26.55]
[null,null,null,"013005056","Interruptor simples, embutido, com 2 teclas",null,null,null,"ud",60.04,28.54,31.5]
[null,null,null,"013005057","Interruptor simples, embutido, com 3 teclas",null,null,null,"ud",87.64,37.85,49.79]
[null,null,null,"013005058","Interruptor simples, embutido, com 1 tecla e tomada universal",null,null,null,"ud",64.900000000000006,28.54,36.36]
[null,null,null,"013005059","Interruptor simples, embutido, com 2 teclas e tomada universal",null,null,null,"ud",86.68,38.47,48.21]
[null,null,null,"013005060","Tomada universal, embutida ",null,null,null,"ud",45.78,19.23,26.55]
[null,null,null,"013005061","Tomada universal dupla, embutida ",null,null,null,"ud",44.47,28.54,15.93]
[null,null,null,"013005062","Tomada com 2 pólos e 1 terra, embutida ",null,null,null,"ud",48.35,24.19,24.16]
[null,null,null,"013005063","Campainha, para tubulação embutida",null,null,null,"ud",47.96,24.19,23.77]
[null,null,null,"013005064","Haste de aterramento com 5/8” x 3,00 m",null,null,null,"ud",79.62,8.51,71.11]
[null,null,null,"013.006","INSTALAÇÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"013006001","Hidrante predial interno embutido",null,null,null,"ud",1682.71,181.65,1501.06]
[null,null,null,"013006002","Extintor de gás carbônico (CO2) 4 Kg",null,null,null,"ud",554.66999999999996,6.05,548.62]
[null,null,null,"013006003","Extintor de gás carbônico (CO2) 6 Kg",null,null,null,"ud",603.4,9.08,594.32000000000005]
[null,null,null,"013006004","Extintor de água pressurizada 10 l",null,null,null,"ud",182.65,9.08,173.57]
[null,null,null,"013006005","Extintor de pó químico 4 kg",null,null,null,"ud",173.9,6.05,167.85]
[null,null,null,"013006006","Extintor de pó químico 6 kg",null,null,null,"ud",207.4,9.08,198.32]
[null,null,null,"013006007","Extintor de pó químico 8 kg",null,null,null,"ud",245.47,9.08,236.39]
[null,null,null,"013006008","Extintor de pó químico 12 kg",null,null,null,"ud",283.55,9.08,274.47000000000003]
[null,null,null,"013.007","INSTALAÇÃO TELEFÔNICA/INTERNET",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"013007002","Entrada aérea sem poste",null,null,null,"ud",101.29,22.73,78.56]
[null,null,null,"013007003","Entrada subterrânea",null,null,null,"ud",138.22,31.82,106.4]
[null,null,null,"013007004","Eletroduto flexível corrugado subterrâneo 20 mm",null,null,null,"m",26.53,21.32,5.21]
[null,null,null,"013007005","Eletroduto flexível corrugado subterrâneo 25 mm",null,null,null,"m",31.53,21.4,10.130000000000001]
[null,null,null,"013007006","Eletroduto flexível corrugado subterrâneo 32 mm",null,null,null,"m",28.41,21.32,7.09]
[null,null,null,"013007007","Eletroduto rígido aparente ½”",null,null,null,"m",20.32,10.69,9.6199999999999992]
[null,null,null,"013007008","Eletroduto rígido aparente ¾”",null,null,null,"m",20.47,10.69,9.77]
[null,null,null,"013007009","Eletroduto rígido aparente 1”",null,null,null,"m",24.53,10.69,13.83]
[null,null,null,"013007010","Eletroduto rígido aparente 1 ¼”",null,null,null,"m",31.6,12.84,18.760000000000002]
[null,null,null,"013007011","Eletroduto flexível corrugado embutido  20 mm",null,null,null,"m",13.08,9.5,3.58]
[null,null,null,"013007012","Eletroduto flexível corrugado embutido  25 mm",null,null,null,"m",15.63,12.02,3.61]
[null,null,null,"013007013","Eletroduto flexível corrugado embutido  32 mm",null,null,null,"m",20.43,14.27,6.15]
[null,null,null,"013007014","Caixa distribuição/passagem em chapa de aço galvanizado, aparente, N.2 (20 x 20 x 12 cm)",null,null,null,"ud",120.88,17.03,103.85]
[null,null,null,"013007015","Caixa distribuição/passagem em chapa de aço galvanizado, aparente, N.3 (40 x 40 x 12 cm)",null,null,null,"ud",244.49,17.03,227.46]
[null,null,null,"013007016","Caixa distribuição/passagem em chapa de aço galvanizado, aparente, N.4 (60 x 60 x 12 cm)",null,null,null,"ud",302.69,17.03,285.66000000000003]
[null,null,null,"013007017","Caixa distribuição/passagem, em chapa de aço galvanizado, aparente, N.5 (80 x 80 x 12 cm)",null,null,null,"ud",308,17.03,290.97000000000003]
[null,null,null,"013007018","Caixa distribuição/passagem em chapa de aço galvanizado, aparente, N.6 (120 x 120 x 12 cm)",null,null,null,"ud",737.8,17.03,720.77]
[null,null,null,"013007019","Caixa distribuição/passagem em chapa de aço galvanizado, embutida, N.2 (20 x 20 x 12 cm)",null,null,null,"ud",88.72,32.270000000000003,56.45]
[null,null,null,"013007020","Caixa distribuição/passagem em chapa de aço galvanizado, embutida, N.3 (40 x 40 x 12 cm)",null,null,null,"ud",182.6,32.270000000000003,150.33000000000001]
[null,null,null,"013007021","Caixa distribuição/passagem em chapa de aço galvanizado, embutida, N.4 (60 x 60 x 12 cm)",null,null,null,"ud",350,45.51,304.49]
[null,null,null,"013007022","Caixa distribuição/passagem em chapa de aço galvanizado, embutida, N.5 (80 x 80 x 12 cm)",null,null,null,"ud",458.81,58.75,400.06]
[null,null,null,"013007023","Caixa distribuição/passagem em chapa de aço galvanizado, embutida, N.6 (120 x 120 x 12 cm)",null,null,null,"ud",1020.49,58.75,961.74]
[null,null,null,"013007026","Envelopamento em concreto não estrutural",null,null,null,"m³",581.91999999999996,345.38,236.53]
[null,null,null,"014   ","INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO"]
[null,null,null,"014.001","INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MOTO BOMBA",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"014001001","Cmb submerso (poço profundo) até 10 CV",null,null,null,"ud",520.20000000000005,520.20000000000005,0]
[null,null,null,"014001002","Cmb submerso (poço profundo) 11 CV a 30 CV",null,null,null,"ud",734.82,734.82,0]
[null,null,null,"014001003","Cmb submerso (poço profundo) 31 CV a 50 CV",null,null,null,"ud",1253.69,1253.69,0]
[null,null,null,"014001004","Cmb submerso (poço profundo) 51 CV a 80 CV",null,null,null,"ud",1575.48,1575.48,0]
[null,null,null,"014001005","Cmb submerso (poço profundo) acima de 80 CV",null,null,null,"ud",1925.29,1925.29,0]
[null,null,null,"014001006","Cmb submerso para elevatória até 10 CV",null,null,null,"ud",3577.28,3577.28,0]
[null,null,null,"014001007","Cmb submerso para elevatória 11 CV a 30 CV",null,null,null,"ud",4467.47,4467.47,0]
[null,null,null,"014001008","Cmb submerso para elevatória 31 CV a 50 CV",null,null,null,"ud",1339.47,1339.47,0]
[null,null,null,"014001009","Cmb submerso para elevatória acima de 50 CV",null,null,null,"ud",1701.49,1701.49,0]
[null,null,null,"014001010","Montagem do edutor de 1\" a 1 1/2”",null,null,null,"ud",166.57,166.57,0]
[null,null,null,"014001011","Montagem do edutor de 2” a 3”",null,null,null,"ud",180.57,180.57,0]
[null,null,null,"014001012","Montagem do edutor de 4”",null,null,null,"ud",34.83,34.83,0]
[null,null,null,"014001013","Montagem do edutor de 5”",null,null,null,"ud",46.75,46.75,0]
[null,null,null,"014001014","Montagem do edutor de 6\"",null,null,null,"ud",65.69,65.69,0]
[null,null,null,"014001015","Montagem de tubo PVC 25 mm",null,null,null,"ud",6.27,6.27,0]
[null,null,null,"014001016","Cmb horizontal base e luva até 10 CV",null,null,null,"ud",262.33999999999997,262.33999999999997,0]
[null,null,null,"014001017","Cmb horizontal base e luva 11 CV a 20 CV",null,null,null,"ud",401.12,401.12,0]
[null,null,null,"014001018","Cmb horizontal base e luva 21 CV a 50 CV",null,null,null,"ud",778.25,778.25,0]
[null,null,null,"014001019","Cmb horizontal base e luva 51 CV a 100 CV",null,null,null,"ud",2028.15,2028.15,0]
[null,null,null,"014001020","Cmb horizontal base e luva 101 CV a 150 CV",null,null,null,"ud",1824.69,1824.69,0]
[null,null,null,"014001021","Cmb horizontal base e luva 151 CV a 250 CV",null,null,null,"ud",3327.91,3327.91,0]
[null,null,null,"014001022","Cmb horizontal base e luva 251 CV a 500 CV",null,null,null,"ud",4938.1899999999996,4938.1899999999996,0]
[null,null,null,"014001023","Cmb horizontal base e luva 501 CV a 1000 CV",null,null,null,"ud",9232.27,9232.27,0]
[null,null,null,"014001024","Cmb horizontal base e luva acima de 1000 CV",null,null,null,"ud",13526.35,13526.35,0]
[null,null,null,"014001025","Cmb horizontal monobloco até 10 CV",null,null,null,"ud",214.72,214.72,0]
[null,null,null,"014001026","Cmb horizontal monobloco 11 CV a 20 CV",null,null,null,"ud",401.12,401.12,0]
[null,null,null,"014001027","Cmb horizontal monobloco acima de 20 CV",null,null,null,"ud",674.62,674.62,0]
[null,null,null,"014001028","Cmb horizontal re-autoescorvante até 20 CV",null,null,null,"ud",214.72,214.72,0]
[null,null,null,"014001029","Cmb horizontal re-autoescorvante 21 CV a 40 CV",null,null,null,"ud",339.5,339.5,0]
[null,null,null,"014001030","Cmb horizontal re-autoescorvante acima de 40 CV",null,null,null,"ud",674.62,674.62,0]
[null,null,null,"014001031","Cmb vertical de eixo prolongado até 150 CV",null,null,null,"ud",2136.75,2136.75,0]
[null,null,null,"014001032","Cmb vertical de eixo prolongado 151 CV a 400 CV",null,null,null,"ud",3154.25,3154.25,0]
[null,null,null,"014001033","Cmb vertical de eixo prolongado 401 CV a 800 CV",null,null,null,"ud",4938.1899999999996,4938.1899999999996,0]
[null,null,null,"014001034","Cmb vertical de eixo prolongado acima de 800 CV",null,null,null,"ud",9232.27,9232.27,0]
[null,null,null,"014001035","Cmb vertical bipartida até 150 CV",null,null,null,"ud",1520.48,1520.48,0]
[null,null,null,"014001036","Cmb vertical bipartida 151 CV a 400 CV",null,null,null,"ud",3052.5,3052.5,0]
[null,null,null,"014001037","Cmb vertical bipartida 401 CV a 800 CV",null,null,null,"ud",4938.1899999999996,4938.1899999999996,0]
[null,null,null,"014001038","Cmb vertical bipartida acima de 800 CV",null,null,null,"ud",9232.27,9232.27,0]
[null,null,null,"014001039","Cmb helicoidal até 10 CV",null,null,null,"ud",214.72,214.72,0]
[null,null,null,"014001040","Cmb helicoidal  11 CV a 20 CV",null,null,null,"ud",339.5,339.5,0]
[null,null,null,"014001041","Cmb helicoidal acima de 20 CV",null,null,null,"ud",674.62,674.62,0]
[null,null,null,"014001042","Cmb lóbulo até 10 CV",null,null,null,"ud",214.72,214.72,0]
[null,null,null,"014001043","Cmb lóbulo de 11 CV a 20 CV",null,null,null,"ud",339.5,339.5,0]
[null,null,null,"014001044","Cmb lóbulo acima de 20 CV",null,null,null,"ud",674.62,674.62,0]
[null,null,null,"014001045","Cmb submersível p/ poço úmido até 10 CV",null,null,null,"ud",1033.94,1033.94,0]
[null,null,null,"014001046","Cmb submersível p/ poço úmido 11 CV a 20 CV",null,null,null,"ud",1430.92,1430.92,0]
[null,null,null,"014001047","Cmb submersível p/ poço úmido 21 CV a 50 CV",null,null,null,"ud",3701.69,3701.69,0]
[null,null,null,"014001048","Cmb submersível p/ poço úmido 51 CV a 100 CV",null,null,null,"ud",4426.12,4426.12,0]
[null,null,null,"014001049","Cmb submersível p/ poço úmido acima de 100 CV",null,null,null,"ud",4680.5,4680.5,0]
[null,null,null,"014001050","Cmb submersível, com mangote, até 20 CV",null,null,null,"ud",214.72,214.72,0]
[null,null,null,"014001051","Cmb anfíbia até 100 CV",null,null,null,"ud",1882.5,1882.5,0]
[null,null,null,"014001052","Cmb anfíbia até 101 a 300 CV",null,null,null,"ud",3330.58,3330.58,0]
[null,null,null,"014001053","Cmb anfíbia acima de 300 CV",null,null,null,"ud",4778.66,4778.66,0]
[null,null,null,"014001054","Conjunto Motobomba dosadora",null,null,null,"ud",164.35,164.35,0]
[null,null,null,"014.002","INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"014002001","Instalação de monovia ",null,null,null,"m",856.95,856.95,0]
[null,null,null,"014002002","Instalação de ponte rolante manual",null,null,null,"ud",6215.89,6215.89,0]
[null,null,null,"014002003","Instalação de ponte rolante elétrica até 2 t",null,null,null,"ud",8770.17,8770.17,0]
[null,null,null,"014002004","Instalação de ponte rolante elétrica de 2,1 a 5 t",null,null,null,"ud",9778.5300000000007,9778.5300000000007,0]
[null,null,null,"014002005","Instalação de ponte rolante elétrica acima de 5 t",null,null,null,"ud",14760.47,14760.47,0]
[null,null,null,"014002006","Instalação de talha manual",null,null,null,"ud",414.31,414.31,0]
[null,null,null,"014002007","Instalação de talha elétrica",null,null,null,"ud",721.21,721.21,0]
[null,null,null,"014002008","Instalação de montacargas cap.até 300 kg",null,null,null,"ud",309.95999999999998,309.95999999999998,0]
[null,null,null,"014002009","Instalação de montacargas cap. 301 a 1000 kg",null,null,null,"ud",734.82,734.82,0]
[null,null,null,"014002010","Instalação de guindaste giratório até 1000 kgf",null,null,null,"ud",977.45,977.45,0]
[null,null,null,"014002011","Instalação de guindaste giratório acima de 1000 kgf",null,null,null,"ud",1210.97,1210.97,0]
[null,null,null,"014.003","INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CANALIZAÇÃO",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"014003001","Registro automático unidirecional (RAU) até DN 75",null,null,null,"ud",24.43,24.43,0]
[null,null,null,"014003002","Registro automático unidirecional (RAU) DN 150",null,null,null,"ud",65.180000000000007,65.180000000000007,0]
[null,null,null,"014003003","Registro automático unidirecional (RAU) DN 200",null,null,null,"ud",108.64,108.64,0]
[null,null,null,"014003004","Reservatório hidropneumático (RHO) até 20 m3",null,null,null,"ud",3917.31,3917.31,0]
[null,null,null,"014003005","Reservatório hidropneumático (RHO) de 21 a 40 m3",null,null,null,"ud",4910.24,4910.24,0]
[null,null,null,"014003006","Reservatório hidropneumático (RHO) de 41 a 80 m3",null,null,null,"ud",6015.21,6015.21,0]
[null,null,null,"014003007","Reservatório hidropneumático (RHO) de 81 a 100 m3",null,null,null,"ud",4683.42,4683.42,0]
[null,null,null,"014003008","Hidrante subterrâneo DN 75",null,null,null,"ud",119.93,119.93,0]
[null,null,null,"014003009","Hidrante de coluna DN 75",null,null,null,"ud",142.13999999999999,142.13999999999999,0]
[null,null,null,"014003010","Hidrante de coluna DN 100",null,null,null,"ud",164.35,164.35,0]
[null,null,null,"014.004","INSTALAÇÃO DE VÁLVULA",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"014004001","Válvula JE DN 50",null,null,null,"ud",35.53,35.53,0]
[null,null,null,"014004002","Válvula JE DN 80",null,null,null,"ud",39.97,39.97,0]
[null,null,null,"014004003","Válvula JE DN 100",null,null,null,"ud",72.430000000000007,72.430000000000007,0]
[null,null,null,"014004004","Válvula JE DN 150",null,null,null,"ud",79.67,79.67,0]
[null,null,null,"014004005","Válvula JE DN 200",null,null,null,"ud",86.91,86.91,0]
[null,null,null,"014004006","Válvula JE DN 250",null,null,null,"ud",130.57,130.57,0]
[null,null,null,"014004007","Válvula JE DN 300",null,null,null,"ud",180.79,180.79,0]
[null,null,null,"014004008","Válvula JE DN 350",null,null,null,"ud",231.01,231.01,0]
[null,null,null,"014004009","Válvula JE DN 400",null,null,null,"ud",281.23,281.23,0]
[null,null,null,"014004010","Válvula JE DN 450",null,null,null,"ud",331.45,331.45,0]
[null,null,null,"014004011","Válvula JE DN 500",null,null,null,"ud",1064.49,1064.49,0]
[null,null,null,"014004012","Válvula JE DN 600",null,null,null,"ud",1204.55,1204.55,0]
[null,null,null,"014004013","Válvula JF PN-10 DN 50",null,null,null,"ud",35.53,35.53,0]
[null,null,null,"014004014","Válvula JF PN-10 DN 80",null,null,null,"ud",39.97,39.97,0]
[null,null,null,"014004015","Válvula JF PN-10 DN 100",null,null,null,"ud",72.430000000000007,72.430000000000007,0]
[null,null,null,"014004016","Válvula JF PN-10 DN 150",null,null,null,"ud",79.67,79.67,0]
[null,null,null,"014004017","Válvula JF PN-10 DN 200",null,null,null,"ud",120.52,120.52,0]
[null,null,null,"014004018","Válvula JF PN-10 DN 250",null,null,null,"ud",130.57,130.57,0]
[null,null,null,"014004019","Válvula JF PN-10 DN 300",null,null,null,"ud",180.79,180.79,0]
[null,null,null,"014004020","Válvula JF PN-10 DN 350",null,null,null,"ud",231.01,231.01,0]
[null,null,null,"014004021","Válvula JF PN-10 DN 400",null,null,null,"ud",281.23,281.23,0]
[null,null,null,"014004022","Válvula JF PN-10 DN 450",null,null,null,"ud",331.45,331.45,0]
[null,null,null,"014004023","Válvula JF PN-10 DN 500",null,null,null,"ud",1064.49,1064.49,0]
[null,null,null,"014004024","Válvula JF PN-10 DN 600",null,null,null,"ud",1204.55,1204.55,0]
[null,null,null,"014004025","Válvula JF PN-10 DN 700",null,null,null,"ud",1764.81,1764.81,0]
[null,null,null,"014004026","Válvula JF PN-10 DN 800",null,null,null,"ud",1904.88,1904.88,0]
[null,null,null,"014004027","Válvula JF PN-10 DN 900",null,null,null,"ud",2044.94,2044.94,0]
[null,null,null,"014004028","Válvula JF PN-10 DN 1000 ",null,null,null,"ud",2185.0100000000002,2185.0100000000002,0]
[null,null,null,"014004029","Válvula JF PN-10 DN 1200 ",null,null,null,"ud",2325.0700000000002,2325.0700000000002,0]
[null,null,null,"014004030","Válvula JF PN-16 DN 50",null,null,null,"ud",35.53,35.53,0]
[null,null,null,"014004031","Válvula JF PN-16 DN 80",null,null,null,"ud",39.97,39.97,0]
[null,null,null,"014004032","Válvula JF PN-16 DN 100",null,null,null,"ud",72.430000000000007,72.430000000000007,0]
[null,null,null,"014004033","Válvula JF PN-16 DN 150",null,null,null,"ud",79.67,79.67,0]
[null,null,null,"014004034","Válvula JF PN-16 DN 200",null,null,null,"ud",120.52,120.52,0]
[null,null,null,"014004035","Válvula JF PN-16 DN 250",null,null,null,"ud",130.57,130.57,0]
[null,null,null,"014004036","Válvula JF PN-16 DN 300",null,null,null,"ud",180.79,180.79,0]
[null,null,null,"014004037","Válvula JF PN-16 DN 350 ",null,null,null,"ud",231.01,231.01,0]
[null,null,null,"014004038","Válvula JF PN-16 DN 400",null,null,null,"ud",281.23,281.23,0]
[null,null,null,"014004039","Válvula JF PN-16 DN 450 ",null,null,null,"ud",331.45,331.45,0]
[null,null,null,"014004040","Válvula JF PN-16 DN 500 ",null,null,null,"ud",1064.49,1064.49,0]
[null,null,null,"014004041","Válvula JF PN-16 DN 600 ",null,null,null,"ud",1316.59,1316.59,0]
[null,null,null,"014004042","Válvula JF PN-16 DN 700 ",null,null,null,"ud",1764.81,1764.81,0]
[null,null,null,"014004043","Válvula JF PN-16 DN 800",null,null,null,"ud",1904.88,1904.88,0]
[null,null,null,"014004044","Válvula JF PN-16 DN 900",null,null,null,"ud",2044.94,2044.94,0]
[null,null,null,"014004045","Válvula JF PN-16 DN 1000",null,null,null,"ud",2185.0100000000002,2185.0100000000002,0]
[null,null,null,"014004046","Válvula JF PN-16 DN 1200",null,null,null,"ud",2325.0700000000002,2325.0700000000002,0]
[null,null,null,"014004047","Válvula JF PN-25 DN 50",null,null,null,"ud",35.53,35.53,0]
[null,null,null,"014004048","Válvula JF PN-25 DN 80 ",null,null,null,"ud",39.97,39.97,0]
[null,null,null,"014004049","Válvula JF PN-25 DN 100",null,null,null,"ud",72.430000000000007,72.430000000000007,0]
[null,null,null,"014004050","Válvula JF PN-25 DN 150",null,null,null,"ud",79.67,79.67,0]
[null,null,null,"014004051","Válvula JF PN-25 DN 200 ",null,null,null,"ud",120.52,120.52,0]
[null,null,null,"014004052","Válvula JF PN-25 DN 250 ",null,null,null,"ud",130.57,130.57,0]
[null,null,null,"014004053","Válvula JF PN-25 DN 300 ",null,null,null,"ud",180.79,180.79,0]
[null,null,null,"014004054","Válvula JF PN-25 DN 350",null,null,null,"ud",231.01,231.01,0]
[null,null,null,"014004055","Válvula JF PN-25 DN 400",null,null,null,"ud",281.23,281.23,0]
[null,null,null,"014004056","Válvula JF PN-25 DN 450",null,null,null,"ud",331.45,331.45,0]
[null,null,null,"014004057","Válvula JF PN-25 DN 500",null,null,null,"ud",1064.49,1064.49,0]
[null,null,null,"014004058","Válvula JF PN-25 DN 600",null,null,null,"ud",1204.55,1204.55,0]
[null,null,null,"014004059","Válvula JF PN-25 DN 700",null,null,null,"ud",1764.81,1764.81,0]
[null,null,null,"014004060","Válvula JF PN-25 DN 800 ",null,null,null,"ud",1904.88,1904.88,0]
[null,null,null,"014004061","Válvula JF PN-25 DN 900 ",null,null,null,"ud",2044.94,2044.94,0]
[null,null,null,"014004062","Válvula JF PN-25 DN 1000",null,null,null,"ud",2185.0100000000002,2185.0100000000002,0]
[null,null,null,"014004063","Válvula JF PN-25 DN 1200 ",null,null,null,"ud",2325.0700000000002,2325.0700000000002,0]
[null,null,null,"014004064","Válvula entre flanges até DN 200",null,null,null,"ud",80.349999999999994,80.349999999999994,0]
[null,null,null,"014004065","Válvula entre flanges DN 250",null,null,null,"ud",120.52,120.52,0]
[null,null,null,"014004066","Válvula entre flanges DN 300",null,null,null,"ud",130.57,130.57,0]
[null,null,null,"014004067","Válvula entre flanges DN 400",null,null,null,"ud",180.79,180.79,0]
[null,null,null,"014004068","Válvula entre flanges DN 450",null,null,null,"ud",231.01,231.01,0]
[null,null,null,"014004069","Válvula entre flanges DN 500",null,null,null,"ud",784.36,784.36,0]
[null,null,null,"014004070","Válvula entre flanges DN 600",null,null,null,"ud",924.42,924.42,0]
[null,null,null,"014004071","Válvula JR 1/2” ",null,null,null,"ud",24.43,24.43,0]
[null,null,null,"014004072","Válvula JR 3/4”",null,null,null,"ud",28.87,28.87,0]
[null,null,null,"014004073","Válvula JR 1” ",null,null,null,"ud",33.31,33.31,0]
[null,null,null,"014004074","Válvula JR 1 ¼” ",null,null,null,"ud",37.75,37.75,0]
[null,null,null,"014004075","Válvula JR 1 ½ ",null,null,null,"ud",42.19,42.19,0]
[null,null,null,"014004076","Válvula JR 2",null,null,null,"ud",46.64,46.64,0]
[null,null,null,"014004077","Válvula JR 2 ½”",null,null,null,"ud",51.08,51.08,0]
[null,null,null,"014004078","Válvula JR 3”",null,null,null,"ud",55.52,55.52,0]
[null,null,null,"014004079","Válvula JR 4” ",null,null,null,"ud",59.96,59.96,0]
[null,null,null,"014004080","Válvula PVC JR 1/2”",null,null,null,"ud",24.43,24.43,0]
[null,null,null,"014004081","Válvula PVC JR 3/4”",null,null,null,"ud",28.87,28.87,0]
[null,null,null,"014004082","Válvula PVC JR 1”",null,null,null,"ud",33.31,33.31,0]
[null,null,null,"014004083","Válvula PVC JR 1 ¼”",null,null,null,"ud",37.75,37.75,0]
[null,null,null,"014004084","Válvula PVC JR 1 ½”",null,null,null,"ud",42.19,42.19,0]
[null,null,null,"014004085","Válvula PVC JR 2",null,null,null,"ud",46.64,46.64,0]
[null,null,null,"014004086","Válvula PVC JR 2 ½”",null,null,null,"ud",51.08,51.08,0]
[null,null,null,"014004087","Válvula PVC JR 3”",null,null,null,"ud",55.52,55.52,0]
[null,null,null,"014004088","Válvula PVC JR 4”",null,null,null,"ud",59.96,59.96,0]
[null,null,null,"014004089","Válvula telescópica até DN 150",null,null,null,"ud",2607.37,2607.37,0]
[null,null,null,"014004090","Válvula telescópica DN 200 a DN 350",null,null,null,"ud",2398.6,2398.6,0]
[null,null,null,"014004091","Válvula telescópica DN 400 a DN 600",null,null,null,"ud",3352.96,3352.96,0]
[null,null,null,"014004092","Válvula telescópica DN 700 ou superior",null,null,null,"ud",3788.41,3788.41,0]
[null,null,null,"014.005","INSTALAÇÃO DE JUNTA DIFERENCIADA",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"014005001","Junta adaptável DN 80",null,null,null,"ud",31.09,31.09,0]
[null,null,null,"014005002","Junta adaptável DN 100",null,null,null,"ud",50.7,50.7,0]
[null,null,null,"014005003","Junta adaptável DN 150",null,null,null,"ud",123.13,123.13,0]
[null,null,null,"014005004","Junta adaptável DN 200",null,null,null,"ud",180.79,180.79,0]
[null,null,null,"014005005","Junta adaptável DN 250",null,null,null,"ud",281.23,281.23,0]
[null,null,null,"014005006","Junta adaptável DN 300",null,null,null,"ud",423.88,423.88,0]
[null,null,null,"014005007","Junta adaptável DN 350",null,null,null,"ud",488.11,488.11,0]
[null,null,null,"014005008","Junta adaptável DN 400",null,null,null,"ud",672.77,672.77,0]
[null,null,null,"014005009","Junta adaptável DN 500",null,null,null,"ud",885.45,885.45,0]
[null,null,null,"014005010","Junta adaptável DN 600",null,null,null,"ud",1456.67,1456.67,0]
[null,null,null,"014005011","Junta adaptável DN 700",null,null,null,"ud",1904.88,1904.88,0]
[null,null,null,"014005012","Junta adaptável DN 800",null,null,null,"ud",2044.94,2044.94,0]
[null,null,null,"014005013","Junta elástica travada externamente (JTE) DN 300",null,null,null,"ud",124.37,124.37,0]
[null,null,null,"014005014","Junta elástica travada externamente (JTE) DN 350",null,null,null,"ud",146.58000000000001,146.58000000000001,0]
[null,null,null,"014005015","Junta elástica travada externamente (JTE) DN 400",null,null,null,"ud",168.79,168.79,0]
[null,null,null,"014005016","Junta elástica travada externamente (JTE) DN 500",null,null,null,"ud",963.67,963.67,0]
[null,null,null,"014005017","Junta elástica travada externamente (JTE) DN 600",null,null,null,"ud",1075.72,1075.72,0]
[null,null,null,"014005018","Junta elástica travada externamente (JTE) DN 700",null,null,null,"ud",1165.3699999999999,1165.3699999999999,0]
[null,null,null,"014005019","Junta elástica travada externamente (JTE) DN 800",null,null,null,"ud",1523.94,1523.94,0]
[null,null,null,"014005020","Junta elástica travada externamente (JTE) DN 900",null,null,null,"ud",1636,1636,0]
[null,null,null,"014005021","Junta elástica travada externamente (JTE) DN 1000",null,null,null,"ud",1748.05,1748.05,0]
[null,null,null,"014005022","Junta de desmontagem travada axialmente DN 80",null,null,null,"ud",53.3,53.3,0]
[null,null,null,"014005023","Junta de desmontagem travada axialmente DN 100",null,null,null,"ud",57.74,57.74,0]
[null,null,null,"014005024","Junta de desmontagem travada axialmente DN 150",null,null,null,"ud",62.18,62.18,0]
[null,null,null,"014005025","Junta de desmontagem travada axialmente DN 200",null,null,null,"ud",66.63,66.63,0]
[null,null,null,"014005026","Junta de desmontagem travada axialmente DN 250",null,null,null,"ud",71.069999999999993,71.069999999999993,0]
[null,null,null,"014005027","Junta de desmontagem travada axialmente DN 300",null,null,null,"ud",75.510000000000005,75.510000000000005,0]
[null,null,null,"014005028","Junta de desmontagem travada axialmente DN 400",null,null,null,"ud",130.37,130.37,0]
[null,null,null,"014005029","Junta de desmontagem travada axialmente DN 500",null,null,null,"ud",479.02,479.02,0]
[null,null,null,"014005030","Junta de desmontagem travada axialmente DN 600",null,null,null,"ud",504.24,504.24,0]
[null,null,null,"014005031","Junta de desmontagem travada axialmente DN 700",null,null,null,"ud",529.45000000000005,529.45000000000005,0]
[null,null,null,"014005032","Junta de desmontagem travada axialmente DN 800",null,null,null,"ud",554.66,554.66,0]
[null,null,null,"014005033","Junta de desmontagem travada axialmente DN 900",null,null,null,"ud",579.87,579.87,0]
[null,null,null,"014005034","Junta de desmontagem travada axialmente DN 1000",null,null,null,"ud",605.08000000000004,605.08000000000004,0]
[null,null,null,"014005035","Junta multipartida DN 80",null,null,null,"ud",55.52,55.52,0]
[null,null,null,"014005036","Junta multipartida DN 100",null,null,null,"ud",59.96,59.96,0]
[null,null,null,"014005037","Junta multipartida DN 150",null,null,null,"ud",64.400000000000006,64.400000000000006,0]
[null,null,null,"014005038","Junta multipartida DN 200",null,null,null,"ud",68.849999999999994,68.849999999999994,0]
[null,null,null,"014005039","Junta multipartida DN 250",null,null,null,"ud",73.290000000000006,73.290000000000006,0]
[null,null,null,"014005040","Junta multipartida DN 300",null,null,null,"ud",77.73,77.73,0]
[null,null,null,"014005041","Junta multipartida DN 400",null,null,null,"ud",133.99,133.99,0]
[null,null,null,"014005042","Junta multipartida DN 500",null,null,null,"ud",491.63,491.63,0]
[null,null,null,"014005043","Junta multipartida DN 600",null,null,null,"ud",517.05999999999995,517.05999999999995,0]
[null,null,null,"014005044","Junta multipartida DN 700",null,null,null,"ud",542.04999999999995,542.04999999999995,0]
[null,null,null,"014005045","Junta multipartida DN 800",null,null,null,"ud",567.27,567.27,0]
[null,null,null,"014005046","Junta multipartida DN 900",null,null,null,"ud",592.48,592.48,0]
[null,null,null,"014005047","Junta multipartida DN 1000",null,null,null,"ud",617.69000000000005,617.69000000000005,0]
[null,null,null,"014005048","Cinta de vedação para tubos até DN 100",null,null,null,"ud",48.86,48.86,0]
[null,null,null,"014005049","Cinta de vedação para tubos DN 101 a DN 200",null,null,null,"ud",53.3,53.3,0]
[null,null,null,"014005050","Cinta de vedação para tubos DN 201 a DN 300",null,null,null,"ud",57.74,57.74,0]
[null,null,null,"014005051","Cinta de vedação para tubos DN 301 a DN 400",null,null,null,"ud",62.18,62.18,0]
[null,null,null,"014005052","Cinta de vedação para tubos DN 401 a DN 500",null,null,null,"ud",66.63,66.63,0]
[null,null,null,"014005053","Cinta de vedação para tubos DN 501 a DN 600",null,null,null,"ud",71.069999999999993,71.069999999999993,0]
[null,null,null,"014005054","Cinta de vedação para tubos DN 601 a DN 700",null,null,null,"ud",123.13,123.13,0]
[null,null,null,"014005055","Cinta de vedação para tubos DN 701 a DN 800",null,null,null,"ud",130.37,130.37,0]
[null,null,null,"014005056","Cinta de vedação para tubos DN 801 a DN 900",null,null,null,"ud",137.61000000000001,137.61000000000001,0]
[null,null,null,"014005057","Cinta de vedação para tubos DN 901 a DN 1000",null,null,null,"ud",144.86000000000001,144.86000000000001,0]
[null,null,null,"014005058","Cinta de vedação para tubos DN 1001 a DN 1200",null,null,null,"ud",152.1,152.1,0]
[null,null,null,"014005059","Acoplamento tipo Alvenius / Victaulic DN 20 a 200",null,null,null,"ud",44.42,44.42,0]
[null,null,null,"014005060","Acoplamento tipo Alvenius / Victaulic DN 201 a 400",null,null,null,"ud",48.86,48.86,0]
[null,null,null,"014005061","Acoplamento tipo Alvenius / Victaulic DN 401 a 600",null,null,null,"ud",86.91,86.91,0]
[null,null,null,"014005062","Acoplamento tipo Alvenius / Victaulic DN 601 a 800",null,null,null,"ud",94.15,94.15,0]
[null,null,null,"014005063","Acoplamento tipo Alvenius / Victaulic DN 801 a 1000",null,null,null,"ud",101.4,101.4,0]
[null,null,null,"014005064","Acoplamento tipo Alvenius/ Victaulic DN 1001 a 1200",null,null,null,"ud",108.64,108.64,0]
[null,null,null,"014005065","Junta tipo Gibault DN 50",null,null,null,"ud",62.18,62.18,0]
[null,null,null,"014005066","Junta tipo Gibault DN 80",null,null,null,"ud",66.63,66.63,0]
[null,null,null,"014005067","Junta tipo Gibault DN 100",null,null,null,"ud",71.069999999999993,71.069999999999993,0]
[null,null,null,"014005068","Junta tipo Gibault DN 150",null,null,null,"ud",75.510000000000005,75.510000000000005,0]
[null,null,null,"014005069","Junta tipo Gibault DN 200",null,null,null,"ud",79.95,79.95,0]
[null,null,null,"014005070","Junta tipo Gibault DN 250",null,null,null,"ud",84.39,84.39,0]
[null,null,null,"014005071","Junta tipo Gibault DN 300",null,null,null,"ud",88.84,88.84,0]
[null,null,null,"014005072","Junta tipo Gibault DN 350",null,null,null,"ud",93.28,93.28,0]
[null,null,null,"014005073","Junta tipo Gibault DN 400",null,null,null,"ud",159.34,159.34,0]
[null,null,null,"014005074","Junta tipo Gibault DN 500",null,null,null,"ud",166.58,166.58,0]
[null,null,null,"014005075","Junta tipo Gibault DN 600",null,null,null,"ud",173.83,173.83,0]
[null,null,null,"014005076","Junta de expansão de borracha DN 32 a DN 65",null,null,null,"ud",59.96,59.96,0]
[null,null,null,"014005077","Junta de expansão de borracha DN 80 a DN 150",null,null,null,"ud",62.18,62.18,0]
[null,null,null,"014005078","Junta de expansão de borracha DN 200",null,null,null,"ud",64.400000000000006,64.400000000000006,0]
[null,null,null,"014005079","Junta de expansão de borracha DN 250",null,null,null,"ud",66.63,66.63,0]
[null,null,null,"014005080","Junta de expansão de borracha DN 300",null,null,null,"ud",68.849999999999994,68.849999999999994,0]
[null,null,null,"014005081","Junta de expansão de borracha DN 400",null,null,null,"ud",71.069999999999993,71.069999999999993,0]
[null,null,null,"014005082","Junta de expansão de borracha DN 500",null,null,null,"ud",119.5,119.5,0]
[null,null,null,"014005083","Junta tipo Dresser DN 50",null,null,null,"ud",42.19,42.19,0]
[null,null,null,"014005084","Junta tipo Dresser DN 80 ",null,null,null,"ud",46.64,46.64,0]
[null,null,null,"014005085","Junta tipo Dresser DN 100",null,null,null,"ud",51.08,51.08,0]
[null,null,null,"014005086","Junta tipo Dresser DN 150",null,null,null,"ud",55.52,55.52,0]
[null,null,null,"014005087","Junta tipo Dresser DN 200",null,null,null,"ud",59.96,59.96,0]
[null,null,null,"014005088","Junta tipo Dresser DN 250",null,null,null,"ud",64.400000000000006,64.400000000000006,0]
[null,null,null,"014005089","Junta tipo Dresser DN 300",null,null,null,"ud",68.849999999999994,68.849999999999994,0]
[null,null,null,"014005090","Junta tipo Dresser DN 350",null,null,null,"ud",73.290000000000006,73.290000000000006,0]
[null,null,null,"014005091","Junta tipo Dresser DN 400",null,null,null,"ud",77.73,77.73,0]
[null,null,null,"014005092","Junta tipo Dresser DN 500",null,null,null,"ud",133.99,133.99,0]
[null,null,null,"014005093","Junta tipo Dresser DN 600",null,null,null,"ud",491.63,491.63,0]
[null,null,null,"014005094","Junta tipo Dresser DN 700",null,null,null,"ud",516.84,516.84,0]
[null,null,null,"014005095","Junta tipo Dresser DN 800",null,null,null,"ud",542.04999999999995,542.04999999999995,0]
[null,null,null,"014005096","Junta tipo Dresser DN 900",null,null,null,"ud",567.27,567.27,0]
[null,null,null,"014005097","Junta tipo Dresser DN 1000",null,null,null,"ud",592.48,592.48,0]
[null,null,null,"014.006","INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE VENTILAÇÃO P/ AMBIENTE INTERNO C/ EQUIPAMENTO",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"014006001","Exaustor / ventilador  até DN 350",null,null,null,"ud",271.20999999999998,271.20999999999998,0]
[null,null,null,"014006002","Exaustor / ventilador  DN 400 a DN 600",null,null,null,"ud",344.51,344.51,0]
[null,null,null,"014006003","Instalação de sistema de exaustão completo",null,null,null,"ud",2433.69,2433.69,0]
[null,null,null,"014.007","INSTALAÇÃO DE COMPORTA",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"014007001","Comporta de embutir até 300 x 300 mm",null,null,null,"ud",174.45,174.45,0]
[null,null,null,"014007002","Comporta de sobrepor em aço inox 150 x 150 mm",null,null,null,"ud",65.23,65.23,0]
[null,null,null,"014007003","Comporta de sobrepor em aço inox 200 x 200 mm",null,null,null,"ud",285.87,285.87,0]
[null,null,null,"014007004","Comporta de sobrepor em aço inox 250 x 250 mm",null,null,null,"ud",323.25,323.25,0]
[null,null,null,"014007005","Comporta de sobrepor em aço inox 300 x 300 mm",null,null,null,"ud",716.99,716.99,0]
[null,null,null,"014007006","Comporta de sobrepor em aço inox 400 x 400 mm",null,null,null,"ud",1929.74,1929.74,0]
[null,null,null,"014007007","Comporta de sobrepor em aço inox 500 x 500 mm",null,null,null,"ud",2258.41,2258.41,0]
[null,null,null,"014007008","Comporta de sobrepor em aço inox 600 x 600 mm",null,null,null,"ud",2587.08,2587.08,0]
[null,null,null,"014007009","Comporta de sobrepor em aço inox 700 x 700 mm",null,null,null,"ud",2915.76,2915.76,0]
[null,null,null,"014007010","Comporta de sobrepor em aço inox 800 x 800 mm",null,null,null,"ud",3244.43,3244.43,0]
[null,null,null,"014007011","Comporta de sobrepor em aço inox 900 x 900 mm",null,null,null,"ud",3573.11,3573.11,0]
[null,null,null,"014007012","Comporta de sobrepor em aço inox 1000 x 1000 mm",null,null,null,"ud",3901.78,3901.78,0]
[null,null,null,"014007013","Comporta de sobrepor em aço inox 1200 x 1200 mm",null,null,null,"ud",4230.46,4230.46,0]
[null,null,null,"014007014","Comporta de sobrepor em PRFV",null,null,null,"ud",291.27,291.27,0]
[null,null,null,"014.008","CHAPA DIVISORA DE FLUXO",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"014008001","Em fibrocimento e= 2 x 8 mm",null,null,null,"m²",204.91,124.16,80.75]
[null,null,null,"014008002","Em fibrocimento e= 2 x 10 mm",null,null,null,"m²",224.34,124.16,100.18]
[null,null,null,"014008003","Guias “U” em Alumínio Anodizado ",null,null,null,"m",48.74,31.04,17.7]
[null,null,null,"014.009","CORTINA DEFLETORA DE ESCUMA ",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"014009001","Em alumínio esp= 2,5 mm, h= 0,20 m ",null,null,null,"m",200.98,71.39,129.58000000000001]
[null,null,null,"014009002","Em alumínio esp= 2,5 mm, h= 0,25 m",null,null,null,"m",172.39,10.86,161.53]
[null,null,null,"014009003","Em alumínio esp= 2,5 mm, h= 0,30 m",null,null,null,"m",206.69,12.31,194.38]
[null,null,null,"014009004","Em alumínio esp= 2,5 mm, h= 0,35 m",null,null,null,"m",240.08,13.76,226.32]
[null,null,null,"014.010","VERTEDOR TRIANGULAR PARA REATOR",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"014010001","Em alumínio esp= 2,5 mm, h= 0,15 m",null,null,null,"m",110.71,9.41,101.29]
[null,null,null,"014010002","Em alumínio esp= 2,5 mm, h= 0,20 m",null,null,null,"m",232.92,71.39,161.53]
[null,null,null,"014010003","Em alumínio esp= 2,5 mm, h= 0,25 m ",null,null,null,"m",268.87,74.489999999999995,194.38]
[null,null,null,"014010004","Em alumínio esp= 2,5 mm, h= 0,30 m",null,null,null,"m",300.82,74.489999999999995,226.32]
[null,null,null,"014.013","INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GRADEAMENTO MANUAL",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"014013001","Grade com limpeza manual com área até 2,0 m²",null,null,null,"ud",212.57,212.57,0]
[null,null,null,"014013002","Grade com limpeza manual com área acima de 2,0 m²",null,null,null,"ud",285.87,285.87,0]
[null,null,null,"014.014","INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GRADEAMENTO MECANIZADO",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"014014001","Peneira rotativa",null,null,null,"ud",7841.36,7841.36,0]
[null,null,null,"014014002","Grade escalar",null,null,null,"ud",7841.36,7841.36,0]
[null,null,null,"014014003","Step Screen",null,null,null,"ud",7841.36,7841.36,0]
[null,null,null,"014014004","Tipo rastelo",null,null,null,"ud",7841.36,7841.36,0]
[null,null,null,"014.015","INSTALAÇÃO DE SISTEMA COMPACTO DE TRATAMENTO PRELIMINAR",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"014015001","Sistema compacto de tratamento preliminar de esgoto",null,null,null,"ud",19313.05,19313.05,0]
[null,null,null,"014.016","INSTALAÇÃO DE VÁLVULA CORTA CHAMA E QUEIMADOR DE GÁS",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"014016001","Válvula corta chama ",null,null,null,"ud",215.84,215.84,0]
[null,null,null,"014016002","Queimador de gás",null,null,null,"ud",360.7,360.7,0]
[null,null,null,"014.018","INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ADENSAMENTO DE LODO",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"014018001","Adensador hidráulico",null,null,null,"ud",16593.21,16593.21,0]
[null,null,null,"014018002","Adensador mecanizado",null,null,null,"ud",6875.37,6875.37,0]
[null,null,null,"014018003","Sistema completo de adensamento de lodo ",null,null,null,"ud",32789.61,32789.61,0]
[null,null,null,"014.019","INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE DESAGUAMENTO DE LODO",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"014019001","Mecanizado",null,null,null,"ud",6121.12,6121.12,0]
[null,null,null,"014019002","Bag",null,null,null,"ud",395.33,395.33,0]
[null,null,null,"014.020","INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE INERTIZAÇÃO DE LODO",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"014020001","Silo de Cal",null,null,null,"ud",8976.2000000000007,8976.2000000000007,0]
[null,null,null,"014.021","INSTALAÇÃO DE AGITADOR SUBMERSÍVEL PARA ESGOTO",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"014021001","Agitador submersível ",null,null,null,"ud",173.23,173.23,0]
[null,null,null,"014.022","INSTALAÇÃO DE DISTRIBUIDOR ROTATIVO DO FILTRO BIOLÓGICO",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"014022001","Distribuidor rotativo até 16 m de diâmetro",null,null,null,"ud",11477.15,11477.15,0]
[null,null,null,"014022002","Distribuidor rotativo de 16 a 32 m de diâmetro",null,null,null,"ud",15164.59,15164.59,0]
[null,null,null,"014022003","Distribuidor rotativo de 32 a 48 m de diâmetro",null,null,null,"ud",18852.03,18852.03,0]
[null,null,null,"014022004","Distribuidor rotativo acima de 48 m de diâmetro",null,null,null,"ud",22539.47,22539.47,0]
[null,null,null,"014.024","INSTALAÇÃO DE PONTE REMOVEDORA DE LODO ",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"014024001","Ponte removedora de lodo até 16 m de diâmetro",null,null,null,"ud",11477.15,11477.15,0]
[null,null,null,"014024002","Ponte removedora de lodo de 16 a 32 m de diâmetro",null,null,null,"ud",15164.59,15164.59,0]
[null,null,null,"014024003","Ponte removedora de lodo de 32 a 48 m de diâmetro",null,null,null,"ud",18852.03,18852.03,0]
[null,null,null,"014024004","Ponte removedora de lodo acima de 48 m de diâmetro",null,null,null,"ud",22539.47,22539.47,0]
[null,null,null,"014.025","LEITO DE SECAGEM ",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"014025001","Lajota de concreto para leito de secagem",null,null,null,"m²",52.35,12.11,40.24]
[null,null,null,"014025002","Areia média - 0,43 a 2,00 mm",null,null,null,"m³",159.44,21.44,138]
[null,null,null,"014025003","Brita 1 - 4,8 a 12,5 mm",null,null,null,"m³",117.73,41.83,75.900000000000006]
[null,null,null,"014025004","Brita 3 - 25 a 50 mm",null,null,null,"m³",117.73,41.83,75.900000000000006]
[null,null,null,"014.026","INSTALAÇÃO DE COMPRESSOR DE AR / SOPRADOR",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"014026001","Compressor / soprador até 10 CV",null,null,null,"ud",740.85,740.85,0]
[null,null,null,"014026002","Compressor / soprador de 11 até 30 CV",null,null,null,"ud",955.59,955.59,0]
[null,null,null,"014026003","Compressor / soprador de 31 a 50 CV",null,null,null,"ud",1599.81,1599.81,0]
[null,null,null,"014026004","Compressor / soprador de 51 a 100 CV",null,null,null,"ud",1814.55,1814.55,0]
[null,null,null,"014026005","Compressor / soprador de 101 a 150 CV",null,null,null,"ud",2458.77,2458.77,0]
[null,null,null,"014026006","Compressor / soprador de 151 a 200 CV",null,null,null,"ud",2673.51,2673.51,0]
[null,null,null,"014026007","Compressor / soprador acima de 201 CV",null,null,null,"ud",2888.25,2888.25,0]
[null,null,null,"014.027","INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE AR COMPRIMIDO / VASOS DE PRESSÃO",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"014027001","Com capacidade até 1000 l",null,null,null,"ud",893.91,893.91,0]
[null,null,null,"014027002","Com capacidade acima de 1000 l",null,null,null,"ud",1840.65,1840.65,0]
[null,null,null,"014.028","INSTALAÇÃO DE LINHA PRINCIPAL E DE DISTRIBUIÇÃO DE AR COMPRIMIDO",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"014028001","Aço Galvanizado 1/2”",null,null,null,"m",18.100000000000001,18.100000000000001,0]
[null,null,null,"014028002","Aço Galvanizado 3/4”",null,null,null,"m",18.829999999999998,18.829999999999998,0]
[null,null,null,"014028003","Aço Galvanizado 1”",null,null,null,"m",19.55,19.55,0]
[null,null,null,"014028004","Aço Galvanizado 1.1/4”",null,null,null,"m",28.12,28.12,0]
[null,null,null,"014028005","Aço Galvanizado 1.1/2”",null,null,null,"m",29.12,29.12,0]
[null,null,null,"014028006","Aço Galvanizado 2”",null,null,null,"m",30.13,30.13,0]
[null,null,null,"014028007","Aço Galvanizado 2.1/2”",null,null,null,"m",39.81,39.81,0]
[null,null,null,"014028008","Aço Galvanizado 3”",null,null,null,"m",41.1,41.1,0]
[null,null,null,"014028009","Aço Galvanizado 4”",null,null,null,"m",51.63,51.63,0]
[null,null,null,"014028010","Aço Galvanizado 5”",null,null,null,"m",62.71,62.71,0]
[null,null,null,"014028011","Aço Galvanizado 6”",null,null,null,"m",74.36,74.36,0]
[null,null,null,"014028012","Poliuretano (PU) até 1/2”",null,null,null,"m",18.829999999999998,18.829999999999998,0]
[null,null,null,"014028023","Cobre até ¾”",null,null,null,"m",36.21,36.21,0]
[null,null,null,"014.029","INSTALAÇÃO DE ATUADOR PNEUMÁTICO",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"014029001","Atuador rotativo para válvula até DN 300",null,null,null,"ud",521.85,521.85,0]
[null,null,null,"014029002","Atuador rotativo para válvula acima de DN 300",null,null,null,"ud",734.85,734.85,0]
[null,null,null,"014029003","Atuador linear (pistão)",null,null,null,"ud",521.85,521.85,0]
[null,null,null,"014.030","INSTALAÇÃO DE QUADRO ELETROPNEUMÁTICO - QEP",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"014030001","Em base de concreto",null,null,null,"ud",390.07,390.07,0]
[null,null,null,"014030002","De sobrepor",null,null,null,"ud",524.58000000000004,524.58000000000004,0]
[null,null,null,"014030003","Em poste",null,null,null,"ud",659.09,659.09,0]
[null,null,null,"014.031","INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO ",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"014031001","Medidor de vazão JF PN-10 DN 50",null,null,null,"ud",330.15,330.15,0]
[null,null,null,"014031002","Medidor de vazão JF PN-10 DN 80 ",null,null,null,"ud",351.45,351.45,0]
[null,null,null,"014031003","Medidor de vazão JF PN-10 DN 100 ",null,null,null,"ud",372.75,372.75,0]
[null,null,null,"014031004","Medidor de vazão JF PN-10 DN 150 ",null,null,null,"ud",394.05,394.05,0]
[null,null,null,"014031005","Medidor de vazão JF PN-10 DN 200",null,null,null,"ud",524.58000000000004,524.58000000000004,0]
[null,null,null,"014031006","Medidor de vazão JF PN-10 DN 250 ",null,null,null,"ud",551.49,551.49,0]
[null,null,null,"014031007","Medidor de vazão JF PN-10 DN 300 ",null,null,null,"ud",578.39,578.39,0]
[null,null,null,"014031008","Medidor de vazão JF PN-10 DN 350",null,null,null,"ud",605.29,605.29,0]
[null,null,null,"014031009","Medidor de vazão JF PN-10 DN 400 ",null,null,null,"ud",1476.74,1476.74,0]
[null,null,null,"014031010","Medidor de vazão JF PN-10 DN 450 ",null,null,null,"ud",1539.58,1539.58,0]
[null,null,null,"014031011","Medidor de vazão JF PN-10 DN 500",null,null,null,"ud",1602.42,1602.42,0]
[null,null,null,"014031012","Medidor de vazão JF PN-10 DN 600",null,null,null,"ud",1665.26,1665.26,0]
[null,null,null,"014031013","Medidor de vazão JF PN-10 DN 700 ",null,null,null,"ud",1728.1,1728.1,0]
[null,null,null,"014031014","Medidor de vazão JF PN-10 DN 800",null,null,null,"ud",1790.94,1790.94,0]
[null,null,null,"014031015","Medidor de vazão JF PN-10 DN 900 ",null,null,null,"ud",1853.78,1853.78,0]
[null,null,null,"014031016","Medidor de vazão JF PN-10 DN 1000 ",null,null,null,"ud",1916.62,1916.62,0]
[null,null,null,"014031017","Medidor de vazão JF PN-16 DN 50",null,null,null,"ud",330.15,330.15,0]
[null,null,null,"014031018","Medidor de vazão JF PN-16 DN 80",null,null,null,"ud",351.45,351.45,0]
[null,null,null,"014031019","Medidor de vazão JF PN-16 DN 100",null,null,null,"ud",372.75,372.75,0]
[null,null,null,"014031020","Medidor de vazão JF PN-16 DN 150",null,null,null,"ud",394.05,394.05,0]
[null,null,null,"014031021","Medidor de vazão JF PN-16 DN 200 ",null,null,null,"ud",524.58000000000004,524.58000000000004,0]
[null,null,null,"014031022","Medidor de vazão JF PN-16 DN 250",null,null,null,"ud",551.49,551.49,0]
[null,null,null,"014031023","Medidor de vazão JF PN-16 DN 300 ",null,null,null,"ud",578.39,578.39,0]
[null,null,null,"014031024","Medidor de vazão JF PN-16 DN 350",null,null,null,"ud",605.29,605.29,0]
[null,null,null,"014031025","Medidor de vazão JF PN-16 DN 400",null,null,null,"ud",1476.74,1476.74,0]
[null,null,null,"014031026","Medidor de vazão JF PN-16 DN 450",null,null,null,"ud",1539.58,1539.58,0]
[null,null,null,"014031027","Medidor de vazão JF PN-16 DN 500",null,null,null,"ud",9850.19,9850.19,0]
[null,null,null,"014031028","Medidor de vazão JF PN-16 DN 600",null,null,null,"ud",1665.26,1665.26,0]
[null,null,null,"014031029","Medidor de vazão JF PN-16 DN 700",null,null,null,"ud",1728.1,1728.1,0]
[null,null,null,"014031030","Medidor de vazão JF PN-16 DN 800",null,null,null,"ud",1790.94,1790.94,0]
[null,null,null,"014031031","Medidor de vazão JF PN-16 DN 900",null,null,null,"ud",1853.78,1853.78,0]
[null,null,null,"014031032","Medidor de vazão JF PN-16 DN 1000",null,null,null,"ud",1916.62,1916.62,0]
[null,null,null,"014031033","Medidor de vazão JF PN-25 DN 50",null,null,null,"ud",745.65,745.65,0]
[null,null,null,"014031034","Medidor de vazão JF PN-25 DN 80",null,null,null,"ud",761.35,761.35,0]
[null,null,null,"014031035","Medidor de vazão JF PN-25 DN 100",null,null,null,"ud",777.05,777.05,0]
[null,null,null,"014031036","Medidor de vazão JF PN-25 DN 150",null,null,null,"ud",792.74,792.74,0]
[null,null,null,"014031037","Medidor de vazão JF PN-25 DN 200",null,null,null,"ud",808.44,808.44,0]
[null,null,null,"014031038","Medidor de vazão JF PN-25 DN 250",null,null,null,"ud",824.14,824.14,0]
[null,null,null,"014031039","Medidor de vazão JF PN-25 DN 300",null,null,null,"ud",839.84,839.84,0]
[null,null,null,"014031040","Medidor de vazão JF PN-25 DN 350 ",null,null,null,"ud",855.54,855.54,0]
[null,null,null,"014031041","Medidor de vazão JF PN-25 DN 400",null,null,null,"ud",871.23,871.23,0]
[null,null,null,"014031042","Medidor de vazão JF PN-25 DN 450",null,null,null,"ud",2917.43,2917.43,0]
[null,null,null,"014031043","Medidor de vazão JF PN-25 DN 500",null,null,null,"ud",2969.07,2969.07,0]
[null,null,null,"014031044","Medidor de vazão JF PN-25 DN 600 ",null,null,null,"ud",3020.7,3020.7,0]
[null,null,null,"014031045","Medidor de vazão JF PN-25 DN 700 ",null,null,null,"ud",3072.34,3072.34,0]
[null,null,null,"014031046","Medidor de vazão JF PN-25 DN 800",null,null,null,"ud",3123.97,3123.97,0]
[null,null,null,"014031047","Medidor de vazão JF PN-25 DN 900",null,null,null,"ud",3175.61,3175.61,0]
[null,null,null,"014031048","Medidor de vazão JF PN-25 DN 1000",null,null,null,"ud",3227.25,3227.25,0]
[null,null,null,"014031049","Calha Parshall - w = 1\"",null,null,null,"ud",227.62,227.62,0]
[null,null,null,"014031050","Calha Parshall - w = 2”",null,null,null,"ud",266.86,266.86,0]
[null,null,null,"014031051","Calha Parshall - w = 3”",null,null,null,"ud",306.11,306.11,0]
[null,null,null,"014031052","Calha Parshall - w = 6”",null,null,null,"ud",345.35,345.35,0]
[null,null,null,"014031053","Calha Parshall - w = 9”",null,null,null,"ud",384.6,384.6,0]
[null,null,null,"014031054","Calha Parshall - w = 12”",null,null,null,"ud",423.84,423.84,0]
[null,null,null,"014031055","Calha Parshall - w = 18”",null,null,null,"ud",463.09,463.09,0]
[null,null,null,"014031056","Calha Parshall - w = 24”",null,null,null,"ud",502.33,502.33,0]
[null,null,null,"014031057","Calha Parshall - w = 36”",null,null,null,"ud",541.58000000000004,541.58000000000004,0]
[null,null,null,"014031058","Calha Parshall - w = 48”",null,null,null,"ud",580.82000000000005,580.82000000000005,0]
[null,null,null,"014.032","INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"014032001","Reservatório em aço carbono soldado (tipo Taça) até 15m³",null,null,null,"ud",4102.2700000000004,4102.2700000000004,0]
[null,null,null,"014032002","Reservatório até 25 m3 (PRFV)",null,null,null,"ud",5024.13,5024.13,0]
[null,null,null,"014032003","Reservatório de 26 até 100 m3 (PRFV)",null,null,null,"ud",8711.57,8711.57,0]
[null,null,null,"014032004","Reservatório de 101 até 150 m3 (PRFV)",null,null,null,"ud",11477.15,11477.15,0]
[null,null,null,"014032005","Reservatório de 151 até 250 m3 (PRFV)",null,null,null,"ud",18852.03,18852.03,0]
[null,null,null,"014.035","INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO / INTERLIGAÇÃO",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"014035001","Tubos e conexões até DN 32",null,null,null,"m",20.28,20.28,0]
[null,null,null,"014.036","INSTALAÇÃO DE DOSADOR",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"014036001","Dosador de coluna",null,null,null,"ud",227.62,227.62,0]
[null,null,null,"014036002","Hidroejetor",null,null,null,"ud",306.11,306.11,0]
[null,null,null,"014036003","Bomba dosadora",null,null,null,"ud",306.11,306.11,0]
[null,null,null,"014036004","Indutor",null,null,null,"ud",384.6,384.6,0]
[null,null,null,"014.037","INSTALAÇÃO DE CLORADOR",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"014037001","Clorador",null,null,null,"ud",384.6,384.6,0]
[null,null,null,"014.038","INSTALAÇÃO DE LAVADOR DE GÁS CLORO",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"014038001","Lavador de gás cloro",null,null,null,"ud",7318.23,7318.23,0]
[null,null,null,"014.039","INSTALAÇÃO DE AGITADOR PARA ÁGUA",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"014039001","Agitador vertical para tanque de produtos químicos",null,null,null,"ud",659.09,659.09,0]
[null,null,null,"014039002","Agitador vertical para floculadores",null,null,null,"ud",659.09,659.09,0]
[null,null,null,"014039003","Agitador submersível",null,null,null,"ud",659.09,659.09,0]
[null,null,null,"014.040","INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE DECANTAÇÃO ACELERADA ",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"014040001","Módulo pré-fabricado tipo colméia",null,null,null,"m²",28.97,28.97,0]
[null,null,null,"014040002","Lona plástica",null,null,null,"m²",188.88,188.88,0]
[null,null,null,"014040003","Calha coletora em aço inox",null,null,null,"m²",36.21,36.21,0]
[null,null,null,"014.041","MATERIAL FILTRANTE E VIGUETA DE CONCRETO",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"014041001","Areia",null,null,null,"m³",121.1,121.1,0]
[null,null,null,"014041002","Pedregulho",null,null,null,"m³",121.1,121.1,0]
[null,null,null,"014041003","Antracito",null,null,null,"m³",121.1,121.1,0]
[null,null,null,"014041004","Zeólita",null,null,null,"m³",121.1,121.1,0]
[null,null,null,"014041005","Crepina",null,null,null,"m²",121.1,121.1,0]
[null,null,null,"014041007","Vigueta de concreto",null,null,null,"m",212.13,136.44,75.680000000000007]
[null,null,null,"014.042","TABLADO DE MADEIRA",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"014042001","Tablado de madeira",null,null,null,"m²",86.29,17.03,69.25]
[null,null,null,"014.043","INSTALAÇÃO DE TANQUE PARA PRODUTOS QUÍMICOS",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"014043001","Fibra de vidro de 300 l",null,null,null,"ud",109.88,109.88,0]
[null,null,null,"014043002","Fibra de vidro de 500 l",null,null,null,"ud",149.13,149.13,0]
[null,null,null,"014043003","Fibra de vidro de 1000 l",null,null,null,"ud",188.37,188.37,0]
[null,null,null,"014043004","Fibra de vidro de 1500 l",null,null,null,"ud",227.62,227.62,0]
[null,null,null,"014043005","Fibra de vidro de 2000 l",null,null,null,"ud",266.86,266.86,0]
[null,null,null,"014043006","Fibra de vidro de 2500 l",null,null,null,"ud",306.11,306.11,0]
[null,null,null,"014043007","Fibra de vidro de 3000 l",null,null,null,"ud",345.35,345.35,0]
[null,null,null,"014043008","Fibra de vidro de 4000 l",null,null,null,"ud",384.6,384.6,0]
[null,null,null,"014043009","Fibra de vidro de 5000 l",null,null,null,"ud",423.84,423.84,0]
[null,null,null,"014.044","MONTAGEM DE TUBULAÇÃO FD",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"014044001","Tubo e conexão FD JE/JE2GS DN 50",null,null,null,"ud",6.52,6.31,0.21]
[null,null,null,"014044002","Tubo e conexão FD JE/JE2GS DN 80",null,null,null,"ud",6.52,6.31,0.21]
[null,null,null,"014044003","Tubo e conexão FD JE/JE2GS DN 100",null,null,null,"ud",8.3000000000000007,8.0299999999999994,0.27]
[null,null,null,"014044004","Tubo e conexão FD JE/JE2GS DN 150",null,null,null,"ud",12.81,12.4,0.41]
[null,null,null,"014044005","Tubo e conexão FD JE/JE2GS DN 200",null,null,null,"ud",16.41,15.86,0.54]
[null,null,null,"014044006","Tubo e conexão FD JE/JE2GS DN 250",null,null,null,"ud",20.149999999999999,19.48,0.66]
[null,null,null,"014044007","Tubo e conexão FD JE/JE2GS DN 300",null,null,null,"ud",23.21,22.4,0.8]
[null,null,null,"014044008","Tubo e conexão FD JE/JE2GS DN 350",null,null,null,"ud",29.71,28.79,0.92]
[null,null,null,"014044009","Tubo e conexão FD JE/JE2GS DN 400",null,null,null,"ud",34.200000000000003,33.18,1.02]
[null,null,null,"014044010","Tubo e conexão FD JE/JE2GS DN 450",null,null,null,"ud",38.799999999999997,37.67,1.1200000000000001]
[null,null,null,"014044011","Tubo e conexão FD JE/JE2GS DN 500",null,null,null,"ud",43.42,42.18,1.24]
[null,null,null,"014044012","Tubo e conexão FD JE/JE2GS DN 600",null,null,null,"ud",53.39,51.77,1.62]
[null,null,null,"014044013","Tubo e conexão FD JE/JE2GS DN 700",null,null,null,"ud",65.069999999999993,63.24,1.83]
[null,null,null,"014044014","Tubo e conexão FD JE/JE2GS DN 800",null,null,null,"ud",78.83,76.599999999999994,2.23]
[null,null,null,"014044015","Tubo e conexão FD JE/JE2GS DN 900",null,null,null,"ud",92.73,90.29,2.4300000000000002]
[null,null,null,"014044016","Tubo e conexão FD JE/JE2GS DN 1000",null,null,null,"ud",101.61,98.96,2.65]
[null,null,null,"014044017","Tubo e conexão FD JE/JE2GS DN 1200",null,null,null,"ud",140.33000000000001,137.08000000000001,3.24]
[null,null,null,"014044018","Tubo e conexão FD JE travada interna (JTI) DN 80",null,null,null,"ud",6.52,6.31,0.21]
[null,null,null,"014044019","Tubo e conexão FD JE travada interna (JTI  DN 100",null,null,null,"ud",8.3000000000000007,8.0299999999999994,0.27]
[null,null,null,"014044020","Tubo e conexão FD JE travada interna (JTI) DN 150",null,null,null,"ud",12.81,12.4,0.41]
[null,null,null,"014044021","Tubo e conexão FD JE travada interna (JTI) DN 200",null,null,null,"ud",16.41,15.86,0.54]
[null,null,null,"014044022","Tubo e conexão FD JE travada interna (JTI) DN 250",null,null,null,"ud",20.149999999999999,19.48,0.66]
[null,null,null,"014044023","Tubo e conexão FD JE travada interna (JTI) DN 300",null,null,null,"ud",23.21,22.4,0.8]
[null,null,null,"014044024","Tubo e conexão FD JE travada interna (JTI) DN 350",null,null,null,"ud",29.71,28.79,0.92]
[null,null,null,"014044025","Tubo e conexão FD JE travada interna (JTI) DN 400",null,null,null,"ud",34.200000000000003,33.18,1.02]
[null,null,null,"014044026","Tubo e conexão FD JE travada interna (JTI) DN 500",null,null,null,"ud",43.42,42.18,1.24]
[null,null,null,"014044027","Tubo e conexão FD JE travada interna (JTI) DN 600",null,null,null,"ud",53.39,51.77,1.62]
[null,null,null,"014044028","Tubo e conexão FD JF PN-10 DN 50",null,null,null,"ud",30.22,30.22,0]
[null,null,null,"014044029","Tubo e conexão FD JF PN-10 DN 80",null,null,null,"ud",100.74,100.74,0]
[null,null,null,"014044030","Tubo e conexão FD JF PN-10 DN 100",null,null,null,"ud",100.74,100.74,0]
[null,null,null,"014044031","Tubo e conexão FD JF PN-10 DN 150",null,null,null,"ud",120.88,120.88,0]
[null,null,null,"014044032","Tubo e conexão FD JF PN-10 DN 200",null,null,null,"ud",158.66,158.66,0]
[null,null,null,"014044033","Tubo e conexão FD JF PN-10 DN 250",null,null,null,"ud",171.25,171.25,0]
[null,null,null,"014044034","Tubo e conexão FD JF PN-10 DN 300",null,null,null,"ud",191.4,191.4,0]
[null,null,null,"014044035","Tubo e conexão FD JF PN-10 DN 350",null,null,null,"ud",211.55,211.55,0]
[null,null,null,"014044036","Tubo e conexão FD JF PN-10 DN 400",null,null,null,"ud",231.7,231.7,0]
[null,null,null,"014044037","Tubo e conexão FD JF PN-10 DN 450",null,null,null,"ud",241.77,241.77,0]
[null,null,null,"014044038","Tubo e conexão FD JF PN-10 DN 500",null,null,null,"ud",728.33,728.33,0]
[null,null,null,"014044039","Tubo e conexão FD JF PN-10 DN 600",null,null,null,"ud",784.36,784.36,0]
[null,null,null,"014044040","Tubo e conexão FD JF PN-10 DN 700",null,null,null,"ud",826.38,826.38,0]
[null,null,null,"014044041","Tubo e conexão FD JF PN-10 DN 800",null,null,null,"ud",1185.56,1185.56,0]
[null,null,null,"014044042","Tubo e conexão FD JF PN-10 DN 900",null,null,null,"ud",1262.05,1262.05,0]
[null,null,null,"014044043","Tubo e conexão FD JF PN-10 DN 1000",null,null,null,"ud",1376.78,1376.78,0]
[null,null,null,"014044044","Tubo e conexão FD JF PN-10 DN 1200",null,null,null,"ud",1606.24,1606.24,0]
[null,null,null,"014044045","Tubo e conexão FD JF PN-16 DN 50",null,null,null,"ud",30.22,30.22,0]
[null,null,null,"014044046","Tubo e conexão FD JF PN-16 DN 80",null,null,null,"ud",100.74,100.74,0]
[null,null,null,"014044047","Tubo e conexão FD JF PN-16 DN 100",null,null,null,"ud",100.74,100.74,0]
[null,null,null,"014044048","Tubo e conexão FD JF PN-16 DN 150",null,null,null,"ud",120.88,120.88,0]
[null,null,null,"014044049","Tubo e conexão FD JF PN-16 DN 200",null,null,null,"ud",158.66,158.66,0]
[null,null,null,"014044050","Tubo e conexão FD JF PN-16 DN 250",null,null,null,"ud",171.25,171.25,0]
[null,null,null,"014044051","Tubo e conexão FD JF PN-16 DN 300",null,null,null,"ud",191.4,191.4,0]
[null,null,null,"014044052","Tubo e conexão FD JF PN-16 DN 350",null,null,null,"ud",211.55,211.55,0]
[null,null,null,"014044053","Tubo e conexão FD JF PN-16 DN 400",null,null,null,"ud",231.7,231.7,0]
[null,null,null,"014044054","Tubo e conexão FD JF PN-16 DN 450",null,null,null,"ud",241.77,241.77,0]
[null,null,null,"014044055","Tubo e conexão FD JF PN-16 DN 500",null,null,null,"ud",728.33,728.33,0]
[null,null,null,"014044056","Tubo e conexão FD JF PN-16 DN 600",null,null,null,"ud",784.36,784.36,0]
[null,null,null,"014044057","Tubo e conexão FD JF PN-16 DN 700",null,null,null,"ud",826.38,826.38,0]
[null,null,null,"014044058","Tubo e conexão FD JF PN-16 DN 800",null,null,null,"ud",1185.56,1185.56,0]
[null,null,null,"014044059","Tubo e conexão FD JF PN-16 DN 900",null,null,null,"ud",1262.05,1262.05,0]
[null,null,null,"014044060","Tubo e conexão FD JF PN-16 DN 1000",null,null,null,"ud",1376.78,1376.78,0]
[null,null,null,"014044061","Tubo e conexão FD JF PN-16 DN 1200",null,null,null,"ud",1606.24,1606.24,0]
[null,null,null,"014044062","Tubo e conexão FD JF PN-25 DN 50",null,null,null,"ud",30.22,30.22,0]
[null,null,null,"014044063","Tubo e conexão FD JF PN-25 DN 80",null,null,null,"ud",100.74,100.74,0]
[null,null,null,"014044064","Tubo e conexão FD JF PN-25 DN 100",null,null,null,"ud",100.74,100.74,0]
[null,null,null,"014044065","Tubo e conexão FD JF PN-25 DN 150",null,null,null,"ud",120.88,120.88,0]
[null,null,null,"014044066","Tubo e conexão FD JF PN-25 DN 200",null,null,null,"ud",158.66,158.66,0]
[null,null,null,"014044067","Tubo e conexão FD JF PN-25 DN 250",null,null,null,"ud",171.25,171.25,0]
[null,null,null,"014044068","Tubo e conexão FD JF PN-25 DN 300",null,null,null,"ud",191.4,191.4,0]
[null,null,null,"014044069","Tubo e conexão FD JF PN-25 DN 350",null,null,null,"ud",211.55,211.55,0]
[null,null,null,"014044070","Tubo e conexão FD JF PN-25 DN 400",null,null,null,"ud",231.7,231.7,0]
[null,null,null,"014044071","Tubo e conexão FD JF PN-25 DN 450",null,null,null,"ud",241.77,241.77,0]
[null,null,null,"014044072","Tubo e conexão FD JF PN-25 DN 500",null,null,null,"ud",728.33,728.33,0]
[null,null,null,"014044073","Tubo e conexão FD JF PN-25 DN 600",null,null,null,"ud",784.36,784.36,0]
[null,null,null,"014044074","Tubo e conexão FD JF PN-25 DN 700",null,null,null,"ud",826.38,826.38,0]
[null,null,null,"014044075","Tubo e conexão FD JF PN-25 DN 800",null,null,null,"ud",1185.56,1185.56,0]
[null,null,null,"014044076","Tubo e conexão FD JF PN-25 DN 900",null,null,null,"ud",1262.05,1262.05,0]
[null,null,null,"014044077","Tubo e conexão FD JF PN-25 DN 1000",null,null,null,"ud",1376.78,1376.78,0]
[null,null,null,"014044078","Tubo e conexão FD JF PN-25 DN 1200",null,null,null,"ud",1606.24,1606.24,0]
[null,null,null,"014044079","Tubo e conexão FD JM DN 50",null,null,null,"ud",24.17,24.17,0]
[null,null,null,"014044080","Tubo e conexão FD JM DN 80",null,null,null,"ud",80.59,80.59,0]
[null,null,null,"014044081","Tubo e conexão FD JM DN 100",null,null,null,"ud",80.59,80.59,0]
[null,null,null,"014044082","Tubo e conexão FD JM DN 150",null,null,null,"ud",96.71,96.71,0]
[null,null,null,"014044083","Tubo e conexão FD JM DN 200",null,null,null,"ud",126.93,126.93,0]
[null,null,null,"014044084","Tubo e conexão FD JM DN 250",null,null,null,"ud",137,137,0]
[null,null,null,"014044085","Tubo e conexão FD JM DN 300",null,null,null,"ud",153.12,153.12,0]
[null,null,null,"014044086","Tubo e conexão FD JM DN 350",null,null,null,"ud",211.55,211.55,0]
[null,null,null,"014044087","Tubo e conexão FD JM DN 400",null,null,null,"ud",231.7,231.7,0]
[null,null,null,"014044088","Tubo e conexão FD JM DN 450",null,null,null,"ud",193.42,193.42,0]
[null,null,null,"014044089","Tubo e conexão FD JM DN 500",null,null,null,"ud",582.66999999999996,582.66999999999996,0]
[null,null,null,"014044090","Tubo e conexão FD JM DN 600",null,null,null,"ud",627.49,627.49,0]
[null,null,null,"014044091","Tubo e conexão FD JM DN 700",null,null,null,"ud",661.1,661.1,0]
[null,null,null,"014044092","Tubo e conexão FD JM DN 800",null,null,null,"ud",948.45,948.45,0]
[null,null,null,"014044093","Tubo e conexão FD JM DN 900",null,null,null,"ud",1009.64,1009.64,0]
[null,null,null,"014044094","Tubo e conexão FD JM DN 1000",null,null,null,"ud",1101.42,1101.42,0]
[null,null,null,"014044095","Tubo e conexão FD JM DN 1200",null,null,null,"ud",1284.99,1284.99,0]
[null,null,null,"014.045","MONTAGEM DE TUBULAÇÃO AÇO/BRONZE",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"014045001","Tubo e peça aço JS DN 200",null,null,null,"ud",16.41,15.86,0.54]
[null,null,null,"014045002","Tubo e peça aço JS DN 250",null,null,null,"ud",20.149999999999999,19.48,0.66]
[null,null,null,"014045003","Tubo e peça aço JS DN 300",null,null,null,"ud",23.21,22.4,0.8]
[null,null,null,"014045004","Tubo e peça aço JS DN 350",null,null,null,"ud",29.71,28.79,0.92]
[null,null,null,"014045005","Tubo e peça aço JS DN 400",null,null,null,"ud",34.200000000000003,33.18,1.02]
[null,null,null,"014045006","Tubo e peça aço JS DN 450",null,null,null,"ud",38.799999999999997,37.67,1.1200000000000001]
[null,null,null,"014045007","Tubo e peça aço JS DN 500",null,null,null,"ud",43.42,42.18,1.24]
[null,null,null,"014045008","Tubo e peça aço JS DN 550",null,null,null,"ud",53.39,51.77,1.62]
[null,null,null,"014045009","Tubo e peça aço JS DN 600",null,null,null,"ud",53.39,51.77,1.62]
[null,null,null,"014045010","Tubo e peça aço JS DN 650",null,null,null,"ud",65.069999999999993,63.24,1.83]
[null,null,null,"014045011","Tubo e peça aço JS DN 700",null,null,null,"ud",65.069999999999993,63.24,1.83]
[null,null,null,"014045012","Tubo e peça aço JS DN 750",null,null,null,"ud",1113.45,804.05,309.39999999999998]
[null,null,null,"014045013","Tubo e peça aço JS DN 800",null,null,null,"ud",1152.6199999999999,823.55,329.06]
[null,null,null,"014045014","Tubo e peça aço JS DN 850",null,null,null,"ud",1194.4000000000001,844.36,350.04]
[null,null,null,"014045015","Tubo e peça aço JS DN 900",null,null,null,"ud",1274.43,903.41,371.01]
[null,null,null,"014045016","Tubo e peça aço JS DN 950",null,null,null,"ud",1313.6,922.92,390.68]
[null,null,null,"014045017","Tubo e peça aço JS DN 1000",null,null,null,"ud",1393.63,981.96,411.66]
[null,null,null,"014045018","Tubo e peça aço JS DN 1050",null,null,null,"ud",1435.41,1002.77,432.63]
[null,null,null,"014045019","Tubo e peça aço JS DN 1100",null,null,null,"ud",1512.82,1060.52,452.3]
[null,null,null,"014045020","Tubo e peça aço JS DN 1150",null,null,null,"ud",1554.6,1081.33,473.27]
[null,null,null,"014045021","Tubo e peça aço JS DN 1200",null,null,null,"ud",1634.63,1140.3699999999999,494.25]
[null,null,null,"014045022","Tubo e conexão FG JR 1/2” ",null,null,null,"ud",28.75,28.55,0.19]
[null,null,null,"014045023","Tubo e conexão FG JR 3/4” ",null,null,null,"ud",28.75,28.55,0.19]
[null,null,null,"014045024","Tubo e conexão FG JR 1”",null,null,null,"ud",28.75,28.55,0.19]
[null,null,null,"014045025","Tubo e conexão FG JR 1 ¼” ",null,null,null,"ud",40.159999999999997,39.729999999999997,0.42]
[null,null,null,"014045026","Tubo e conexão FG JR 1 ½”",null,null,null,"ud",40.159999999999997,39.729999999999997,0.42]
[null,null,null,"014045027","Tubo e conexão FG JR 2 ",null,null,null,"ud",40.159999999999997,39.729999999999997,0.42]
[null,null,null,"014045028","Tubo e conexão FG JR 2 ½” ",null,null,null,"ud",50.39,49.66,0.72]
[null,null,null,"014045029","Tubo e conexão FG JR 3”",null,null,null,"ud",62.9,62.08,0.82]
[null,null,null,"014045030","Tubo e conexão FG JR 4”",null,null,null,"ud",75.55,74.489999999999995,1.05]
[null,null,null,"014045031","Tubo e conexão FG JR 5”",null,null,null,"ud",88.23,86.91,1.32]
[null,null,null,"014045032","Tubo e conexão FG JR 6”",null,null,null,"ud",100.91,99.32,1.58]
[null,null,null,"014.046","MONTAGEM DE TUBULAÇÃO PVC/RPVC/PRFV/PP/PEAD",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"014046001","Tubo e conexão PVC/RPVC/PRFV JE/JEI DN 50",null,null,null,"ud",18.899999999999999,18.07,0.82]
[null,null,null,"014046002","Tubo e conexão PVC/RPVC/PRFV JE/JEI DN 75",null,null,null,"ud",25.43,24.1,1.32]
[null,null,null,"014046003","Tubo e conexão PVC/RPVC/PRFV JE/JEI DN 100",null,null,null,"ud",31.78,30.13,1.64]
[null,null,null,"014046004","Tubo e conexão PVC/RPVC/PRFV JE/JEI DN 150",null,null,null,"ud",38.630000000000003,36.15,2.4700000000000002]
[null,null,null,"014046005","Tubo e conexão PVC/RPVC/PRFV JE/JEI DN 200",null,null,null,"ud",45.4,42.18,3.21]
[null,null,null,"014046006","Tubo e conexão PVC/RPVC/PRFV JE/JEI DN 250",null,null,null,"ud",52.25,48.21,4.04]
[null,null,null,"014046007","Tubo e conexão PVC/RPVC/PRFV JE/JEI DN 300",null,null,null,"ud",65.13,60.26,4.8600000000000003]
[null,null,null,"014046008","Tubo e conexão PVC/RPVC/PRFV JE/JEI DN 350",null,null,null,"ud",71.98,66.290000000000006,5.69]
[null,null,null,"014046009","Tubo e conexão PVC/RPVC/PRFV JE/JEI DN 400",null,null,null,"ud",78.849999999999994,72.33,6.51]
[null,null,null,"014046010","Tubo e conexão PVC/RPVC/PRFV JE/JEI DN 500",null,null,null,"ud",100.52,92.35,8.16]
[null,null,null,"014046011","Tubo e conexão PVC/RPVC/PRFV JE/JEI DN 600",null,null,null,"ud",112,102.26,9.73]
[null,null,null,"014046012","Tubo e conexão PVC/RPVC/PRFV JE/JEI DN 700",null,null,null,"ud",122.26,110.88,11.38]
[null,null,null,"014046013","Tubo e conexão PVC/RPVC/PRFV JE/JEI DN 800",null,null,null,"ud",133.38999999999999,120.35,13.03]
[null,null,null,"014046014","Tubo e conexão PVC/RPVC/PRFV JE/JEI DN 900",null,null,null,"ud",144,129.4,14.6]
[null,null,null,"014046015","Tubo e conexão PVC/RPVC/PRFV JE/JEI DN 1000",null,null,null,"ud",153.83000000000001,137.58000000000001,16.25]
[null,null,null,"014046016","Tubo e conexão PVC JS DE 20",null,null,null,"ud",11.01,10.34,0.67]
[null,null,null,"014046017","Tubo e conexão PVC JS DE 25",null,null,null,"ud",15.29,11.17,4.1100000000000003]
[null,null,null,"014046018","Tubo e conexão PVC JS DE 32",null,null,null,"ud",16.48,12.29,4.1900000000000004]
[null,null,null,"014046019","Tubo e conexão PVC JS DE 40",null,null,null,"ud",17.72,13.4,4.32]
[null,null,null,"014046020","Tubo e conexão PVC JS DE 50",null,null,null,"ud",19.21,14.89,4.32]
[null,null,null,"014046021","Tubo e conexão PVC JS DE 60",null,null,null,"ud",1.21,1.21,0]
[null,null,null,"014046022","Tubo e conexão PVC JS DE 65",null,null,null,"ud",1.36,1.36,0]
[null,null,null,"014046023","Tubo e conexão PVC JS DE 85",null,null,null,"ud",1.43,1.43,0]
[null,null,null,"014046024","Tubo e conexão PVC JS DE 110",null,null,null,"ud",2.78,2.78,0]
[null,null,null,"014046025","Tubo e conexão PVC JR 1/2” ",null,null,null,"ud",14.47,14.27,0.19]
[null,null,null,"014046026","Tubo e conexão PVC JR 3/4”",null,null,null,"ud",14.47,14.27,0.19]
[null,null,null,"014046027","Tubo e conexão PVC JR 1”",null,null,null,"ud",14.47,14.27,0.19]
[null,null,null,"014046028","Tubo e conexão PVC JR 1 ¼”",null,null,null,"ud",17.64,17.38,0.26]
[null,null,null,"014046029","Tubo e conexão PVC JR 1 ½”",null,null,null,"ud",17.64,17.38,0.26]
[null,null,null,"014046030","Tubo e conexão PVC JR 2",null,null,null,"ud",17.64,17.38,0.26]
[null,null,null,"014046031","Tubo e conexão PVC JR 2 ½”",null,null,null,"ud",25.55,24.83,0.72]
[null,null,null,"014046032","Tubo e conexão PVC JR 3”",null,null,null,"ud",25.55,24.83,0.72]
[null,null,null,"014046033","Tubo e conexão PVC JR 4”",null,null,null,"ud",38.299999999999997,37.24,1.05]
[null,null,null,"014046034","Tubo e conexão PP/PEAD JS DE 20 mm - Termofusão",null,null,null,"ud",54.79,54.79,0]
[null,null,null,"014046035","Tubo e conexão PP/PEAD JS DE 25 mm - Termofusão",null,null,null,"ud",54.79,54.79,0]
[null,null,null,"014046036","Tubo e conexão PP/PEAD JS DE 32 mm - Termofusão",null,null,null,"ud",54.79,54.79,0]
[null,null,null,"014046037","Tubo e conexão PP/PEAD JS DE 40 mm - Termofusão",null,null,null,"ud",54.79,54.79,0]
[null,null,null,"014046038","Tubo e conexão PP/PEAD JS DE 50 mm - Termofusão",null,null,null,"ud",54.79,54.79,0]
[null,null,null,"014046039","Tubo e conexão PP/PEAD JS DE 63 mm - Termofusão",null,null,null,"ud",54.79,54.79,0]
[null,null,null,"014046040","Tubo e conexão PP/PEAD JS DE 75 mm - Termofusão",null,null,null,"ud",54.79,54.79,0]
[null,null,null,"014046041","Tubo e conexão PP/PEAD JS DE 85 mm - Termofusão",null,null,null,"ud",48.79,48.79,0]
[null,null,null,"014046042","Tubo e conexão PP/PEAD JS DE 90 mm - Termofusão",null,null,null,"ud",65.23,65.23,0]
[null,null,null,"014046043","Tubo e conexão PP/PEAD JS DE 110 mm - Termofusão",null,null,null,"ud",76.11,76.11,0]
[null,null,null,"014046044","Tubo e conexão PP/PEAD JS DE 125 mm - Termofusão",null,null,null,"ud",80.58,80.58,0]
[null,null,null,"014046045","Tubo e conexão PP/PEAD JS DE 140 mm - Termofusão",null,null,null,"ud",91.32,91.32,0]
[null,null,null,"014046046","Tubo e conexão PP/PEAD JS DE 160 mm - Termofusão",null,null,null,"ud",105.38,105.38,0]
[null,null,null,"014046047","Tubo e conexão PP/PEAD JS DE 180 mm - Termofusão",null,null,null,"ud",115.95,115.95,0]
[null,null,null,"014046048","Tubo e conexão PP/PEAD JS DE 200 mm - Termofusão",null,null,null,"ud",126.49,126.49,0]
[null,null,null,"014046049","Tubo e conexão PP/PEAD JS DE 225 mm - Termofusão",null,null,null,"ud",139.13999999999999,139.13999999999999,0]
[null,null,null,"014046050","Tubo e conexão PP/PEAD JS DE 250 mm - Termofusão",null,null,null,"ud",154.61000000000001,154.61000000000001,0]
[null,null,null,"014046051","Tubo e conexão PP/PEAD JS DE 280 mm - Termofusão",null,null,null,"ud",173.92,173.92,0]
[null,null,null,"014046052","Tubo e conexão PP/PEAD JS DE 315 mm - Termofusão",null,null,null,"ud",198.77,198.77,0]
[null,null,null,"014046053","Tubo e conexão PP/PEAD JS DE 355 mm - Termofusão",null,null,null,"ud",198.77,198.77,0]
[null,null,null,"014046054","Tubo e conexão PP/PEAD JS DE 400 mm - Termofusão",null,null,null,"ud",253.96,253.96,0]
[null,null,null,"014046055","Tubo e conexão PP/PEAD JS DE 450 mm - Termofusão",null,null,null,"ud",266.74,266.74,0]
[null,null,null,"014046056","Tubo e conexão PP/PEAD JS DE 500 mm - Termofusão",null,null,null,"ud",311.18,311.18,0]
[null,null,null,"014046057","Tubo e conexão PEAD JS DE 560 mm - Termofusão",null,null,null,"ud",191.95,191.95,0]
[null,null,null,"014046058","Tubo e conexão PEAD JS DE 630 mm - Termofusão",null,null,null,"ud",373.43,373.43,0]
[null,null,null,"014046059","Tubo e conexão PEAD JS DE 710 mm - Termofusão",null,null,null,"ud",994.72,994.72,0]
[null,null,null,"014046060","Tubo e conexão PEAD JS DE 800 mm - Termofusão",null,null,null,"ud",1326.3,1326.3,0]
[null,null,null,"014046061","Tubo e conexão PEAD JS DE 900 mm - Termofusão",null,null,null,"ud",1326.3,1326.3,0]
[null,null,null,"014046062","Tubo e conexão PEAD JS DE 1000 mm - Termofusão",null,null,null,"ud",1326.3,1326.3,0]
[null,null,null,"014046063","Tubo e conexão PEAD JS DE 1200 mm - Termofusão",null,null,null,"ud",1326.3,1326.3,0]
[null,null,null,"014046064","Tubo e conexão PP/PEAD JS DE 20 mm - Eletrofusão",null,null,null,"ud",21.65,21.65,0]
[null,null,null,"014046065","Tubo e conexão PP/PEAD JS DE 25 mm - Eletrofusão",null,null,null,"ud",21.65,21.65,0]
[null,null,null,"014046066","Tubo e conexão PP/PEAD JS DE 32 mm - Eletrofusão",null,null,null,"ud",22.75,22.75,0]
[null,null,null,"014046067","Tubo e conexão PP/PEAD JS DE 40 mm - Eletrofusão",null,null,null,"ud",22.75,22.75,0]
[null,null,null,"014046068","Tubo e conexão PP/PEAD JS DE 50 mm - Eletrofusão",null,null,null,"ud",22.75,22.75,0]
[null,null,null,"014046069","Tubo e conexão PP/PEAD JS DE 63 mm - Eletrofusão",null,null,null,"ud",23.88,23.88,0]
[null,null,null,"014046070","Tubo e conexão PP/PEAD JS DE 75 mm - Eletrofusão",null,null,null,"ud",24.21,24.21,0]
[null,null,null,"014046071","Tubo e conexão PP/PEAD JS DE 85 mm - Eletrofusão",null,null,null,"ud",26.2,26.2,0]
[null,null,null,"014046072","Tubo e conexão PP/PEAD JS DE 90 mm - Eletrofusão",null,null,null,"ud",26.2,26.2,0]
[null,null,null,"014046073","Tubo e conexão PP/PEAD JS DE 110 mm - Eletrofusão",null,null,null,"ud",27.85,27.85,0]
[null,null,null,"014046074","Tubo e conexão PP/PEAD JS DE 125 mm - Eletrofusão",null,null,null,"ud",30.47,30.47,0]
[null,null,null,"014046075","Tubo e conexão PP/PEAD JS DE 140 mm - Eletrofusão",null,null,null,"ud",31.86,31.86,0]
[null,null,null,"014046076","Tubo e conexão PP/PEAD JS DE 160 mm - Eletrofusão",null,null,null,"ud",34.130000000000003,34.130000000000003,0]
[null,null,null,"014046077","Tubo e conexão PP/PEAD JS DE 180 mm - Eletrofusão",null,null,null,"ud",36.47,36.47,0]
[null,null,null,"014046078","Tubo e conexão PP/PEAD JS DE 200 mm - Eletrofusão",null,null,null,"ud",32.96,32.96,0]
[null,null,null,"014046079","Tubo e conexão PP/PEAD JS DE 225 mm - Eletrofusão",null,null,null,"ud",38.9,38.9,0]
[null,null,null,"014046080","Tubo e conexão PP/PEAD JS DE 250 mm - Eletrofusão",null,null,null,"ud",44.11,44.11,0]
[null,null,null,"014046081","Tubo e conexão PP/PEAD JS DE 280 mm - Eletrofusão",null,null,null,"ud",50.79,50.79,0]
[null,null,null,"014046082","Tubo e conexão PP/PEAD JS DE 315 mm - Eletrofusão",null,null,null,"ud",52.41,52.41,0]
[null,null,null,"014046083","Tubo e conexão PP/PEAD JS DE 355 mm - Eletrofusão",null,null,null,"ud",132.86000000000001,132.86000000000001,0]
[null,null,null,"014046084","Tubo e conexão PP/PEAD JS DE 400 mm - Eletrofusão",null,null,null,"ud",139.30000000000001,139.30000000000001,0]
[null,null,null,"014046085","Tubo e conexão PP/PEAD JS DE 450 mm - Eletrofusão",null,null,null,"ud",170.38,170.38,0]
[null,null,null,"014046086","Tubo e conexão PP/PEAD JS DE 500 mm - Eletrofusão",null,null,null,"ud",205.01,205.01,0]
[null,null,null,"014046087","Tubo e conexão PEAD JS DE 560 mm - Eletrofusão",null,null,null,"ud",253.27,253.27,0]
[null,null,null,"014046088","Tubo e conexão PEAD JS DE 630 mm - Eletrofusão",null,null,null,"ud",278.19,278.19,0]
[null,null,null,"014.047","CORTE DE TUBO",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"014047001","Corte de tubo – PVC/RPVC/PRFV/PEAD",null,null,null,"m",13.94,11.82,2.11]
[null,null,null,"014047002","Corte de tubo – FD/Aço/FG",null,null,null,"m",73.41,56.47,16.940000000000001]
[null,null,null,"014.049","DESMONTAGEM DE JUNTA FD",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"014049001","Tubo e conexão FD JE DN 50",null,null,null,"ud",6.52,6.31,0.21]
[null,null,null,"014049002","Tubo e conexão FD JE DN 80",null,null,null,"ud",6.52,6.31,0.21]
[null,null,null,"014049003","Tubo e conexão FD JE DN 100",null,null,null,"ud",8.3000000000000007,8.0299999999999994,0.27]
[null,null,null,"014049004","Tubo e conexão FD JE DN 150",null,null,null,"ud",12.81,12.4,0.41]
[null,null,null,"014049005","Tubo e conexão FD JE DN 200",null,null,null,"ud",16.41,15.86,0.54]
[null,null,null,"014049006","Tubo e conexão FD JE DN 250",null,null,null,"ud",20.149999999999999,19.48,0.66]
[null,null,null,"014049007","Tubo e conexão FD JE DN 300",null,null,null,"ud",23.21,22.4,0.8]
[null,null,null,"014049008","Tubo e conexão FD JE DN 350",null,null,null,"ud",29.71,28.79,0.92]
[null,null,null,"014049009","Tubo e conexão FD JE DN 400",null,null,null,"ud",34.200000000000003,33.18,1.02]
[null,null,null,"014049010","Tubo e conexão FD JE DN 450",null,null,null,"ud",38.799999999999997,37.67,1.1200000000000001]
[null,null,null,"014049011","Tubo e conexão FD JE DN 500",null,null,null,"ud",43.42,42.18,1.24]
[null,null,null,"014049012","Tubo e conexão FD JE DN 600",null,null,null,"ud",53.39,51.77,1.62]
[null,null,null,"014049013","Tubo e conexão FD JE DN 700",null,null,null,"ud",65.069999999999993,63.24,1.83]
[null,null,null,"014049014","Tubo e conexão FD JE DN 800",null,null,null,"ud",78.83,76.599999999999994,2.23]
[null,null,null,"014049015","Tubo e conexão FD JE DN 900",null,null,null,"ud",92.73,90.29,2.4300000000000002]
[null,null,null,"014049016","Tubo e conexão FD JE DN 1000",null,null,null,"ud",101.61,98.96,2.65]
[null,null,null,"014049017","Tubo e conexão FD JE DN 1200",null,null,null,"ud",140.33000000000001,137.08000000000001,3.24]
[null,null,null,"014049018","Tubo e conexão FD JF PN-10 DN 50",null,null,null,"ud",30.22,30.22,0]
[null,null,null,"014049019","Tubo e conexão FD JF PN-10 DN 80",null,null,null,"ud",100.74,100.74,0]
[null,null,null,"014049020","Tubo e conexão FD JF PN-10 DN 100",null,null,null,"ud",100.74,100.74,0]
[null,null,null,"014049021","Tubo e conexão FD JF PN-10 DN 150",null,null,null,"ud",120.88,120.88,0]
[null,null,null,"014049022","Tubo e conexão FD JF PN-10 DN 200",null,null,null,"ud",158.66,158.66,0]
[null,null,null,"014049023","Tubo e conexão FD JF PN-10 DN 250",null,null,null,"ud",171.25,171.25,0]
[null,null,null,"014049024","Tubo e conexão FD JF PN-10 DN 300",null,null,null,"ud",191.4,191.4,0]
[null,null,null,"014049025","Tubo e conexão FD JF PN-10 DN 350",null,null,null,"ud",211.55,211.55,0]
[null,null,null,"014049026","Tubo e conexão FD JF PN-10 DN 400",null,null,null,"ud",231.7,231.7,0]
[null,null,null,"014049027","Tubo e conexão FD JF PN-10 DN 450",null,null,null,"ud",241.77,241.77,0]
[null,null,null,"014049028","Tubo e conexão FD JF PN-10 DN 500",null,null,null,"ud",728.33,728.33,0]
[null,null,null,"014049029","Tubo e conexão FD JF PN-10 DN 600",null,null,null,"ud",784.36,784.36,0]
[null,null,null,"014049030","Tubo e conexão FD JF PN-10 DN 700",null,null,null,"ud",826.38,826.38,0]
[null,null,null,"014049031","Tubo e conexão FD JF PN-10 DN 800",null,null,null,"ud",1185.56,1185.56,0]
[null,null,null,"014049032","Tubo e conexão FD JF PN-10 DN 900",null,null,null,"ud",1262.05,1262.05,0]
[null,null,null,"014049033","Tubo e conexão FD JF PN-10 DN 1000",null,null,null,"ud",1376.78,1376.78,0]
[null,null,null,"014049034","Tubo e conexão FD JF PN-10 DN 1200",null,null,null,"ud",1606.24,1606.24,0]
[null,null,null,"014049035","Tubo e conexão FD JF PN-16 DN 50",null,null,null,"ud",30.22,30.22,0]
[null,null,null,"014049036","Tubo e conexão FD JF PN-16 DN 80",null,null,null,"ud",100.74,100.74,0]
[null,null,null,"014049037","Tubo e conexão FD JF PN-16 DN 100",null,null,null,"ud",100.74,100.74,0]
[null,null,null,"014049038","Tubo e conexão FD JF PN-16 DN 150",null,null,null,"ud",120.88,120.88,0]
[null,null,null,"014049039","Tubo e conexão FD JF PN-16 DN 200",null,null,null,"ud",158.66,158.66,0]
[null,null,null,"014049040","Tubo e conexão FD JF PN-16 DN 250",null,null,null,"ud",171.25,171.25,0]
[null,null,null,"014049041","Tubo e conexão FD JF PN-16 DN 300",null,null,null,"ud",191.4,191.4,0]
[null,null,null,"014049042","Tubo e conexão FD JF PN-16 DN 350",null,null,null,"ud",211.55,211.55,0]
[null,null,null,"014049043","Tubo e conexão FD JF PN-16 DN 400",null,null,null,"ud",231.7,231.7,0]
[null,null,null,"014049044","Tubo e conexão FD JF PN-16 DN 450",null,null,null,"ud",241.77,241.77,0]
[null,null,null,"014049045","Tubo e conexão FD JF PN-16 DN 500",null,null,null,"ud",728.33,728.33,0]
[null,null,null,"014049046","Tubo e conexão FD JF PN-16 DN 600",null,null,null,"ud",784.36,784.36,0]
[null,null,null,"014049047","Tubo e conexão FD JF PN-16 DN 700",null,null,null,"ud",826.38,826.38,0]
[null,null,null,"014049048","Tubo e conexão FD JF PN-16 DN 800",null,null,null,"ud",1185.56,1185.56,0]
[null,null,null,"014049049","Tubo e conexão FD JF PN-16 DN 900",null,null,null,"ud",1262.05,1262.05,0]
[null,null,null,"014049050","Tubo e conexão FD JF PN-16 DN 1000",null,null,null,"ud",1376.78,1376.78,0]
[null,null,null,"014049051","Tubo e conexão FD JF PN-16 DN 1200",null,null,null,"ud",1606.24,1606.24,0]
[null,null,null,"014049052","Tubo e conexão FD JF PN-25 DN 50",null,null,null,"ud",30.22,30.22,0]
[null,null,null,"014049053","Tubo e conexão FD JF PN-25 DN 80",null,null,null,"ud",100.74,100.74,0]
[null,null,null,"014049054","Tubo e conexão FD JF PN-25 DN 100",null,null,null,"ud",100.74,100.74,0]
[null,null,null,"014049055","Tubo e conexão FD JF PN-25 DN 150",null,null,null,"ud",120.88,120.88,0]
[null,null,null,"014049056","Tubo e conexão FD JF PN-25 DN 200",null,null,null,"ud",158.66,158.66,0]
[null,null,null,"014049057","Tubo e conexão FD JF PN-25 DN 250",null,null,null,"ud",171.25,171.25,0]
[null,null,null,"014049058","Tubo e conexão FD JF PN-25 DN 300",null,null,null,"ud",191.4,191.4,0]
[null,null,null,"014049059","Tubo e conexão FD JF PN-25 DN 350",null,null,null,"ud",211.55,211.55,0]
[null,null,null,"014049060","Tubo e conexão FD JF PN-25 DN 400",null,null,null,"ud",231.7,231.7,0]
[null,null,null,"014049061","Tubo e conexão FD JF PN-25 DN 450",null,null,null,"ud",241.77,241.77,0]
[null,null,null,"014049062","Tubo e conexão FD JF PN-25 DN 500",null,null,null,"ud",728.33,728.33,0]
[null,null,null,"014049063","Tubo e conexão FD JF PN-25 DN 600",null,null,null,"ud",784.36,784.36,0]
[null,null,null,"014049064","Tubo e conexão FD JF PN-25 DN 700",null,null,null,"ud",826.38,826.38,0]
[null,null,null,"014049065","Tubo e conexão FD JF PN-25 DN 800",null,null,null,"ud",1185.56,1185.56,0]
[null,null,null,"014049066","Tubo e conexão FD JF PN-25 DN 900",null,null,null,"ud",1262.05,1262.05,0]
[null,null,null,"014049067","Tubo e conexão FD JF PN-25 DN 1000",null,null,null,"ud",1376.78,1376.78,0]
[null,null,null,"014049068","Tubo e conexão FD JF PN-25 DN 1200",null,null,null,"ud",1606.24,1606.24,0]
[null,null,null,"014049069","Tubo e conexão FD JM DN 50",null,null,null,"ud",24.17,24.17,0]
[null,null,null,"014049070","Tubo e conexão FD JM DN 80",null,null,null,"ud",80.59,80.59,0]
[null,null,null,"014049071","Tubo e conexão FD JM DN 100",null,null,null,"ud",80.59,80.59,0]
[null,null,null,"014049072","Tubo e conexão FD JM DN 150",null,null,null,"ud",96.71,96.71,0]
[null,null,null,"014049073","Tubo e conexão FD JM DN 200",null,null,null,"ud",126.93,126.93,0]
[null,null,null,"014049074","Tubo e conexão FD JM DN 250",null,null,null,"ud",137,137,0]
[null,null,null,"014049075","Tubo e conexão FD JM DN 300",null,null,null,"ud",153.12,153.12,0]
[null,null,null,"014049076","Tubo e conexão FD JM DN 350",null,null,null,"ud",169.24,169.24,0]
[null,null,null,"014049077","Tubo e conexão FD JM DN 400",null,null,null,"ud",185.36,185.36,0]
[null,null,null,"014049078","Tubo e conexão FD JM DN 450",null,null,null,"ud",193.42,193.42,0]
[null,null,null,"014049079","Tubo e conexão FD JM DN 500",null,null,null,"ud",582.66999999999996,582.66999999999996,0]
[null,null,null,"014049080","Tubo e conexão FD JM DN 600",null,null,null,"ud",627.49,627.49,0]
[null,null,null,"014049081","Tubo e conexão FD JM DN 700",null,null,null,"ud",661.1,661.1,0]
[null,null,null,"014049082","Tubo e conexão FD JM DN 800",null,null,null,"ud",948.45,948.45,0]
[null,null,null,"014049083","Tubo e conexão FD JM DN 900",null,null,null,"ud",1009.64,1009.64,0]
[null,null,null,"014049084","Tubo e conexão FD JM DN 1000",null,null,null,"ud",1101.42,1101.42,0]
[null,null,null,"014049085","Tubo e conexão FD JM DN 1200",null,null,null,"ud",1284.99,1284.99,0]
[null,null,null,"014.050","DESMONTAGEM DE JUNTA AÇO / FG",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"014050001","Tubo e peça aço JE DN 150",null,null,null,"ud",16.41,15.86,0.54]
[null,null,null,"014050002","Tubo e peça aço JE DN 200",null,null,null,"ud",16.41,15.86,0.54]
[null,null,null,"014050003","Tubo e peça aço JE DN 250",null,null,null,"ud",20.149999999999999,19.48,0.66]
[null,null,null,"014050004","Tubo e peça aço JE DN 300",null,null,null,"ud",23.21,22.4,0.8]
[null,null,null,"014050005","Tubo e peça aço JE DN 350",null,null,null,"ud",29.71,28.79,0.92]
[null,null,null,"014050006","Tubo e peça aço JE DN 400",null,null,null,"ud",34.200000000000003,33.18,1.02]
[null,null,null,"014050007","Tubo e peça aço JE DN 450",null,null,null,"ud",38.799999999999997,37.67,1.1200000000000001]
[null,null,null,"014050008","Tubo e peça aço JE DN 500",null,null,null,"ud",43.42,42.18,1.24]
[null,null,null,"014050009","Tubo e peça aço JE DN 600",null,null,null,"ud",53.39,51.77,1.62]
[null,null,null,"014050010","Tubo e peça aço JE DN 700",null,null,null,"ud",65.069999999999993,63.24,1.83]
[null,null,null,"014050011","Tubo e peça aço JE DN 800",null,null,null,"ud",1152.6199999999999,823.55,329.06]
[null,null,null,"014050012","Tubo e peça aço JE DN 900",null,null,null,"ud",1274.43,903.41,371.01]
[null,null,null,"014050013","Tubo e peça aço JE DN 1000",null,null,null,"ud",1393.63,981.96,411.66]
[null,null,null,"014050014","Tubo e peça aço JE DN 1100",null,null,null,"ud",1512.82,1060.52,452.3]
[null,null,null,"014050015","Tubo e peça aço JE DN 1200",null,null,null,"ud",1634.63,1140.3699999999999,494.25]
[null,null,null,"014050016","Tubo e conexão FG JR 1/2” ",null,null,null,"ud",4.66,4.66,0]
[null,null,null,"014050017","Tubo e conexão FG JR 3/4”",null,null,null,"ud",4.66,4.66,0]
[null,null,null,"014050018","Tubo e conexão FG JR 1”",null,null,null,"ud",4.66,4.66,0]
[null,null,null,"014050019","Tubo e conexão FG JR 1 ¼”",null,null,null,"ud",5.6,5.6,0]
[null,null,null,"014050020","Tubo e conexão FG JR 1 ½”",null,null,null,"ud",5.6,5.6,0]
[null,null,null,"014050021","Tubo e conexão FG JR 2",null,null,null,"ud",7,7,0]
[null,null,null,"014050022","Tubo e conexão FG JR 2 ½”",null,null,null,"ud",7,7,0]
[null,null,null,"014050023","Tubo e conexão FG JR 3”",null,null,null,"ud",7,7,0]
[null,null,null,"014050024","Tubo e conexão FG JR 4”",null,null,null,"ud",8.4,8.4,0]
[null,null,null,"014050025","Tubo e conexão FG JR 5”",null,null,null,"ud",8.4,8.4,0]
[null,null,null,"014050026","Tubo e conexão FG JR 6”",null,null,null,"ud",9.33,9.33,0]
[null,null,null,"014.051","DESMONTAGEM DE JUNTA  PVC",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"014051001","Tubo e conexão PVC/RPVC/PRFV JE/JEI DN 50",null,null,null,"ud",18.899999999999999,18.07,0.82]
[null,null,null,"014051002","Tubo e conexão PVC/RPVC/PRFV JE/JEI DN 75",null,null,null,"ud",25.43,24.1,1.32]
[null,null,null,"014051003","Tubo e conexão PVC/RPVC/PRFV JE/JEI DN 100",null,null,null,"ud",31.78,30.13,1.64]
[null,null,null,"014051004","Tubo e conexão PVC/RPVC/PRFV JE/JEI DN 150",null,null,null,"ud",38.630000000000003,36.15,2.4700000000000002]
[null,null,null,"014051005","Tubo e conexão PVC/RPVC/PRFV JE/JEI DN 200",null,null,null,"ud",45.4,42.18,3.21]
[null,null,null,"014051006","Tubo e conexão PVC/RPVC/PRFV JE/JEI DN 250",null,null,null,"ud",52.25,48.21,4.04]
[null,null,null,"014051007","Tubo e conexão PVC/RPVC/PRFV JE/JEI DN 300",null,null,null,"ud",65.13,60.26,4.8600000000000003]
[null,null,null,"014051008","Tubo e conexão PVC/RPVC/PRFV JE/JEI DN 350",null,null,null,"ud",71.98,66.290000000000006,5.69]
[null,null,null,"014051009","Tubo e conexão PVC/RPVC/PRFV JE/JEI DN 400",null,null,null,"ud",78.849999999999994,72.33,6.51]
[null,null,null,"014051010","Tubo e conexão PVC/RPVC/PRFV JE/JEI DN 500",null,null,null,"ud",100.52,92.35,8.16]
[null,null,null,"014051011","Tubo e conexão PVC/RPVC/PRFV JE/JEI DN 600",null,null,null,"ud",112,102.26,9.73]
[null,null,null,"014051012","Tubo e conexão PVC/RPVC/PRFV JE/JEI DN 700",null,null,null,"ud",122.26,110.88,11.38]
[null,null,null,"014051013","Tubo e conexão PVC/RPVC/PRFV JE/JEI DN 800",null,null,null,"ud",133.38999999999999,120.35,13.03]
[null,null,null,"014051014","Tubo e conexão PVC/RPVC/PRFV JE/JEI DN 900",null,null,null,"ud",144,129.4,14.6]
[null,null,null,"014051015","Tubo e conexão PVC/RPVC/PRFV JE/JEI DN 1000",null,null,null,"ud",153.83000000000001,137.58000000000001,16.25]
[null,null,null,"014051016","Tubo e conexão PVC JR 1/2” ",null,null,null,"ud",2.8,2.8,0]
[null,null,null,"014051017","Tubo e conexão PVC JR 3/4”",null,null,null,"ud",2.8,2.8,0]
[null,null,null,"014051018","Tubo e conexão PVC JR 1”",null,null,null,"ud",2.8,2.8,0]
[null,null,null,"014051019","Tubo e conexão PVC JR 1 ¼”",null,null,null,"ud",3.73,3.73,0]
[null,null,null,"014051020","Tubo e conexão PVC JR 1 ½”",null,null,null,"ud",3.73,3.73,0]
[null,null,null,"014051021","Tubo e conexão PVC JR 2\"",null,null,null,"ud",4.66,4.66,0]
[null,null,null,"014051022","Tubo e conexão PVC JR 2 ½”",null,null,null,"ud",4.66,4.66,0]
[null,null,null,"014051023","Tubo e conexão PVC JR 3”",null,null,null,"ud",5.6,5.6,0]
[null,null,null,"014051024","Tubo e conexão PVC JR 4”",null,null,null,"ud",7,7,0]
[null,null,null,"014.056","DESLOCAMENTO PARA INTERLIGAÇÕES",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"014056001","distância média =  1,00 km",null,null,null,"ud",23.14,23.14,0]
[null,null,null,"014056002","1,01 km < distância média =  3,00 km",null,null,null,"ud",28.92,28.92,0]
[null,null,null,"014056003","3,01 km < distância média =  5,00 km",null,null,null,"ud",34.71,34.71,0]
[null,null,null,"014056004","5,01 km < distância média =  7,00 km",null,null,null,"ud",40.49,40.49,0]
[null,null,null,"014056005","7,01 km < distância média =  9,00 km",null,null,null,"ud",52.06,52.06,0]
[null,null,null,"014056006","9,01 km < distância média = 11,00 km",null,null,null,"ud",63.63,63.63,0]
[null,null,null,"014056007","11,01 km < distância média =  13,00 km",null,null,null,"ud",75.2,75.2,0]
[null,null,null,"014056008","13,01 km < distância média = 15,00 km",null,null,null,"ud",86.77,86.77,0]
[null,null,null,"014056009","15,01 km < distância média = 20,00 km",null,null,null,"ud",115.7,115.7,0]
[null,null,null,"014056010","20,01 km < distância média = 25,00 km",null,null,null,"ud",144.62,144.62,0]
[null,null,null,"014056011","25,01 km < distância média = 30,00 km",null,null,null,"ud",173.55,173.55,0]
[null,null,null,"015   ","URBANIZAÇÃO"]
[null,null,null,"015.001","VEDAÇÃO E PROTEÇÃO DE ÁREAS",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"015001001","Cerca de arame farpado com 14 fios",null,null,null,"m",145.53,80.23,65.290000000000006]
[null,null,null,"015001002","Cerca de arame liso com 14 fios",null,null,null,"m",141.1,80.23,60.86]
[null,null,null,"015001003","Cerca de arame farpado com 5 fios",null,null,null,"m",106.76,54.1,52.65]
[null,null,null,"015001004","Cerca tipo alambrado",null,null,null,"m",242.19,95.97,146.21]
[null,null,null,"015001005","Muro tipo \"Palito\" em concreto h = 1,80m",null,null,null,"m",281.06,281.06,0]
[null,null,null,"015001006","Muro tipo \"Palito\" em concreto h = 2,20 m",null,null,null,"m",342.22,0,342.22]
[null,null,null,"015001007","Portão para veículos h = 1,95 m",null,null,null,"ud",8297.56,5322.18,2975.38]
[null,null,null,"015001008","Portão para veículos h = 2,20 m",null,null,null,"ud",8782.0499999999993,5466.07,3315.98]
[null,null,null,"015001009","Portão para veículos em chapa de aço h = 2,20 m",null,null,null,"ud",9365.65,5460.03,3905.62]
[null,null,null,"015001010","Portão de correr para veículos em chapa de aço",null,null,null,"ud",8598.76,5460.03,3138.73]
[null,null,null,"015001011","Portão para pedestres h = 1,95 m",null,null,null,"ud",3697.42,2631.39,1066.02]
[null,null,null,"015001012","Portão para pedestres h = 2,20 m",null,null,null,"ud",3903.28,2661.86,1241.4100000000001]
[null,null,null,"015001013","Concertina com diâmetro de 30 cm",null,null,null,"m",48.43,30.03,18.399999999999999]
[null,null,null,"015001014","Concertina com diâmetro de 45 cm",null,null,null,"m",55.81,33.03,22.78]
[null,null,null,"015.002","PAISAGISMO",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"015002001","Plantio de grama em leiva",null,null,null,"m²",17.2,6.62,10.58]
[null,null,null,"015002002","Hidrossemeadura",null,null,null,"m²",9.75,9.75,0]
[null,null,null,"015002003","Plantio de árvore – altura até 1,00 m",null,null,null,"ud",13.3,13.24,0.06]
[null,null,null,"015002004","Plantio de árvore – altura acima de 1,00 m",null,null,null,"ud",18.670000000000002,18.53,0.13]
[null,null,null,"015.003","DRENAGEM",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"015003001","Calha de concreto pré-moldada simples DN 200",null,null,null,"m",40.32,27.99,12.32]
[null,null,null,"015003002","Calha de concreto pré-moldada simples DN 300",null,null,null,"m",45.74,30.64,15.09]
[null,null,null,"015003003","Calha de concreto pré-moldada simples DN 400",null,null,null,"m",53.17,33.29,19.87]
[null,null,null,"015003004","Calha de concreto pré-moldada simples DN 500",null,null,null,"m",74.98,42.75,32.22]
[null,null,null,"015003005","Galeria em tubo de concreto simples DN 300",null,null,null,"m",64.349999999999994,39.380000000000003,24.97]
[null,null,null,"015003006","Galeria em tubo de concreto simples DN 400",null,null,null,"m",85.7,50.84,34.86]
[null,null,null,"015003007","Galeria em tubo de concreto simples DN 500",null,null,null,"m",106.09,55.42,50.67]
[null,null,null,"015003008","Galeria em tubo de concreto simples DN 600",null,null,null,"m",130.9,72.55,58.35]
[null,null,null,"015003011","Galeria em tubo de concreto armado DN 600",null,null,null,"m",222.55,72.55,150]
[null,null,null,"015003012","Galeria em tubo de concreto armado DN 800",null,null,null,"m",365.07,115.5,249.57]
[null,null,null,"015003013","Galeria em tubo de concreto armado DN1000",null,null,null,"m",464.97,172.54,292.43]
[null,null,null,"015003014","Galeria em tubo de concreto armado DN1200",null,null,null,"m",686.94,250.18,436.76]
[null,null,null,"015003015","Galeria em tubo de PVC esgoto DN 300",null,null,null,"m",198.47,57.52,140.94999999999999]
[null,null,null,"015003016","Caixa de captação em alvenaria - prof. até 1,00 m",null,null,null,"ud",787.8,504.52,283.27]
[null,null,null,"015003017","Acréscimo p/ profundidade superior a 1,00m",null,null,null,"m",570.85,458.45,112.39]
[null,null,null,"015003018","Caixa de captação pré-moldada - prof. até 1,00 m",null,null,null,"ud",219.33,82.81,136.52000000000001]
[null,null,null,"015003019","Acréscimo p/ profundidade superior a 1,00m",null,null,null,"m",570.85,458.45,112.39]
[null,null,null,"015003020","Poço de visita para galeria - prof. até 1,00 m",null,null,null,"ud",1460.11,388.78,1071.33]
[null,null,null,"015003021","Acréscimo p/ profundidade superior a 1,00m",null,null,null,"m",570.85,458.45,112.39]
[null,null,null,"015003022","Dreno em tubo de concreto perfurado DN 150",null,null,null,"m",70.45,35.35,35.090000000000003]
[null,null,null,"015003023","Dreno em tubo de concreto perfurado DN 200",null,null,null,"m",70.45,35.35,35.090000000000003]
[null,null,null,"015003028","Dreno em tubo PVC corrugado-perfurado DN 100",null,null,null,"m",75.59,11.51,64.069999999999993]
[null,null,null,"015003029","Dreno em tubo PVC corrugado-perfurado DE 65",null,null,null,"m",29.27,9.0399999999999991,20.23]
[null,null,null,"015003030","Dreno em tubo PVC corrugado-perfurado DE 110",null,null,null,"m",36.590000000000003,11.51,25.07]
[null,null,null,"015003031","Dreno francês – brita",null,null,null,"m³",128.86000000000001,52.96,75.900000000000006]
[null,null,null,"015003032","Dreno francês – areia",null,null,null,"m³",190.96,52.96,138]
[null,null,null,"015003033","Manta geotêxtil - Resistência a Tração = 7 kN/m",null,null,null,"m²",4.03,0.52,3.5]
[null,null,null,"015003034","Manta geotêxtil - Resistência a Tração = 9 kN/m",null,null,null,"m²",8.42,0.52,7.89]
[null,null,null,"015003035","Manta geotêxtil - Resistência a Tração = 14 kN/m",null,null,null,"m²",11.53,0.52,11]
[null,null,null,"016   ","SERVIÇOS DIVERSOS"]
[null,null,null,"016.001","ANDAIME",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"016001001","Andaime de madeira",null,null,null,"m²",48.75,7.84,40.909999999999997]
[null,null,null,"016001002","Andaime tubular metálico base 1,00 x 1,00 m",null,null,null,"mxmês",30.32,30.32,0]
[null,null,null,"016001003","Andaime tubular metálico base 1,00 x 1,50 m",null,null,null,"mxmês",30.32,30.32,0]
[null,null,null,"016001004","Andaime tubular metálico base 1,50 x 1,50 m",null,null,null,"mxmês",41.07,41.07,0]
[null,null,null,"016001005","Andaime tubular metálico base 1,50 x 2,00 m",null,null,null,"mxmês",51.82,51.82,0]
[null,null,null,"016001006","Balancim para duas pessoas",null,null,null,"udxmês",618.12,618.12,0]
[null,null,null,"016001007","Cadeira suspensa",null,null,null,"udxmês",310.64,310.64,0]
[null,null,null,"016.002","POÇO EM ANÉIS DE CONCRETO ARMADO",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"016002001","DN 1000 para profundidade até 1,00 m",null,null,null,"ud",1204.31,497.22,707.09]
[null,null,null,"016002002","Acréscimo p/profundidade superior a 1,00m",null,null,null,"ud",488.95,189.75,299.19]
[null,null,null,"016002003","DN 1200 para profundidade até 1,00 m",null,null,null,"ud",1341.54,691.56,649.97]
[null,null,null,"016002004","Acréscimo p/profundidade superior a 1,00m",null,null,null,"ud",754.4,274.95,479.45]
[null,null,null,"016002005","DN 1500 para profundidade até 1,00 m",null,null,null,"ud",1931.06,971.17,959.88]
[null,null,null,"016002006","Acréscimo p/profundidade superior a 1,00m",null,null,null,"ud",1051.42,364.37,687.04]
[null,null,null,"016002007","DN 2000 para profundidade até 1,00 m",null,null,null,"ud",3853.96,1441.35,2412.61]
[null,null,null,"016002008","Acréscimo p/profundidade superior a 1,00m",null,null,null,"ud",2518.91,539,1979.91]
[null,null,null,"016.003","DISPOSITIVO DE VENTILAÇÃO/EXTRAVASÃO PARA RESERVATÓRIO",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"016003001","Tipo 1",null,null,null,"ud",301.89999999999998,188.84,113.06]
[null,null,null,"016003002","Tipo 2",null,null,null,"ud",631.35,441.06,190.29]
[null,null,null,"016003003","Tipo 3 - Módulo 500",null,null,null,"ud",1539.53,660.94,878.59]
[null,null,null,"016003004","Tipo 3 - Módulo 750",null,null,null,"ud",2232.9499999999998,755.36,1477.59]
[null,null,null,"016.005","PASSADIÇO PROVISÓRIO",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"016005001","Metálico para veículos",null,null,null,"m²",40.83,2.64,38.18]
[null,null,null,"016005002","Madeira para veículos",null,null,null,"m²",65.27,52.76,12.51]
[null,null,null,"016005003","Madeira para pedestres",null,null,null,"m²",12.36,10.55,1.8]
[null,null,null,"016005004","Placa de concreto",null,null,null,"m²",76.989999999999995,68.23,8.75]
[null,null,null,"016.006","SERVIÇO EM FOSSA",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"016006001","Esgotamento",null,null,null,"ud",441.23,441.23,0]
[null,null,null,"016006002","Travessia",null,null,null,"m",71.010000000000005,55.78,15.23]
[null,null,null,"016.007","CAIXA DE ALVENARIA",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"016007001","Tampa em concreto",null,null,null,"m²",227.75,148.44999999999999,79.290000000000006]
[null,null,null,"016007002","Parede de tijolos de ½ vez 0,40 m x 0,40 m",null,null,null,"m",303.5,230.38,73.11]
[null,null,null,"016007003","Parede de tijolos de ½ vez 0,50 m x 0,50 m",null,null,null,"m",367.47,279.33,88.14]
[null,null,null,"016007004","Parede de tijolos de ½ vez 0,50 m x 0,80 m",null,null,null,"m",459.52,349.59,109.93]
[null,null,null,"016007005","Parede de tijolos de ½ vez 0,50 m x 1,00 m",null,null,null,"m",527.41999999999996,401.71,125.7]
[null,null,null,"016007006","Parede de tijolos de ½ vez 0,80 m x 0,80 m",null,null,null,"m",554.79999999999995,422.45,132.34]
[null,null,null,"016007007","Parede de tijolos de ½ vez 0,80 m x 1,00 m",null,null,null,"m",618.30999999999995,471.03,147.28]
[null,null,null,"016007008","Parede de tijolos de ½ vez 0,80 m x 1,20 m",null,null,null,"m",681.83,519.61,162.22]
[null,null,null,"016007009","Parede de tijolos de ½ vez 1,00 m x 1,00 m",null,null,null,"m",687.36,524.09,163.27000000000001]
[null,null,null,"016007010","Parede de tijolos de ½ vez 1,00 m x 1,20 m",null,null,null,"m",746.01,568.72,177.28]
[null,null,null,"016007011","Parede de tijolos de ½ vez 1,00 m x 1,50 m",null,null,null,"m",847.31,646.47,200.84]
[null,null,null,"016007012","Parede de tijolos de ½ vez 1,20 m x 1,20 m",null,null,null,"m",819.84,625.66,194.18]
[null,null,null,"016007013","Parede de tijolos de ½ vez 1,20 m x 1,50 m",null,null,null,"m",927.28,707.66,219.62]
[null,null,null,"016007014","Parede de tijolos de ½ vez 1,50 m x 1,50 m",null,null,null,"m",1007.25,768.85,238.4]
[null,null,null,"016007015","Fundo em concreto não estrutural",null,null,null,"m²",101.08,76.680000000000007,24.39]
[null,null,null,"016.008","TRAVESSIA NÃO DESTRUTIVA - COM ARRUELA OU TOCO DE TUBO",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"016008001","Furo diâm. até 40 mm",null,null,null,"m",50.18,50.18,0]
[null,null,null,"016008002","Furo diâm. 60 m",null,null,null,"m",61.27,61.27,0]
[null,null,null,"016008003","Furo diâm. 95 mm",null,null,null,"m",72.36,72.36,0]
[null,null,null,"016008004","Furo diâm. 120 mm",null,null,null,"m",83.45,83.45,0]
[null,null,null,"016008005","Furo diâm. 170 mm",null,null,null,"m",94.54,94.54,0]
[null,null,null,"016008006","Furo diâm. 200 mm",null,null,null,"m",116.72,116.72,0]
[null,null,null,"016.009","TRAVESSIA NÃO DESTRUTIVA - COM ARRUELA E ÁGUA",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"016009001","Arruela e água - furo diâm. até 40 mm",null,null,null,"m",27.02,27.02,0]
[null,null,null,"016009002","Arruela e água - furo diâm. 60 mm",null,null,null,"m",35.43,35.43,0]
[null,null,null,"016009003","Arruela e água - furo diâm. 95 mm",null,null,null,"m",53.14,53.14,0]
[null,null,null,"016009004","Arruela e água - furo diâm. 120 mm",null,null,null,"m",64.95,64.95,0]
[null,null,null,"016009005","Arruela e água - furo diâm. 170 mm",null,null,null,"m",82.67,82.67,0]
[null,null,null,"016009006","Arruela e água - furo diâm. 200 mm",null,null,null,"m",106.29,106.29,0]
[null,null,null,"016.010","TRAVESSIA NÃO DESTRUTIVA - COM TRADO",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"016010001","Trado manual - furo diâm. até 100 mm",null,null,null,"m",85.13,85.13,0]
[null,null,null,"016010002","Trado manual - furo diâm. 150 mm",null,null,null,"m",170.26,170.26,0]
[null,null,null,"016010003","Trado manual - furo diâm. 200 mm",null,null,null,"m",255.39,255.39,0]
[null,null,null,"016010004","Trado manual - furo diâm. 250 mm",null,null,null,"m",340.53,340.53,0]
[null,null,null,"016.011","CRAVAÇÃO MND - CONVENCIONAL",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"016011001","Cravação MND - Convencional DN 150",null,null,null,"m",239.72,213.43,26.28]
[null,null,null,"016011002","Cravação MND - Convencional DN 200",null,null,null,"m",319.39999999999998,271.26,48.14]
[null,null,null,"016011003","Cravação MND - Convencional DN 250",null,null,null,"m",399.08,321,78.08]
[null,null,null,"016011004","Cravação MND - Convencional DN 300",null,null,null,"m",478.65,362.43,116.21]
[null,null,null,"016011005","Cravação MND - Convencional DN 350",null,null,null,"m",558.05999999999995,395.8,162.25]
[null,null,null,"016011006","Cravação MND - Convencional DN 400",null,null,null,"m",637.41,421.76,215.65]
[null,null,null,"016011007","Cravação MND - Convencional DN 500",null,null,null,"m",795.98,454.49,341.49]
[null,null,null,"016011008","Cravação MND - Convencional DN 600",null,null,null,"m",954.29,467,487.29]
[null,null,null,"016011009","Cravação MND - Convencional DE 140",null,null,null,"m",223.76,205.23,18.53]
[null,null,null,"016011010","Cravação MND - Convencional DE 160",null,null,null,"m",255.71,230.76,24.94]
[null,null,null,"016011011","Cravação MND - Convencional DE 180",null,null,null,"m",287.66000000000003,255.09,32.57]
[null,null,null,"016011012","Cravação MND - Convencional DE 200",null,null,null,"m",319.51,278.06,41.45]
[null,null,null,"016011013","Cravação MND - Convencional DE 225",null,null,null,"m",359.36,304.98,54.38]
[null,null,null,"016011014","Cravação MND - Convencional DE 280",null,null,null,"m",446.99,356.86,90.12]
[null,null,null,"016011015","Cravação MND - Convencional DE 315",null,null,null,"m",502.66,384.58,118.07]
[null,null,null,"016011016","Cravação MND - Convencional DE 355",null,null,null,"m",566.20000000000005,411.37,154.82]
[null,null,null,"016011017","Cravação MND - Convencional DE 400",null,null,null,"m",637.61,435.67,201.93]
[null,null,null,"016011018","Cravação MND - Convencional DE 450",null,null,null,"m",716.92,456.09,260.82]
[null,null,null,"016011019","Cravação MND - Convencional DE 500",null,null,null,"m",796.16,470.33,325.82]
[null,null,null,"016011020","Cravação MND - Convencional DE 560",null,null,null,"m",891.12,480.44,410.67]
[null,null,null,"016011021","Cravação MND - Convencional DE 630",null,null,null,"m",1001.88,484.5,517.38]
[null,null,null,"016.012","CRAVAÇÃO MND - “NAVIGATOR”",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"016012001","Cravação MND - Navigator DN 50",null,null,null,"m",181.27,174.66,6.61]
[null,null,null,"016012002","Cravação MND - Navigator DN 75/80",null,null,null,"m",181.27,174.66,6.61]
[null,null,null,"016012003","Cravação MND - Navigator DN 100",null,null,null,"m",307.33999999999997,284.44,22.89]
[null,null,null,"016012004","Cravação MND - Navigator DN 150",null,null,null,"m",319.63,284.58,35.04]
[null,null,null,"016012005","Cravação MND - Navigator DN 200",null,null,null,"m",425.87,361.68,64.19]
[null,null,null,"016012006","Cravação MND - Navigator DN 250",null,null,null,"m",532.11,428,104.11]
[null,null,null,"016012007","Cravação MND - Navigator DN 300",null,null,null,"m",638.20000000000005,483.24,154.94999999999999]
[null,null,null,"016012008","Cravação MND - Navigator DN 350",null,null,null,"m",744.08,527.74,216.34]
[null,null,null,"016012009","Cravação MND - Navigator DN 400",null,null,null,"m",849.88,562.34,287.52999999999997]
[null,null,null,"016012010","Cravação MND - Navigator DN 500",null,null,null,"m",1061.31,605.99,455.32]
[null,null,null,"016012011","Cravação MND - Navigator DN 600",null,null,null,"m",1272.3900000000001,622.66,649.72]
[null,null,null,"016012012","Cravação MND - Navigator DE 50",null,null,null,"m",181.27,174.66,6.61]
[null,null,null,"016012013","Cravação MND - Navigator DE 63",null,null,null,"m",179.9,173.29,6.61]
[null,null,null,"016012014","Cravação MND - Navigator DE 75",null,null,null,"m",181.27,174.66,6.61]
[null,null,null,"016012015","Cravação MND - Navigator DE 90",null,null,null,"m",191.87,182.14,9.73]
[null,null,null,"016012016","Cravação MND - Navigator DE 110 ",null,null,null,"m",234.5,219.81,14.68]
[null,null,null,"016012017","Cravação MND - Navigator DE 125",null,null,null,"m",266.45999999999998,247.17,19.29]
[null,null,null,"016012018","Cravação MND - Navigator DE 140",null,null,null,"m",298.33999999999997,273.64,24.7]
[null,null,null,"016012019","Cravação MND - Navigator DE 160",null,null,null,"m",340.95,307.69,33.26]
[null,null,null,"016012020","Cravação MND - Navigator DE 180",null,null,null,"m",383.55,340.12,43.43]
[null,null,null,"016012021","Cravação MND - Navigator DE 200",null,null,null,"m",426.02,370.74,55.27]
[null,null,null,"016012022","Cravação MND - Navigator DE 225",null,null,null,"m",479.15,406.64,72.510000000000005]
[null,null,null,"016012023","Cravação MND - Navigator DE 280",null,null,null,"m",595.99,475.82,120.16]
[null,null,null,"016012024","Cravação MND - Navigator DE 315",null,null,null,"m",670.21,512.77,157.43]
[null,null,null,"016012025","Cravação MND - Navigator DE 355",null,null,null,"m",754.94,548.5,206.43]
[null,null,null,"016012026","Cravação MND - Navigator DE 400",null,null,null,"m",850.15,580.9,269.25]
[null,null,null,"016012027","Cravação MND - Navigator DE 450",null,null,null,"m",955.9,608.13,347.77]
[null,null,null,"016012028","Cravação MND - Navigator DE 500",null,null,null,"m",1061.55,627.11,434.43]
[null,null,null,"016012029","Cravação MND - Navigator DE 560",null,null,null,"m",1188.1600000000001,640.59,547.55999999999995]
[null,null,null,"016012030","Cravação MND - Navigator DE 630",null,null,null,"m",1335.84,646,689.84]
[null,null,null,"016.015","TRANSPORTE DE MATERIAIS",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"016015001","Carga e descarga",null,null,null,"t",47.88,47.88,0]
[null,null,null,"016015002","Transporte rodoviário",null,null,null,"txkm",0.74,0.74,0]
[null,null,null,"016015003","Transporte local - rua pavimentada",null,null,null,"txkm",1.08,1.08,0]
[null,null,null,"016015004","Transporte local - rua não pavimentada",null,null,null,"txkm",1.4,1.4,0]
[null,null,null,"016015005","Transporte local - caminho de serviço",null,null,null,"txkm",3.26,3.26,0]
[null,null,null,"016.016","LIMPEZA DE OBRA",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"016016001","Obra linear – raspagem e varrição",null,null,null,"m",1.98,1.98,0]
[null,null,null,"016016002","Obra linear - lavagem",null,null,null,"m",0.66,0.66,0]
[null,null,null,"016016003","Obra localizada",null,null,null,"m²",9.98,9.26,0.71]
[null,null,null,"016016004","Lavagem de rede de esgoto",null,null,null,"m",2.25,2.25,0]
[null,null,null,"016016005","Lavagem de rede de água com desinfecção",null,null,null,"m",2.25,2.25,0]
[null,null,null,"016.017","MÃO DE OBRA",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"016017001","Servente",null,null,null,"h",26.48,26.48,0]
[null,null,null,"016017002","Meio profissional",null,null,null,"h",28.01,28.01,0]
[null,null,null,"016017003","Profissional",null,null,null,"h",34.07,34.07,0]
[null,null,null,"016.018","EQUIPAMENTO – HORA PRODUTIVA E IMPRODUTIVA",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"016018001","Retroescavadeira - hora produtiva",null,null,null,"h",159.72,159.72,0]
[null,null,null,"016018002","Retroescavadeira - hora improdutiva",null,null,null,"h",68.22,68.22,0]
[null,null,null,"016018003","Escavadeira hidráulica - hora produtiva",null,null,null,"h",294.72000000000003,294.72000000000003,0]
[null,null,null,"016018004","Escavadeira hidráulica - hora improdutiva",null,null,null,"h",110.66,110.66,0]
[null,null,null,"016018005","Caminhonete - hora produtiva",null,null,null,"h",79.69,79.69,0]
[null,null,null,"016018006","Caminhonete - hora improdutiva",null,null,null,"h",37.85,37.85,0]
[null,null,null,"016018007","Caminhão munck - hora produtiva",null,null,null,"h",179.69,179.69,0]
[null,null,null,"016018008","Caminhão munck - hora improdutiva",null,null,null,"h",79.2,79.2,0]
[null,null,null,"016018009","Caminhão carroceria 10 t - hora produtiva",null,null,null,"h",203.88,203.88,0]
[null,null,null,"016018010","Caminhão carroceria 10 t - hora improdutiva",null,null,null,"h",65.44,65.44,0]
[null,null,null,"016018011","Caminhão basculante 8 m³ - hora produtiva",null,null,null,"h",222.36,222.36,0]
[null,null,null,"016018012","Caminhão basculante 8 m³ hora improdutiva",null,null,null,"h",72.27,72.27,0]
[null,null,null,"016018013","Caminhão pipa até 10 m3 - hora produtiva",null,null,null,"h",213.33,213.33,0]
[null,null,null,"016018014","Caminhão pipa até 10 m3 - hora improdutiva",null,null,null,"h",70.88,70.88,0]
[null,null,null,"017   ","LIGAÇÕES PREDIAIS"]
[null,null,null,"017.001","EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA ¾” - REDE PVC OU FD",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"017001001","No passeio sem pavimento",null,null,null,"ud",108.91,108.77,0.14000000000000001]
[null,null,null,"017001002","No passeio pavimentado",null,null,null,"ud",172.88,156.63999999999999,16.239999999999998]
[null,null,null,"017001003","Na rua, passeio e rua sem pavimento",null,null,null,"ud",396.58,396.44,0.14000000000000001]
[null,null,null,"017001004","Na rua, passeio sem pavimento e rua pavimentada",null,null,null,"ud",465.31,465.17,0.14000000000000001]
[null,null,null,"017001005","Na rua, passeio pavimentado e rua sem pavimento",null,null,null,"ud",587.69000000000005,539.44000000000005,48.25]
[null,null,null,"017001006","Na rua, passeio e rua pavimentados",null,null,null,"ud",656.43,608.17999999999995,48.25]
[null,null,null,"017001007","No outro lado da rua, passeio e rua sem pavimento",null,null,null,"ud",556.09,555.95000000000005,0.14000000000000001]
[null,null,null,"017001008","No outro lado da rua, passeio sem pavimento e rua pavimentada",null,null,null,"ud",618.19000000000005,618.04999999999995,0.14000000000000001]
[null,null,null,"017001009","No outro lado da rua, passeio pavimentado e rua sem pavimento",null,null,null,"ud",964.49,861.54,102.94]
[null,null,null,"017001010","No outro lado da rua, passeio e rua pavimentados",null,null,null,"ud",1026.5899999999999,923.64,102.94]
[null,null,null,"017.002","EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA ¾” - REDE PEAD",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"017002001","No passeio sem pavimento",null,null,null,"ud",165.21,165.06,0.14000000000000001]
[null,null,null,"017002002","No passeio pavimentado",null,null,null,"ud",229.18,212.93,16.239999999999998]
[null,null,null,"017002003","Na rua, passeio e rua sem pavimento",null,null,null,"ud",452.88,452.73,0.14000000000000001]
[null,null,null,"017002004","Na rua, passeio sem pavimento e rua pavimentada",null,null,null,"ud",521.61,521.47,0.14000000000000001]
[null,null,null,"017002005","Na rua, passeio pavimentado e rua sem pavimento",null,null,null,"ud",643.99,595.74,48.25]
[null,null,null,"017002006","Na rua, passeio e rua pavimentados",null,null,null,"ud",712.72,664.47,48.25]
[null,null,null,"017002007","No outro lado da rua, passeio e rua sem pavimento",null,null,null,"ud",612,611.12,0.88]
[null,null,null,"017002008","No outro lado da rua, passeio sem pavimento e rua pavimentada",null,null,null,"ud",674.1,673.22,0.88]
[null,null,null,"017002009","No outro lado da rua, passeio pavimentado e rua sem pavimento",null,null,null,"ud",1020.4,916.71,103.68]
[null,null,null,"017002010","No outro lado da rua, passeio e rua pavimentados",null,null,null,"ud",1082.5,978.81,103.68]
[null,null,null,"017.003","INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PROTEÇÃO DE HIDRÔMETRO - CPH",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"017003001","Instalação de CPH",null,null,null,"ud",145.41,131.76,13.64]
[null,null,null,"017.004","FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/ LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA ¾” – REDE ATÉ 40mm",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"017004001","Cavalete ¾”, rede PVC no passeio",null,null,null,"ud",123.86,0,123.86]
[null,null,null,"017004002","Cavalete ¾”, rede PVC na rua",null,null,null,"ud",166.76,0,166.76]
[null,null,null,"017004003","Cavalete ¾”, rede PVC no outro lado da rua",null,null,null,"ud",209.66,0,209.66]
[null,null,null,"017004004","UMC ¾” bloco, rede PVC no passeio",null,null,null,"ud",181.58,0,181.58]
[null,null,null,"017004005","UMC ¾” bloco, rede PVC na rua",null,null,null,"ud",224.48,0,224.48]
[null,null,null,"017004006","UMC ¾” bloco, rede PVC no outro lado da rua",null,null,null,"ud",267.38,0,267.38]
[null,null,null,"017004007","UMC ¾” muro/parede, rede PVC no passeio",null,null,null,"ud",166.52,0,166.52]
[null,null,null,"017004008","UMC ¾” muro/parede, rede PVC na rua",null,null,null,"ud",209.42,0,209.42]
[null,null,null,"017004009","UMC ¾” muro/parede, rede PVC no outro lado da rua",null,null,null,"ud",252.32,0,252.32]
[null,null,null,"017004010","Caixa subterrânea p/ HD ¾”, rede PVC no passeio",null,null,null,"ud",93.33,0,93.33]
[null,null,null,"017004011","Caixa subterrânea p/ HD ¾”, rede PVC na rua",null,null,null,"ud",136.22999999999999,0,136.22999999999999]
[null,null,null,"017004012","Caixa subterrânea p/ HD ¾”, rede PVC no outro lado da rua",null,null,null,"ud",179.13,0,179.13]
[null,null,null,"017004013","Cavalete ¾”, rede PEAD no passeio",null,null,null,"ud",287.55,0,287.55]
[null,null,null,"017004014","Cavalete ¾”, rede PEAD na rua",null,null,null,"ud",330.45,0,330.45]
[null,null,null,"017004015","Cavalete ¾”, rede PEAD no outro lado da rua",null,null,null,"ud",373.35,0,373.35]
[null,null,null,"017004016","UMC ¾” bloco, rede PEAD no passeio",null,null,null,"ud",345.27,0,345.27]
[null,null,null,"017004017","UMC ¾” bloco, rede PEAD na rua",null,null,null,"ud",388.17,0,388.17]
[null,null,null,"017004018","UMC ¾” muro/parede, rede PEAD no passeio",null,null,null,"ud",431.07,0,431.07]
[null,null,null,"017004019","UMC ¾” bloco, rede PEAD no outro lado da rua",null,null,null,"ud",330.21,0,330.21]
[null,null,null,"017004020","UMC ¾” muro/parede, rede PEAD na rua",null,null,null,"ud",373.11,0,373.11]
[null,null,null,"017004021","UMC ¾” muro/parede, rede PEAD outro lado da rua",null,null,null,"ud",416.01,0,416.01]
[null,null,null,"017004022","Caixa subterrânea p/ HD ¾”, rede PEAD no passeio",null,null,null,"ud",257.02,0,257.02]
[null,null,null,"017004023","Caixa subterrânea p/ HD ¾”, rede PEAD na rua",null,null,null,"ud",299.92,0,299.92]
[null,null,null,"017004024","Caixa subterrânea p/ HD ¾”, rede PEAD no outro lado da rua",null,null,null,"ud",342.82,0,342.82]
[null,null,null,"017.005","FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/ LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA ¾” - REDE 50 a 160 mm ",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"017005001","Cavalete ¾”, rede PVC no passeio",null,null,null,"ud",150.58000000000001,0,150.58000000000001]
[null,null,null,"017005002","Cavalete ¾”, rede PVC na rua",null,null,null,"ud",193.48,0,193.48]
[null,null,null,"017005003","Cavalete ¾”, rede PVC no outro lado da rua",null,null,null,"ud",236.38,0,236.38]
[null,null,null,"017005004","UMC ¾” bloco, rede PVC no passeio",null,null,null,"ud",208.3,0,208.3]
[null,null,null,"017005005","UMC ¾” bloco, rede PVC na rua",null,null,null,"ud",251.2,0,251.2]
[null,null,null,"017005006","UMC ¾” bloco, rede PVC no outro lado da rua",null,null,null,"ud",294.10000000000002,0,294.10000000000002]
[null,null,null,"017005007","UMC ¾” muro/parede, rede PVC no passeio",null,null,null,"ud",193.24,0,193.24]
[null,null,null,"017005008","UMC ¾” muro/parede, rede PVC na rua",null,null,null,"ud",236.14,0,236.14]
[null,null,null,"017005009","UMC ¾” muro/parede, rede PVC no outro lado da rua",null,null,null,"ud",279.04000000000002,0,279.04000000000002]
[null,null,null,"017005010","Caixa subterrânea p/ HD ¾”, rede PVC no passeio",null,null,null,"ud",120.05,0,120.05]
[null,null,null,"017005011","Caixa subterrânea p/ HD ¾”, rede PVC na rua",null,null,null,"ud",162.94999999999999,0,162.94999999999999]
[null,null,null,"017005012","Caixa subterrânea p/ HD ¾”, rede PVC no outro lado da rua",null,null,null,"ud",205.85,0,205.85]
[null,null,null,"017005013","Cavalete ¾”, rede FD no passeio",null,null,null,"ud",200.73,0,200.73]
[null,null,null,"017005014","Cavalete ¾”, rede FD na rua",null,null,null,"ud",243.63,0,243.63]
[null,null,null,"017005015","Cavalete ¾”, rede FD no outro lado da rua",null,null,null,"ud",286.52999999999997,0,286.52999999999997]
[null,null,null,"017005016","UMC ¾” bloco, rede FD no passeio",null,null,null,"ud",258.45,0,258.45]
[null,null,null,"017005017","UMC ¾” bloco, rede FD na rua",null,null,null,"ud",301.35000000000002,0,301.35000000000002]
[null,null,null,"017005018","UMC ¾” bloco, rede FD no outro lado da rua",null,null,null,"ud",344.25,0,344.25]
[null,null,null,"017005019","UMC ¾” muro/parede, rede FD no passeio",null,null,null,"ud",243.39,0,243.39]
[null,null,null,"017005020","UMC ¾” muro/parede, rede FD na rua",null,null,null,"ud",286.29000000000002,0,286.29000000000002]
[null,null,null,"017005021","UMC ¾” muro/parede, rede FD no outro lado da rua",null,null,null,"ud",329.19,0,329.19]
[null,null,null,"017005022","Caixa subterrânea p/ HD ¾”, rede FD no passeio",null,null,null,"ud",170.2,0,170.2]
[null,null,null,"017005023","Caixa subterrânea p/ HD ¾”, rede FD na rua",null,null,null,"ud",213.1,0,213.1]
[null,null,null,"017005024","Caixa subterrânea p/ HD ¾”, rede FD no outro lado da rua",null,null,null,"ud",256,0,256]
[null,null,null,"017005025","Cavalete ¾”, rede PEAD no passeio",null,null,null,"ud",286.69,0,286.69]
[null,null,null,"017005026","Cavalete ¾”, rede PEAD na rua",null,null,null,"ud",329.59,0,329.59]
[null,null,null,"017005027","Cavalete ¾”, rede PEAD no outro lado da rua",null,null,null,"ud",372.49,0,372.49]
[null,null,null,"017005028","UMC ¾” bloco, rede PEAD no passeio",null,null,null,"ud",344.41,0,344.41]
[null,null,null,"017005029","UMC ¾” bloco, rede PEAD na rua",null,null,null,"ud",387.31,0,387.31]
[null,null,null,"017005030","UMC ¾” bloco, rede PEAD no outro lado da rua",null,null,null,"ud",430.21,0,430.21]
[null,null,null,"017005031","UMC ¾” muro/parede, rede PEAD no passeio",null,null,null,"ud",329.35,0,329.35]
[null,null,null,"017005032","UMC ¾” muro/parede, rede PEAD na rua",null,null,null,"ud",372.25,0,372.25]
[null,null,null,"017005033","UMC ¾” muro/parede, rede PEAD outro lado da rua",null,null,null,"ud",415.15,0,415.15]
[null,null,null,"017005034","Caixa subterrânea p/ HD ¾”, rede PEAD no passeio",null,null,null,"ud",256.16000000000003,0,256.16000000000003]
[null,null,null,"017005035","Caixa subterrânea p/ HD ¾”, rede PEAD na rua",null,null,null,"ud",299.06,0,299.06]
[null,null,null,"017005036","Caixa subterrânea p/ HD ¾”, rede PEAD no outro lado da rua",null,null,null,"ud",341.96,0,341.96]
[null,null,null,"017.006","EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA 1” - REDE PVC OU FD",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"017006001","No passeio sem pavimento",null,null,null,"ud",130,127.06,2.93]
[null,null,null,"017006002","No passeio pavimentado",null,null,null,"ud",193.97,174.93,19.03]
[null,null,null,"017006003","Na rua, passeio e rua sem pavimento",null,null,null,"ud",417.67,414.73,2.93]
[null,null,null,"017006004","Na rua, passeio sem pavimento e rua pavimentada",null,null,null,"ud",486.4,483.47,2.93]
[null,null,null,"017006005","Na rua, passeio pavimentado e rua sem pavimento",null,null,null,"ud",608.78,557.74,51.04]
[null,null,null,"017006006","Na rua, passeio e rua pavimentados",null,null,null,"ud",677.51,626.47,51.04]
[null,null,null,"017006007","No outro lado da rua, passeio e rua sem pavimento",null,null,null,"ud",768.73,765.8,2.93]
[null,null,null,"017006008","No outro lado da rua, passeio sem pavimento e rua pavimentada",null,null,null,"ud",830.83,827.9,2.93]
[null,null,null,"017006009","No outro lado da rua, passeio pavimentado e rua sem pavimento",null,null,null,"ud",1177.1300000000001,1071.3900000000001,105.73]
[null,null,null,"017006010","No outro lado da rua, passeio e rua pavimentados",null,null,null,"ud",1239.23,1133.49,105.73]
[null,null,null,"017.007","EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA 1” – REDE PEAD",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"017007001","No passeio sem pavimento",null,null,null,"ud",186.3,183.36,2.93]
[null,null,null,"017007002","No passeio pavimentado",null,null,null,"ud",250.27,231.23,19.03]
[null,null,null,"017007003","Na rua, passeio e rua sem pavimento",null,null,null,"ud",473.97,471.03,2.93]
[null,null,null,"017007004","Na rua, passeio sem pavimento e rua pavimentada",null,null,null,"ud",542.70000000000005,539.76,2.93]
[null,null,null,"017007005","Na rua, passeio pavimentado e rua sem pavimento",null,null,null,"ud",665.08,614.04,51.04]
[null,null,null,"017007006","Na rua, passeio e rua pavimentados",null,null,null,"ud",733.81,682.77,51.04]
[null,null,null,"017007007","No outro lado da rua, passeio e rua sem pavimento",null,null,null,"ud",825.03,822.09,2.93]
[null,null,null,"017007008","No outro lado da rua, passeio sem pavimento e rua pavimentada",null,null,null,"ud",887.13,884.19,2.93]
[null,null,null,"017007009","No outro lado da rua, passeio pavimentado e rua sem pavimento",null,null,null,"ud",1233.43,1127.69,105.73]
[null,null,null,"017007010","No outro lado da rua, passeio e rua pavimentados",null,null,null,"ud",1295.53,1189.79,105.73]
[null,null,null,"017.008","FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/ LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA 1” – REDE  50 a 160 mm",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"017008001","Caixa subterrânea p/ HD 1”, rede PVC no passeio",null,null,null,"ud",278.14,0,278.14]
[null,null,null,"017008002","Caixa subterrânea p/ HD 1”, rede PVC na rua",null,null,null,"ud",362.87,0,362.87]
[null,null,null,"017008003","Caixa subterrânea p/ HD 1”, rede PVC no outro lado da rua",null,null,null,"ud",447.6,0,447.6]
[null,null,null,"017008004","Caixa subterrânea p/ HD 1”, rede FD no passeio",null,null,null,"ud",339.08,0,339.08]
[null,null,null,"017008005","Caixa subterrânea p/ HD 1”, rede FD na rua",null,null,null,"ud",423.81,0,423.81]
[null,null,null,"017008006","Caixa subterrânea p/ HD 1”, rede FD no outro lado da rua",null,null,null,"ud",508.54,0,508.54]
[null,null,null,"017008007","Caixa subterrânea p/ HD 1”, rede PEAD no passeio",null,null,null,"ud",401.99,0,401.99]
[null,null,null,"017008008","Caixa subterrânea p/ HD 1”, rede PEAD na rua",null,null,null,"ud",486.72,0,486.72]
[null,null,null,"017008009","Caixa subterrânea p/ HD 1”, rede PEAD no outro lado da rua",null,null,null,"ud",571.44000000000005,0,571.44000000000005]
[null,null,null,"017.009","EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA 1½” – REDE PVC OU FD",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"017009001","No passeio sem pavimento",null,null,null,"ud",167.83,164.89,2.93]
[null,null,null,"017009002","No passeio pavimentado",null,null,null,"ud",233.33,213.91,19.420000000000002]
[null,null,null,"017009003","Na rua, passeio e rua sem pavimento",null,null,null,"ud",475.93,472.99,2.93]
[null,null,null,"017009004","Na rua, passeio sem pavimento e rua pavimentada",null,null,null,"ud",544.66,541.73,2.93]
[null,null,null,"017009005","Na rua, passeio pavimentado e rua sem pavimento",null,null,null,"ud",683.98,628.67999999999995,55.3]
[null,null,null,"017009006","Na rua, passeio e rua pavimentados",null,null,null,"ud",752.72,697.41,55.3]
[null,null,null,"017009007","No outro lado da rua, passeio e rua sem pavimento",null,null,null,"ud",833.13,830.19,2.93]
[null,null,null,"017009008","No outro lado da rua, passeio sem pavimento e rua pavimentada",null,null,null,"ud",954.61,951.68,2.93]
[null,null,null,"017009009","No outro lado da rua, passeio pavimentado e rua sem pavimento",null,null,null,"ud",1258.46,1148.46,110]
[null,null,null,"017009010","No outro lado da rua, passeio e rua pavimentados",null,null,null,"ud",1379.95,1269.95,110]
[null,null,null,"017.010","EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA 1½” – REDE PEAD",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"017010001","No passeio sem pavimento",null,null,null,"ud",224.13,221.19,2.93]
[null,null,null,"017010002","No passeio pavimentado",null,null,null,"ud",289.63,270.2,19.420000000000002]
[null,null,null,"017010003","Na rua, passeio e rua sem pavimento",null,null,null,"ud",532.23,529.29,2.93]
[null,null,null,"017010004","Na rua, passeio sem pavimento e rua pavimentada",null,null,null,"ud",600.96,598.02,2.93]
[null,null,null,"017010005","Na rua, passeio pavimentado e rua sem pavimento",null,null,null,"ud",740.28,684.97,55.3]
[null,null,null,"017010006","Na rua, passeio e rua pavimentados",null,null,null,"ud",809.01,753.71,55.3]
[null,null,null,"017010007","No outro lado da rua, passeio e rua sem pavimento",null,null,null,"ud",889.42,886.49,2.93]
[null,null,null,"017010008","No outro lado da rua, passeio sem pavimento e rua pavimentada",null,null,null,"ud",1010.91,1007.97,2.93]
[null,null,null,"017010009","No outro lado da rua, passeio pavimentado e rua sem pavimento",null,null,null,"ud",1314.76,1204.76,110]
[null,null,null,"017010010","No outro lado da rua, passeio e rua pavimentados",null,null,null,"ud",1436.25,1326.24,110]
[null,null,null,"017.011","FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/ LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA 1 ½” - REDE  50 a 160 mm",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"017011001","Caixa subterrânea p/ HD 1 ½”, rede PVC no passeio",null,null,null,"ud",477.93,0,477.93]
[null,null,null,"017011002","Caixa subterrânea p/ HD 1 ½”, rede PVC na rua",null,null,null,"ud",591.12,0,591.12]
[null,null,null,"017011003","Caixa subterrânea p/HD 1½”, rede PVC no outro lado da rua",null,null,null,"ud",704.31,0,704.31]
[null,null,null,"017011004","Caixa subterrânea p/ HD 1 ½”, rede FD no passeio",null,null,null,"ud",530.80999999999995,0,530.80999999999995]
[null,null,null,"017011005","Caixa subterrânea p/ HD 1 ½”, rede FD na rua",null,null,null,"ud",644,0,644]
[null,null,null,"017011006","Caixa subterrânea p/HD 1½”, rede FD no outro lado da rua",null,null,null,"ud",757.19,0,757.19]
[null,null,null,"017011007","Caixa subterrânea p/ HD 1 ½”, rede PEAD no passeio",null,null,null,"ud",530.80999999999995,0,530.80999999999995]
[null,null,null,"017011008","Caixa subterrânea p/ HD 1 ½”, rede PEAD na rua",null,null,null,"ud",644,0,644]
[null,null,null,"017011009","Caixa subterrânea p/HD 1½”, rede PEAD no outro lado da rua",null,null,null,"ud",757.19,0,757.19]
[null,null,null,"017.012","EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA 2” – REDE PVC OU FD",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"017012001","No passeio sem pavimento",null,null,null,"ud",208.64,205.7,2.93]
[null,null,null,"017012002","No passeio pavimentado",null,null,null,"ud",274.14,254.71,19.420000000000002]
[null,null,null,"017012003","Na rua, passeio e rua sem pavimento",null,null,null,"ud",517.08000000000004,514.14,2.93]
[null,null,null,"017012004","Na rua, passeio sem pavimento e rua pavimentada",null,null,null,"ud",585.80999999999995,582.87,2.93]
[null,null,null,"017012005","Na rua, passeio pavimentado e rua sem pavimento",null,null,null,"ud",725.13,669.82,55.3]
[null,null,null,"017012006","Na rua, passeio e rua pavimentados",null,null,null,"ud",793.86,738.56,55.3]
[null,null,null,"017012007","No outro lado da rua, passeio e rua sem pavimento",null,null,null,"ud",872.57,869.63,2.93]
[null,null,null,"017012008","No outro lado da rua, passeio sem pavimento e rua pavimentada",null,null,null,"ud",994.06,991.12,2.93]
[null,null,null,"017012009","No outro lado da rua, passeio pavimentado e rua sem pavimento",null,null,null,"ud",1297.9100000000001,1187.9000000000001,110]
[null,null,null,"017012010","No outro lado da rua, passeio e rua pavimentados",null,null,null,"ud",1419.4,1309.3900000000001,110]
[null,null,null,"017.013","EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA 2” – REDE PEAD",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"017013001","No passeio sem pavimento",null,null,null,"ud",264.94,262,2.93]
[null,null,null,"017013002","No passeio pavimentado",null,null,null,"ud",330.43,311.01,19.420000000000002]
[null,null,null,"017013003","Na rua, passeio e rua sem pavimento",null,null,null,"ud",573.38,570.44000000000005,2.93]
[null,null,null,"017013004","Na rua, passeio sem pavimento e rua pavimentada",null,null,null,"ud",642.11,639.16999999999996,2.93]
[null,null,null,"017013005","Na rua, passeio pavimentado e rua sem pavimento",null,null,null,"ud",781.43,726.12,55.3]
[null,null,null,"017013006","Na rua, passeio e rua pavimentados",null,null,null,"ud",850.16,794.85,55.3]
[null,null,null,"017013007","No outro lado da rua, passeio e rua sem pavimento",null,null,null,"ud",928.87,925.93,2.93]
[null,null,null,"017013008","No outro lado da rua, passeio sem pavimento e rua pavimentada",null,null,null,"ud",1050.3599999999999,1047.42,2.93]
[null,null,null,"017013009","No outro lado da rua, passeio pavimentado e rua sem pavimento",null,null,null,"ud",1354.21,1244.2,110]
[null,null,null,"017013010","No outro lado da rua, passeio e rua pavimentados",null,null,null,"ud",1475.69,1365.69,110]
[null,null,null,"017.014","FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/ LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA 2” - REDE  50 a 160 mm",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"017014001","Caixa subterrânea p/ HD 2”, rede PVC no passeio",null,null,null,"ud",1799.91,0,1799.91]
[null,null,null,"017014002","Caixa subterrânea p/ HD 2”, rede PVC na rua",null,null,null,"ud",1913.1,0,1913.1]
[null,null,null,"017014003","Caixa subterrânea p/ HD 2”, rede PVC no outro lado da rua",null,null,null,"ud",2026.29,0,2026.29]
[null,null,null,"017014004","Caixa subterrânea p/ HD 2”, rede FD no passeio",null,null,null,"ud",1799.91,0,1799.91]
[null,null,null,"017014005","Caixa subterrânea p/ HD 2”, rede FD na rua",null,null,null,"ud",1913.1,0,1913.1]
[null,null,null,"017014006","Caixa subterrânea p/ HD 2”, rede FD no outro lado da rua",null,null,null,"ud",2026.29,0,2026.29]
[null,null,null,"017014007","Caixa subterrânea p/ HD 2”, rede PEAD no passeio",null,null,null,"ud",1799.91,0,1799.91]
[null,null,null,"017014008","Caixa subterrânea p/ HD 2”, rede PEAD na rua",null,null,null,"ud",1913.1,0,1913.1]
[null,null,null,"017014009","Caixa subterrânea p/ HD 2”, rede PEAD no outro lado da rua",null,null,null,"ud",2026.29,0,2026.29]
[null,null,null,"017.015","DESLOCAMENTO PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"017015001","distância média = 1,00 km",null,null,null,"ud",3.85,3.85,0]
[null,null,null,"017015002","1,01 km < distância média =  3,00 km",null,null,null,"ud",7.71,7.71,0]
[null,null,null,"017015003","3,01 km < distância média =  5,00 km",null,null,null,"ud",15.42,15.42,0]
[null,null,null,"017015004","5,01 km < distância média =  7,00 km",null,null,null,"ud",23.14,23.14,0]
[null,null,null,"017015005","7,01 km < distância média =  9,00 km",null,null,null,"ud",26.44,26.44,0]
[null,null,null,"017015006","9,01 km < distância média = 11,00 km",null,null,null,"ud",33.049999999999997,33.049999999999997,0]
[null,null,null,"017015007","11,01 km < distância média = 13,00 km",null,null,null,"ud",39.67,39.67,0]
[null,null,null,"017015008","13,01 km < distância média = 15,00 km",null,null,null,"ud",46.28,46.28,0]
[null,null,null,"017015009","13,01 km < distância média = 15,00 km",null,null,null,"ud",50.61,50.61,0]
[null,null,null,"017015010","20,01 km < distância média = 25,00 km",null,null,null,"ud",65.08,65.08,0]
[null,null,null,"017015011","25,01 km < distância média = 30,00 km",null,null,null,"ud",79.540000000000006,79.540000000000006,0]
[null,null,null,"017015012","Deslocamento interurbano",null,null,null,"km",1.93,1.93,0]
[null,null,null,"017.016","DESCONEXÃO DE TOMADA DE ÁGUA",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"017016001","No passeio sem pavimento",null,null,null,"ud",31.39,31.39,0]
[null,null,null,"017016002","No passeio pavimentado",null,null,null,"ud",60.43,54.22,6.2]
[null,null,null,"017016003","Na rua sem pavimento",null,null,null,"ud",31.39,31.39,0]
[null,null,null,"017016004","Na rua pavimentada",null,null,null,"ud",42.41,42.41,0]
[null,null,null,"017.017","EXECUÇÃO DE PADRONIZAÇÃO DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"017017001","Tomada de água - rede PVC ou FD",null,null,null,"ud",31.04,31.04,0]
[null,null,null,"017017002","Tomada de água - rede PEAD",null,null,null,"ud",87.33,87.33,0]
[null,null,null,"017017003","Ramal no passeio sem pavimento",null,null,null,"m",24.29,24.29,0]
[null,null,null,"017017004","Ramal no passeio pavimentado",null,null,null,"m",46.71,42.05,4.6500000000000004]
[null,null,null,"017017005","Ramal na rua sem pavimento",null,null,null,"m",32.130000000000003,32.130000000000003,0]
[null,null,null,"017017006","Ramal na rua pavimentada",null,null,null,"m",41.88,41.88,0]
[null,null,null,"017017007","Cavalete / UMC / Caixa subterrânea p/ HD ¾”",null,null,null,"ud",54.09,53.94,0.14000000000000001]
[null,null,null,"017017008","Instalação de CPH",null,null,null,"ud",145.41,131.76,13.64]
[null,null,null,"017017009","Caixa subterrânea p/ HD 1”",null,null,null,"ud",74.319999999999993,71.39,2.93]
[null,null,null,"017017010","Caixa subterrânea p/ HD 1 ½”",null,null,null,"ud",96.05,93.12,2.93]
[null,null,null,"017017011","Caixa subterrânea p/ HD 2”",null,null,null,"ud",117.78,114.84,2.93]
[null,null,null,"017.018","FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA PADRONIZAÇÃO DE LIG. PREDIAL DE ÁGUA",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"017018001","Tomada de água – rede PVC ou PEAD até 40 mm",null,null,null,"ud",12.61,0,12.61]
[null,null,null,"017018002","Tomada de água – rede PVC de 50 a 150 mm",null,null,null,"ud",51.06,0,51.06]
[null,null,null,"017018003","Tomada de água – rede FD de 50 a 150 mm",null,null,null,"ud",101.07,0,101.07]
[null,null,null,"017018005","Ramal PEAD DE 20",null,null,null,"m",5.2,0,5.2]
[null,null,null,"017018006","Ramal PEAD DE 32",null,null,null,"m",10.27,0,10.27]
[null,null,null,"017018007","Ramal PVC DE 40",null,null,null,"m",13.72,0,13.72]
[null,null,null,"017018008","Ramal PVC DN 50",null,null,null,"m",15.31,0,15.31]
[null,null,null,"017018009","Cavalete ¾’",null,null,null,"ud",103.45,0,103.45]
[null,null,null,"017018010","UMC no piso",null,null,null,"ud",161.16999999999999,0,161.16999999999999]
[null,null,null,"017018011","UMC na parede ou CPH",null,null,null,"ud",146.11000000000001,0,146.11000000000001]
[null,null,null,"017018012","Caixa subterrânea p/ HD ¾”",null,null,null,"ud",72.92,0,72.92]
[null,null,null,"017018013","Caixa subterrânea p/ HD 1”",null,null,null,"ud",210.04,0,210.04]
[null,null,null,"017018014","Caixa subterrânea p/ HD 1 ½”",null,null,null,"ud",368.48,0,368.48]
[null,null,null,"017018015","Caixa subterrânea p/ HD 2”",null,null,null,"ud",656.08,0,656.08]
[null,null,null,"017.019","EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO - DN 100",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"017019001","No passeio sem pavimento",null,null,null,"ud",339.99,318.73,21.26]
[null,null,null,"017019002","No passeio pavimentado",null,null,null,"ud",432.46,387.92,44.53]
[null,null,null,"017019003","Na rua, passeio e rua sem pavimento",null,null,null,"ud",591.78,546.33000000000004,45.44]
[null,null,null,"017019004","Na rua, passeio sem pavimento e rua pavimentada",null,null,null,"ud",666.54,621.09,45.44]
[null,null,null,"017019005","Na rua, passeio pavimentado e rua sem pavimento",null,null,null,"ud",869.18,753.9,115.27]
[null,null,null,"017019006","Na rua, passeio e rua pavimentados",null,null,null,"ud",943.94,828.66,115.27]
[null,null,null,"017019007","No outro lado da rua, passeio e rua sem pavimento",null,null,null,"ud",895.78,814.48,81.290000000000006]
[null,null,null,"017019008","No outro lado da rua, passeio sem pavimento e rua pavimentada",null,null,null,"ud",1045.3,964,81.290000000000006]
[null,null,null,"017019009","No outro lado da rua, passeio pavimentado e rua sem pavimento",null,null,null,"ud",1358.11,1160.44,197.67]
[null,null,null,"017019010","No outro lado da rua, passeio e rua pavimentados",null,null,null,"ud",1507.63,1309.96,197.67]
[null,null,null,"017.020","EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO - DN 150",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"017020001","No passeio sem pavimento",null,null,null,"ud",341.19,318.73,22.46]
[null,null,null,"017020002","No passeio pavimentado",null,null,null,"ud",433.66,387.92,45.73]
[null,null,null,"017020003","Na rua, passeio e rua sem pavimento",null,null,null,"ud",594.35,546.51,47.84]
[null,null,null,"017020004","Na rua, passeio sem pavimento e rua pavimentada",null,null,null,"ud",669.12,621.27,47.84]
[null,null,null,"017020005","Na rua, passeio pavimentado e rua sem pavimento",null,null,null,"ud",871.76,754.08,117.67]
[null,null,null,"017020006","Na rua, passeio e rua pavimentados",null,null,null,"ud",946.52,828.84,117.67]
[null,null,null,"017020007","No outro lado da rua, passeio e rua sem pavimento",null,null,null,"ud",899.73,814.84,84.89]
[null,null,null,"017020008","No outro lado da rua, passeio sem pavimento e rua pavimentada",null,null,null,"ud",1049.26,964.36,84.89]
[null,null,null,"017020009","No outro lado da rua, passeio pavimentado e rua sem pavimento",null,null,null,"ud",1362.07,1160.8,201.27]
[null,null,null,"017020010","No outro lado da rua, passeio e rua pavimentados",null,null,null,"ud",1511.59,1310.32,201.27]
[null,null,null,"017.021","ACRÉSCIMO PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"017021001","2,00 m <profundidade da rede = 2,50 m",null,null,null,"ud",45.45,44.86,0.57999999999999996]
[null,null,null,"017021002","2,50 m <profundidade da rede = 3,00 m",null,null,null,"ud",90.9,89.72,1.17]
[null,null,null,"017021003","3,00 m <profundidade da rede = 3,50 m",null,null,null,"ud",140.16,138.4,1.75]
[null,null,null,"017021004","3,50 m <profundidade da rede = 4,00 m",null,null,null,"ud",196.46,193.83,2.63]
[null,null,null,"017021005","4,00 m <profundidade da rede = 4,50 m",null,null,null,"ud",233.6,230.67,2.92]
[null,null,null,"017021006","4,50 m <profundidade da rede",null,null,null,"ud",280.32,276.81,3.51]
[null,null,null,"017.022","DESLOCAMENTO PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO",null,null,null,"UD","Valor Unitário","M. O.","Mat."]
[null,null,null,"017022001","distância média =  1,00 km",null,null,null,"ud",5.34,5.34,0]
[null,null,null,"017022002","1,01 km < distância média =  3,00 km",null,null,null,"ud",10.79,10.79,0]
[null,null,null,"017022003","3,01 km < distância média =  5,00 km",null,null,null,"ud",21.57,21.57,0]
[null,null,null,"017022004","5,01 km < distância média =  7,00 km",null,null,null,"ud",32.36,32.36,0]
[null,null,null,"017022005","7,01 km < distância média =  9,00 km",null,null,null,"ud",36.99,36.99,0]
[null,null,null,"017022006","9,01 km < distância média = 11,00 km",null,null,null,"ud",46.23,46.23,0]
[null,null,null,"017022007","11,01 km < distância média =  13,00 km",null,null,null,"ud",55.49,55.49,0]
[null,null,null,"017022008","13,01 km < distância média = 15,00 km",null,null,null,"ud",64.73,64.73,0]
[null,null,null,"017022009","15,01 km < distância média = 20,00 km",null,null,null,"ud",70.8,70.8,0]
[null,null,null,"017022010","20,01 km < distância média = 25,00 km",null,null,null,"ud",91.03,91.03,0]
[null,null,null,"017022011","25,01 km < distância média = 30,00 km",null,null,null,"ud",111.26,111.26,0]
[null,null,null,"017022012","Deslocamento interurbano",null,null,null,"km",2.7,2.7,0]

{"sheet":"MC obra linear","index":6,"n_rows":12,"n_cols":97,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,26,2,29],[2,30,2,31],[2,32,2,33],[2,16,5,16],[3,27,5,27],[3,28,5,28],[3,29,5,29],[0,2,0,3],[2,2,5,2],[2,3,5,3],[2,4,4,4],[2,5,4,5],[2,6,5,6],[2,7,5,7],[2,8,5,8],[2,10,2,11],[2,12,2,13],[2,14,2,15],[2,19,2,20],[3,20,5,20],[4,70,4,71],[4,66,4,67],[4,68,4,69],[2,38,2,39],[2,17,5,17],[2,18,5,18],[2,21,2,22],[2,23,5,23],[2,24,2,25],[3,24,5,24],[3,25,5,25],[3,26,5,26],[3,19,5,19],[2,34,2,35],[2,80,5,80],[2,82,5,82],[3,10,5,10],[3,11,5,11],[3,12,5,12],[3,13,5,13],[3,14,5,14],[3,15,5,15],[3,21,5,21],[3,22,5,22],[2,46,2,47],[2,48,2,49],[2,51,5,51],[2,52,4,52],[2,53,5,53],[2,54,3,79],[2,36,2,37],[4,60,4,61],[4,62,4,63],[4,64,4,65],[3,46,4,46],[2,40,4,40],[2,41,5,41],[2,42,5,42],[2,43,5,43],[2,44,4,44],[2,45,5,45],[3,47,5,47],[3,48,4,48],[3,49,5,49],[3,50,5,50],[6,7,11,7],[6,82,11,82],[7,2,11,2],[4,72,4,73],[4,74,4,75],[4,76,4,77],[4,78,4,79],[5,32,5,33],[5,34,5,35],[5,36,5,37],[5,38,5,39],[3,81,5,81],[4,9,5,9],[4,54,4,55],[4,56,4,57],[4,58,4,59]]}
[null,null,"erviços"]
[]
[null,null,"NÚMERO OSE","N.º PV","DISTÂNCIA\nENTRE PIQUETES (m)","DISTÂNCIA\nACUMULADA (m)","COTA DO\n TERRENO (m)","DECLIVIDADE ENTRE PIQUETES(m)","COTA DA GERATRIZ INTERNA INFERIOR DO TUBO (m)","Embasamento","PV",null,"TL / DTI",null,"TQ / DG",null,"DIÂMETRO\n (m)","MATERIAL","MÉDIA DAS PROFUNIDADES",null,null,"CRAVAÇÃO",null,"ASSENTAMENTO","VOLUME ESCAVAÇÃO MANUAL",null,"VOLUME ESC. MECÂNICA",null,null,null,"TOTAL ESCAVAÇÃO",null,"EMBASAMENTO AREIA (m³)",null,"EMBASAMENTO BRITA (m³)",null,"EMBASAMENTO RACHÃO (m³)",null,"EMBASAMENTO PÓ DE PEDRA (m³)",null,"JAZIDA","VOLUME DO TUBO (m³)"," TUBO DE PVC DN150 (m)","CAIXA METÁLICA","ESCORAMENTO MADEIRA (m²-pontaletes, 0,3m de larg.)","ESCORAMENTO METÁLICO (m²)","REATERRO (m³)",null,"COMPACTAÇÃO (m³)",null,"REATERRO (m³) ","CARGA E DESCARGA DE SOLO (m³)","TRANSPORTE DE SOLO            (m³xKm)","Pavimentação Saibro (m²)","PAVIMENTAÇÃO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"AÉRIO","RECOBRIMENTO\nMINIMO","LIGAÇÕES (ud)"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.1,"QTDE UNID. de PV (Ø=0,8m;h=1,0m)","EXCEDENTE da UNID. de PV (m)","QTDE UNID. de TL","PROF. (m)","QTD","ALTURA",null,null,null,"LARGURA  ","LARGURA MÉDIA","A TRADO","MECÂNICO",null,"prof. 0 a 1 m","prof. 1 a 1,6 m","prof. 0 a 2 m","prof. 0 a 4 m","prof. 0 a 6 m","prof. 0 a 8 m","ESC.","ESC. ","Vala prof. Até","Vala prof. >","Vala prof. Até","Vala prof. >","Vala prof. Até","Vala prof. >","Vala prof. Até","Vala prof. >",null,null,null,null,null,null,"MANUAL","MECÂNICO","MANUAL","MECÂNICA","TOTAL",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.65]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PROFUNDIDADE (m)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"MANUAL","MECÂNICA","2,50m","2,50m","2,50m","2,50m","2,50m","2,50m","2,50m","2,50m",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CONCRETO (m²)",null,"GRAMA (m²)",null,"LAJOTA SEXTAVADA (m²)",null,"LADRILHO CERÂMICO (m²)",null,"ASFALTO (m²)",null,"PEDRISCO (m²)",null,"LAJOTA PRÉ MOLDADA (m²)",null,"PISO DE CONCRETO DESEMPENADO (m²)",null,"PAVER (m²)",null,"LOUSA DE PEDRA (m²)",null,"PARALELEPÍPEDO (m²)",null,"ANTIPÓ (m²)",null,"BRITA (m²)"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"LARGURA  ","LARGURA MÉDIA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,10,90,0.1,null,null,null,null,null,null,null,5,null,null,null,1.35,null,0.3,null,0.3,null,null,null,10,null,"EXT.","ÁREA","EXT.","ÁREA","EXT.","ÁREA","EXT.","ÁREA","EXT.","ÁREA","EXT.","ÁREA","EXT.","ÁREA","EXT.","ÁREA","EXT.","ÁREA","EXT.","ÁREA","EXT.","ÁREA","EXT.","ÁREA","EXT.","ÁREA"]
[null,null,115,null,{"$f":"IF(F7-F6>0,F7-F6,0)","v":0},null,null,{"$f":"IFERROR((I12-G12)/D12,\"\")","v":5.5249999999998328E-2},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR( IF(J7-Q7<=0.65,\"SEM RECOBRIMENTO\",\"\"),\"\")","v":"SEM RECOBRIMENTO"},0]
[null,null,"22-1",0,0,0,899.67600000000004,null,897.96500000000003,{"$f":"IF(I8<>0,G8-I8,\"\")","v":1.7110000000000127},null,"","","",null,null,0.7,"Aço",{"$f":"IF(I8>0,AVERAGE(J7:J8)+$J$4,\"\")","v":1.8110000000000128},{"$f":"IF(AND(S8<=2,S8>0),Q8+matSL(R8,Q8)+0.1,IF(AND(S8>2,S8<=3),Q8+0.1+0.1+matSL(R8,Q8),IF(AND(S8>3,S8<=4),Q8+0.1+0.1+0.1+matSL(R8,Q8),IF(AND(S8>4,S8<=5),Q8+matSL(R8,Q8)+0.1+0.1+0.1+0.1,IF(AND(S8>5,S8<=6),Q8+matSL(R8,Q8)+0.1+0.1+0.1+0.1+0.1,IF(AND(S8>6,S8<=7),Q8+matSL(R8,Q8)+0.1+0.1+0.1+0.1+0.1+0.1,\"\"))))))","v":1.2000000000000002},{"$f":"IFERROR(AVERAGE(T8:T9),\"\")","v":1.175},null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(S8<1,S8*X8*U8*$AE$6/100,X8*U8*$AE$6/100),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(IF(S8<=1,0,IF(AND(S8>1,S8<=1.6),(S8-1)*X8*U8*$AE$6/100,IF(S8>1.6,X8*U8*0.6*$AE$6/100))),\"\")","v":0},{"$f":"IF(I8>0,IF(AND(S8>1.6,S8<=2),(X8*U8*1.6)*$AF$6/100+(S8-1.6)*X8*U8,IF(S8<=1.6,X8*S8*U8*$AF$6/100,0)),\"\")","v":0},{"$f":"IF(I8>0,IF(AND(S8>2,S8<=4),(X8*U8*1.6)*$AF$6/100+(S8-1.6)*X8*U8,0),\"\")","v":0},{"$f":"IF(I8>0,IF(AND(S8>4,S8<=6),(X8*U8*1.6)*$AF$6/100+(S8-1.6)*X8*U8,0),\"\")","v":0},{"$f":"IF(I8>0,IF(AND(S8>6,S8<=8),(X8*U8*1.6)*$AF$6/100+(S8-1.6)*X8*U8,0),\"\")","v":0},{"$f":"IF(I8>0,SUM(Y8:Z8),\"\")","v":0},{"$f":"IF(I8>0,SUM(AA8:AD8),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(IF(X8>0,IF((S8-Q8)<2,X8*U8*($AG$6+Q8/2)-AP8/2,0),0),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(IF(X8>0,IF((S8-Q8)>2,X8*U8*($AG$6+Q8+0.05)-AP9,0),0),\"\")","v":0},{"$f":"IF(I8>0,IF(S8<2.5,X8*U8*$AI$6,0),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(IF(S8>2.5,X8*U8*$AI$6,0),\"\")","v":0},{"$f":"IF(I8>0,IF(S8<2.5,X8*U8*$AK$6,0),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(IF(S8>2.5,X8*U8*$AK$6,0),\"\")","v":0},{"$f":"IF(I8>0,IF(S8<2.5,X8*U8*$AM$6,0),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(IF(S8>2.5,X8*U8*$AM$6,0),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR((AE8+AF8)*$AO$6/100,\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR((3.1415*Q8*Q8*X8)/4,\"\")","v":0},{"$f":"X8","v":0},{"$f":"IF(I8>0,IF(AND(S8>2.5,S8<4.5),S8*2*X8,0),\"\")","v":0},{"$f":"IF(I8>0,IF(S8<2.5,IF(S8>1.25,((X8/$AS$6)*2)*0.3*S8,0),0),\"\")","v":0},null,{"$f":"IFERROR((X8*U8*$AU$6)*0.8+(AE8-((AG8+AH8+AI8+AJ8+AK8+AL8+AM8+AN8+AP8)*0.2)),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(AY8-AU8,\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(X8*U8*$AW$6,\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(AY8-AW8,\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR((X8*S8*U8)-AP8-(AG8+AH8+AI8+AJ8+AK8+AL8+AM8+AN8),\"\")","v":0},{"$f":"IF(I8>0,SUM(AG8:AP8)*1.25,\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(AZ8*$BA$6,\"\")","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(J8<0,\"TRECHO AÉRIO\",\"\")","v":""},"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PVC",100]
[null,null,null,1,20,20,900.12,null,899.07,1.0499999999999545,"","","","",null,null,0.7,"PEAD",1.4804999999999837,{"$f":"IF(AND(S9<=2,S9>0),Q9+matSL(R9,Q9)+0.1,IF(AND(S9>2,S9<=3),Q9+0.1+0.1+matSL(R9,Q9),IF(AND(S9>3,S9<=4),Q9+0.1+0.1+0.1+matSL(R9,Q9),IF(AND(S9>4,S9<=5),Q9+matSL(R9,Q9)+0.1+0.1+0.1+0.1,IF(AND(S9>5,S9<=6),Q9+matSL(R9,Q9)+0.1+0.1+0.1+0.1+0.1,IF(AND(S9>6,S9<=7),Q9+matSL(R9,Q9)+0.1+0.1+0.1+0.1+0.1+0.1,\"\"))))))","v":1.1499999999999999},{"$f":"IFERROR(AVERAGE(T9:T10),\"\")","v":1.1499999999999999},null,null,{"$f":"IF(I9>0,E9-V9-W9,\"\")","v":20},2.2999999999999998,1.1051499999999623,30.646349999999657,0,0,0,3.4051499999999622,30.646349999999657,6.5016624999999992,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"IFERROR((AE9+AF9)*$AO$6/100,\"\")","v":1.7025749999999811},7.6966750000000008,{"$f":"X9","v":20},0,13.159999999999853,null,{"$f":"IFERROR((X9*U9*$AU$6)*0.8+(AE9-((AG9+AH9+AI9+AJ9+AK9+AL9+AM9+AN9+AP9)*0.2)),\"\")","v":6.0854824999999613},{"$f":"IFERROR(AY9-AU9,\"\")","v":13.767679999999661},{"$f":"IFERROR(X9*U9*$AW$6,\"\")","v":6.8999999999999995},{"$f":"IFERROR(AY9-AW9,\"\")","v":12.953162499999625},19.853162499999623,19.876140624999977,{"$f":"IFERROR(AZ9*$BA$6,\"\")","v":198.76140624999977},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","SEM RECOBRIMENTO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PVC",150]
[null,null,null,2,20,40,901.63199999999995,null,900.17499999999995,1.4569999999999936,null,"","","",null,null,0.7,"PEAD",1.3534999999999742,{"$f":"IF(AND(S10<=2,S10>0),Q10+matSL(R10,Q10)+0.1,IF(AND(S10>2,S10<=3),Q10+0.1+0.1+matSL(R10,Q10),IF(AND(S10>3,S10<=4),Q10+0.1+0.1+0.1+matSL(R10,Q10),IF(AND(S10>4,S10<=5),Q10+matSL(R10,Q10)+0.1+0.1+0.1+0.1,IF(AND(S10>5,S10<=6),Q10+matSL(R10,Q10)+0.1+0.1+0.1+0.1+0.1,IF(AND(S10>6,S10<=7),Q10+matSL(R10,Q10)+0.1+0.1+0.1+0.1+0.1+0.1,\"\"))))))","v":1.1499999999999999},1.1499999999999999,null,null,20,2.2999999999999998,0.81304999999994043,28.017449999999464,0,0,0,3.1130499999999404,28.017449999999464,6.5016624999999992,0,0,0,0,0,0,0,1.5565249999999702,7.6966750000000008,20,0,12.03111111111088,null,5.7933824999999395,11.138779999999464,6.8999999999999995,10.032162499999405,16.932162499999404,19.693578124999963,196.93578124999962,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PVC",200]
[null,null,null,"2+4,00",4,44,902.10699999999997,null,900.39599999999996,1.7110000000000127,"","","","",null,null,0.7,"PEAD CORRUGADO",1.6840000000000033,{"$f":"IF(AND(S11<=2,S11>0),Q11+matSL(R11,Q11)+0.1,IF(AND(S11>2,S11<=3),Q11+0.1+0.1+matSL(R11,Q11),IF(AND(S11>3,S11<=4),Q11+0.1+0.1+0.1+matSL(R11,Q11),IF(AND(S11>4,S11<=5),Q11+matSL(R11,Q11)+0.1+0.1+0.1+0.1,IF(AND(S11>5,S11<=6),Q11+matSL(R11,Q11)+0.1+0.1+0.1+0.1+0.1,IF(AND(S11>6,S11<=7),Q11+matSL(R11,Q11)+0.1+0.1+0.1+0.1+0.1+0.1,\"\"))))))","v":1.1499999999999999},{"$f":"IFERROR(AVERAGE(T11:T11),\"\")","v":1.1499999999999999},null,null,4,0.46,0.27599999999999997,7.010400000000014,0,0,0,0.73599999999999999,7.010400000000014,1.3003324999999997,{"$f":"IFERROR(IF(X11>0,IF((S11-Q11)>2,X11*U11*($AG$6+Q11+0.05)-#REF!,0),0),\"\")","v":0},0,0,0,0,0,0,0.38732000000000072,1.5393350000000001,4,0,2.9937777777777836,null,1.2720664999999998,3.6346660000000148,1.38,3.5267325000000147,4.9067325000000146,4.0337343750000008,40.337343750000009,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PVC",250]
[null,null,null,{"$f":"MAXA(F7:F11)","v":44},null,null,{"$f":"MINA(I7:I11)","v":897.96500000000003},null,{"$f":"MAXA(I7:I11)","v":900.39599999999996},null,"","","","",null,null,"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",""]

{"sheet":"ORIENTAÇÃO PLANILHA","index":7,"n_rows":11,"n_cols":2,"rows_kept":11,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
["1-","Aba Resumo - sempre deve ser a primeira."]
["2-","Montar abas conforme as unidades construtivas do seu orçamento."]
["3-","Colunas A e B devem ser utilizadas apenas para o cod da tabela MOS ou cod de materiais."]
["4-","As tabelas de materiais e equipamentos devem ser a mesma compartilhada no autocad."]
["5-","Aba \"TAB VIG MOS SERV\"foi criada para auxiliar na composição dos itens tabelados, copiar os serviços necessários na sua unidade construtiva."]
["6-","Itens não MOS criar nove digitos como 111111111 ; 111111112 , para identificar no lançamento por lote SPO."]
["7-","Aba 'MC obra linear\" foi disponibilizado como material auxiliar para memorial de cálculo para obras lineares."]
["8-","Para exportar em lote, são no máximo 50 codigos por vez."]
[]
[null,"Qualquer duvida favor entrar em contato com a GPES"]